**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RED DE ACCESO

(Referencias Numerales 1.3.42 y 1.3.95 de las BASES)

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Técnica del FITEL elaboró el PROYECTO***S[[1]](#footnote-2)*** TUMBES-PIURA; el CONTRATADO implementará el PROYECTO ADJUDICADO, utilizando el FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO otorgado por el FITEL.

El objetivo es brindar acceso a Internet y acceso a Intranet en cuatrocientas veintidós (422) localidades del PROYECTO***S[[2]](#footnote-3)*** TUMBES-PIURA, a través de la implementación de una red terrestre de banda ancha, donde cincuenta y un (51) están en la Región Tumbes y las restantes trescientas setenta y un (371) en la Región Piura.

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
   1. Localidades Beneficiarias

El listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS del PROYECTO***S[[3]](#footnote-4)*** TUMBES-PIURA está en el Apéndice Nº 1 del presente Anexo.

* 1. Servicios
     1. El CONTRATADO debe atender la demanda de acceso a Internet y de acceso a Intranet de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS.
     2. El CONTRATADO se obliga a prestar acceso a Internet y acceso a Intranet, en las condiciones indicadas en el numeral 2.3, así como a implementar el programa de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES en el número de LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS contenidos en su PROPUESTA TÉCNICA y OFERTA ECONÓMICA, la cual no debe ser menor de:
* Doscientos cincuenta y cuatro (254) establecimientos de salud: veintinueve (29) en la Región Tumbes y doscientas veinticinco (225) en la Región Piura.
* Treinta y cinco (35) dependencias policiales: ocho (08) en la Región Tumbes y veintisiete (27) en la Región Piura.
* Cuatrocientos veintiocho (428) locales escolares de gestión estatal: cuarenta y cinco (45) en la Región Tumbes y trescientas ochenta y tres (383) en la Región Piura.
  + 1. De la prestación de los servicios
       1. El CONTRATADO se obliga a suscribir los contratos que correspondan con los CONTRATANTES de los servicios.
       2. El contratante es responsable del mantenimiento y operación de sus equipos terminales (computadoras personales, laptops, tablets, Smartphones).
       3. El CONTRATADO debe entregar gratuitamente e instalar un módulo de ACCESO a cada INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA.

Las características del módulo de ACCESO están contenidas en el Apéndice Nº 8 del presente Anexo.

* 1. Tarifas

* + 1. Acceso a Internet
       1. La instalación del acceso a Internet es libre de pago para las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS y otros CONTRATANTES de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, siempre que en conjunto no superen los siete mil cuatrocientos noventa y cinco (7 495) CPE, distribuidos de la siguiente manera:

1. Mil ciento veintidós (1 122) CPE para la Región Tumbes, y
2. Seis mil trescientos setenta y tres (6 373) CPE para la Región Piura.

Cuando se hayan instalado por lo menos el noventa por ciento (90%) de los CPEs indicados en el párrafo anterior, el CONTRATADO propondrá los costos de instalación para CONTRATANTES adicionales a este número de CPE y FITEL realizará la evaluación de costos de su propuesta. El CONTRATADO debe tener en cuenta que este pago es por única vez y comprenderá la instalación, activación y cualquier otro concepto necesario para iniciar el uso del servicio. En adelante, el monto de dicho pago será revisado cada dos (02) años por el FITEL.

* + - 1. El CONTRATADO facturará el acceso a Internet mensualmente, independientemente del tiempo de conexión y del volumen de información transmitida. El monto del pago mensual para las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS se muestra en la Tabla 1, está expresado en Nuevos Soles e incluye todos los impuestos de ley. Estas tarifas tope se rigen por lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo Nº 004-2015-CD/OSIPTEL o la norma que la modifique o sustituya.

**Tabla 1 – Tarifas tope de acceso a Internet para las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Velocidad de descarga** | **Velocidad mínima garantizada (%)** | **Tarifa tope Mensual (en Nuevos Soles incluido todos los impuestos de ley)** |
| 2 Mbps | 40% | 97,59 |
| 4 Mbps | 40% | 142,06 |

El CONTRATADO debe tener en cuenta que las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS contratarán como mínimo una conexión de 2048 kbps de bajada, 512 kbps de subida y cuarenta por ciento (40%) de velocidad garantizada. La relación entre la velocidad de bajada y de subida es de 4 a 1, relación que también es aplicable para la velocidad de descarga o de bajada de 4 Mbps.

Tratándose de características técnicas distintas a las señaladas en la Tabla 1 precedente, el CONTRATADO deberá seguir el procedimiento fijado por OSIPTEL para determinar las tarifas de acceso a Internet aplicable a INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS u otras instituciones públicas (incluida la Red Nacional del Estado-REDNACE).

* + - 1. El CONTRATADO debe ofertar como mínimo las velocidades indicadas en el numeral 2.3.1.2 precedente en cada una de las instituciones públicas ubicadas en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS con acceso a Internet, bajo las condiciones indicadas en el presente Anexo.

Para las entidades públicas que conforman la REDNACE, el CONTRATADO deberá proveer la interconexión de estas entidades dentro de la misma región. En el caso de que las entidades estén en regiones diferentes, el CONTRATADO facilitará esta interconexión.

* + - 1. Las tarifas de acceso a Internet para PERSONAS serán determinadas por el CONTRATADO y están sujetas al régimen tarifario supervisado, de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2º de la Resolución del Consejo Directivo Nº 004-2015-CD/OSIPTEL publicada el 11 de enero de 2015 o la norma que la modifique o sustituya.

Adicionalmente, el CONTRATADO debe tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 9.1.1 de las BASES, en lo que respecta a Factores de Competencia.

* + 1. Acceso a Intranet
       1. La instalación del acceso a Intranet para las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS será libre de pago.
       2. El monto del pago por instalación para CONTRATANTES adicionales se establecerá de acuerdo con lo indicado en el segundo párrafo del numeral 2.3.1.1. precedente.
       3. En caso el CONTRATANTE no tuviera contratado el acceso a Internet, el costo de la instalación será libre de pago, siempre que en su conjunto no supere el número de CPE señalados en el numeral 2.3.1.1 precedente.

En este caso, el CONTRATADO facturará el acceso a Intranet mensualmente al CONTRATANTE, a mes vencido, independientemente del tiempo de conexión y del volumen de información transmitida. El monto del pago mensual se muestra en la Tabla 2, está expresado en Nuevos Soles e incluyen todos los impuestos de ley.

**Tabla 2 – Tarifas de acceso a Intranet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de conexión | Velocidad de transmisión | Tarifa tope mensual (S/.)  (incluye impuestos de ley) |
| 1 | 1 Mbps | 22,00 |
| 2 | 2 Mbps | 36,00 |
| 3 | 4 Mbps | 64,00 |

El acceso a Intranet consiste en brindar al CONTRATANTE una conexión al servidor, conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del presente Anexo. Las tarifas tope mensuales mostradas son válidas para CONTRATANTES que soliciten el acceso a Intranet. El FITEL revisará las tarifas cada dos (02) años, contados desde el inicio del PERIODO DE OPERACIÓN, también podrá hacerlo en la oportunidad que lo solicite el CONTRATADO debiendo acreditar su pedido. Es facultad de FITEL aceptar o rechazar dicho pedido.

El CONTRATADO debe garantizar el cuarenta por ciento (40%) de la velocidad de transmisión señalada en la Tabla precedente y considerar que la relación entre la velocidad de transmisión de subida respecto de la velocidad de transmisión de bajada es de 1:1.

* + - 1. El CONTRATADO debe ofertar como mínimo las velocidades indicadas en el numeral precedente en cada una de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS con acceso a Intranet, bajo las condiciones indicadas en el presente Anexo.

El CONTRATADO puede proponer tarifas para velocidades de transmisión diferentes a las mencionadas y se obliga a acreditar su propuesta ante el FITEL, quien se reserva el derecho de evaluarla y aprobarla.

* + 1. Del acceso a Internet y acceso a Intranet
       1. En caso el CONTRATANTE contrate el acceso a Internet, el CONTRATADO deberá también proporcionar al CONTRATANTE el acceso a Intranet en las mismas características técnicas que el acceso a Internet contratado, sin costo adicional para el CONTRATANTE.
       2. En caso el CONTRATANTE tuviera contratado el acceso a Internet y requiere características técnicas diferentes para su acceso a Intranet, el CONTRATANTE tendrá que celebrar un nuevo contrato con el CONTRATADO y deberá realizar el pago mensual correspondiente al acceso a Intranet contratado.
  1. Plazo
     1. El tiempo máximo de despliegue de la infraestructura, equipamiento y demás elementos de la RED DE ACCESO corresponderá a la ETAPA DE INSTALACIÓN.
  2. Otras consideraciones

* + 1. El CONTRATADO presentará al FITEL el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO que forma parte del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, en formato impreso y en formato electrónico (elaborado en software de gestión de proyectos coordinado con FITEL), en el plazo de cuarenta y cinco (45) DÍAS, contado desde la FECHA DE CIERRE y reemplaza al Cronograma Preliminar de Implementación de la RED DE ACCESO, presentado en el CONCURSO como parte de la PROPUESTA TECNICA, y de ser el caso, contempla el efecto de adelanto de la ETAPA DE INSTALACIÓN ofertado durante el CONCURSO por el CONTRATADO. FITEL deberá aprobar el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO, pudiendo observarla como máximo dentro de los diez (10) DIAS de recibido el documento.

El CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO contará como mínimo la siguiente información:

* + Fecha de inicio y finalización de las actividades correspondientes a la ETAPA DE INSTALACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN, ELABORACIÓN DE CONTENIDOS y CAPACITACIÓN.
  + Detalle semanal de instalaciones y pruebas de puesta en servicio de los equipos terminales en las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS programadas por distrito para la RED DE ACCESO.
  + Hitos de todos los plazos contemplados en las presentes especificaciones, así como los contemplados en el contrato de financiamiento, para el cumplimiento de todas las actividades relacionadas al periodo de inversión DE LA RED DE ACCESO.
  + Datos del personal responsable para cada actividad o entregable, así como las funciones que tiene a su cargo. En lo que respecta al personal en campo, detallar la cantidad y distribución de los recursos para el cumplimiento de las instalaciones consideradas en el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO.

* + 1. Al final de la ETAPA DE INSTALACION, la RED DE ACCESO debe estar totalmente instalada y operativa. A fin de iniciar el PERÍODO DE OPERACIÓN todas las LOCALIDADES BENEFICIARIAS deben contar con los servicios en funcionamiento.
    2. Al término del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el CONTRATADO continuará con las obligaciones estipuladas en sus respectivos Contratos de Concesión o Concesión Única, así como con las obligaciones contenidas en el marco del registro de servicios de valor añadido.
    3. Las ACTAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO acreditan que el CONTRATADO cumplió con la instalación y funcionamiento de toda la infraestructura, equipos, hardware, software y otros necesarios para proveer el acceso a Internet y acceso a Intranet ofrecidos para las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. Dichas actas serán remitidas por el CONTRATADO en su totalidad y estarán llenadas según los datos solicitados por FITEL.
  1. Capacitación al personal de la Secretaría Técnica del FITEL
     1. El CONTRATADO dictará cursos de capacitación sobre la solución tecnológica propuesta para la RED DE ACCESO al personal de la Secretaría Técnica de FITEL, en Perú y en el país donde está la fábrica matriz de los principales equipos de la red terrestre de banda ancha, con los cuales el CONTRATADO implemente los Nodos Distritales, Intermedios y Terminales, de acuerdo con la siguiente Tabla. El CONTRATADO se obliga a remitir el contenido detallado (nombre del curso y horas a dictarse por cada ítem o materia del mismo) e incorporar las modificaciones que la Secretaría Técnica del FITEL solicite. La Secretaría Técnica del FITEL se reserva el derecho de modificar el contenido propuesto por EL CONTRATADO para los cursos, sin que ello altere el número de horas de cada curso.

| Tópico | En  Fábrica matriz | Duración (días / horas) | En el Perú | Duración  (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación de redes de telecomunicaciones | X | 2/8 |  |  |
| Cálculos de Ingeniería de dimensionamiento de la red (sizing) | X | 6/32 |  |  |
| Calidad de Servicio (QoS) | X | 2/8 | X | 12 |
| Gestión de redes | X | 4/24 | X | 12 |
| Operación y mantenimiento de equipos | X | 2/8 | X | 18 |
| Dimensionamiento, operación y mantenimiento del sistema de energía, protección y puesta a tierra. |  |  | X | 18 |
| Cálculos de ingeniería de dimensionamiento de la red de distribución y de acceso, link budget y sizing de la RED DE ACCESO |  |  | X | 32 |
| Aspectos de interconexión con la Red Regional (red de transporte): dimensionamiento, equipamiento y consideraciones técnicas de la fibra óptica para su interconexión con otros medios de transmisión |  |  | X | 16 |

Teniendo en cuenta el número de horas de capacitación en fábrica matriz (80 horas), el número de días de esta capacitación es como mínimo catorce (14) días hábiles.

Durante la capacitación en fábrica matriz, el CONTRATADO coordinará visitas de estudio para el personal de la Secretaría Técnica de FITEL a la fábrica matriz donde se elaboran y prueban los equipos a instalar en la RED DE ACCESO.

Los cursos dictados en Perú tendrán como finalidad brindar a los participantes, además de aspectos teóricos de los temas, visitas de campo, detalles y consideraciones técnicas del diseño e ingeniería de la implementación del PROYECTO ADJUDICADO.

El CONTRATADO garantizará que las personas que dicten los cursos de capacitación cuenten con certificación actualizada otorgada por el fabricante, así como que formen parte del personal responsable del diseño o implementación de la ingeniería del PROYECTO ADJUDICADO.

El CONTRATADO presentará a la Secretaría Técnica del FITEL el contenido detallado de estos cursos antes del término del cuarto mes del PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO***, el cual podrá tener variaciones de los tópicos y el número de horas asignados a cada uno de ellos, siempre que en su conjunto cumpla con el total de horas indicados en el presente numeral***. La Secretaría Técnica del FITEL se reserva el derecho de observar la propuesta y modificarla, en un plazo de quince (15) DÍAS de recibida la propuesta.[[4]](#footnote-5)

* + 1. Con respecto a los cursos de capacitación indicados en el numeral 2.6.1 precedente, se precisa lo siguiente:

1. El POSTOR señalará en su PROPUESTA TÉCNICA el perfil profesional mínimo requerido para estos cursos.
2. El número de participantes para la capacitación en el país donde está la fábrica matriz de los principales equipos de la red de acceso será como mínimo de ocho (08) personas. La capacitación en Perú será para un mínimo de veinte (20) personas.
3. Los cursos se llevarán a cabo durante el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, previo a la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO. Solo en caso que la Secretaría Técnica del FITEL así lo determine, esta capacitación podrá realizarse durante el primer año del PERÍODO DE OPERACIÓN. Para el caso de los cursos dictados en Perú, éstos se realizarán durante la ETAPA DE INSTALACIÓN.
4. El CONTRATADO se hará cargo de todos los costos que implique la capacitación en fábrica matriz (alojamiento, alimentación, traslados, impuestos de salida, instructores, materiales, documentos de sustento necesarios para tramitación de visas, seguros de viajes, etc.), así como lo que corresponda para la capacitación en Perú (véase literal e). Al finalizar los cursos, otorgará a los participantes certificados de capacitación correspondientes que indicarán como mínimo el nombre del curso, breve descripción de su contenido, fecha de realización (fecha inicio y fecha fin) y duración en horas del mismo. Las capacitaciones no dan lugar a ningún desembolso por estos conceptos de parte del FITEL o los participantes designados, en tal sentido, el CONTRATADO asume todos los costos relacionados con la capacitación al personal de la Secretaría Técnica del FITEL.
5. El CONTRATADO es responsable de todos los costos que implique la capacitación en Perú (alimentación, instructores, materiales, infraestructura).
6. El CONTRATADO se obliga a proporcionar la documentación necesaria que acredite la realización de la capacitación en fábrica matriz para efectos de que el personal designado de la Secretaria Técnica de FITEL gestione los trámites de visas y permisos correspondientes.
   1. Consideraciones para la ingeniería de la RED DE ACCESO
      1. El POSTOR es responsable de efectuar los estudios necesarios de ingeniería, recopilación de información primaria y secundaria y otros que le permita elaborar su PROPUESTA TÉCNICA y presentar su mejor PROPUESTA ECONÓMICA.

El costeo desagregado y detallado de la PROPUESTA ECONÓMICA para la implementación de la RED DE ACCESO deberá ser presentado por EL CONTRATADO a los cinco días posteriores de suscrito el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO (véase Apéndice N° 22).

* + 1. El CONTRATADO tiene la obligación de realizar directamente o a través de terceros el ESTUDIO DE CAMPO y entregar una copia del mismo en formato impreso y electrónico al FITEL. El ESTUDIO DE CAMPO permitirá obtener información de cada lugar en donde se instalará cada equipamiento de la RED DE ACCESO, incluyéndose en estas a las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. El CONTRATADO deberá remitir en formato físico, así como la base de datos digital de la información recopilada para cada lugar en la que se recopiló información (total de campos del acta), las fotografías y las rutas de acceso en formato .kmz. El contenido mínimo de información a recopilar durante el ESTUDIO DE CAMPO se señala en el Apéndice Nº 10, siendo el CONTRATADO el encargado de elegir los demás datos técnicos necesarios a recopilar para la implementación del servicio en cada lugar a visitar.

El CONTRATADO debe informar progresivamente al FITEL los avances que obtenga de las visitas que realice en el marco de la elaboración del ESTUDIO DE CAMPO, como máximo, al mes siguiente de realizada dichas visitas.

Asimismo, el CONTRATADO se obliga a comunicar al FITEL la existencia de algún evento o circunstancia que impida o retrase las instalaciones asociadas a las LOCALIDADES BENEFICIARIAS visitadas conforme a lo señalado en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

* + 1. El CONTRATADO establecerá los contratos de interconexión necesarios de manera que sus CONTRATANTES y usuarios puedan comunicarse con los usuarios de otras redes de telecomunicaciones y viceversa.
    2. El CONTRATADO debe atender la demanda de las localidades de las Regiones Tumbes y Piura en las cuales la cobertura de la señal radioeléctrica y/o medio físico utilizado de la RED DE ACCESO permita la prestación de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 precedente. Estas localidades deben incluir por lo menos las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. En todos los casos, el CONTRATADO se obliga a ofertar sus servicios para atender esta demanda en las mismas condiciones técnicas y económicas (pago mensual y pago por instalación) que las establecidas en el presente Anexo y sus Apéndices, según corresponda. El CONTRATADO tiene un plazo máximo de treinta (30) DÍAS para realizar la instalación, contados desde la fecha de recepción de la solicitud de servicio. EL CONTRATADO debe remitir un reporte mensual de las solicitudes recibidas, indicando la situación de atención en la cual ellas se encuentran, de acuerdo con el formato del Apéndice N° 7-E del presente Anexo.
    3. El CONTRATADO tendrá la obligación de implementar o adecuar cualquier hardware, software u otro recurso necesario en la RED DE ACCESO para habilitar la disponibilidad de los servicios a los CONTRATANTES adicionales, sin que ello conlleve a una degradación de las características de los servicios a brindarse de manera obligatoria por la RED DE ACCESO.
    4. El CONTRATADO es responsable del cuidado del equipamiento (hardware y software) que instala para la RED DE ACCESO y de implementar los mecanismos de seguridad física (de acuerdo con lo señalado en el Apéndice N° 21 del presente Anexo) y de red, así como de protección eléctrica, para dicha red.

* + 1. El equipamiento de la RED DE ACCESO debe ser nuevo, así como los equipos terminales para la prestación de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 precedente.
    2. Asimismo, el CONTRATADO preverá la obtención de los números IP necesarios para el diseño y operación de la RED DE ACCESO.
    3. Los equipos de la RED DE ACCESO deben cumplir con las recomendaciones de la ITU-R e ITU-T.
    4. El CONTRATADO se obliga a brindar el acceso a Internet prestado a través del PROYECTO ADJUDICADO, de acuerdo con los indicadores de calidad señalados en el Apéndice Nº 11 del presente Anexo. En el caso del acceso a Intranet, el CONTRATADO deberá cumplir los indicadores relacionados a la disponibilidad, latencia, pérdida de paquetes y velocidad garantizada.

FITEL realizará la evaluación de la calidad durante períodos semestrales o en otros períodos distintos, en correspondencia con los períodos de desembolso del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO. El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO establece las penalidades por incumplimiento en los indicadores de calidad.

* + 1. En caso el CONTRATADO requiera utilizar el espectro radioeléctrico, es su responsabilidad utilizar bandas de frecuencia de las cuales tenga la seguridad que existen canales o frecuencias libres de uso en un horizonte no menor a seis meses posteriores a la FECHA DE CIERRE. Para ello, el POSTOR debe realizar la consulta correspondiente a la Dirección General de Concesiones de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. FITEL evaluará modificaciones de la PROPUESTA TÉCNICA derivadas de la no disponibilidad de frecuencias, siempre que el CONTRATADO acredite que la elaboración de su PROPUESTA TÉCNICA se sustentó en una respuesta positiva de la citada Dirección.
       1. Esta red debe tener la capacidad suficiente para soportar la demanda que surja en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS para los servicios indicados en el numeral 2.2.2 del presente Anexo.

Por lo cual, EL CONTRATADO debe adoptar las medidas necesarias para que ante incrementos progresivos de demanda de velocidad de conexión, de servicios que se presenten, tenga la disponibilidad de ofrecer a los CONTRATANTES puertos eléctricos y ópticos.

* + - 1. La RED DE ACCESO está compuesta por:
* Nodo Distrital, es aquel nodo que tiene interconexión con la RED DE TRANSPORTE, y puede tener un PUNTO DE PRESENCIA (POP).
* Nodo Intermedio, es aquel o aquellos nodos que tienen como función retransmitir la señal que proviene directa o indirectamente desde un Nodo Distrital para que se retransmita hacia un Nodo Terminal. Este nodo puede tener un PUNTO DE PRESENCIA (POP).
* Nodo Terminal, es aquel nodo que tiene la función de PUNTO DE PRESENCIA (POP).

Las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, deberán contar con un POP. En caso que, debido a la cercanía entre LOCALIDADES BENEFICIARIAS, se podrá atender con un solo POP a más de una localidad, siempre y cuando las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS de una LOCALIDAD BENEFICIARIA no estén distantes más de dos mil (2 000) metros del POP.

* + 1. El CONTRATADO es responsable de instalar, operar y mantener un sistema de energía en LOCALIDADES BENEFICIARIAS que no cuenten con el servicio continuo de energía eléctrica durante las veinticuatro (24) horas del día para el funcionamiento de la red. El sistema de energía es parte de la RED DE ACCESO. La PROPUESTA TÉCNICA debe contener los detalles y consideraciones técnicas del diseño, cálculos y solución a implementar para el sistema de energía.

El CONTRATADO implementará dicho sistema de energía de modo que energice los equipos necesarios para la prestación de los servicios citados en el numeral 2.2.2 precedente, dicho sistema debe ser garantizado hasta el POP.

* + - 1. El CONTRATADO considerará que los Nodos Distritales de la RED DE ACCESO deben disponer de por lo menos un grupo electrógeno, un cargador rectificador, un tablero de transferencia/control, un protector de sobre voltaje y transitorios (TVSS) y un banco de baterías. El grupo electrógeno debe tener la suficiente capacidad de generación y de combustible para soportar la red y los equipos críticos de VAC por un mínimo de tres (03) días calendario después de un fallo del sistema eléctrico primario y ocho (08) horas de autonomía para el banco de baterías. ***El CONTRATADO tiene la facultad de sustituir el sistema de energía descrito anteriormente por otro que otorgue una autonomía mínima de ochenta (80) horas. El diseño del sistema de energía propuesto por el CONTRATADO deberá ser aprobado por el FITEL previamente a su implementación, para lo cual se tomará en cuenta los cálculos teóricos que acrediten el tiempo de autonomía requerida, así como las características técnicas detalladas de todos los elementos que compongan el sistema de energía propuesto.***

***Asimismo, e***l CONTRATADO considerará que los Nodos Intermedios y Terminales de la RED DE ACCESO deben disponer de por lo menos de un cargador rectificador, un protector de sobre voltaje y transitorios (TVSS) y un banco de baterías. Después de un fallo del sistema eléctrico primario, el banco de baterías proporcionará ocho (08) horas de autonomía.

***Los tiempos de*** autonomía ***requeridos*** en el presente numeral***, para todos los tipos de nodos,*** deberán ser cumplidas durante toda la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, para ello el CONTRATADO se obliga a sustituir a su costo ***cualquier*** elemento del sistema de energía ***que vaya degradando su rendimiento*** (como baterías por ejemplo). ***El funcionamiento de los sistemas de energía propuestos será supervisado por FITEL, en cualquier momento de la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, y podrá hacer OBSERVACIONES, siendo que el CONTRATADO se obliga a aceptar e implementar las recomendaciones que para tal efecto realice el FITEL, sin conllevar a desembolso adicional por parte del FITEL.***

***Debe tenerse en cuenta que, en caso de producirse interrupciones de servicio debido a cortes de energía eléctrica en los Nodos Distritales, Nodos Intermedios o Nodos Terminales, FITEL no aceptará acreditaciones por ausencia de fluido eléctrico comercial dentro de los plazos requeridos de autonomía. En ese sentido, para el caso de Nodos Distritales, dentro de las ochenta (80) horas de autonomía requeridos y para el caso de Nodos Intermedios y Terminales, dentro de las ocho (08) horas de autonomía requeridas, cualquier interrupción de servicio producida por corte de energía se tomará en cuenta para el cálculo de disponibilidad y penalidad respectiva.[[5]](#footnote-6)***

* + - 1. Para determinar la capacidad del generador de motor, el CONTRATADO debe considerar ampliación de cargas futuras y pérdida de capacidad cuando opere en localidades ubicadas en alturas superiores a los 1 000 msnm.
      2. La transferencia de carga hacia/desde el generador de motor debe ejecutarse en forma automática o manual, y siempre de forma ininterrumpida. Tanto el tablero de control como el tablero de transferencia podrán ser supervisados y controlados tanto local como remotamente.
      3. El CONTRATADO debe disponer que todos los Nodos tengan un sistema de alarma que, como mínimo, se controle a distancia a través del NOC. Este sistema puede ser parte del NMS. Como mínimo, el NMS debe contar con la capacidad de monitorear cortes de energía comercial, condición "generador activo", carga del generador y niveles de combustible.
    1. De las estructuras metálicas y torres autosoportadas que forman parte de los BIENES DE LA RED DE ACCESO.
       1. El CONTRATADO es responsable de proveer todos los materiales y equipos necesarios para la construcción de la infraestructura de la RED DE ACCESO. Los materiales deben cumplir con la normativa ASTM - American Society for Testing and Material; y el acero, con la AISC - American Institute of Steel Construction.
       2. El CONTRATADO es responsable de cumplir con la normativa aplicable a la construcción tanto del ámbito local, regional y nacional, especialmente lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y Código Nacional de Electricidad vigentes.
       3. El Apéndice Nº 9 del presente Anexo contiene las especificaciones técnicas de estructuras metálicas y cimentación de torres autosoportadas a cumplir por el CONTRATADO.
    2. El CONTRATADO es responsable del diseño, suministro de los materiales e instalación de los elementos de protección que sean necesarios.
    3. Cualquier parte, elemento o dispositivo necesario para la correcta instalación y funcionamiento de los subsistemas de la RED DE ACCESO, de acuerdo a los requerimientos y concepción de las redes, se considera incluido en la propuesta, aun cuando no estén expresamente indicados o descritos en estas ESPECIFICACIONES TECNICAS.
    4. El CONTRATADO está obligado a sustituir sin dilación y a su cuenta, los equipos y partes de la infraestructura, así como todo equipamiento instalado como parte de la RED DE ACCESO hasta el CPE, incluido este último, las veces que se requiera, sea como consecuencia de actos realizados por él o por terceros, que impidan el cumplimiento de la prestación de los servicios indicados en el presente Anexo. El CONTRATADO debe asumir los costos derivados de estos actos.
    5. Bajo ningún concepto, FITEL modificará el valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO, salvo en el supuesto de AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO de acuerdo al detalle y a las condiciones establecidas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
  1. Las especificaciones y condiciones no establecidas expresamente en las ESPECIFICACIONES TECNICAS se rigen por la normativa y regulación vigentes.
  2. Los documentos presentados por el CONTRATADO al FITEL tienen valor de Declaración Jurada.

1. **ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS**
   1. El CONTRATADO queda impedido de modificar de manera unilateral el formato del contrato a ser suscrito con el CONTRATANTE.
   2. EL CONTRATADO cobrará únicamente las tarifas establecidas expresamente en el respectivo contrato.
   3. El CONTRATADO suscribirá un contrato con el solicitante de alguno de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 de este Anexo. Los formatos referenciales para contratar el acceso a Internet y acceso a Intranet, están respectivamente en el Apéndice Nº 5-A y 5-B del presente Anexo. Los formatos finales, a utilizar durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, deberán ser aprobados previamente por el FITEL. La propuesta de los formatos finales deberá ser presentada por el CONTRATADO antes del término de los seis (06) meses posteriores a la firma del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y serán aprobados por el FITEL antes de iniciar el PERÍODO DE OPERACIÓN. En caso que, el CONTRATADO no remita su propuesta de formatos finales en el plazo antes indicados, se consideraran como formatos finales a los formatos señalados en los apéndices 5-A y 5-B del presente anexo.
   4. Respecto de la disponibilidad de la red
      1. La disponibilidad de la RED DE ACCESO es de noventa y ocho por ciento (98%) por año, contada desde la PUESTA EN OPERACIÓN. Por tanto, los servicios no deberán quedar interrumpidos por más ciento setenta y cinco y dos décimas (175,20) de horas continuas o alternadas en total por año. FITEL verificará el cumplimiento de esta disponibilidad.
      2. El término de la distancia será tomado en cuenta para el cálculo de la disponibilidad, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.3 del presente Anexo.
   5. Especificaciones del acceso a Internet
      1. El CONTRATADO deberá proveer la conectividad necesaria entre el POP y los CPE de los CONTRATANTES, de manera tal que el acceso a Internet sea transparente para estos.

La ubicación de los POP y CPE deberá consignarse en el ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO según los formatos del Apéndice Nº 2 del presente Anexo.

El CONTRATADO deberá entregar los puertos Ethernet necesarios para atender el servicio contratado de acuerdo al Módulo DE ACCESO.

El CONTRATADO debe administrar y configurar cada CPE independientemente desde el NMS (NOC) de la RED DE ACCESO, permitiéndose así la operación y verificación de estado del mismo de manera remota.

* + 1. El CONTRATADO puede proponer y aplicar los mecanismos de compresión de datos y otros, que hagan más eficiente el uso del ancho de banda, pero sin degradar los indicadores de calidad de ninguno de los servicios contemplados en las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS. Estos mecanismos deberán ser incluidos en los ESTUDIOS DE INGENIERÍA señalado en el numeral 6.5.2.1 que el CONTRATADO remita al FITEL.

* + 1. El CONTRATADO tendrá en cuenta que la solicitud hecha por algún CONTRATANTE para modificar la velocidad de transmisión de su conexión de acceso a Internet no implicará el cobro de contraprestación adicional alguna, correspondiendo únicamente el pago de la tarifa por la nueva velocidad contratada.
    2. Los CONTRATANTES del acceso a Internet no estarán impedidos de acceder a cualquier tipo de información que sea de su interés y que se encuentre disponible en Internet, en el marco de la legislación nacional sobre la materia. En el caso de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS y entidades públicas, el CONTRATADO instalará un software y/o hardware de bloqueo de tipo centralizado que filtrará los contenidos relacionados con temas pornográficos, de violencia y otros que definan: la Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Salud, Región Policial correspondiente a la región, para los cuales se definirán distintos perfiles de usuario, siendo el CONTRATADO el responsable de su permanente operación y actualización. FITEL informará al CONTRATADO la actualización de los perfiles de usuario, dicha actualización no podrá ser remitida en periodos menores a seis (06) meses, salvo pedido expreso de FITEL.
  1. Especificaciones del acceso a Intranet
     1. El CONTRATADO se obliga a alojar en un servidor ubicado en las instalaciones del NOC, los contenidos de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS que soliciten esta prestación, la misma que se encuentra exenta de pago alguno por el concepto de alojamiento. El CONTRATADO es responsable del mantenimiento de dicho servidor durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Las características de este servidor están contenidas en el Apéndice Nº 12 del presente anexo.

La Tabla siguiente indica las instituciones que estarán a cargo de la administración de contenidos.

|  |  |
| --- | --- |
| **Institución pública** | **Instancia Superior** |
| Local escolar de gestión estatal | Dirección Regional de Educación |
| Establecimiento de Salud | Dirección Regional de Salud |
| Dependencias policiales | Región Policial |
| Gobierno local | Gobierno Regional |

EL CONTRATADO deberá coordinar durante los primeros seis (06) meses de culminada la ETAPA DE INSTALACION con FITEL la conexión para la administración de contenidos que se alojará en el servidor.

1. **ELABORACIÓN DE CONTENIDOS, CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN**
   1. **Aspectos Generales**
      1. El POSTOR adjuntará en la PROPUESTA TÉCNICA su propuesta de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES conforme a lo señalado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.
      2. El CONTRATADO entregará, a satisfacción de FITEL, la propuesta detallada del programa de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES, de acuerdo a los siguientes plazos:
      * Referida a las actividades de SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN, como máximo al tercer mes, contado desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE.
      * Referida a las actividades de CAPACITACIÓN y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS, como máximo al octavo mes, contado desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE.

FITEL deberá aprobar dichas propuestas para su implementación. Asimismo, FITEL podrá observar cada propuesta hasta los diez (10) DIAS de recibida.

* + 1. La CAPACITACIÓN deberá observar lo dispuesto en el Apéndice Nº 13. Para lo cual, el CONTRATADO deberá proveer toda la infraestructura, equipamiento (laptops o computadoras) y material necesario para la ejecución de la CAPACITACIÓN solicitada.

* + 1. El CONTRATADO entregará los datos de contacto (direcciones electrónicas, números telefónicos fijos y/o móviles) de las personas que asistieron a la CAPACITACIÓN.
    2. Los derechos de propiedad intelectual del diseño de los portales serán de propiedad de FITEL.
  1. **SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN**
     1. La SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN estará dirigida a la población de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, de acuerdo con lo señalado en el Apéndice Nº 14 del presente anexo.

En caso de no alcanzarse el porcentaje del público objetivo solicitado en el citado Apéndice, el CONTRATADO informará y acreditará al FITEL las razones que motivan dicho incumplimiento. FITEL se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que correspondan.

* 1. **ELABORACIÓN DE CONTENIDOS**
     1. El CONTRATADO será el responsable de implementar y gestionar la plataforma (hardware y software) necesaria para el desarrollo e implementación de todos los portales web y aplicativos, descritos en el Apéndice Nº 15 del presente anexo. También es responsabilidad del CONTRATADO mantener disponibles estos portales durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
  2. **CAPACITACIÓN**
     1. La CAPACITACIÓN está dirigida al personal docente de los locales escolares de gestión estatal, personal del establecimiento de salud y personal de dependencias policiales de todas las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. El CONTRATADO realizará esta capacitación dentro del primer año contado desde la PUESTA EN OPERACIÓN, durante el cual se desarrollará un módulo por cada trimestre y de acuerdo a lo señalado en el Apéndice Nº 13-A del presente Anexo[[6]](#footnote-7).
     2. La CAPACITACIÓN también comprende capacitar a un grupo poblacional que habita en capitales de distrito seleccionadas durante el segundo y tercer semestre del PERÍODO DE OPERACIÓN, de acuerdo con lo señalado en el Apéndice Nº 13-B del presente Anexo.
     3. El CONTRATADO es responsable de elegir la forma de ejecución de la CAPACITACIÓN: podrá realizarla en cada una de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS o podrá realizarla solo en algunas de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, las cuales concentrarán la asistencia de las personas mencionadas en los numerales 4.4.1 y 4.4.2 precedentes, en este caso el CONTRATADO debe cubrir todos los gastos de traslado como transporte, alojamiento y viáticos necesarios durante la impartición de la CAPACITACIÓN.

1. **SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO**
   1. El CONTRATADO no podrá subcontratar a PERSONA alguna para la ejecución de la totalidad del PROYECTO ADJUDICADO.

En caso el CONTRATADO subcontrate parcialmente determinadas funciones asociadas a la implementación, el CONTRATADO mantiene toda responsabilidad de la implementación de la RED DE ACCESO. El FITEL se reserva el derecho de solicitar información pertinente a fin de cumplir funciones de sus competencias.

El CONTRATADO se obliga a poner a disposición del FITEL información de sus subcontratistas: razón social, objetivo de la contratación, plazos de entrega de los productos o servicios contratados, calidad del servicio realizado / producto entregado, oportunidad y cumplimiento de pago por el servicio realizado / producto entregado.

* 1. El CONTRATADO debe tener en cuenta que a partir de la PUESTA EN OPERACIÓN, el tiempo máximo para la instalación de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 del presente Anexo será de treinta (30) DÍAS, contados desde el día de recepción de la solicitud. De no cumplirse con este plazo, el CONTRATANTE podrá proceder de acuerdo a lo establecido en las Condiciones de Uso de Servicios de Telecomunicaciones y sus modificatorias, sin perjuicio de ello, el FITEL dará cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

* 1. En caso sea necesaria la presencia física del CONTRATADO en la LOCALIDAD BENEFICIARIA, o lugar donde se haya instalado el Nodo, para restablecer la conexión o problema que afecte la operatividad de los servicios, no serán contabilizadas como horas de interrupción “el número de horas que el CONTRATADO requiere para llegar a dicha localidad” (término de la distancia) desde el Centro de Mantenimiento más cercano.
  2. Mantenimiento
     1. El POSTOR adjuntará en la PROPUESTA TÉCNICA una Declaración Jurada de cumplimiento de realizar el Programa de Mantenimiento conforme a lo señalado en las BASES. El formato de esta Declaración Jurada es el Formulario Nº 5 del Anexo Nº 4 de las BASES.
     2. El CONTRATADO entregará, a satisfacción de FITEL, la propuesta detallada del Programa de Mantenimiento por lo menos cuarenta y cinco (45) DÍAS antes que culmine el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO. FITEL se reserva el derecho de observar este programa antes de la culminación del PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO.

Este detalle incluye las actividades del mantenimiento preventivo y correctivo, así como la oportunidad en que el CONTRATADO las realizará, además de los procesos y procedimientos que él seguirá para efectuar los tipos de mantenimiento antes señalados, sustentado en estadísticas o casuística, propia o de terceros, además de los tiempos estimados de atención de acuerdo con la contingencia ocurrida. Adicionalmente, el CONTRATADO debe indicar si las actividades serán realizadas de manera presencial o a distancia. El Programa de Mantenimiento debe incluir la forma de acreditar la realización de cada tipo de mantenimiento (preventivo y correctivo).

Los mantenimientos preventivos están dirigidos a todos los nodos involucrados para proveer el acceso a Internet a cada LOCALIDAD BENEFICIARIA. Las actividades y acreditaciones se indican en el Apéndice Nº 17. El CONTRATADO debe tener en cuenta que el mantenimiento preventivo solicitado debe incluir las siguientes modalidades:

1. Mantenimiento programado: el que se realiza cada cierto tiempo en un equipo de manera rutinaria.
2. Mantenimiento predictivo: el que predice el tiempo máximo de utilización de un equipo antes que se interrumpa su funcionamiento por falla, avería o desperfecto.
3. Mantenimiento de oportunidad: el que se realiza cuando un equipo no viene siendo utilizado, de modo que no se interrumpe el trabajo, tareas o actividades que normalmente efectúa.

Los sistemas de puesta a tierra, contemplados como parte de los MÓDULOS DE ACCESO a proporcionar por el CONTRATADO, también deberán incluirse como parte del mantenimiento correctivo y preventivo.

* + 1. En caso de corte de servicios por actualización tecnológica o actividades de mantenimiento preventivo, el CONTRATADO informará a OSIPTEL, FITEL y a los CONTRATANTES, a través de correo electrónico, con un mínimo de siete (07) DÍAS antes de efectuar dicho corte, la fecha y duración del mismo. Tratándose de la comunicación a OSIPTEL, el CONTRATADO la realizará únicamente en los plazos y a través de los canales establecidos por la regulación vigente, de ser el caso.

El corte del servicio por actualización tecnológica o actividades de mantenimiento preventivo, será como máximo de seis (06) horas, salvo caso fortuito, fuerza mayor o causas no imputables al CONTRATADO, en cuyo caso las deberá acreditar ante FITEL. Para el corte del servicio por actualización tecnológica o actividades de mantenimiento preventivo antes indicado, FITEL no contabilizará dichas horas en el cálculo de Disponibilidad; para otros casos, FITEL determinará la inclusión de dicho tiempo para el cálculo de la Disponibilidad.

* 1. Centros de atención a usuarios
     1. El CONTRATADO implementará al menos tres (03) centros de atención a usuarios: uno (01) en alguna provincia de la Región Tumbes y dos (02) en distintas provincias de la Región Piura donde, como mínimo, permita la presentación de reportes de avería, reclamos escritos o presenciales, recursos de reconsideración, recursos de apelación y quejas, así como la presentación de cualquier solicitud de los CONTRATANTES que se derive de la aplicación de las normativa referida a Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

Los centros de atención a usuarios podrán ser los puntos de venta a través de los cuales el CONTRATADO ofrezca la contratación del servicio, oficinas que tengan por finalidad el pago de los servicios o, instituciones públicas o privadas con quienes el CONTRATADO celebró algún convenio. Para los tres casos mencionados, el CONTRATADO se obliga a:

1. Atender y absolver consultas de usuarios; y,
2. Garantizar que cualquier CONTRATANTE que requiera presentar una solicitud, reporte de avería, reclamo, reconsideración, apelación y/o queja, recabe la constancia de presentación de estos documentos con la misma garantía, celeridad y facilidades con las que un CONTRATANTE tiene ese derecho en las provincias donde existen oficinas o centros de atención.

El CONTRATADO es responsable de garantizar que la información y orientación que brinde a los CONTRATANTES y usuarios a través de sus centros de atención se proporcione y efectúe de acuerdo al marco normativo de protección de los derechos de los usuarios.

* 1. Centros de Mantenimiento

* + 1. El CONTRATADO implementará Centros de Mantenimiento. Estos centros serán los lugares donde el CONTRATADO tendrá disponibilidad de repuestos y técnicos para corregir los fallos de la RED DE ACCESO.
    2. El CONTRATADO remitirá el documento que detalle la implementación de los Centros de Mantenimiento a FITEL, hasta treinta (30) DIAS antes de finalizado el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, el cual debe contener como mínimo:
       1. El listado definitivo de los Centros de Mantenimiento, precisando su ubicación exacta en coordenadas geográficas WGS84 (en grados con cinco decimales). Cada Centro deberá indicar el nombre y ubicación de cada LOCALIDAD BENEFICIARIA a su cargo, los cuales serán declarados en el Apéndice Nº 16.
       2. Casuística de fallas, tiempo y procedimiento de atención.
       3. Relación de personal, así como la persona o personas de contacto en cada centro de mantenimiento (nombre, cargo, teléfonos, dirección de correo electrónico).
    3. El CONTRATADO debe cumplir con ofrecer funcionamiento ininterrumpido de los centros de mantenimiento desde el primer día del PERÍODO DE OPERACIÓN hasta la culminación de la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
  1. Modificaciones de la PROPUESTA TÉCNICA
     1. Durante el PERÍODO DE INVERSIÓN, en caso el CONTRATADO verificase que la INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA no requiera ninguno de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 del presente anexo, el CONTRATADO, deberá sustituirla por otra dentro del ámbito de intervención del PROYECTO ADJUDICADO, previa aprobación de FITEL.

EL CONTRATADO se obliga a atender a la INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA que fue sustituida, en la oportunidad que esta lo solicite durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

* + 1. En caso el CONTRATADO verificase una instalación no autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es libre de proceder a la instalación de la infraestructura y la prestación del acceso a Internet en la LOCALIDAD BENEFICIARIA, debiendo comunicar el hecho al FITEL.
    2. El CONTRATADO durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO puede solicitar modificación de la PROPUESTA TÉCNICA, debiendo presentar la documentación que acredite su solicitud. FITEL la evaluará y determinará el tiempo máximo para dicha evaluación, de acuerdo con la complejidad y nivel de aprobación necesarios para que proceda la modificación solicitada. En caso FITEL considere aceptada esta modificación, y de ser necesario, suscribirá la adenda correspondiente con el CONTRATADO.
    3. El CONTRATADO debe presentar la solicitud de modificación de la PROPUESTA TÉCNICA mediante documentos escritos dirigido a FITEL que adjunte, como mínimo:
       1. Documentos que acreditan el pedido justificando los aspectos técnicos y económicos. Incluyendo topología física, diagrama de red, equipos propuestos, indicadores de calidad, variación de costos, entre otros.
       2. Material visual (fotografías, video) o cartas de la autoridad local que acrediten su solicitud.
       3. Cuadros comparativos que demuestren la igualdad o superioridad de los materiales y/o equipos de la propuesta de modificación presentada, acreditado por los folletos técnicos, manuales, hojas técnicas del fabricante, entre otros documentos similares.
       4. DECLARACIÓN JURADA indicando que dicha modificación no implicará ampliación de plazo del ETAPA DE INSTALACIÓN, PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, o de ser el caso, del PERÍODO DE OPERACIÓN, ni demandará desembolsos adicionales por parte de FITEL.

FITEL se reserva el derecho de rechazar la solicitud o solicitar mayor información, observar la solicitud y proponer cambios que, a su juicio, permitan optimizar el PROYECTO ADJUDICADO.

* 1. Nodos
     1. El CONTRATADO es responsable de seleccionar el emplazamiento, de construir y equipar los Nodos de la RED DE ACCESO, y se obliga a solventar todos los costos asociados.
     2. El CONTRATADO se obliga a diseñar los Nodos de la RED DE ACCESO para resistir los movimientos telúricos que afectan el territorio peruano, cumpliendo por lo menos la norma E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. El CONTRATADO se obliga a:
        1. Que todos los edificios y estructuras tengan que incorporar un marco y puerta de acero con fines de seguridad e integridad sísmica.
        2. Que los armarios de almacenamiento sean capaces de cerrarse firmemente y de ser sujetados sólidamente a las paredes.
     3. Los edificios o estructuras para equipos deben ser construidos en terreno alto con baja probabilidad de inundación o sobre muelles cuando dichos edificios o estructuras estén ubicados en zonas expuestas a inundaciones.
     4. Las actividades de construcción de Nodos deberán cumplir con todas las regulaciones ambientales nacionales, regionales, provinciales, distritales y locales.
     5. El CONTRATADO debe diseñar todos los Nodos de RED DE ACCESO de manera que asegure la temperatura y humedad relativa señaladas en el Apéndice N° 21.
     6. El CONTRATADO debe tener presente que las obras civiles para los Nodos Inalámbricos Distritales, Intermedios y Terminales serán de acuerdo con lo señalado en el Apéndice N° 21.
  2. Centro de Operaciones de Red (Network Operations Center, NOC) de la RED DE ACCESO
     1. El CONTRATADO es responsable de seleccionar el emplazamiento, de construir y equipar el NOC, y se obliga a solventar todos los costos asociados.
     2. El CONTRATADO se obliga a diseñar el NOC para resistir los movimientos telúricos que afectan el territorio peruano, cumpliendo por lo menos la norma E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.
     3. Las actividades de construcción del NOC deberán cumplir con todas las regulaciones ambientales nacionales, regionales, provinciales, distritales y locales.
     4. El CONTRATADO debe diseñar el NOC de manera que asegure la temperatura y humedad relativa señaladas en el Apéndice N° 21.
     5. El CONTRATADO debe tener presente que las obras civiles para el NOC serán de acuerdo con lo señalado en el Apéndice N° 21.
     6. Todos los equipos activos, ubicados o no en sitios dotados de personal, deben ser capaces de ser controlados y gestionados desde el NOC. Esto comprende los procesos de configuración y actualización, sin la necesidad de que un técnico esté presente físicamente en el sitio. El NOC deberá ubicarse en la capital de la Región Piura (casco urbano de dicha localidad), siendo este diferente al NOC de la RED DE TRANSPORTE.
     7. El NOC debe funcionar en 24x7x365. Además deberá contar como mínimo con área de equipos de red, oficinas, sala de reuniones, almacén, sala de gestión y monitoreo.
     8. El CONTRATADO debe diseñar e implementar el NOC con una configuración adecuada para realizar las funciones de monitoreo, gestión y administración de red, y para asegurar el cumplimiento de los objetivos de disponibilidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE ACCESO, lo que incluye implementarlo con redundancia de equipos.
     9. El NOC hará uso efectivo de herramientas avanzadas de monitoreo, diagnóstico y gestión de la red, en particular, de sistemas automatizados de diagnóstico y gestión remota, que soportan, entre otros, diagnósticos remotos, polling (consultas constantes hacia los dispositivos de la red), reportes de alarmas, gestión de fallos, etc., así como la capacidad de recopilar, procesar y reportar datos relevantes sobre la disponibilidad y el rendimiento de la red de los sistemas. El NOC debe ser capaz de monitorear y reportar los principales parámetros de calidad de red, tales como velocidad de subida, velocidad de bajada, latencia, jitter, pérdida de paquetes, entre otros.
     10. El NOC debe contar con un sistema de alimentación eléctrica de emergencia, proporcionada por un generador de motor. Este generador de motor debe disponer de capacidad suficiente para suministrar energía a todos los equipos del NOC, incluyendo la iluminación, los puestos de trabajo, las pantallas de vídeo y el sistema VAC, y con capacidad de combustible suficiente para operar por lo menos tres (03) días calendario después de un fallo del sistema eléctrico primario.

1. **SOBRE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO**
   1. FITEL, o quien este designe, realizará la SUPERVISIÓN, siendo requisito para la ejecución de un desembolso del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO que el INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE ACCESO tenga opinión favorable.

* 1. En el marco del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el CONTRATADO permitirá que el personal designado por FITEL efectúe su función supervisora, in situ y de manera remota.
  2. El CONTRATADO deberá remitir a solicitud de FITEL aquella información que este considere relevante para ejercer sus funciones, en el tiempo solicitado. En caso de incumplimiento, FITEL aplicará las penalidades que correspondan, de acuerdo con el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
  3. EL CONTRATADO deberá conformar equipos de trabajo para el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO y PERÍODO DE OPERACIÓN, los cuales deberán trabajar conjuntamente con el personal designado por FITEL. El equipo de trabajo del CONTRATADO deberá estar conformado como mínimo por un profesional en temas legales, otro para temas técnicos y/o de ingeniería, así como otro para temas comerciales. FITEL deberá tener contacto directo con cada uno de ellos durante la SUPERVISIÓN. El CONTRATADO debe remitir al FITEL la conformación de cada equipo de trabajo dentro de los primeros treinta (30) DÍAS del inicio del PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO y del PERÍODO DE OPERACIÓN, según corresponda.

El CONTRATADO se obliga a comunicar al FITEL mediante documento escrito cualquier modificación en la conformación del equipo de trabajo, como máximo dentro de los siete (07) DÍAS posteriores de producida dicha modificación, sin alterar la distribución de personal requerido para este equipo señalado en el párrafo precedente.

* 1. Supervisión en el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO
     1. El cumplimiento de los requerimientos de instalaciones y puesta en servicio se someterá a verificaciones y pruebas de funcionamiento en la SUPERVISIÓN del PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO que realice FITEL. Las OBSERVACIONES encontradas como producto de la SUPERVISIÓN durante dicho periodo deberán ser subsanadas por el CONTRATADO en un plazo máximo de tres (03) meses, contado desde la notificación de la OBSERVACIÓN. Solo podrán quedar pendientes de subsanar antes de finalizar el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, OBSERVACIONES que no comprometan el funcionamiento de la RED DE ACCESO o afecten los indicadores de calidad o disponibilidad; en dicho caso podrán ser subsanadas después de finalizado el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO (el plazo señalado para la subsanación rige igualmente en este caso).

Asimismo, únicamente cuando el INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE ACCESO correspondiente tenga opinión favorable, será suscrita el ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO; sin embargo, y de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, este documento podrá ser suscrito con alguna OBSERVACIÓN consignada en el INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE ACCESO, pendiente de subsanación, siempre y cuando dicha OBSERVACIÓN no comprometa el funcionamiento de la RED DE ACCESO o afecte los indicadores de calidad o disponibilidad.

El Apéndice Nº 4 muestra el contenido mínimo del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO.

* + 1. El CONTRATADO debe remitir al FITEL los siguientes documentos técnicos como máximo dentro de un (01) mes, contado a partir de la culminación de la ETAPA DE INSTALACIÓN:
       1. Los ESTUDIOS DE INGENIERÍA que condujeron al diseño final de la RED DE ACCESO deben ser entregados en documento físico y archivos electrónicos (en versión de software coordinada con FITEL), conteniendo lo siguiente:

1. El cálculo de los presupuestos de los enlaces (Link Budgets), así como el profile link de cada enlace.
2. El plan de frecuencias utilizadas.
3. El Inventario con la descripción de todos los equipos que forman parte de la red (Datasheet y manuales), así como los parámetros configurados para su operación.
4. Layout de los nodos.
5. Características y propiedades físicas de las torres implementadas.
6. Diagrama de cableado y energía.
7. Un mapa detallado de la red física, listado de site, nodos, etc.
8. Un diagrama detallado de la red lógica.
9. La ubicación georeferenciada de los elementos de red (Nodos distritales, intermedios y terminales, así como de los POP). La georeferenciación deberá ser en coordenadas geográficas WGS84 (grados con cinco decimales). En formato digital toda la información de ubicaciones deberá ser presentada en archivo de formato .kmz.
10. Área de cobertura por estación terrestre. Las tablas referenciales para la remisión de información en digital señalan en el Apéndice N°19.
11. Copia de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA obtenidos.
12. Los mecanismos de compresión de datos y otros que hagan más eficiente el uso del ancho de banda.

* + - 1. ESTUDIO DE CAMPO

FITEL se reserva el derecho de solicitar toda información de índole técnica relacionada a la red, durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, debiendo el CONTRATADO remitir obligatoriamente la información solicitada bajo aplicación de penalidad.

* + 1. ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO
       1. El formato referencial de ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO se señala en el Apéndice N° 2 del presente Anexo.

* + - 1. El CONTRATADO suscribirá un ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO por cada LOCALIDAD BENEFICIARIA y por cada POP desde donde se distribuya la señal en radiofrecuencia para brindar los servicios indicados en el numeral 2.2.2 del presente Anexo. Asimismo, en cada Acta se deberá detallar la instalación de cada uno de dichos servicios en cada INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA.
      2. En plazo no mayor de treinta (30) DÍAS antes del inicio de las instalaciones, conforme al CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO, el CONTRATADO deberá remitir al FITEL los formatos de ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO que utilizará. FITEL lo revisará y tiene un plazo de hasta diez (10) DÍAS para su aprobación, contados desde su recepción. Culminado este plazo y de no mediar observación o modificación alguna por parte de FITEL, el CONTRATADO lo dará por aprobado.
      3. Cada ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO debe estar llenada con la información completa y debe ser suscrita y refrendada por un representante del CONTRATADO y por un representante de cada INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA, adicionalmente podrá ser suscrito por una autoridad de la LOCALIDAD BENEFICIARIA. Mediante este acto, los que suscriben acreditan la ejecución de las instalaciones.
      4. Cada ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO debe incluir como mínimo:

* Por lo menos cinco (05) fotografías de las instalaciones concluidas, tanto para la estación y como para los servicios en cada INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIA. El CONTRATADO debe tener en cuenta que las fotografías serán tomadas con una cámara fotográfica de no menos de cinco (05) Mega pixeles, de modo que permita su ampliación hasta aproximadamente un tamaño de 20 x 25 cm. sin que se distorsionen las imágenes y que con dicho tamaño estas puedan observarse claramente.
* El inventario de los bienes y equipos instalados.

El CONTRATADO entregará las ACTAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO, las fotografías y el inventario, en documento físico (impreso), escaneado en pdf y archivo electrónico (digital) con la información tabulada extraída de todos los campos de las actas. Los costos asociados a este requerimiento son a cuenta del CONTRATADO.

* + - 1. El CONTRATADO entregará todas las ACTAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO a FITEL en el plazo máximo de veinte (20) DÍAS, contados desde la culminación de la ETAPA DE INSTALACION, sin perjuicio a que las remita de manera progresiva antes de esta fecha, conforme avance las instalaciones.

Adicionalmente, en el mismo plazo, el CONTRATADO enviará a FITEL un archivo electrónico en una hoja de cálculo que contenga todos los campos tabulados de cada ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO. El formato de campos tabulados a presentar será coordinado con FITEL, como parte de la aprobación del formato de ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO a utilizar.

La recepción del total de las ACTAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO y del archivo electrónico señalado en el párrafo precedente son requisitos para que el CONTRATADO pueda recibir el desembolso correspondiente, previa SUPERVISIÓN y conformidad de FITEL respecto de las instalaciones realizadas.

* + 1. Para fines de aceptación de las instalaciones durante la SUPERVISIÓN:

* + - 1. Para la realización del segundo y tercer desembolsos correspondientes al PERÍODO DE INVERSIÓN, el CONTRATADO debe acreditar la instalación de la infraestructura y equipos, así como el buen funcionamiento de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 del presente Anexo, independientemente que la infraestructura pueda tener la capacidad de satisfacer el crecimiento de la demanda de cada una de esas localidades.
      2. Para la aceptación de las instalaciones, FITEL verificará que el equipamiento e infraestructura estén instalados de acuerdo con las buenas prácticas de la Ingeniería y que la RED DE ACCESO esté operativa, de acuerdo con el PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE INSTALACIONES.

El CONTRATADO remitirá su propuesta de PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE INSTALACIONES a FITEL antes de culminado el cuarto mes, contado desde la FECHA DE CIERRE, para su revisión, modificación, de ser el caso, y posterior aprobación. FITEL la revisará y, de ser necesario, dará a conocer sus observaciones y pedido de inclusión o modificación de las pruebas, dentro del plazo de quince (15) DÍAS HÁBILES. Como parte del protocolo FITEL realizará pruebas similares a las señaladas en el Apéndice N° 3 del presente Anexo.

* + 1. El CONTRATADO debe entregar una Garantía de Calidad suscrita por él o por el fabricante de los equipos esenciales de la RED DE ACCESO, mediante la cual garantiza la calidad y buen funcionamiento de los materiales y equipamiento instalados, hasta por lo menos haber culminado el primer año del PERÍODO DE OPERACIÓN. Este documento es requisito para la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO.

* + 1. FITEL elaborará el INFORME DE SUPERVISIÓN correspondiente al PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO hasta antes de finalizado dicho periodo.
    2. El ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO suscrita por las PARTES no invalida el derecho de FITEL a reclamar por defectos, fallas, vicios ocultos o incumplimientos no advertidos en el momento de su suscripción. Esta previsión se complementa con lo dispuesto en los artículos 1484° y siguientes del Código Civil y con la Garantía de Calidad establecida en el numeral 6.5.5 del presente Anexo.

* + 1. Documentos y/o actividades a ser presentados y/o ejecutadas por el CONTRATADO antes de la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO:
       1. CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO.
       2. ACTAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO suscritas.
       3. Información sobre los Centros de atención a usuarios: ubicación, horario de atención, trámites que pueden realizar los usuarios en ellos.
       4. Información de los Centros de Operación y Mantenimiento (véase numeral 5.6 precedente).
       5. Cumplimiento de las actividades de SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS.
  1. Supervisión en el PERÍODO DE OPERACIÓN
     1. El CONTRATADO es responsable de desarrollar e implementar los aplicativos que permitan realizar a FITEL la monitorización y seguimiento de la RED DE ACCESO, denominado Subsistema de Seguimiento, pudiendo establecer niveles de seguridad y categorización de usuario. El subsistema tendrá acceso a la información proporcionada del NMS de la RED DE ACCESO, implementado por el CONTRATADO para garantizar una gestión y administración de red máximamente eficaz y sensible, tanto para la gestión de equipos activos e incluir monitoreo remoto, de manera que entre otros detecte cortes y facilite la ubicación de la avería, detecte deterioros y disminución de la calidad de los enlaces, etc. La propuesta de características a implementar para el Subsistema de Seguimiento deberá ser presentada por el CONTRATADO hasta antes de finalizado el quinto mes de la ETAPA DE INSTALACIÓN. FITEL podrá aprobar o realizar modificaciones a la propuesta presentada en un plazo de treinta (30) DIAS.
        1. Como parte del Subsistema de Seguimiento, El CONTRATADO deberá proporcionar un sistema de monitoreo en línea por Internet mediante web y cliente NMS, accesible en modo lectura desde las oficinas de FITEL, hacia a todos los registros de alarmas, de parámetros adicionales, entre otros, señalados en el Apéndice N° 18, así como como todos los reportes de tráfico e interrupciones solicitados para el PERIODO DE OPERACIÓN en las presentes especificaciones técnicas. Toda la información y data antes señalada deberá ser exportable en formatos csv, excel o txt desde las oficinas de FITEL. Esta conexión deberá tener los mecanismos de seguridad y autenticación para el acceso remoto de manera segura. FITEL debe poder acceder a cualquier elemento de red para verificar su estado o extraer información relativa a un dispositivo en particular en cualquier instante del día, los 365 días del año, durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO*~~[[7]](#footnote-8)~~*.

Para ello, El CONTRATADO deberá entregar al FITEL un terminal de acceso a dicho sistema de monitoreo, que tendrá las siguientes características como mínimo:

* Procesador core i7.
* Memoria RAM DDR 16 GB
* Disco Duro 1 TB
* Monitor 21” LCD
* Tres (03) puertos USB v3.0
* Un (01) puerto HDMI
* Periféricos (mouse, teclado)
  + - 1. El CONTRATADO deberá poner a disposición exclusiva de FITEL un servidor, que estará instalado dentro de las instalaciones del CONTRATADO, con los siguientes requerimientos mínimos:

|  |  |
| --- | --- |
| Memoria RAM | * Capacidad de 128 GB |
| Procesador | * 4 Procesadores físicos * Cada procesador físico debe operar con 6 núcleos. * Frecuencia de operación de 3 GHz |
| Interface de Transferencia de datos | * Serial Attached SCSI 2 (SAS) |
| Memoria cache | * 30 MB L3 |
| Distribución | * El servidor debe ser montable y escalable |
| Procedimiento de operación | * Hot – swap |
| Energía (Servidor) | * Alimentación: CA 100 - 240 V 50 / 60 Hz |
| Capacidad de almacenamiento | Capacidad de 8TB |
| Interface de Transferencia de data | * Serial Attached SCSI 2 (SAS) |
| Conexión a red | * 2 puertosGiga ethernet (Uno activo más uno de respaldo) y 2 Puertos de Red Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T o superior. |
| Puertos de conectividad | * Cuatro (4) puertos USB |
| Sistema de ventilación | * Cada procesador debe tener su propio cooler de ventilación. * Ventilación instalados en el case. |
| Unidades de lectura | * DVD-ROM |

Este servidor deberá estar conectado a un puerto “espejo” de la salida Internet de la RED DE ACCESO con objeto de almacenar y procesar en él todo el tráfico de paquetes IP generado en dicha red. Asimismo, deberá tener capacidad de interconexión al NMS o envío simultáneo de datos a este servidor (mediante protocolos estándar, tales como FTP, SNMP, SYSLOG, NFS) de las variables, KPIs, contadores, alarmas o parámetros que permiten generar todos los registros de alarmas, de parámetros adicionales, entre otros, señalados en el Apéndice N° 18, así como, los datos que permitan generar todos los reportes de tráfico e interrupciones solicitados para el PERIODO DE OPERACIÓN en las presentes especificaciones técnicas. Respecto a los KPIs, contadores, alarmas o parámetros a almacenar en el servidor antes señalado, se debe precisar que:

* Pueden ser propuestos en base a las recomendaciones del fabricante, estándares internacionales y nacionales, así como a los requerimientos de FITEL.
* Pueden ser modificados o ampliados por otros en cualquier momento a solicitud de FITEL hasta antes de la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO.
* Deben ser claramente indicados y explicados por el CONTRATADO.

Todo el software a instalar en el servidor, incluyendo el sistema operativo, será instalado en acompañamiento del FITEL, para lo cual el CONTRATADO deberá brindar las facilidades de acceso a las instalaciones para dicho caso. Los costos de licencias por el sistema operativo, así como software de desarrollo y base de datos serán asumidos por el CONTRATADO.

El servidor indicado deberá ser accesible desde FITEL vía Internet a través de una dirección IP pública mediante una VPN.

FITEL debe poder tener acceso a información de toda la red (hasta el CPE de cada INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA y entidad pública) y todos los servicios de la RED DE ACCESO en tiempo real, a fin de poder extraerla y procesarla, desde y en las instalaciones de FITEL, respectivamente. La información señalada está relacionada con interrupción, estado de la red, tráfico, entre otros.

* + - 1. Para los accesos del FITEL, señalados en los numerales precedentes, el CONTRATADO proveerá sin costo alguno para el FITEL una conexión a Internet mínima de 5 Mbit/s dedicados.
      2. La disponibilidad del Subsistema de Seguimiento es noventa y ocho por ciento (98%), será calculada anualmente tomando en cuenta interrupciones corridas o alternadas. FITEL no contabilizará el tiempo de interrupción debido a la realización de mantenimiento preventivo que previamente haya sido aprobada por FITEL.

FITEL considerará que este Subsistema no está disponible para el acceso señalado en el numeral 6.6.1.1 y al servidor señalado en el numeral 6.6.1.2 cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:

* No se encuentre operativo; o
* El acceso no sea posible por algún motivo atribuible al CONTRATADO, excepto para los mantenimientos preventivos previamente aprobados por FITEL; o,
* Cuando se acceda al servidor pero la información contenida en alguno de los reportes no es correcta (incluye falta de actualización de los reportes o ausencia de éstos o datos incompletos).

Adicional a las interrupciones que deberá comunicar el CONTRATADO mediante reporte del Apéndice 7-C del Anexo 8-B, se contabilizarán para el análisis de disponibilidad del Subsistema de Seguimiento, las interrupciones comunicadas por el FITEL relativas a las precisadas en los casos anteriores. FITEL podrá comunicar ello a través de medios electrónicos o físicos al CONTRATADO.

* + 1. Información mínima a ser presentada por el CONTRATADO durante el PERÍODO DE OPERACIÓN, a partir del primer mes de iniciado este y hasta la finalización del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO:

1. Reporte mensual de uso del acceso a Internet: tráfico total, tráfico por LOCALIDAD BENEFICIARIA y por tipo de tráfico. Este reporte se hará mediante una herramienta del tipo MRTG (Multi Router Traffic Grapher) o Ntop.
2. Reporte mensual de interrupción del servicio indicado por LOCALIDAD BENEFICIARIA.
3. Reporte mensual de indicadores de calidad indicados en Apéndice Nº 11.

Todos los reportes tienen valor de Declaración Jurada y deben estar disponibles en el Subsistema de Seguimiento.

El CONTRATADO deberá presentar los reportes indicados en el presente numeral, en formato digital para el cumplimiento de lo requerido hasta treinta (30) DÍAS posteriores al mes que corresponden.

* + 1. El contenido mínimo del reporte mensual de uso del acceso a Internet estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 6-A del presente Anexo y contendrá:

1. Los reportes, diario y mensual, del volumen de tráfico cursado (en Bytes), entrante y saliente, y por tipo de protocolo. Adicionalmente, se deberán presentar las gráficas estadísticas diarias y mensuales, total y por protocolos, indicando la hora de mayor demanda de acceso a Internet por día, de acuerdo al formato solicitado.
2. Las estadísticas de las veinte (20) páginas Web más visitadas, con sus correspondientes frecuencias de uso (por ejemplo: www.fitel.gob.pe: cinco (05) visitas por mes).

El reporte mensual de uso de uso del acceso a Intranet estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 6-B del presente Anexo.

FITEL se reserva el derecho a agregar o modificar requerimientos en el reporte mensual de uso del acceso a Internet, durante el periodo de operación.

En el caso del reporte de indicadores de calidad, FITEL también verificará los métodos y equipos usados en la medición de la calidad de los servicios. Para tal efecto, FITEL podrá acceder a los registros fuentes que sustentan los reportes de calidad, así como realizar pruebas de la confiabilidad y precisión de los equipos de medición, equipos y/o sistemas de tasación y facturación.

* + 1. El CONTRATADO debe guardar los reportes mensuales, así como las bases de datos que los generan, por un período mínimo de un (01) año, contados a partir del último día del mes a que corresponde el reporte.
    2. El reporte de interrupción del acceso a Internet estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 7-A del presente Anexo y contendrá, como mínimo:

1. La ubicación de la conexión de acceso a Internet (indicando LOCALIDAD BENEFICIARIA).
2. Fecha en la cual se produce la interrupción, hora de inicio de la interrupción y hora de restablecimiento del servicio, la duración de la interrupción (en segundos) y el motivo de la interrupción. El formato de las horas de inicio y fin de la interrupción deben incluir los segundos.

Todos los reportes tienen valor de Declaración Jurada y deben estar disponibles en el Subsistema de Seguimiento.

El CONTRATADO deberá presentar los reportes en formato digital para el cumplimiento de lo requerido en este numeral hasta treinta (30) DÍAS posteriores al mes que corresponden.

FITEL podrá solicitar información adicional que acredite la conectividad de los accesos a Internet contratados.

* + 1. El reporte de interrupción del acceso a Intranet estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 7-B del presente Anexo.
    2. El reporte de interrupción del Subsistema de seguimiento estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 7-C del presente Anexo. Asimismo, el reporte de interrupción del POP estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice Nº 7-D del presente Anexo.
    3. Todos los reportes señalados en los dos (02) numerales precedentes tienen valor de Declaración Jurada y deben estar disponibles en el Subsistema de Seguimiento.

El CONTRATADO deberá presentar los reportes en formato digital para el cumplimiento de lo requerido en este numeral hasta treinta (30) DÍAS posteriores al mes que corresponden.

* + 1. FITEL verificará todos los reportes y comunicará al CONTRATADO, dentro de los quince (15) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de los mismos, las OBSERVACIONES, de ser el caso.

El CONTRATADO tendrá un plazo de quince (15) DÍAS HÁBILES, contados desde el DÍA HÁBIL siguiente de la notificación, para presentar las correcciones del caso o efectuar los descargos correspondientes. En caso de no responder, se darán por aceptadas las observaciones de FITEL y quedará fijado el período de interrupción de los servicios para efecto del cómputo de su disponibilidad.

* + 1. En casos de desastres naturales o relacionados con la seguridad nacional, el CONTRATADO dará prioridad a las comunicaciones respectivas, coordinando con el FITEL y con las autoridades pertinentes.

* + 1. El CONTRATADO tiene la obligación de colaborar y entregar la información requerida por FITEL referida al PROYECTO ADJUDICADO.
    2. Para la suscripción del ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE ACCESO, FITEL solicitará realizar:
* El inventario de los BIENES DE LA RED DE ACCESO.
* La ejecución de las pruebas establecidas en los protocolos específicos a fin de verificar el buen estado de los bienes antes señalados.

En tal sentido, EL CONTRATADO deberá brindar todas las facilidades del caso para la ejecución de lo antes señalado.

* + 1. FITEL podrá modificar el PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE INSTALACIONES aprobado, para poder ser utilizado durante la SUPERVISION del PERIODO DE OPERACIÓN. Asimismo, EL CONTRATADO, antes de finalizar el segundo año de operación propondrá al FITEL, un protocolo de pruebas que permita verificar lo señalado en el numeral 6.6.12 precedente.

1. **OBLIGACIÓN DE SALVAGUARDAR EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES**
   1. El CONTRATADO establecerá medidas y procedimientos razonables para salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones.
   2. Con relación a este tema, referirse al artículo 4º del Capítulo I del Decreto Supremo N° 013-93-TCC que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones y a su Reglamento en lo que corresponda; al artículo 8° de la Ley 27336 de Desarrollo de las Funciones y Facultades de OSIPTEL, y a la Resolución Ministerial Nº 111-2009-MTC-03 del 06 de febrero del 2009 que aprueba la “Norma que establece medidas destinadas a salvaguardar el derecho a la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos personales, y regula las acciones de supervisión y control a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones” y sus modificatorias.
2. **SERVIDUMBRES**
   1. El CONTRATADO realizará las gestiones que sean necesarias ante las autoridades competentes y personas naturales respectivas, para establecer servidumbres que permitan la implementación de la RED DE ACCESO. FITEL, a solicitud debidamente fundamentada del CONTRATADO, colaborará en estas gestiones.

* 1. Las servidumbres se ejecutarán de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia.

**APÉNDICES**

Apéndice Nº 1 : Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS

Apéndice N° 1-A : Listado de Localidades Beneficiarias Adicionales

Apéndice Nº 2-A : ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO de nodo

Apéndice Nº 2-B : ACTA DE INSTALACIÓN DE SERVICIOS EN INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS

Apéndice Nº 3 : Acta de supervisión de instalación de servicios

Apéndice Nº 4 : ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO

Apéndice Nº 5-A : Modelo de contrato Acceso a Internet

Apéndice Nº 5-B : Modelo de contrato Acceso a Intranet

Apéndice Nº 6-A : Contenido mínimo de reporte mensual de uso del acceso a Internet por CPE

Apéndice Nº 6-B : Contenido mínimo de reporte mensual de uso del acceso a Intranet

Apéndice Nº 7-A : Reporte de interrupción del acceso a Internet por CPE

Apéndice Nº 7-B : Reporte de interrupción del acceso a Intranet

Apéndice Nº 7-C : Reporte de interrupción del Subsistema de Seguimiento

Apéndice Nº 7-D : Reporte de interrupción del POP

Apéndice Nº 7-E : Reporte mensual de solicitudes recibidas (numeral 2.7.4)

Apéndice Nº 8 : Características técnicas del módulo de ACCESO

Apéndice Nº 9 : Consideraciones técnicas para las estructuras metálicas y cimentación de torres autosoportadas

Apéndice Nº 10 : Contenido mínimo del ESTUDIO DE CAMPO

Apéndice Nº 11 : Indicadores de calidad

Apéndice Nº 12 : Características del servidor de contenidos para el acceso a Intranet

Apéndice Nº 13-A : Lineamientos para la CAPACITACIÓN – LOCALIDADES BENEFICIARIAS

Apéndice Nº 13-B : Lineamientos para la CAPACITACIÓN - Capitales de distritos representativas de cada provincia

Apéndice Nº 14 : Lineamientos para la SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

Apéndice Nº 15 : Lineamientos para la ELABORACIÓN DE CONTENIDOS

Apéndice Nº 16 : Formato término de la distancia

Apéndice Nº 17 : Procedimiento para la realización y acreditación del mantenimiento preventivo

Apéndice Nº 18 : Supervisión a través del Subsistema de Seguimiento

Apéndice Nº 19 : Tabla tabulada para la presentación de información digital de los ESTUDIOS DE INGENIERÍA

Apéndice Nº 20 : Reporte de instalación y baja de CPE no obligatorios

Apéndice Nº 21 : Consideraciones técnicas de los Nodos de la RED DE ACCESO

Apéndice Nº 22 : Detalle de los costos asociados a la implementación de la RED DE ACCESO que justifican el FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 1**

**Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS**

1. **Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS**

|  |  |  |  |  |  |  | **DATOS DE UBICACIÓN (REFERENCIAL)** | | | | **ENTIDADES ESTATALES** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **CodINEI2010** | **REGION** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **CAPITAL DE DISTRITO** | **FUENTE** | **LONGITUD** | **LATITUD** | **ALTURA (m.s.n.m.)** | **LOCALES ESCOLARES** | **ESTABLECIMIENTOS DE SALUD** | **DEPEDENCIAS POLICIALES** |
| 1 | 2402030001 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CANOAS DE PUNTA SAL | CANCAS | SI | MED-GPS | -80,94042 | -3,94582 | 5 |  | 1 | 1 |
| 2 | 2402020005 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | AVERIAS | NO | MED-GPS | -80,64083 | -3,86800 | 137 | 1 |  |  |
| 3 | 2402020017 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | BELLAVISTA | NO | MED-GOBIERNO REGIONAL (MOD) | -80,65944 | -3,97440 | 152 | 1 |  |  |
| 4 | 2402020001 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | CAÑAVERAL | SI | MED-GPS (MOD) | -80,65097 | -3,94053 | 135 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 2402020012 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | CASITAS | NO | MED-GPS | -80,63874 | -3,92689 | 114 | 1 |  |  |
| 6 | 2402020018 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | CHERRELIQUE | NO | MED-GOBIERNO REGIONAL | -80,66363 | -3,99135 | 156 | 1 |  |  |
| 7 | 2402020019 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | LA CHOZA | NO | MED-GPS | -80,66712 | -4,01671 | 172 | 1 | 1 |  |
| 8 | 2402020015 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | TACNA LIBRE | NO | MED-GPS | -80,65960 | -3,95408 | 135 | 1 |  |  |
| 9 | 2402020007 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | TAMARINDO | NO | MED-GOBIERNO REGIONAL (MOD) | -80,61466 | -3,88196 | 95 | 1 |  |  |
| 10 | 2402020002 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | TRIGAL | NO | MED-GPS | -80,67430 | -3,84033 | 71 | 2 | 1 |  |
| 11 | 2402010008 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | ACAPULCO | NO | MED-GPS (MOD) | -80,76804 | -3,73757 | 8 |  | 1 | 1 |
| 12 | 2402010004 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | BOCAPAN | NO | MED-GPS (MOD) | -80,72026 | -3,70686 | 6 |  | 1 |  |
| 13 | 2402010006 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | BONANZA | NO | MED-GPS | -80,75591 | -3,72098 | 9 | 1 |  |  |
| 14 | 2402010003 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | GRAU | NO | CAMPO (FITEL) | -80,63265 | -3,66857 | 25 |  | 1 |  |
| 15 | 2401020013 | TUMBES | TUMBES | CORRALES | MALVAL ALTO | NO | MED-GPS | -80,47020 | -3,61893 | 13 |  | 1 |  |
| 16 | 2401020007 | TUMBES | TUMBES | CORRALES | SAN ISIDRO | NO | MED-GPS | -80,51285 | -3,61465 | 16 |  | 1 | 1 |
| 17 | 2401030003 | TUMBES | TUMBES | LA CRUZ | LOS CEREZOS | NO | MED-GOBIERNO REGIONAL | -80,56385 | -3,62539 | 9 | 1 |  |  |
| 18 | 2401040010 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | CABUYAL | NO | CAMPO (FITEL) | -80,43755 | -3,71671 | 45 |  | 1 |  |
| 19 | 2401040002 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | CRUZ BLANCA | NO | CAMPO (FITEL) | -80,42357 | -3,66770 | 20 |  | 1 |  |
| 20 | 2401040012 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | EL LIMON | NO | MED-GPS | -80,44172 | -3,72794 | 38 |  | 1 |  |
| 21 | 2401040013 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | EL RODEO | NO | MED-GPS | -80,42756 | -3,72890 | 57 | 1 |  |  |
| 22 | 2401040001 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | PAMPAS DE HOSPITAL | SI | MED-GPS | -80,43885 | -3,69283 | 27 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | 2401040004 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | PEÑA BLANCA | NO | MED-GPS | -80,38545 | -3,67847 | 44 | 1 |  |  |
| 24 | 2401040015 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | PUEBLO NUEVO | NO | MED-GPS | -80,41713 | -3,73521 | 70 | 1 |  |  |
| 25 | 2401050011 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | CARRETAS | NO | MED-GPS | -80,45334 | -3,74947 | 40 | 1 |  |  |
| 26 | 2401050010 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | CASA BLANQUEADA | NO | MED-GPS (MOD) | -80,45429 | -3,73885 | 31 | 3 | 1 |  |
| 27 | 2401050012 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | HIGUERON | NO | MED-GPS | -80,46057 | -3,76247 | 39 | 1 |  |  |
| 28 | 2401050013 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | LA CAPITANA | NO | MED-GPS | -80,48070 | -3,78275 | 52 | 1 |  |  |
| 29 | 2401050005 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | LA PEÑA | NO | MED-GPS | -80,45032 | -3,66839 | 34 | 1 |  |  |
| 30 | 2401050009 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | OIDOR | NO | MED-GPS | -80,45550 | -3,72365 | 30 | 1 | 1 |  |
| 31 | 2401050001 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | SAN JACINTO | SI | CAMPO (FITEL) | -80,44878 | -3,64282 | 31 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 2401050008 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | VAQUERIA | NO | MED-GPS | -80,45210 | -3,70577 | 32 | 1 | 1 |  |
| 33 | 2401060004 | TUMBES | TUMBES | SAN JUAN DE LA VIRGEN | CERRO BLANCO | NO | CAMPO (FITEL) | -80,42637 | -3,65323 | 13 |  | 1 |  |
| 34 | 2401060002 | TUMBES | TUMBES | SAN JUAN DE LA VIRGEN | GARBANZAL | NO | CAMPO (FITEL) | -80,43265 | -3,61192 | 22 |  | 1 |  |
| 35 | 2401060001 | TUMBES | TUMBES | SAN JUAN DE LA VIRGEN | SAN JUAN DE LA VIRGEN | SI | CAMPO (FITEL) | -80,43350 | -3,62785 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 2401010005 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | LA PRIMAVERA | NO | MED-GPS | -80,38859 | -3,53915 | 25 | 1 |  |  |
| 37 | 2403020007 | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | CUCHARETA BAJA | NO | MED-GPS | -80,24028 | -3,52438 | 21 | 1 | 1 |  |
| 38 | 2403020004 | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | LOMA SAVEDRA | NO | CAMPO (FITEL) | -80,22649 | -3,50547 | 13 | 1 | 1 |  |
| 39 | 2403020005 | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | POCITOS | NO | MED-GPS | -80,24121 | -3,50900 | 17 | 1 | 1 |  |
| 40 | 2403030006 | TUMBES | ZARUMILLA | MATAPALO | EL TUTUMO | NO | MED-GPS | -80,25573 | -3,69682 | 97 | 1 |  |  |
| 41 | 2403030004 | TUMBES | ZARUMILLA | MATAPALO | LA TOTORA | NO | MED-GPS | -80,21925 | -3,68913 | 62 | 1 |  |  |
| 42 | 2403030001 | TUMBES | ZARUMILLA | MATAPALO | MATAPALO | SI | MED-GPS | -80,19935 | -3,68229 | 64 | 1 | 1 |  |
| 43 | 2403030007 | TUMBES | ZARUMILLA | MATAPALO | NUEVO PROGRESO | NO | MED-GPS | -80,25271 | -3,69172 | 95 | 1 |  |  |
| 44 | 2403040004 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | EL PORVENIR | NO | MED-GPS | -80,22630 | -3,55208 | 42 | 1 | 1 |  |
| 45 | 2403040007 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | LA COJA | NO | MED-GPS | -80,21005 | -3,59653 | 42 | 1 |  |  |
| 46 | 2403040006 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | LA PALMA | NO | MED-GPS | -80,21609 | -3,56363 | 30 |  | 1 |  |
| 47 | 2403040009 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | LECHUGAL | NO | MED-GPS | -80,19640 | -3,61373 | 41 | 1 | 1 |  |
| 48 | 2403040001 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | PAPAYAL | SI | MED-GPS | -80,23458 | -3,57134 | 51 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 2403040010 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | PUEBLO NUEVO | NO | MED-GPS | -80,19388 | -3,62930 | 49 | 1 |  |  |
| 50 | 2403040003 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | UÑA DE GATO | NO | MED-GPS | -80,23143 | -3,53786 | 40 |  | 1 |  |
| 51 | 2403010002 | TUMBES | ZARUMILLA | ZARUMILLA | EL BENDITO | NO | MED-GPS | -80,31709 | -3,45187 | 5 | 1 |  |  |

| **Nro** | **CodINEI2014** | **REGION** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **CAPITAL DE DISTRITO** | **FUENTE** | **LONGITUD** | **LATITUD** | **ALTURA (m.s.n.m.)** | **LOCALES ESCOLARES** | **ESTABLECIMIENTOS DE SALUD** | **DEPEDENCIAS POLICIALES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2002010049 | PIURA | AYABACA | AYABACA | AMBASAL CENTRO | NO | MED-GPS | -79,746760 | -4,584011 | 1556 | 2 | 1 |  |
| 2 | 2002010169 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CARRIZAL BAJO | NO | MED-GPS | -79,553685 | -4,770932 | 1793 | 1 |  |  |
| 3 | 2005020001 | PIURA | PAITA | AMOTAPE | AMOTAPE | SI | MED-GPS | -81,015083 | -4,881597 | 17 |  | 1 | 1 |
| 4 | 2002030004 | PIURA | AYABACA | JILILI | ANCHALAY | NO | MED-GPS | -79,801296 | -4,506900 | 705 | 1 | 1 |  |
| 5 | 2002010179 | PIURA | AYABACA | AYABACA | ANIA | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,508538 | -4,814051 | 2374 | 1 | 1 |  |
| 6 | 2002030009 | PIURA | AYABACA | JILILI | ARADA ALTA | NO | MED-GPS | -79,830348 | -4,559199 | 1657 | 1 |  |  |
| 7 | 2002010058 | PIURA | AYABACA | AYABACA | ARAGOTO CENTRO | NO | MED-GPS | -79,625166 | -4,584700 | 1888 | 2 | 1 |  |
| 8 | 2002020047 | PIURA | AYABACA | FRIAS | ARENALES | NO | MED-GPS | -79,849188 | -4,923519 | 3088 | 1 | 1 |  |
| 9 | 2002010053 | PIURA | AYABACA | AYABACA | AUL | NO | MED-GPS | -79,701832 | -4,558197 | 2423 | 1 |  |  |
| 10 | 2004010040 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | BATANES | NO | MED-GPS | -80,104189 | -5,142632 | 99 | 2 | 1 |  |
| 11 | 2008050005 | PIURA | SECHURA | VICE | BECARA | NO | MED-Gobierno Regional | -80,810353 | -5,456945 | 15 |  | 1 |  |
| 12 | 2008020001 | PIURA | SECHURA | BELLAVISTA DE LA UNION | BELLAVISTA | SI | MED-GPS | -80,754988 | -5,440499 | 15 | 1 | 1 |  |
| 13 | 2002060070 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | BELLAVISTA DE CACHIACO | NO | MED-GPS | -79,553413 | -4,968248 | 1735 | 2 | 1 |  |
| 14 | 2008030001 | PIURA | SECHURA | BERNAL | BERNAL | SI | MED-GPS | -80,744997 | -5,470452 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 2001050007 | PIURA | PIURA | CATACAOS | BUENOS AIRES DE CUMBIBIRA | NO | MED-GPS | -80,737138 | -5,267705 | 24 | 2 | 1 |  |
| 16 | 2001110012 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | CACATURO | NO | MED-GPS | -80,195362 | -4,656334 | 265 | 1 |  |  |
| 17 | 2002100024 | PIURA | AYABACA | SUYO | CACHAQUITO | NO | MED-GPS | -79,974698 | -4,434051 | 437 | 1 |  |  |
| 18 | 2002010144 | PIURA | AYABACA | AYABACA | HUALCUY | NO | MED-GPS | -79,610407 | -4,744138 | 1991 | 1 | 1 |  |
| 19 | 2002010146 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CAFETAL OLLEROS | NO | MED-GPS | -79,625678 | -4,715468 | 1533 | 2 | 1 |  |
| 20 | 2003030042 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | CAJAS ALUMBRE | NO | MED-GPS | -79,438770 | -5,179072 | 2295 | 1 |  |  |
| 21 | 2003060034 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | CALANGLA | NO | MED-GPS | -79,557353 | -5,443583 | 2163 | 2 |  |  |
| 22 | 2007020002 | PIURA | TALARA | EL ALTO | CALETA CABO BLANCO | NO | MED-BING | -81,230055 | -4,250518 | 9 |  | 1 |  |
| 23 | 2002010136 | PIURA | AYABACA | AYABACA | LANCHE | NO | MED-GPS | -79,660813 | -4,698334 | 1699 | 1 |  |  |
| 24 | 2002010071 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CALVAS DE SAMANGA | NO | MED-GPS | -79,523428 | -4,553968 | 1536 | 2 | 1 |  |
| 25 | 2002060037 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | CAMINO REAL | NO | MED-GPS | -79,734958 | -4,929727 | 2373 | 1 |  |  |
| 26 | 2006010047 | PIURA | SULLANA | SULLANA | CANAL MOCHO LAS MERCEDES | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -80,686762 | -4,998820 | 67 | 1 | 1 |  |
| 27 | 2001100011 | PIURA | PIURA | LA UNION | CANIZAL CHICO | NO | MED-GPS | -80,698288 | -5,383512 | 13 | 1 | 1 |  |
| 28 | 2004020002 | PIURA | MORROPON | BUENOS AIRES | CARRASQUILLO | NO | MED-GPS | -80,027082 | -5,223470 | 110 |  | 1 |  |
| 29 | 2002010243 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CARRIZAL ALTO | NO | CAMPO (FITEL) | -79,529020 | -4,773880 | 2232 | 1 |  |  |
| 30 | 2001090010 | PIURA | PIURA | LA ARENA | CASAGRANDE | NO | MED-GPS | -80,752934 | -5,315920 | 26 | 2 | 1 |  |
| 31 | 2002040003 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | PUENTE TONDOPA | NO | MED-GPS | -79,855622 | -4,703413 | 830 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 2002010056 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CENTRO DE SOCCHABAMBA | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,666327 | -4,603932 | 2093 | 2 | 1 |  |
| 33 | 2006010010 | PIURA | SULLANA | SULLANA | CENTRO SERVICIOS SOMATE BAJO | NO | MED-BING | -80,517787 | -4,755379 | 98 | 1 | 1 |  |
| 34 | 2002080051 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | CHACHACOMAL | NO | MED-GPS | -80,017480 | -4,828316 | 1604 | 1 |  |  |
| 35 | 2006010012 | PIURA | SULLANA | SULLANA | CHALACALA ALTA | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -80,553549 | -4,784572 | 92 | 1 | 1 |  |
| 36 | 2002060095 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | CHANGRA | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,747852 | -5,010318 | 2766 | 1 |  |  |
| 37 | 2002010153 | PIURA | AYABACA | AYABACA | SAUSAL DE CULUCAN | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,764173 | -4,751033 | 972 | 1 | 1 |  |
| 38 | 2001040007 | PIURA | PIURA | CASTILLA | CHAPAYRA | NO | MED-GPS | -80,604497 | -5,121601 | 47 | 1 | 1 |  |
| 39 | 2001090004 | PIURA | PIURA | LA ARENA | CHAQUIRA | NO | MED-GPS | -80,753026 | -5,308061 | 23 | 1 |  |  |
| 40 | 2002010034 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CHARAN | NO | MED-GPS | -79,621017 | -4,550452 | 1579 | 1 | 1 |  |
| 41 | 2001140054 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | CHARAN COPOZO CP7 | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -80,221770 | -4,883506 | 127 | 1 |  |  |
| 42 | 2004010038 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | CHARANAL (CHARANAL BAJO) | NO | MED-GPS | -80,081937 | -5,121276 | 109 | 1 |  |  |
| 43 | 2001090024 | PIURA | PIURA | LA ARENA | CHATITO | NO | MED-GPS | -80,695816 | -5,380611 | 20 |  | 1 |  |
| 44 | 2006010003 | PIURA | SULLANA | SULLANA | CHILACO PELADO (CHILACO) | NO | MED-GPS | -80,496240 | -4,699902 | 100 | 2 | 1 |  |
| 45 | 2002010129 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CHINCHIN | NO | MED-GPS | -79,795259 | -4,700713 | 2173 | 2 | 1 |  |
| 46 | 2002020078 | PIURA | AYABACA | FRIAS | CULCAS | NO | MED-GPS | -79,903743 | -4,970457 | 1995 | 2 | 1 |  |
| 47 | 2002020017 | PIURA | AYABACA | FRIAS | GERALDO | NO | MED-GPS | -80,013883 | -4,893571 | 1538 | 2 | 1 |  |
| 48 | 2002100025 | PIURA | AYABACA | SUYO | CHIRINOS | NO | MED-GPS | -79,948592 | -4,453863 | 470 | 2 | 1 |  |
| 49 | 2002010040 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CHOCAN CENTRO | NO | MED-GPS | -79,708995 | -4,538455 | 1906 | 2 | 1 |  |
| 50 | 2003030027 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | CHULUCANAS BAJO | NO | MED-GPS | -79,565692 | -5,071143 | 3128 | 1 |  |  |
| 51 | 2008010006 | PIURA | SECHURA | SECHURA | CHUSIS | NO | MED-Gobierno Regional | -80,815470 | -5,520480 | 22 | 1 | 1 |  |
| 52 | 2003040085 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | COLLONAYUC | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,503373 | -5,610445 | 2062 | 1 |  |  |
| 53 | 2002010139 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CONGOLI OLLEROS | NO | MED-GPS | -79,605498 | -4,722699 | 1949 | 1 |  |  |
| 54 | 2008010011 | PIURA | SECHURA | SECHURA | CONSTANTE | NO | MED-Gobierno Regional | -80,850009 | -5,676676 | 4 | 1 | 1 |  |
| 55 | 2001140149 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | CP 6 | NO | MED-GPS | -80,291705 | -4,772649 | 184 | 1 |  |  |
| 56 | 2001040012 | PIURA | PIURA | CASTILLA | CRUZ DE CAÑA | NO | MED-BING | -80,358594 | -5,141577 | 248 | 1 | 1 |  |
| 57 | 2002010108 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CRUZ MISIONERA O TAPALCO | NO | MED-GPS | -79,606309 | -4,654422 | 2138 | 1 |  |  |
| 58 | 2003040059 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | CUCHUPAMPA | NO | MED-GPS | -79,522845 | -5,585445 | 2081 | 1 |  |  |
| 59 | 2002030002 | PIURA | AYABACA | JILILI | CUCUYAS BAJO | NO | MED-GPS | -79,845451 | -4,467976 | 540 | 1 | 1 |  |
| 60 | 2002010171 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CULCAPAMPA | NO | MED-GPS | -79,573536 | -4,771344 | 1976 | 1 |  |  |
| 61 | 2003020027 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | SILIA O CILIA | NO | MED-GPS | -79,649428 | -5,308505 | 775 | 1 | 1 |  |
| 62 | 2002040041 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | SALVIA | NO | MED-GPS | -79,823707 | -4,878012 | 2934 | 2 | 1 |  |
| 63 | 2002040054 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | SAN JOSE DE PILLO | NO | MED-GPS | -79,912296 | -4,736288 | 2254 | 1 | 1 |  |
| 64 | 2002070015 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | CULQUI | NO | MED-GPS | -80,005807 | -4,633959 | 506 | 1 |  |  |
| 65 | 2002060090 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | CUMBICUS ALTO | NO | MED-GPS | -79,626906 | -5,016179 | 2380 | 1 | 1 |  |
| 66 | 2002010101 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CUNANTE | NO | MED-GPS | -79,670773 | -4,616058 | 2289 | 1 |  |  |
| 67 | 2002060043 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | CURILCAS | NO | MED-GPS | -79,584029 | -4,933259 | 1500 | 2 |  |  |
| 68 | 2008060001 | PIURA | SECHURA | RINCONADA LLICUAR | DOS PUEBLOS | SI | GOOGLE EARTH (2015) | -80,764679 | -5,462781 | 11 |  | 1 | 1 |
| 69 | 2006040075 | PIURA | SULLANA | LANCONES | DURAN | NO | MED-GPS | -80,440168 | -4,499677 | 152 | 1 |  |  |
| 70 | 2005030001 | PIURA | PAITA | ARENAL | EL ARENAL | SI | MED-GPS | -81,026270 | -4,883424 | 27 |  | 1 |  |
| 71 | 2003040121 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | EL CEDRO | NO | MED-GPS | -79,442475 | -5,694104 | 2415 | 1 |  |  |
| 72 | 2002070029 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | EL CEIBO | NO | MED-GPS | -79,944540 | -4,667177 | 1448 | 1 |  |  |
| 73 | 2006010025 | PIURA | SULLANA | SULLANA | EL CUCHO | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -80,659672 | -4,868609 | 77 | 2 | 1 |  |
| 74 | 2002060054 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | EL HUABO | NO | MED-GPS | -79,565659 | -4,961378 | 1778 | 1 |  |  |
| 75 | 2002010225 | PIURA | AYABACA | AYABACA | EL HUILCO | NO | MED-GPS | -79,498783 | -4,615376 | 2002 | 1 | 1 |  |
| 76 | 2002040022 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | EL LUCUMO | NO | MED-GPS | -79,913049 | -4,768129 | 2227 | 1 | 1 |  |
| 77 | 2001010014 | PIURA | PIURA | PIURA | EL MOLINO | NO | MED-GPS | -80,630855 | -5,094166 | 45 | 1 |  |  |
| 78 | 2007050007 | PIURA | TALARA | LOS ORGANOS | EL ÑURO | NO | MED-GPS | -81,172435 | -4,215238 | 7 | 1 | 1 |  |
| 79 | 2002060071 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | EL PALMO | NO | MED-GPS | -79,535892 | -4,961453 | 2175 | 1 |  |  |
| 80 | 2001140003 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | EL PAPAYO DEL ALGARROBO | NO | MED-GPS | -80,512951 | -4,853200 | 140 |  | 1 |  |
| 81 | 2001110047 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | EL PARTIDOR | NO | MED-GPS | -80,279684 | -4,730846 | 215 |  | 1 |  |
| 82 | 2003030028 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | EL PORVENIR | NO | MED-GPS | -79,515411 | -5,069631 | 3393 | 1 |  |  |
| 83 | 2002060030 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | EL PUERTO | NO | MED-GPS | -79,583325 | -4,922608 | 1432 | 1 | 1 |  |
| 84 | 2001110021 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | EL SAUCE | NO | MED-GPS | -80,080320 | -4,685193 | 424 | 1 | 1 |  |
| 85 | 2001080004 | PIURA | PIURA | EL TALLAN | EL TABANCO | NO | MED-GPS | -80,605447 | -5,455325 | 22 | 1 |  |  |
| 86 | 2003060023 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | EL TAMBO | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,609159 | -5,423682 | 1225 |  | 1 |  |
| 87 | 2005020002 | PIURA | PAITA | AMOTAPE | EL TAMBO | NO | MED-GPS | -81,004412 | -4,887087 | 22 |  | 1 |  |
| 88 | 2002010111 | PIURA | AYABACA | AYABACA | EL TOLDO | NO | MED-GPS | -79,507826 | -4,644928 | 2265 | 1 | 1 |  |
| 89 | 2006040054 | PIURA | SULLANA | LANCONES | ENCUENTRO DE ROMEROS | NO | MED-GPS | -80,289749 | -4,438718 | 143 | 1 | 1 |  |
| 90 | 2002010110 | PIURA | AYABACA | AYABACA | ESPINDOLA | NO | MED-GPS | -79,477975 | -4,648732 | 2213 | 1 | 1 |  |
| 91 | 2003040072 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | FALSO CORRAL | NO | MED-GPS | -79,570591 | -5,591293 | 2127 | 1 |  |  |
| 92 | 2004030038 | PIURA | MORROPON | CHALACO | FRANCISCO BOLOGNESI | NO | MED-GPS | -79,771736 | -5,075869 | 2127 | 1 |  |  |
| 93 | 2004050008 | PIURA | MORROPON | MORROPON | FRANCO BAJO | NO | MED-GPS | -80,048086 | -5,174186 | 102 |  | 1 |  |
| 94 | 2002010174 | PIURA | AYABACA | AYABACA | FREJOLITO DE ANDURCO (ANDURCO) | NO | MED-GPS | -79,649122 | -4,826097 | 1177 | 1 | 1 |  |
| 95 | 2001110039 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | GARABATOS | NO | MED-GPS | -80,082457 | -4,709019 | 421 | 1 | 1 |  |
| 96 | 2004080013 | PIURA | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | MOSSA (MOZ) | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,856678 | -5,086605 | 1676 | 1 | 1 |  |
| 97 | 2002010028 | PIURA | AYABACA | AYABACA | GIGANTE | NO | MED-GPS | -79,575151 | -4,541240 | 1527 | 1 | 1 |  |
| 98 | 2001140061 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | GUARAGUAOS ALTO | NO | MED-GPS | -80,208006 | -4,907324 | 112 | 1 | 1 |  |
| 99 | 2003070019 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | GUARDALAPA | NO | MED-GPS | -79,356079 | -5,459810 | 1962 | 1 |  |  |
| 100 | 2002070017 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | GUIR GUIR | NO | MED-GPS | -79,961497 | -4,626131 | 569 | 1 |  |  |
| 101 | 2002070010 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | HIGUERON | NO | MED-GPS | -80,059015 | -4,609272 | 400 | 1 |  |  |
| 102 | 2003040113 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | HINTON | NO | MED-GPS | -79,585605 | -5,653352 | 1864 | 1 | 1 |  |
| 103 | 2004060016 | PIURA | MORROPON | SALITRAL | HORNOPAMPA | NO | MED-Gobierno Regional | -79,733692 | -5,475223 | 259 | 1 |  |  |
| 104 | 2001110058 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | HUACHUMA BAJO | NO | MED-GPS | -80,159161 | -4,731163 | 317 | 1 |  |  |
| 105 | 2002070019 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | ALGODONAL | NO | MED-GPS | -79,947225 | -4,635410 | 619 | 1 |  |  |
| 106 | 2002010022 | PIURA | AYABACA | AYABACA | HUACHUMA CENTRO | NO | MED-GPS | -79,761905 | -4,519708 | 1795 | 1 | 1 |  |
| 107 | 2003010009 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | HUAMANY | NO | MED-GPS | -79,552894 | -5,136987 | 3176 | 1 |  |  |
| 108 | 2006010023 | PIURA | SULLANA | SULLANA | HUANGALA | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -80,600898 | -4,839654 | 87 | 1 | 1 |  |
| 109 | 2003040001 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | HUARMACA | SI | MED-GPS | -79,523977 | -5,567755 | 2176 | 2 | 1 | 1 |
| 110 | 2002040044 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | HUASANCHE | NO | MED-GPS | -79,809243 | -4,850313 | 2466 | 1 |  |  |
| 111 | 2006040074 | PIURA | SULLANA | LANCONES | HUASINAL DE LA SOLANA | NO | MED-GPS | -80,451742 | -4,500514 | 154 | 2 | 1 |  |
| 112 | 2002020067 | PIURA | AYABACA | FRIAS | HUASIPE | NO | MED-GPS | -80,003236 | -4,960064 | 999 | 2 |  |  |
| 113 | 2003060026 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | HUAYABO | NO | MED-GPS | -79,596738 | -5,426275 | 1423 | 1 | 1 |  |
| 114 | 2002010017 | PIURA | AYABACA | AYABACA | HUIRIGUINGUE | NO | MED-GPS | -79,668787 | -4,499728 | 2268 | 2 | 1 |  |
| 115 | 2005070009 | PIURA | PAITA | VICHAYAL | ISLA SAN LORENZO | NO | MED-GPS | -81,113717 | -4,905965 | 5 | 1 | 1 |  |
| 116 | 2004090043 | PIURA | MORROPON | SANTO DOMINGO | JACANACAS | NO | MED-GPS | -79,921219 | -5,089943 | 1091 | 2 | 1 |  |
| 117 | 2003010024 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | JACOCHA | NO | MED-GPS | -79,530742 | -5,191046 | 2856 | 1 | 1 |  |
| 118 | 2002080063 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | COLETAS | NO | MED-GPS | -80,001033 | -4,849816 | 1704 | 1 | 1 |  |
| 119 | 2002070007 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | JAMBUR | NO | MED-GPS | -79,942953 | -4,611582 | 539 | 1 | 1 |  |
| 120 | 2006060002 | PIURA | SULLANA | MIGUEL CHECA | JIBITO | NO | MED-GPS | -80,746443 | -4,904462 | 62 |  | 1 |  |
| 121 | 2003010014 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | JICATE BAJO | NO | MED-GPS | -79,500973 | -5,175070 | 2821 | 2 | 1 |  |
| 122 | 2002030001 | PIURA | AYABACA | JILILI | JILILI | SI | MED-GPS | -79,797170 | -4,584903 | 1301 | 2 | 1 | 1 |
| 123 | 2002010052 | PIURA | AYABACA | AYABACA | JORAS CENTRO | NO | MED-GPS | -79,684354 | -4,565173 | 2277 | 1 | 1 |  |
| 124 | 2005040006 | PIURA | PAITA | COLAN | LA BOCANA | NO | MED-GPS | -81,120480 | -4,921958 | 6 | 1 |  |  |
| 125 | 2002100081 | PIURA | AYABACA | SUYO | LA COPA | NO | MED-GPS | -80,080747 | -4,571065 | 383 | 1 |  |  |
| 126 | 2002060028 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LA CRIA SAN PABLO | NO | MED-GPS | -79,572375 | -4,910262 | 1664 | 1 |  |  |
| 127 | 2006050047 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | LA GOLONDRINA | NO | MED-GPS | -80,784258 | -4,849733 | 59 |  | 1 |  |
| 128 | 2005050001 | PIURA | PAITA | LA HUACA | LA HUACA | SI | MED-GPS | -80,961732 | -4,910084 | 19 |  | 1 | 1 |
| 129 | 2005010004 | PIURA | PAITA | PAITA | LA ISLILLA (CALERA) | NO | MED-GPS | -81,192940 | -5,209412 | 11 | 1 | 1 |  |
| 130 | 2002100061 | PIURA | AYABACA | SUYO | LA LAGUNA | NO | MED-GPS | -79,869001 | -4,548508 | 1158 | 1 | 1 |  |
| 131 | 2001050002 | PIURA | PIURA | CATACAOS | LA LEGUA-SAN JACINTO (LA LEGUA) | NO | MED-GPS | -80,657733 | -5,235093 | 32 |  | 2 | 1 |
| 132 | 2003040081 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | LA LOMA | NO | MED-BING | -79,610328 | -5,611121 | 1330 | 1 | 1 |  |
| 133 | 2001110040 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | LA MENTA | NO | MED-GPS | -80,097365 | -4,718674 | 401 | 1 | 1 |  |
| 134 | 2006050042 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | LA NORIA | NO | MED-GPS | -80,745536 | -4,790458 | 58 | 1 | 1 |  |
| 135 | 2002010115 | PIURA | AYABACA | AYABACA | LA OYERIA | NO | MED-GPS | -79,622005 | -4,696545 | 1622 | 1 |  |  |
| 136 | 2002100086 | PIURA | AYABACA | SUYO | SANTA ANA | NO | MED-GPS | -80,077113 | -4,548762 | 359 | 2 | 1 |  |
| 137 | 2006040085 | PIURA | SULLANA | LANCONES | LA PEÑITA | NO | MED-GPS | -80,385138 | -4,515589 | 141 | 1 | 1 |  |
| 138 | 2001140104 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | LA QUEBRADA | NO | MED-GPS | -80,568657 | -4,963873 | 62 | 1 |  |  |
| 139 | 2006050050 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | LA QUINTA | NO | MED-GPS | -80,725557 | -4,851527 | 55 |  | 1 |  |
| 140 | 2002060060 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LA RAMADA DE MALACHE | NO | MED-GPS | -79,772725 | -4,980401 | 2964 | 1 |  |  |
| 141 | 2003040053 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | LA RINCONADA | NO | MED-GPS | -79,596541 | -5,571421 | 1398 | 1 |  |  |
| 142 | 2002070002 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | LA SAUCHA | NO | MED-GPS | -80,072629 | -4,595716 | 398 | 1 | 1 |  |
| 143 | 2002100010 | PIURA | AYABACA | SUYO | LA TIENDA | NO | MED-GPS | -80,241912 | -4,393230 | 183 | 1 | 1 |  |
| 144 | 2002100026 | PIURA | AYABACA | SUYO | LA TINA | NO | MED-GPS | -79,940090 | -4,403704 | 428 | 1 | 1 |  |
| 145 | 2003060029 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | EL NARANJO | NO | MED-GPS | -79,554103 | -5,423371 | 1950 | 1 | 1 |  |
| 146 | 2005010005 | PIURA | PAITA | PAITA | LA TORTUGA | NO | MED-GPS | -81,122737 | -5,280465 | 53 | 1 | 1 |  |
| 147 | 2002070021 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | LA VICTORIA | NO | MED-GPS | -79,991547 | -4,635660 | 553 | 1 |  |  |
| 148 | 2003040046 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | LAGUNA DE SUCCHIRCA | NO | MED-GPS | -79,578168 | -5,555316 | 1520 | 1 |  |  |
| 149 | 2002040001 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | LAGUNAS | SI | MED-GPS | -79,845235 | -4,789620 | 2202 | 2 | 1 |  |
| 150 | 2002060025 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LAGUNAS DE SAN PABLO | NO | MED-GPS | -79,530774 | -4,901640 | 2279 | 2 | 1 |  |
| 151 | 2002010109 | PIURA | AYABACA | AYABACA | LAMCHIPAMPA | NO | MED-GPS | -79,544917 | -4,620870 | 2084 | 2 |  |  |
| 152 | 2006040001 | PIURA | SULLANA | LANCONES | LANCONES | SI | GOOGLE EARTH (2015) | -80,548622 | -4,640896 | 139 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | 2004010007 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | LAS PAMPAS | NO | MED-GPS | -80,157272 | -5,005285 | 110 | 1 |  |  |
| 154 | 2002010021 | PIURA | AYABACA | AYABACA | LAS PIRCAS | NO | MED-GPS | -79,795670 | -4,522186 | 724 | 1 |  |  |
| 155 | 2002020083 | PIURA | AYABACA | FRIAS | LAS PIRCAS | NO | MED-GPS | -79,822787 | -4,976845 | 3105 | 2 |  |  |
| 156 | 2001010015 | PIURA | PIURA | PIURA | LAS VEGAS | NO | MED-GPS | -80,695252 | -5,043693 | 57 | 2 | 1 |  |
| 157 | 2008050004 | PIURA | SECHURA | VICE | LETIRA | NO | MED-GPS | -80,807974 | -5,436500 | 18 |  | 1 |  |
| 158 | 2002060029 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LIVIN DE SAN PABLO | NO | MED-GPS | -79,551087 | -4,927346 | 1809 | 1 |  |  |
| 159 | 2002010214 | PIURA | AYABACA | AYABACA | LLANOS DE ARAGOTO | NO | MED-GPS | -79,635211 | -4,578020 | 2069 | 1 |  |  |
| 160 | 2001140010 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | LLOQUE YUPANQUI | NO | MED-GPS | -80,382102 | -4,804811 | 183 | 1 | 1 |  |
| 161 | 2007040001 | PIURA | TALARA | LOBITOS | LOBITOS | SI | MED-GPS | -81,277257 | -4,452842 | 10 | 1 | 1 |  |
| 162 | 2004030041 | PIURA | MORROPON | CHALACO | SAN LORENZO | NO | MED-GPS | -79,798534 | -5,070542 | 1885 | 1 | 1 |  |
| 163 | 2001090012 | PIURA | PIURA | LA ARENA | LOMA NEGRA | NO | MED-GPS | -80,785936 | -5,326035 | 26 | 1 | 1 |  |
| 164 | 2002070022 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | LOS CORRALES | NO | MED-GPS | -79,984061 | -4,632392 | 484 | 1 |  |  |
| 165 | 2003040047 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | CHIGNIA BAJA | NO | MED-GPS | -79,704439 | -5,570753 | 365 | 2 | 1 |  |
| 166 | 2003020002 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | LOS RANCHOS | NO | MED-GPS | -79,645406 | -5,227253 | 685 | 2 | 1 | 1 |
| 167 | 2005050006 | PIURA | PAITA | LA HUACA | MACACARA | NO | MED-GPS | -80,858973 | -4,917945 | 29 |  | 1 |  |
| 168 | 2008040006 | PIURA | SECHURA | CRISTO NOS VALGA | MALA VIDA | NO | MED-Gobierno Regional | -80,601862 | -5,480508 | 20 | 1 | 1 |  |
| 169 | 2002060062 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | MALACHE | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,751118 | -4,981980 | 2762 | 1 |  |  |
| 170 | 2006050048 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | MALLARES | NO | MED-GPS | -80,770386 | -4,862214 | 71 |  | 1 |  |
| 171 | 2006050051 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | MALLARITOS | NO | MED-GPS | -80,717740 | -4,869142 | 48 |  | 1 |  |
| 172 | 2002060123 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | MANGAS DE CACHIACO | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,574570 | -5,019384 | 2840 | 1 |  |  |
| 173 | 2004080035 | PIURA | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | MARAY | NO | MED-GPS | -79,935940 | -5,191339 | 158 | 1 |  |  |
| 174 | 2002060053 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | MARAY DE CURILCAS | NO | MED-GPS | -79,553804 | -4,954040 | 1811 | 1 |  |  |
| 175 | 2003040097 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | LOMA GRANDE | NO | CAMPO (FITEL) | -79,425800 | -5,499360 | 2539 | 1 | 1 |  |
| 176 | 2003040082 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | MARAYPAMPA | NO | MED-GPS | -79,576803 | -5,609379 | 1909 | 1 |  |  |
| 177 | 2002050008 | PIURA | AYABACA | MONTERO | MARMAS ALTO | NO | MED-GPS | -79,842812 | -4,600026 | 2014 | 1 | 1 |  |
| 178 | 2002080050 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | MASIAS BAJO | NO | MED-GPS | -79,983331 | -4,824175 | 1509 | 1 |  |  |
| 179 | 2003050006 | PIURA | HUANCABAMBA | LALAQUIZ | MAYLAND | NO | MED-GPS | -79,634219 | -5,137644 | 2335 | 2 | 1 |  |
| 180 | 2003040040 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | RODEO PAMPA | NO | MED-GPS | -79,433270 | -5,567586 | 2750 | 1 | 1 |  |
| 181 | 2002020008 | PIURA | AYABACA | FRIAS | MEJICO | NO | MED-GPS | -79,883314 | -4,878097 | 3079 | 1 |  |  |
| 182 | 2002010138 | PIURA | AYABACA | AYABACA | MEJICO DE CUJACA | NO | MED-GPS | -79,644340 | -4,702836 | 1427 | 1 |  |  |
| 183 | 2002060089 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | MEMBRILLO | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,614330 | -4,993012 | 2038 | 1 |  |  |
| 184 | 2002060074 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | MIRAFLORES | NO | MED-GPS | -79,652001 | -5,074293 | 3105 | 1 |  |  |
| 185 | 2003040077 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SAN MARTIN | NO | MED-GPS | -79,631972 | -5,641675 | 1239 | 1 | 1 |  |
| 186 | 2006080002 | PIURA | SULLANA | SALITRAL | MIRAFLORES | NO | MED-GPS | -80,688511 | -4,841986 | 57 |  | 1 |  |
| 187 | 2005070002 | PIURA | PAITA | VICHAYAL | MIRAMAR | NO | MED-GPS | -81,102594 | -4,875233 | 15 | 2 | 1 |  |
| 188 | 2003040028 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SAUCE | NO | MED-GPS | -79,430582 | -5,535981 | 2762 | 1 | 1 |  |
| 189 | 2003040052 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | MOLULO | NO | MED-GPS | -79,609581 | -5,572483 | 1535 | 1 |  |  |
| 190 | 2001050008 | PIURA | PIURA | CATACAOS | MONTE CASTILLO | NO | MED-GPS | -80,713006 | -5,279221 | 24 | 1 | 1 |  |
| 191 | 2001110013 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | MONTE DE LOS OLIVOS | NO | MED-GPS | -80,081873 | -4,676448 | 505 | 1 |  |  |
| 192 | 2001090023 | PIURA | PIURA | LA ARENA | MONTE GRANDE | NO | MED-GPS | -80,695129 | -5,364813 | 21 |  | 1 |  |
| 193 | 2003040100 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | MONTE GRANDE ALTO | NO | MED-GPS | -79,545531 | -5,643804 | 2441 | 1 |  |  |
| 194 | 2006030018 | PIURA | SULLANA | IGNACIO ESCUDERO | MONTE LIMA | NO | MED-GPS | -80,941543 | -4,863429 | 29 | 1 | 1 |  |
| 195 | 2001100014 | PIURA | PIURA | LA UNION | MONTE REDONDO | NO | MED-GPS | -80,712976 | -5,407519 | 16 |  | 1 |  |
| 196 | 2002050001 | PIURA | AYABACA | MONTERO | MONTERO | SI | MED-GPS | -79,828920 | -4,632286 | 1060 | 2 | 1 | 1 |
| 197 | 2006050055 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | MONTERON | NO | MED-GPS | -80,800348 | -4,878490 | 41 |  | 1 |  |
| 198 | 2002080047 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | NARANJO (NARANJO MOLINOS) | NO | MED-GPS | -79,975454 | -4,819604 | 1613 | 1 |  |  |
| 199 | 2001050012 | PIURA | PIURA | CATACAOS | NARIHUALA | NO | MED-GPS | -80,687165 | -5,293538 | 26 |  | 1 |  |
| 200 | 2005050004 | PIURA | PAITA | LA HUACA | NOMARA | NO | MED-GPS | -80,883034 | -4,914164 | 52 |  | 1 |  |
| 201 | 2002060036 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | NUEVA ESPERANZA | NO | MED-GPS | -79,792967 | -4,928158 | 3258 | 1 |  |  |
| 202 | 2001140053 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | NUEVA ESPERANZA | NO | MED-GPS | -80,291358 | -4,864088 | 109 | 1 |  |  |
| 203 | 2002010025 | PIURA | AYABACA | AYABACA | GICLAS | NO | MED-GPS | -79,684577 | -4,512392 | 2077 | 1 | 1 |  |
| 204 | 2006010028 | PIURA | SULLANA | SULLANA | NUEVO SULLANA | NO | MED-GPS | -80,724524 | -4,908524 | 64 |  | 1 | 1 |
| 205 | 2001080003 | PIURA | PIURA | EL TALLAN | NUEVO TALLAN | NO | MED-GPS | -80,609684 | -5,433903 | 25 |  | 1 |  |
| 206 | 2002070031 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | NUEVO TASAJERAS | NO | MED-GPS | -79,970505 | -4,684339 | 1321 | 1 |  |  |
| 207 | 2003010017 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | ÑANGALI | NO | MED-GPS | -79,452352 | -5,176305 | 2237 | 2 | 1 |  |
| 208 | 2003060013 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | TALLAPAMPA | NO | MED-GPS | -79,496980 | -5,375508 | 2360 | 1 | 1 |  |
| 209 | 2003070026 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | CASHAYNAMO | NO | MED-GPS | -79,329487 | -5,497327 | 2042 | 1 |  |  |
| 210 | 2001140117 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | OCOTO BAJO | NO | MED-GPS | -80,412610 | -4,926705 | 85 | 1 |  |  |
| 211 | 2003080034 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | CUSE | NO | MED-GPS | -79,440448 | -5,469052 | 2540 | 1 | 1 |  |
| 212 | 2003080026 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | LACCHAN | NO | MED-GPS | -79,449867 | -5,358727 | 2357 | 1 | 1 |  |
| 213 | 2002010137 | PIURA | AYABACA | AYABACA | OLLEROS PAMPA | NO | MED-GPS | -79,639983 | -4,708802 | 1409 | 1 |  |  |
| 214 | 2003080031 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | UCHUPATA | NO | MED-GPS | -79,479801 | -5,383340 | 2247 | 1 | 1 |  |
| 215 | 2002090002 | PIURA | AYABACA | SICCHEZ | OXAHUAY | NO | MED-GPS | -79,784483 | -4,555271 | 1323 | 2 | 1 |  |
| 216 | 2002060001 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | PACAIPAMPA | SI | MED-GPS | -79,667948 | -4,995522 | 1971 | 2 | 1 | 1 |
| 217 | 2002070001 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | PAIMAS | SI | MED-GPS | -79,945498 | -4,627099 | 580 | 1 | 1 | 1 |
| 218 | 2003020003 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | PALAMBLA | NO | MED-GPS | -79,609479 | -5,388597 | 1281 | 2 |  |  |
| 219 | 2004030029 | PIURA | MORROPON | CHALACO | PORTACHUELO | NO | MED-GPS | -79,760335 | -5,050424 | 2249 | 1 | 1 |  |
| 220 | 2002060099 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | PALO BLANCO | NO | MED-GPS | -79,636815 | -5,056168 | 2799 | 1 |  |  |
| 221 | 2001110035 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | PAMPA ELERA ALTA | NO | MED-GPS | -80,119493 | -4,706926 | 354 | 2 |  |  |
| 222 | 2001110034 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | PAMPA ELERA BAJA | NO | MED-GPS | -80,149733 | -4,691647 | 328 | 1 | 1 |  |
| 223 | 2002080007 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | PAMPA VERDE | NO | MED-GPS | -80,013918 | -4,711672 | 1247 | 2 |  |  |
| 224 | 2002010220 | PIURA | AYABACA | AYABACA | PAMPAS DE SOCCHABAMBA | NO | MED-GPS | -79,673117 | -4,601504 | 2258 | 1 |  |  |
| 225 | 2002060066 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | PAPELILLO | NO | MED-GPS | -79,682660 | -4,955864 | 2042 | 1 |  |  |
| 226 | 2008010012 | PIURA | SECHURA | SECHURA | PARACHIQUE - LA BOCANA | NO | MED-GPS | -80,866157 | -5,768809 | 2 |  | 2 | 1 |
| 227 | 2002010117 | PIURA | AYABACA | AYABACA | PARAGUERO | NO | MED-GPS | -79,638448 | -4,668168 | 1970 | 1 |  |  |
| 228 | 2004060019 | PIURA | MORROPON | SALITRAL | HUALCAS | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,706048 | -5,512209 | 290 | 2 | 1 |  |
| 229 | 2001050006 | PIURA | PIURA | CATACAOS | PAREDONES | NO | MED-GPS | -80,704131 | -5,268759 | 28 |  | 1 |  |
| 230 | 2003010005 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | PASAPAMPA | NO | MED-GPS | -79,589539 | -5,118306 | 2341 | 1 | 1 |  |
| 231 | 2003040122 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | PARGUYUC | NO | MED-GPS | -79,474024 | -5,667767 | 2322 | 1 |  |  |
| 232 | 2003010066 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | PARIAMARCA ALTO | NO | MED-GPS | -79,550008 | -5,160229 | 2991 | 1 |  |  |
| 233 | 2003050008 | PIURA | HUANCABAMBA | LALAQUIZ | PAYACA | NO | MED-GPS | -79,612564 | -5,148940 | 2289 | 1 |  |  |
| 234 | 2002060010 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | PEDREGAL DE MATALACAS | NO | MED-GPS | -79,800732 | -4,897084 | 3083 | 1 |  |  |
| 235 | 2001050010 | PIURA | PIURA | CATACAOS | PEDREGAL GRANDE | NO | MED-GPS | -80,685164 | -5,306442 | 24 |  | 1 |  |
| 236 | 2001110032 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | PELINGARA | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -80,313876 | -4,702188 | 194 | 1 | 1 |  |
| 237 | 2002050003 | PIURA | AYABACA | MONTERO | PICHANDUL | NO | MED-GPS | -79,879475 | -4,611819 | 1713 | 1 |  |  |
| 238 | 2002010125 | PIURA | AYABACA | AYABACA | PINGOLA | NO | MED-GPS | -79,777601 | -4,681027 | 2483 | 2 | 1 |  |
| 239 | 2002050012 | PIURA | AYABACA | MONTERO | PITE | NO | MED-GPS | -79,811336 | -4,602173 | 1653 | 1 |  |  |
| 240 | 2006040058 | PIURA | SULLANA | LANCONES | PLAYAS DE ROMERO | NO | MED-GPS | -80,329009 | -4,466816 | 137 | 1 | 1 |  |
| 241 | 2002010181 | PIURA | AYABACA | AYABACA | PORTACHUELO | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,590048 | -4,843293 | 1448 | 1 | 1 |  |
| 242 | 2004020012 | PIURA | MORROPON | BUENOS AIRES | PUEBLO NUEVO | NO | MED-Gobierno Regional | -79,992250 | -5,237419 | 117 |  | 1 |  |
| 243 | 2002030012 | PIURA | AYABACA | JILILI | PUEBLO NUEVO DE HUALAMBI | NO | MED-GPS | -79,825148 | -4,579541 | 1347 | 2 |  |  |
| 244 | 2002100022 | PIURA | AYABACA | SUYO | PUENTE INTERNACIONAL | NO | MED-GPS | -79,965047 | -4,392815 | 400 | 1 | 1 |  |
| 245 | 2001110061 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | PUERTA PULACHE | NO | MED-GPS | -80,186478 | -4,732932 | 260 | 1 | 1 |  |
| 246 | 2008010015 | PIURA | SECHURA | SECHURA | PUERTO RICO | NO | MED-Gobierno Regional | -81,038210 | -5,821093 | 23 |  | 1 | 1 |
| 247 | 2002020075 | PIURA | AYABACA | FRIAS | PUTAGAS | NO | MED-GPS | -79,914820 | -4,961674 | 1989 | 1 |  |  |
| 248 | 2002050032 | PIURA | AYABACA | MONTERO | QUEBRADA DE AGUA | NO | MED-GPS | -79,906512 | -4,641430 | 606 | 1 | 1 |  |
| 249 | 2002060056 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | RAMADAS VILCAS | NO | MED-GPS | -79,632256 | -4,962627 | 2274 | 1 |  |  |
| 250 | 2002010014 | PIURA | AYABACA | AYABACA | REMOLINOS | NO | MED-GPS | -79,583894 | -4,490705 | 938 | 1 | 1 |  |
| 251 | 2004010025 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | RINCONADA | NO | MED-GPS | -80,245038 | -5,038358 | 88 | 1 |  |  |
| 252 | 2001090014 | PIURA | PIURA | LA ARENA | RIO VIEJO NORTE | NO | MED-GPS | -80,728441 | -5,318783 | 19 |  | 1 |  |
| 253 | 2002010116 | PIURA | AYABACA | AYABACA | RODEOPAMPA | NO | MED-GPS | -79,613540 | -4,678854 | 2031 | 1 | 1 |  |
| 254 | 2003010058 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | RODEOPAMPA | NO | MED-GPS | -79,532530 | -5,274834 | 3081 | 1 |  |  |
| 255 | 2003040031 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | ROSAS | NO | MED-GPS | -79,506651 | -5,539543 | 2428 | 1 |  |  |
| 256 | 2003040073 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | RUMICHACA | NO | MED-GPS | -79,531385 | -5,598613 | 2265 | 1 |  |  |
| 257 | 2004100027 | PIURA | MORROPON | YAMANGO | SABILA | NO | MED-GPS | -79,765317 | -5,163588 | 1184 | 2 |  |  |
| 258 | 2003040103 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SAHUATE HUALANGA | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,569967 | -5,622155 | 1713 | 1 |  |  |
| 259 | 2003040055 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SAHUATIRCA | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,562502 | -5,578475 | 1674 | 1 |  |  |
| 260 | 2003030030 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | SALALA | NO | MED-GPS | -79,463087 | -5,110737 | 2981 | 2 | 1 |  |
| 261 | 2006080001 | PIURA | SULLANA | SALITRAL | SALITRAL | SI | MED-GPS | -80,681201 | -4,857464 | 52 |  | 1 | 1 |
| 262 | 2001070013 | PIURA | PIURA | CURA MORI | NUEVO POZO DE LOS RAMOS | NO | MED-GPS | -80,660303 | -5,344567 | 24 |  | 1 |  |
| 263 | 2006050046 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | SAMAN | NO | MED-GPS | -80,763813 | -4,836882 | 48 |  | 1 |  |
| 264 | 2002010074 | PIURA | AYABACA | AYABACA | SAMANGUILLA | NO | MED-GPS | -79,529799 | -4,625195 | 2053 | 1 | 1 |  |
| 265 | 2002010081 | PIURA | AYABACA | AYABACA | SAMUYACO | NO | MED-GPS | -79,662697 | -4,630577 | 2066 | 1 |  |  |
| 266 | 2008020009 | PIURA | SECHURA | BELLAVISTA DE LA UNION | SAN CLEMENTE | NO | MED-Gobierno Regional | -80,738018 | -5,434899 | 25 |  | 1 |  |
| 267 | 2008040001 | PIURA | SECHURA | CRISTO NOS VALGA | SAN CRISTO | SI | MED-Gobierno Regional | -80,740872 | -5,494145 | 13 |  | 1 |  |
| 268 | 2005070001 | PIURA | PAITA | VICHAYAL | SAN FELIPE DE VICHAYAL | SI | MED-GPS | -81,071271 | -4,864592 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 269 | 2002060087 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | SAN FRANCISCO | NO | MED-GPS | -79,616929 | -5,058341 | 2686 | 1 |  |  |
| 270 | 2003020026 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | SAN FRANCISCO | NO | MED-GPS | -79,649346 | -5,296131 | 845 | 1 | 1 |  |
| 271 | 2001110020 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | SAN FRANCISCO BAJO | NO | MED-GPS | -80,072276 | -4,685761 | 466 |  | 1 |  |
| 272 | 2001110063 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | SAN FRANCISCO DE PAMPA ELERA ALTO | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -80,064543 | -4,684810 | 512 | 1 |  |  |
| 273 | 2002060006 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | SAN JOSE DE MATALACAS | NO | MED-GPS | -79,781480 | -4,861718 | 2255 | 1 |  |  |
| 274 | 2002040019 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | SAN JUAN | NO | MED-GPS | -79,875030 | -4,773557 | 2301 | 2 | 1 |  |
| 275 | 2002060050 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | SAN JUAN DE CACHIACO | NO | MED-GPS | -79,521105 | -4,967574 | 2226 | 1 |  |  |
| 276 | 2002060057 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | SAN LAZARO | NO | MED-GPS | -79,630137 | -4,931940 | 1626 | 1 |  |  |
| 277 | 2003050012 | PIURA | HUANCABAMBA | LALAQUIZ | SAN LORENZO | NO | MED-GPS | -79,697236 | -5,166863 | 1314 | 1 | 1 |  |
| 278 | 2003010050 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | CASCAMACHE | NO | MED-GPS | -79,514162 | -5,237862 | 2738 | 1 | 1 |  |
| 279 | 2005040007 | PIURA | PAITA | COLAN | SAN LUCAS DE COLAN (LA ARENA CHIQUITA) | NO | MED-GPS | -81,058152 | -5,004981 | 5 |  | 1 | 1 |
| 280 | 2002060040 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | SAN LUIS | NO | MED-GPS | -79,675196 | -4,939034 | 1826 | 1 |  |  |
| 281 | 2006030016 | PIURA | SULLANA | IGNACIO ESCUDERO | SAN MIGUEL | NO | MED-GPS | -80,891564 | -4,848986 | 38 |  | 1 |  |
| 282 | 2002060023 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | SAN MIGUEL DE SAN PABLO | NO | MED-GPS | -79,544169 | -4,884018 | 2065 | 1 |  |  |
| 283 | 2001140111 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | SAN MIGUEL DE SEREN | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -80,472355 | -4,922809 | 68 | 1 |  |  |
| 284 | 2006050056 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | SAN MIGUEL DE TANGARARA | NO | MED-GPS | -80,824882 | -4,885542 | 38 |  | 1 |  |
| 285 | 2003060001 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DEL FAIQUE | SI | MED-GPS | -79,606210 | -5,401865 | 1241 | 4 | 1 | 1 |
| 286 | 2001050016 | PIURA | PIURA | CATACAOS | SAN PABLO | NO | MED-GPS | -80,617148 | -5,290969 | 31 | 1 | 1 |  |
| 287 | 2001110031 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | PICHONES BAJO | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -80,311752 | -4,686249 | 180 |  | 1 |  |
| 288 | 2004010033 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | SAN PEDRO | NO | MED-GPS | -80,034698 | -5,097618 | 160 | 1 | 1 |  |
| 289 | 2008050008 | PIURA | SECHURA | VICE | SANCHEZ | NO | MED-Gobierno Regional | -80,774592 | -5,442214 | 15 |  | 1 |  |
| 290 | 2003060027 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SANTA ANA | NO | MED-GPS | -79,572746 | -5,425940 | 1694 | 1 |  |  |
| 291 | 2001090011 | PIURA | PIURA | LA ARENA | SANTA ELENA | NO | MED-GPS | -80,776139 | -5,324217 | 31 | 1 |  |  |
| 292 | 2001140008 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | SANTA ELENA YAHUAR HUACA | NO | MED-GPS | -80,420985 | -4,830457 | 163 | 1 | 1 |  |
| 293 | 2002010008 | PIURA | AYABACA | AYABACA | SANTA ROSA | NO | MED-GPS | -79,655968 | -4,492230 | 2084 | 1 |  |  |
| 294 | 2002020028 | PIURA | AYABACA | FRIAS | SANTA ROSA | NO | MED-GPS | -79,990295 | -4,922086 | 1315 | 1 |  |  |
| 295 | 2002060005 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | SANTA ROSA | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,656197 | -4,851921 | 1220 | 2 | 1 |  |
| 296 | 2002100073 | PIURA | AYABACA | SUYO | SANTA ROSA | NO | MED-GPS | -79,955313 | -4,543839 | 509 | 1 |  |  |
| 297 | 2003040099 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SANTA ROSA | NO | MED-GPS | -79,533065 | -5,622158 | 2297 | 1 |  |  |
| 298 | 2001140073 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | EL PORVENIR | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -80,268528 | -4,897146 | 99 | 1 | 1 |  |
| 299 | 2006010057 | PIURA | SULLANA | SULLANA | SANTA ROSA | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -80,664716 | -5,002222 | 63 | 1 | 1 |  |
| 300 | 2006010026 | PIURA | SULLANA | SULLANA | SANTA ROSA CIENEGUILLO NORTE | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -80,620323 | -4,871227 | 89 | 1 |  |  |
| 301 | 2001010013 | PIURA | PIURA | PIURA | SANTA SARA | NO | MED-GPS | -80,627047 | -5,076477 | 59 | 1 |  |  |
| 302 | 2006030019 | PIURA | SULLANA | IGNACIO ESCUDERO | SANTA SOFIA | NO | MED-GPS | -80,837846 | -4,884089 | 38 |  | 1 |  |
| 303 | 2003040126 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SANTA TERESA | NO | MED-GPS | -79,524669 | -5,665443 | 2462 | 1 | 1 |  |
| 304 | 2001140005 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | SAN FRANCISCO DE ASIS | NO | MED-GPS | -80,490672 | -4,835247 | 151 | 1 |  |  |
| 305 | 2001140137 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | SAN MARTIN DE MALINGUITAS | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -80,257844 | -5,029979 | 84 |  | 1 |  |
| 306 | 2003030001 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | SAPALACHE | SI | MED-GPS | -79,428038 | -5,148239 | 2461 | 2 | 1 | 1 |
| 307 | 2003020005 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | SAPCE | NO | MED-GPS | -79,632631 | -5,208924 | 1034 | 2 |  |  |
| 308 | 2002080001 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | SAPILLICA | SI | MED-GPS | -79,982316 | -4,779276 | 1456 | 2 | 1 | 1 |
| 309 | 2002100070 | PIURA | AYABACA | SUYO | SARAYUYO | NO | MED-GPS | -79,936526 | -4,551563 | 577 | 2 | 1 |  |
| 310 | 2002080040 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | SAUCE ALTO | NO | MED-GPS | -79,959552 | -4,815874 | 1840 | 1 |  |  |
| 311 | 2002080046 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | SAUCE RAPELA | NO | MED-GPS | -79,988205 | -4,812161 | 1624 | 1 | 1 |  |
| 312 | 2002080026 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | SESTEADERO SAPILLICA | NO | MED-GPS | -80,007767 | -4,772111 | 1243 | 1 |  |  |
| 313 | 2003040068 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SHIGUA | NO | MED-GPS | -79,494863 | -5,594391 | 2475 | 1 |  |  |
| 314 | 2002050040 | PIURA | AYABACA | MONTERO | SICACATE | NO | MED-GPS | -79,806165 | -4,646625 | 1498 | 2 | 1 |  |
| 315 | 2003030023 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | SICCEQUISTERIOS | NO | MED-GPS | -79,551235 | -5,040444 | 3089 | 1 |  |  |
| 316 | 2002090001 | PIURA | AYABACA | SICCHEZ | SICCHEZ | SI | MED-GPS | -79,764027 | -4,570133 | 1400 | 2 | 1 | 1 |
| 317 | 2001050003 | PIURA | PIURA | CATACAOS | SIMBILA | NO | MED-GPS | -80,651520 | -5,247062 | 25 |  | 1 |  |
| 318 | 2006060001 | PIURA | SULLANA | MIGUEL CHECA | SOJO | SI | MED-GPS | -80,815380 | -4,902223 | 50 | 3 | 1 | 1 |
| 319 | 2003080001 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | SONDORILLO | SI | MED-GPS | -79,428946 | -5,339225 | 1875 | 2 | 1 | 1 |
| 320 | 2003040062 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SUCCHA | NO | MED-GPS | -79,416951 | -5,585985 | 2642 | 1 |  |  |
| 321 | 2003040054 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SUCCHIRCA | NO | MED-GPS | -79,577913 | -5,572248 | 1504 | 1 | 1 |  |
| 322 | 2003040030 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SUCCHURAN | NO | MED-GPS | -79,474118 | -5,544336 | 2448 | 1 |  |  |
| 323 | 2002100027 | PIURA | AYABACA | SUYO | SURPAMPA | NO | MED-GPS | -79,930476 | -4,429982 | 460 | 1 | 1 |  |
| 324 | 2002100001 | PIURA | AYABACA | SUYO | SUYO | SI | MED-GPS | -80,002639 | -4,512510 | 402 | 2 | 1 | 1 |
| 325 | 2002010093 | PIURA | AYABACA | AYABACA | SUYUPAMPA CENTRO | NO | MED-GPS | -79,701384 | -4,655547 | 2243 | 1 |  |  |
| 326 | 2006040072 | PIURA | SULLANA | LANCONES | CASAS QUEMADAS | NO | MED-GPS | -80,599180 | -4,479180 | 217 | 1 | 1 |  |
| 327 | 2002010046 | PIURA | AYABACA | AYABACA | TABLAS | NO | MED-GPS | -79,745859 | -4,546562 | 1683 | 1 |  |  |
| 328 | 2001100008 | PIURA | PIURA | LA UNION | TABLAZO NORTE (TABLAZO) | NO | MED-GPS | -80,762562 | -5,380633 | 19 |  | 1 |  |
| 329 | 2004100008 | PIURA | MORROPON | YAMANGO | TABLONES | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,731482 | -5,100292 | 2373 | 1 | 1 |  |
| 330 | 2006040046 | PIURA | SULLANA | LANCONES | JAHUAY NEGRO | NO | MED-GPS | -80,506943 | -4,426915 | 170 | 1 | 1 |  |
| 331 | 2008010003 | PIURA | SECHURA | SECHURA | TAJAMAR (TAJARQUI) | NO | MED-GPS | -80,793114 | -5,489211 | 12 | 2 | 1 |  |
| 332 | 2003030024 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | TALANEO | NO | MED-GPS | -79,537013 | -5,059940 | 3290 | 1 | 1 |  |
| 333 | 2006040040 | PIURA | SULLANA | LANCONES | PILARES | NO | MED-GPS | -80,436852 | -4,359903 | 261 | 1 | 1 |  |
| 334 | 2005060001 | PIURA | PAITA | TAMARINDO | TAMARINDO | SI | MED-GPS | -80,975787 | -4,878121 | 30 |  | 1 | 1 |
| 335 | 2006040043 | PIURA | SULLANA | LANCONES | QUEBRADA SECA | NO | MED-GPS | -80,522745 | -4,413763 | 185 | 1 | 1 |  |
| 336 | 2003030021 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | TAMBILLO | NO | MED-GPS | -79,525217 | -5,014329 | 2907 | 1 | 1 |  |
| 337 | 2002010167 | PIURA | AYABACA | AYABACA | TAPAL BAJO | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -79,550230 | -4,781883 | 1873 | 2 | 1 |  |
| 338 | 2002010178 | PIURA | AYABACA | AYABACA | TAPAL MEDIO | NO | MED-GPS | -79,532656 | -4,786792 | 2004 | 1 |  |  |
| 339 | 2002080014 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | TASAJERAS | NO | MED-GPS | -79,993692 | -4,747109 | 1368 | 1 | 1 |  |
| 340 | 2003010040 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | TAYAPAMPA | NO | MED-GPS | -79,406241 | -5,244051 | 2497 | 1 |  |  |
| 341 | 2001040006 | PIURA | PIURA | CASTILLA | TERELA | NO | MED-GPS | -80,594148 | -5,079362 | 40 | 1 | 1 |  |
| 342 | 2003040114 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | TIERRA BLANCA | NO | MED-GPS | -79,530899 | -5,657290 | 2500 | 1 |  |  |
| 343 | 2003040016 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | TOLINGAS | NO | MED-GPS | -79,535332 | -5,531161 | 1620 | 1 | 1 |  |
| 344 | 2002010148 | PIURA | AYABACA | AYABACA | TORONCHE OLLEROS | NO | MED-GPS | -79,598049 | -4,719771 | 1970 | 1 |  |  |
| 345 | 2003040096 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | TRIGAL | NO | MED-GPS | -79,445972 | -5,630341 | 2375 | 1 | 1 |  |
| 346 | 2002060039 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | TULMAN DE MATALACAS | NO | MED-GPS | -79,698672 | -4,929692 | 1795 | 1 | 1 |  |
| 347 | 2002060015 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | TULMANCITO | NO | MED-GPS | -79,682812 | -4,905183 | 2081 | 1 |  |  |
| 348 | 2003040019 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | TUNAS | NO | MED-GPS | -79,546293 | -5,497691 | 1508 | 1 | 1 |  |
| 349 | 2002070020 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | TUNEL SEIS | NO | MED-GPS | -79,959358 | -4,633987 | 609 | 1 |  |  |
| 350 | 2003040124 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | UNION TUNASPAMPA | NO | MED-GPS | -79,522298 | -5,686326 | 2529 | 1 |  |  |
| 351 | 2006040096 | PIURA | SULLANA | LANCONES | VENADOS | NO | MED-GPS | -80,477722 | -4,544859 | 142 | 1 | 1 |  |
| 352 | 2002060042 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | VILCAS | NO | MED-GPS | -79,611066 | -4,947966 | 1700 | 1 |  |  |
| 353 | 2003080009 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | VILELAPAMPA | NO | MED-GPS | -79,448419 | -5,338361 | 2201 | 1 |  |  |
| 354 | 2006010031 | PIURA | SULLANA | SULLANA | CIENEGUILLO SUR ALTO LA LOMA | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -80,659942 | -4,987507 | 76 | 1 |  |  |
| 355 | 2006050054 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | VISTA FLORIDA | NO | MED-GPS | -80,738876 | -4,878546 | 44 |  | 1 |  |
| 356 | 2005050010 | PIURA | PAITA | LA HUACA | VIVIATE | NO | MED-GPS | -80,922378 | -4,922716 | 30 |  | 1 |  |
| 357 | 2006010019 | PIURA | SULLANA | SULLANA | JOSE OLAYA SOMATE ALTO | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -80,459206 | -4,823041 | 154 |  | 1 |  |
| 358 | 2005010002 | PIURA | PAITA | PAITA | YACILA | NO | MED-GPS | -81,170717 | -5,132066 | 9 | 1 | 1 |  |
| 359 | 2002010104 | PIURA | AYABACA | AYABACA | YANCHALA | NO | MED-GPS | -79,595717 | -4,652282 | 2090 | 2 | 1 |  |
| 360 | 2001100007 | PIURA | PIURA | LA UNION | YAPATO | NO | MED-GPS | -80,777805 | -5,373369 | 17 |  | 1 |  |
| 361 | 2006010016 | PIURA | SULLANA | SULLANA | SOMATE ALTO | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -80,471048 | -4,795859 | 150 | 1 | 1 |  |
| 362 | 2003040086 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | YATAMA | NO | MED-GPS | -79,476082 | -5,602079 | 2370 | 1 |  |  |
| 363 | 2002040025 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | YERBAS BUENAS | NO | MED-GPS | -79,816597 | -4,800380 | 2096 | 1 |  |  |
| 364 | 2003030038 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | YUMBE | NO | MED-GPS | -79,447864 | -5,158557 | 2343 | 1 |  |  |
| 365 | 2007010002 | PIURA | TALARA | PARIÑAS | PIEDRITAS | NO | GOOGLE EARTH (2015) | -81,267069 | -4,524090 | 16 | 1 |  |  |
| 366 | 2006040063 | PIURA | SULLANA | LANCONES | ALAMOR | NO | MED-GPS | -80,398645 | -4,478855 | 122 | 1 | 1 |  |
| 367 | 2001140185 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | ALGARROBO | NO | MED-GPS | -80,546232 | -4,872743 | 114 | 1 |  |  |
| 368 | 2001070020 | PIURA | PIURA | CURA MORI | ALMIRANTE GRAU | NO | MED-GPS | -80,613497 | -5,378248 | 20 |  | 1 |  |
| 369 | 2001090020 | PIURA | PIURA | LA ARENA | ALTO DE LA CRUZ | NO | MED-GPS | -80,745574 | -5,333527 | 18 | 1 |  |  |
| 370 | 2002020043 | PIURA | AYABACA | FRIAS | ALTO POCLUS | NO | MED-GPS | -79,893837 | -4,930296 | 3089 | 2 |  |  |
| 371 | 2003010059 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | ALUMBRE | NO | MED-GPS | -79,513178 | -5,278329 | 2892 | 1 |  |  |

1. **INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS**
   1. **Establecimientos de salud**

|  | **DATOS DELA LOCALIDAD** | | | | |  | **DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **CodINEI2010** | **REGION** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **CAPITAL DE DISTRITO** | **COD\_UNICO MINSA** | **NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO** | **CATEGORIA** | **CLASIFICACION** | **DIRECCION** |
| 1 | 2402030001 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CANOAS DE PUNTA SAL | CANCAS | SI | 00001902 | CANCAS | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | AV. PANAMERICANA Nº 1192 NUEVO CANCAS |
| 2 | 2402020001 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | CAÑAVERAL | SI | 00001897 | CAÑAVERAL | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | AV. JUAQUIN RUGEL S/N |
| 3 | 2402020019 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | LA CHOZA | NO | 00001899 | LA CHOZA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO LA CHOZA |
| 4 | 2402020002 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | TRIGAL | NO | 00001898 | TRIGAL | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO TRIGAL S/N |
| 5 | 2402010008 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | ACAPULCO | NO | 00001903 | ACAPULCO | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALLE TUPAC AMARU Nº 216 ACAPULCO |
| 6 | 2402010004 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | BOCAPAN | NO | 00001904 | BOCAPAN | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. PANAMERICANA S/N BOCAPAN |
| 7 | 2402010003 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | GRAU | NO | 00001901 | GRAU | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALLE LOS TOPACIOS S/N GRAU |
| 8 | 2401020013 | TUMBES | TUMBES | CORRALES | MALVAL ALTO | NO | 00001868 | MALVAL | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | JR. PLAZA DE ARMAS N° 131 MALVAL |
| 9 | 2401020007 | TUMBES | TUMBES | CORRALES | SAN ISIDRO | NO | 00001867 | SAN ISIDRO | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALLE LOS ALGARROBOS S/N AA.HH. JUAN VELAZCO ALVARADO |
| 10 | 2401040010 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | CABUYAL | NO | 00001876 | CABUYAL | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. JORGE ESPINOZA N° 118 |
| 11 | 2401040002 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | CRUZ BLANCA | NO | 00001877 | CRUZ BLANCA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. 85 S/N CRUZ BLANCA |
| 12 | 2401040012 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | EL LIMON | NO | 00001878 | EL LIMON | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | LIMON S/N |
| 13 | 2401040001 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | PAMPAS DE HOSPITAL | SI | 00001875 | PAMPAS DE HOSPITAL | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | AV. ALIPIO ROSALES N° S/N PAMPAS DE HOSPITAL |
| 14 | 2401050010 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | CASA BLANQUEADA | NO | 00001873 | CASA BLANQUEADA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASA BLANQUEADA SECTOR TABLAZO S/N |
| 15 | 2401050009 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | OIDOR | NO | 00001874 | OIDOR | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | PUEBLO NUEVO OIDOR S/N |
| 16 | 2401050001 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | SAN JACINTO | SI | 00001870 | SAN JACINTO | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | CALLE HORACIO PATIÑO N° 328 |
| 17 | 2401050008 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | VAQUERIA | NO | 00001872 | VAQUERIA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALLE PRINCIPAL S/N VAQUERIA |
| 18 | 2401060004 | TUMBES | TUMBES | SAN JUAN DE LA VIRGEN | CERRO BLANCO | NO | 00001880 | CERRO BLANCO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CERRO BLANCO S/N |
| 19 | 2401060002 | TUMBES | TUMBES | SAN JUAN DE LA VIRGEN | GARBANZAL | NO | 00001881 | GARBANZAL | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | GARBANZAL S/N |
| 20 | 2401060001 | TUMBES | TUMBES | SAN JUAN DE LA VIRGEN | SAN JUAN DE LA VIRGEN | SI | 00001879 | SAN JUAN DE LA VIRGEN | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | CALLE ANDRES ARAUJO S/N SAN JUAN DE LA VIRGEN |
| 21 | 2403020007 | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | CUCHARETA BAJA | NO | 00001886 | CUCHARETA BAJA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. PRINCIPAL S/N CUCHARETA BAJA |
| 22 | 2403020004 | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | LOMA SAVEDRA | NO | 00001889 | LOMA SAAVEDRA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | LOMA SAAVEDRA S/N |
| 23 | 2403020005 | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | POCITOS | NO | 00001887 | POCITOS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | POCITOS |
| 24 | 2403030001 | TUMBES | ZARUMILLA | MATAPALO | MATAPALO | SI | 00001890 | MATAPALO | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | AV. ZARUMILLA S/N MATAPALO |
| 25 | 2403040004 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | EL PORVENIR | NO | 00001894 | EL PORVENIR | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. PRINCIPAL S/N EL PORVENIR |
| 26 | 2403040006 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | LA PALMA | NO | 00001892 | LA PALMA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALLE ABRAM CARRASCO |
| 27 | 2403040009 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | LECHUGAL | NO | 00001895 | LECHUGAL | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. PRINCIPAL S/N LECHUGAL |
| 28 | 2403040001 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | PAPAYAL | SI | 00001891 | PAPAYAL | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | AV. PRINCIPAL S/N |
| 29 | 2403040003 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | UÑA DE GATO | NO | 00001893 | UÑA DE GATO | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. PRINCIPAL S/N |

|  | **DATOS DELA LOCALIDAD** | | | | |  | **DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **CodINEI2014** | **REGION** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **CAPITAL DE DISTRITO** | **COD\_UNICO MINSA** | **NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO** | **CATEGORIA** | **CLASIFICACION** | **DIRECCION** |
| 1 | 2002010049 | PIURA | AYABACA | AYABACA | AMBASAL CENTRO | NO | 00001976 | AMBASAL | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIOI AMBASAL |
| 2 | 2002010179 | PIURA | AYABACA | AYABACA | ANIA | NO | 00019836 | ANIA | N.D. | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO ANIA - AYABACA |
| 3 | 2002010058 | PIURA | AYABACA | AYABACA | ARAGOTO CENTRO | NO | 00001915 | ARAGOTO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO ARAGOTO- AYABACA |
| 4 | 2002010146 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CAFETAL OLLEROS | NO | 00001914 | OLLEROS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO OLLEROS - AYABACA |
| 5 | 2002010071 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CALVAS DE SAMANGA | NO | 00001919 | CALVAS DE SAMANGA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO CALVAS DE SAMANGA - AYABACA |
| 6 | 2002010056 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CENTRO DE SOCCHABAMBA | NO | 00010727 | PUESTO DE SALUD SOCCHABAMBA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | COMUNIDAD CAMPESINA SOCCHABAMBA |
| 7 | 2002010034 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CHARAN | NO | 00001928 | CHARAN | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO CHARAN - AYABACA |
| 8 | 2002010129 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CHINCHIN | NO | 00001913 | CHINCHIN | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO CHIN CHIN - AYABACA |
| 9 | 2002010040 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CHOCAN CENTRO | NO | 00001916 | CHOCAN | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO CHOCAN - AYABACA |
| 10 | 2002010225 | PIURA | AYABACA | AYABACA | EL HUILCO | NO | 00019844 | PUESTO DE SALUD HUILCO | N.D. | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO HUILCO - AYABACA |
| 11 | 2002010111 | PIURA | AYABACA | AYABACA | EL TOLDO | NO | 00001926 | EL TOLDO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO EL TOLDO |
| 12 | 2002010110 | PIURA | AYABACA | AYABACA | ESPINDOLA | NO | 00001920 | ESPINDOLA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO DE ESPINDOLA COMUNIDAD DE SAMANGA |
| 13 | 2002010174 | PIURA | AYABACA | AYABACA | FREJOLITO DE ANDURCO (ANDURCO) | NO | 00001922 | ANDURCO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO ANDURCO |
| 14 | 2002010025 | PIURA | AYABACA | AYABACA | GICLAS | NO | 00001931 | GICLAS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERÍO GICLAS - AYABACA |
| 15 | 2002010028 | PIURA | AYABACA | AYABACA | GIGANTE | NO | 00007320 | GIGANTE | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO GIGANTE |
| 16 | 2002010022 | PIURA | AYABACA | AYABACA | HUACHUMA CENTRO | NO | 00001924 | HUACHUMA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO HUACHUMA - AYABACA |
| 17 | 2002010144 | PIURA | AYABACA | AYABACA | HUALCUY | NO | 00019125 | PUESTO DE SALUD HUALCUY | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO HUALCUY - AYABACA |
| 18 | 2002010017 | PIURA | AYABACA | AYABACA | HUIRIGUINGUE | NO | 00001923 | HUIRIQUINGUE | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO HUIRIQUINGUE- AYABACA |
| 19 | 2002010052 | PIURA | AYABACA | AYABACA | JORAS CENTRO | NO | 00010726 | PUESTO DE SALUD JORAS | SIN CATEGORIA | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | COMUNIDAD CAMPESIAN DE JORAS |
| 20 | 2002010125 | PIURA | AYABACA | AYABACA | PINGOLA | NO | 00001918 | ARREYPITE - PINGOLA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO ARREYPITE PINGOLA - AYABACA |
| 21 | 2002010181 | PIURA | AYABACA | AYABACA | PORTACHUELO | NO | 00001930 | PORTACHUELO DE YANTA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO PORTACHUELO YANTA - AYABACA |
| 22 | 2002010014 | PIURA | AYABACA | AYABACA | REMOLINOS | NO | 00001921 | REMOLINOS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO REMOLINOS- AYABACA |
| 23 | 2002010116 | PIURA | AYABACA | AYABACA | RODEOPAMPA | NO | 00019837 | PUESTO DE SALUD RODEOPAMPA | N.D. | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO RODEOPAMPA - AYABACA |
| 24 | 2002010074 | PIURA | AYABACA | AYABACA | SAMANGUILLA | NO | 00001927 | SAMANGUILLA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO SAMANGUILLA - AYABACA |
| 25 | 2002010153 | PIURA | AYABACA | AYABACA | SAUSAL DE CULUCAN | NO | 00018426 | SAUSAL DEL QUIROZ | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO SAUSAL DEL QUIROZ - AYABACA |
| 26 | 2002010167 | PIURA | AYABACA | AYABACA | TAPAL BAJO | NO | 00001912 | TAPAL | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO TAPAL- AYABACA |
| 27 | 2002010104 | PIURA | AYABACA | AYABACA | YANCHALA | NO | 00001917 | YANCHALA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CCOMUNIDAD TACALPO SECTOR YANCHALA - AYABACA |
| 28 | 2002020047 | PIURA | AYABACA | FRIAS | ARENALES | NO | 00002205 | ARENALES | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO ARENALES S/N |
| 29 | 2002020078 | PIURA | AYABACA | FRIAS | CULCAS | NO | 00015959 | CULCAS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO CULCAS |
| 30 | 2002020017 | PIURA | AYABACA | FRIAS | GERALDO | NO | 00002176 | GERALDO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO GERALDO |
| 31 | 2002030004 | PIURA | AYABACA | JILILI | ANCHALAY | NO | 00001963 | ANCHALAY | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERÍO ANCHALAY -JILILI |
| 32 | 2002030002 | PIURA | AYABACA | JILILI | CUCUYAS BAJO | NO | 00001964 | CUCUYAS | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO CUCUYAS - JILILI |
| 33 | 2002030001 | PIURA | AYABACA | JILILI | JILILI | SI | 00001962 | JILILI | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | CALLE MIRAMAR S/N- DISTRITO DE JILILI |
| 34 | 2002040022 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | EL LUCUMO | NO | 00001966 | EL LUCUMO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO EL LUCUMO S/N |
| 35 | 2002040001 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | LAGUNAS | SI | 00001965 | LAGUNAS | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | CASERIO LAGUNAS S/N |
| 36 | 2002040003 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | PUENTE TONDOPA | NO | 00001961 | TONDOPA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO TONDOPA-PAIMAS |
| 37 | 2002040041 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | SALVIA | NO | 00001967 | SALVIA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO SALVIA |
| 38 | 2002040054 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | SAN JOSE DE PILLO | NO | 00001969 | PILLO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO PILLO S/N |
| 39 | 2002040019 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | SAN JUAN | NO | 00001968 | SAN JUAN DE LAGUNAS | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO SAN JUAN DE LAGUNAS |
| 40 | 2002050008 | PIURA | AYABACA | MONTERO | MARMAS ALTO | NO | 00001972 | MARMAS ALTO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO MARMAS ALTO |
| 41 | 2002050001 | PIURA | AYABACA | MONTERO | MONTERO | SI | 00001970 | MONTERO | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | JR. PIURA S/N MONTERO |
| 42 | 2002050032 | PIURA | AYABACA | MONTERO | QUEBRADA DE AGUA | NO | 00001973 | QUEBRADA DE AGUA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO QUEBRADA DE AGUA MONTERO |
| 43 | 2002050040 | PIURA | AYABACA | MONTERO | SICACATE | NO | 00001971 | SICACATE | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO SICACATE - MONTERO |
| 44 | 2002060070 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | BELLAVISTA DE CACHIACO | NO | 00002213 | CACHIACO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALLE VIRGEN DE LA MERCEDES S/N |
| 45 | 2002060090 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | CUMBICUS ALTO | NO | 00002212 | CUMBICUS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO CUMBICUS S/N |
| 46 | 2002060030 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | EL PUERTO | NO | 00002210 | EL PUERTO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO EL PUERTO |
| 47 | 2002060025 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LAGUNAS DE SAN PABLO | NO | 00002211 | LAGUNAS DE SAN PABLO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO LAGUNAS DE SAN PABLO S/N |
| 48 | 2002060001 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | PACAIPAMPA | SI | 00002207 | PACAIPAMPA | I-4 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | CALLE PROGRESO S/N |
| 49 | 2002060005 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | SANTA ROSA | NO | 00002208 | SANTA ROSA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO SANTA ROSA S/N |
| 50 | 2002060039 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | TULMAN DE MATALACAS | NO | 00002214 | EL TULMAN | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO TULMAN S/N |
| 51 | 2002070007 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | JAMBUR | NO | 00006790 | JAMBUR | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO JAMBUR PAIMAS |
| 52 | 2002070002 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | LA SAUCHA | NO | 00001960 | LA SAUCHA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO LA SAUCHA -PAIMAS |
| 53 | 2002070001 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | PAIMAS | SI | 00001959 | PAIMAS | I-4 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | AV.FERNANDO BELAUNDE S/N PAIMAS |
| 54 | 2002080063 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | COLETAS | NO | 00001957 | COLETAS-CHACHACOMAL | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO COLETAS CHACHACOMAL |
| 55 | 2002080001 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | SAPILLICA | SI | 00001955 | SAPILLICA | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | CALLE LA ARENA S/N. SAPILLLICA |
| 56 | 2002080046 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | SAUCE RAPELA | NO | 00001958 | EL SAUCE-SAPILLICA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO EL SAUCE -SAPILLICA |
| 57 | 2002080014 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | TASAJERAS | NO | 00001956 | TASAJERAS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO TASAJERAS |
| 58 | 2002090002 | PIURA | AYABACA | SICCHEZ | OXAHUAY | NO | 00001975 | OXAHUAY | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO OXAHUAY - SICCHEZ |
| 59 | 2002090001 | PIURA | AYABACA | SICCHEZ | SICCHEZ | SI | 00001974 | SICCHEZ | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | JR. UNION S/N SICCHEZ |
| 60 | 2002100025 | PIURA | AYABACA | SUYO | CHIRINOS | NO | 00001946 | CHIRINOS | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO CHIRINOS - SUYO - AYABACA |
| 61 | 2002100061 | PIURA | AYABACA | SUYO | LA LAGUNA | NO | 00001954 | LA LAGUNA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO LA LAGUNA |
| 62 | 2002100010 | PIURA | AYABACA | SUYO | LA TIENDA | NO | 00001949 | LA TIENDA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO LA TIENDA - SUYO - AYABACA |
| 63 | 2002100026 | PIURA | AYABACA | SUYO | LA TINA | NO | 00001948 | LA TINA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO LA TINA - SUYO - AYABACA |
| 64 | 2002100022 | PIURA | AYABACA | SUYO | PUENTE INTERNACIONAL | NO | 00001952 | PUENTE INTERNACIONAL | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | ALTURA DE PUENTE INTERNACIONAL |
| 65 | 2002100086 | PIURA | AYABACA | SUYO | SANTA ANA | NO | 00001953 | SANTA ANA DE QUIROZ | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO SANTA ANA DE QUIROZ- SUYO |
| 66 | 2002100070 | PIURA | AYABACA | SUYO | SARAYUYO | NO | 00001951 | SARAYUYO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO SARAYUYO - SUYO- AYABACA |
| 67 | 2002100027 | PIURA | AYABACA | SUYO | SURPAMPA | NO | 00001950 | SURPAMPA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO SURPAMPA - SUYO - AYABACA |
| 68 | 2002100001 | PIURA | AYABACA | SUYO | SUYO | SI | 00001945 | SUYO | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | JR. GUEPI- S/N - SUYO |
| 69 | 2003020002 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | LOS RANCHOS | NO | 00002236 | LOS RANCHOS | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALLE ANDRES BELLO S/N |
| 70 | 2003020026 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | SAN FRANCISCO | NO | 00002241 | SAN FRANCISCO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO S/N |
| 71 | 2003020027 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | SILIA O CILIA | NO | 00002231 | CILIA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO CILIA S/N |
| 72 | 2003030030 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | SALALA | NO | 00002259 | SALALA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO DE SALALA |
| 73 | 2003030001 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | SAPALACHE | SI | 00002257 | SAPALACHE | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | SAPALACHE S/N |
| 74 | 2003030024 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | TALANEO | NO | 00002258 | TALANEO | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO TALANEO S/N |
| 75 | 2003030021 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | TAMBILLO | NO | 00015276 | TAMBILLO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO TAMBILLO |
| 76 | 2003010050 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | CASCAMACHE | NO | 00002252 | CASCAMACHE | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO CASCAMACHE S/N |
| 77 | 2003010024 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | JACOCHA | NO | 00016970 | JACOCHA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO JACOCHA |
| 78 | 2003010014 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | JICATE BAJO | NO | 00002254 | JICATE BAJO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO JICATE |
| 79 | 2003010017 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | ÑANGALI | NO | 00002255 | ÑANGALI | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO ÑANGALI S/N |
| 80 | 2003010005 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | PASAPAMPA | NO | 00016969 | PASAPAMPA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO PASAPAMPA |
| 81 | 2003040047 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | CHIGNIA BAJA | NO | 00002226 | CHIGNIA BAJA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO CHIGNIA BAJA |
| 82 | 2003040113 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | HINTON | NO | 00002288 | HINTON | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO HINTON |
| 83 | 2003040001 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | HUARMACA | SI | 00002270 | HUARMACA | I-4 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | CARRETERA CUCHUPAMPA S/N HUARMACA |
| 84 | 2003040081 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | LA LOMA | NO | 00002275 | LA LOMA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO LA LOMA S/N |
| 85 | 2003040097 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | LOMA GRANDE | NO | 00002285 | LOMA GRANDE | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO LOMA GRANDE S/N |
| 86 | 2003040040 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | RODEO PAMPA | NO | 00002276 | RODEOPAMPA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO RODEOPAMPA S/N |
| 87 | 2003040077 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SAN MARTIN | NO | 00002278 | SAN MARTIN DE CONGOÑA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE CONGOÑA S/N |
| 88 | 2003040126 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SANTA TERESA | NO | 00002284 | SANTA TERESA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO SANTA TERESA S/N |
| 89 | 2003040028 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SAUCE | NO | 00015376 | EL SAUCE | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO EL SAUCE |
| 90 | 2003040054 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SUCCHIRCA | NO | 00002280 | SUCCHIRCA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO SUCCHIRCA |
| 91 | 2003040016 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | TOLINGAS | NO | 00002281 | TOLINGAS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO TOLINGAS |
| 92 | 2003040096 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | TRIGAL | NO | 00002286 | TRIGAL | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO TRIGAL S/N |
| 93 | 2003040019 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | TUNAS | NO | 00002274 | TUNAS | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO TUNAS |
| 94 | 2003050006 | PIURA | HUANCABAMBA | LALAQUIZ | MAYLAND | NO | 00002234 | MAYLAND | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO MAYLAND S/N |
| 95 | 2003050012 | PIURA | HUANCABAMBA | LALAQUIZ | SAN LORENZO | NO | 00002235 | SAN LORENZO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO SAN LORENZO S/N |
| 96 | 2003060029 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | EL NARANJO | NO | 00002249 | NARANJO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | MZ. A LOTE Nº 08 CASERIO NARANJO |
| 97 | 2003060023 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | EL TAMBO | NO | 00002246 | EL TAMBO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO EL TAMBO S/N |
| 98 | 2003060026 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | HUAYABO | NO | 00002248 | HUAYABO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | MZ. B LOTE Nº 16 CASERIO HUAYABO |
| 99 | 2003060001 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DEL FAIQUE | SI | 00002245 | EL FAIQUE | I-4 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | JR. HUANCABAMBA S/N EL FAIQUE |
| 100 | 2003060013 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | TALLAPAMPA | NO | 00015178 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD TALLAPAMPA | SIN CATEGORIA | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO TALLAPAMPA |
| 101 | 2003080034 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | CUSE | NO | 00002269 | CUSE | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CUSE CENTRO POBLADO S/N |
| 102 | 2003080026 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | LACCHAN | NO | 00015281 | LACCHAN | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO LACCHAN ALTO S/N° |
| 103 | 2003080001 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | SONDORILLO | SI | 00002266 | SONDORILLO | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | SALIDA A LA LACTE S/N |
| 104 | 2003080031 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | UCHUPATA | NO | 00002268 | UCHUPATA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | UCHUPATA CENTRO S/N |
| 105 | 2004020002 | PIURA | MORROPON | BUENOS AIRES | CARRASQUILLO | NO | 00002191 | CARRASQUILLO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. PERU S/N CENTRO POBLADO CARRASQUILLO |
| 106 | 2004020012 | PIURA | MORROPON | BUENOS AIRES | PUEBLO NUEVO | NO | 00007640 | PUEBLO NUEVO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO BUENOS AIRES S/N |
| 107 | 2004030029 | PIURA | MORROPON | CHALACO | PORTACHUELO | NO | 00002206 | PORTACHUELO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | LOS LUCUMOS S/N |
| 108 | 2004030041 | PIURA | MORROPON | CHALACO | SAN LORENZO | NO | 00002204 | SAN LORENZO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO SAN LORENZO S/N |
| 109 | 2004010040 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | BATANES | NO | 00002162 | BATANES | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. CESAR VALLEJO S/N |
| 110 | 2004010033 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | SAN PEDRO | NO | 00002166 | SAN PEDRO | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALLE PRINCIPAL |
| 111 | 2004050008 | PIURA | MORROPON | MORROPON | FRANCO BAJO | NO | 00002184 | FRANCO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO FRANCO |
| 112 | 2004060019 | PIURA | MORROPON | SALITRAL | HUALCAS | NO | 00002224 | HUALCAS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALLE PRINCIPAL S/N |
| 113 | 2004080013 | PIURA | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | MOSSA (MOZ) | NO | 00002201 | MOSSA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO MOSSA S/N |
| 114 | 2004090043 | PIURA | MORROPON | SANTO DOMINGO | JACANACAS | NO | 00002218 | JACANACAS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO JACANACAS S/N |
| 115 | 2004100008 | PIURA | MORROPON | YAMANGO | TABLONES | NO | 00002197 | TABLONES | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO TABLONES |
| 116 | 2005020001 | PIURA | PAITA | AMOTAPE | AMOTAPE | SI | 00002047 | AMOTAPE | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALLE BOLIVAR S/N AMOTAPE |
| 117 | 2005020002 | PIURA | PAITA | AMOTAPE | EL TAMBO | NO | 00002048 | EL TAMBO | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO EL TAMBO |
| 118 | 2005030001 | PIURA | PAITA | ARENAL | EL ARENAL | SI | 00002025 | EL ARENAL | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | CASERIO EL ARENAL |
| 119 | 2005040007 | PIURA | PAITA | COLAN | SAN LUCAS DE COLAN (LA ARENA CHIQUITA) | NO | 00002024 | SAN LUCAS DE COLAN | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO SAN LUCAS DE COLAN |
| 120 | 2005050001 | PIURA | PAITA | LA HUACA | LA HUACA | SI | 00002027 | LA HUACA | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | CALLE INCLAN N°409 |
| 121 | 2005050006 | PIURA | PAITA | LA HUACA | MACACARA | NO | 00002030 | MACACARA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO MACACARA |
| 122 | 2005050004 | PIURA | PAITA | LA HUACA | NOMARA | NO | 00002029 | NOMARA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO NOMARA |
| 123 | 2005050010 | PIURA | PAITA | LA HUACA | VIVIATE | NO | 00002028 | VIVIATE | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | CASERIO VIVIATE |
| 124 | 2005010004 | PIURA | PAITA | PAITA | LA ISLILLA (CALERA) | NO | 00002022 | LA ISLILLA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALETA LA ISLILLA - PAITA |
| 125 | 2005010005 | PIURA | PAITA | PAITA | LA TORTUGA | NO | 00002154 | LA TORTUGA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO LA TORTUGA S/N |
| 126 | 2005010002 | PIURA | PAITA | PAITA | YACILA | NO | 00002023 | YACILA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALETA YACILA |
| 127 | 2005060001 | PIURA | PAITA | TAMARINDO | TAMARINDO | SI | 00002049 | TAMARINDO | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | CALLE CONSTITUCION S/N TAMARINDO |
| 128 | 2005070009 | PIURA | PAITA | VICHAYAL | ISLA SAN LORENZO | NO | 00002031 | LA ISLA SAN LORENZO | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO LA ISLA SAN LORENZO |
| 129 | 2005070002 | PIURA | PAITA | VICHAYAL | MIRAMAR | NO | 00002079 | MIRAMAR | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO MIRAMAR |
| 130 | 2005070001 | PIURA | PAITA | VICHAYAL | SAN FELIPE DE VICHAYAL | SI | 00002078 | VICHAYAL | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | ALFONSO UGARTE S/N VICHAYAL |
| 131 | 2001040007 | PIURA | PIURA | CASTILLA | CHAPAYRA | NO | 00002109 | CHAPAIRA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALLE PRINCIPAL N° 208 |
| 132 | 2001040012 | PIURA | PIURA | CASTILLA | CRUZ DE CAÑA | NO | 00002111 | CRUZ DE CAÑA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO CRUZ SE CAÑA KM 27 |
| 133 | 2001040006 | PIURA | PIURA | CASTILLA | TERELA | NO | 00002107 | TERELA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO TERELA S/N |
| 134 | 2001050007 | PIURA | PIURA | CATACAOS | BUENOS AIRES DE CUMBIBIRA | NO | 00002120 | CUMBIBIRA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO CUMBIBIRA S/N |
| 135 | 2001050002 | PIURA | PIURA | CATACAOS | LA LEGUA-SAN JACINTO (LA LEGUA) | NO | 00002117 | LA LEGUA | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | BARRIO CENTRO S/N VILLA LA LEGUA |
| 136 | 2001050002 | PIURA | PIURA | CATACAOS | LA LEGUA-SAN JACINTO (LA LEGUA) | NO | 00002118 | SAN JACINTO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALLE N° 5 S/N CASERIO SAN JACINTO |
| 137 | 2001050008 | PIURA | PIURA | CATACAOS | MONTE CASTILLO | NO | 00002114 | MONTE CASTILLO | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALLE LUIS DE LA PUENTE UCEDA N° 086 VILLA MONTE CASTILLO |
| 138 | 2001050012 | PIURA | PIURA | CATACAOS | NARIHUALA | NO | 00002121 | NARIHUALA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO NARIHUALA CALLE COMERCIO S/N |
| 139 | 2001050006 | PIURA | PIURA | CATACAOS | PAREDONES | NO | 00002119 | PAREDONES | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. PRINCIPAL S/N PAREDONES |
| 140 | 2001050010 | PIURA | PIURA | CATACAOS | PEDREGAL GRANDE | NO | 00002113 | PEDREGAL GRANDE | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. SANCHEZ S/N VILLA PEDREGAL GRANDE |
| 141 | 2001050016 | PIURA | PIURA | CATACAOS | SAN PABLO | NO | 00002122 | SAN PABLO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. PANAMERICANA SUR KM-984 CATACAOS |
| 142 | 2001050003 | PIURA | PIURA | CATACAOS | SIMBILA | NO | 00002115 | SIMBILA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO SIMBILA S/N |
| 143 | 2001070020 | PIURA | PIURA | CURA MORI | ALMIRANTE GRAU | NO | 00002138 | ALMIRANTE GRAU EX CHATO CHICO S/N | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. 23 DE FEBRERO PANAMERICANA SUR KM 797 CURA MORI |
| 144 | 2001070013 | PIURA | PIURA | CURA MORI | NUEVO POZO DE LOS RAMOS | NO | 00002139 | POZO DE LOS RAMOS | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO POZO DE LOS RAMOS S/N |
| 145 | 2001080003 | PIURA | PIURA | EL TALLAN | NUEVO TALLAN | NO | 00002142 | NVO. TALLAN | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO NUEVO TALLAN S/N |
| 146 | 2001090010 | PIURA | PIURA | LA ARENA | CASAGRANDE | NO | 00002125 | CASA GRANDE | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. PRINCIPAL - CENTRO POBLADO CASA GRANDE |
| 147 | 2001090024 | PIURA | PIURA | LA ARENA | CHATITO | NO | 00002129 | CHATITO | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | JR. MIGUEL GRAU Nº 141 |
| 148 | 2001090012 | PIURA | PIURA | LA ARENA | LOMA NEGRA | NO | 00002127 | LOMA NEGRA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. PRINCIPAL S/N CENTRO POBLADO LOMA NEGRA |
| 149 | 2001090023 | PIURA | PIURA | LA ARENA | MONTE GRANDE | NO | 00002130 | MONTEGRANDE | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. GRAU Nº 00141 CENTRO POBLADO MONTEGRANDE |
| 150 | 2001090014 | PIURA | PIURA | LA ARENA | RIO VIEJO NORTE | NO | 00002128 | RIO VIEJO NORTE | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. PRINCIPAL S/N CENTRO POBLADO RIO VIEJO |
| 151 | 2001100011 | PIURA | PIURA | LA UNION | CANIZAL CHICO | NO | 00002136 | CANIZAL CHICO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. PRINCIPAL CACERIO CANIZAL CHICO-LAUNION |
| 152 | 2001100014 | PIURA | PIURA | LA UNION | MONTE REDONDO | NO | 00002134 | MONTE REDONDO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO MONTE REDONDO CRUCE CARRETERA EL TALLAN |
| 153 | 2001100008 | PIURA | PIURA | LA UNION | TABLAZO NORTE (TABLAZO) | NO | 00002133 | TABLAZO NORTE | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. PRINCIPAL S/N TABLAZO NORTE |
| 154 | 2001100007 | PIURA | PIURA | LA UNION | YAPATO | NO | 00002135 | YAPATO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. JUAN VELASCO ALVARADO MZ. 49 - LT. N° 4 VILLA YAPATO |
| 155 | 2001110047 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | EL PARTIDOR | NO | 00001943 | EL PARTIDOR | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | CENTRO SERVICIOS PARTIDOR |
| 156 | 2001110021 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | EL SAUCE | NO | 00001935 | EL SAUCE-LAS LOMAS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERÍO EL SAUCE - LAS LOMAS |
| 157 | 2001110039 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | GARABATOS | NO | 00001942 | GARABATOS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO GARABATO LAS LOMAS |
| 158 | 2001110040 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | LA MENTA | NO | 00001944 | LA MENTA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | COMUNIDAD LA MENTA |
| 159 | 2001110034 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | PAMPA ELERA BAJA | NO | 00001936 | PAMPA ELERA BAJA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO PAMPA ELERA BAJA |
| 160 | 2001110032 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | PELINGARA | NO | 00001937 | PELINGARA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO PELINGARA LAS LOMAS |
| 161 | 2001110031 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | PICHONES BAJO | NO | 00010421 | PICHONES BAJO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO PICHONES BAJO-LAS LOMAS |
| 162 | 2001110061 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | PUERTA PULACHE | NO | 00001941 | PUERTA PULACHE | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO PUERTA PULACHE |
| 163 | 2001110020 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | SAN FRANCISCO BAJO | NO | 00001939 | SAN FRANCISCO DE PAMPA ELERA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO SAN FRANCISCO DE PAMPA ELERA |
| 164 | 2001010015 | PIURA | PIURA | PIURA | LAS VEGAS | NO | 00002096 | LAS VEGAS DE CIENEGUILLO | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO LAS VEGAS DE CIENEGUILLO S/N |
| 165 | 2001140003 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | EL PAPAYO DEL ALGARROBO | NO | 00001983 | PAPAYO - ALGARROBO | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO PAPAYO ALGARROBO |
| 166 | 2001140073 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | EL PORVENIR | NO | 00001992 | EL PORVENIR | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO CP-3 SAN MARTIN |
| 167 | 2001140061 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | GUARAGUAOS ALTO | NO | 00001998 | GUARAGUAOS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO GUARAGUAOS |
| 168 | 2001140010 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | LLOQUE YUPANQUI | NO | 00001991 | LLOQUE YUPANQUI | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO LLOQUE YUPANQUI |
| 169 | 2001140137 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | SAN MARTIN DE MALINGUITAS | NO | 00001982 | MALINGUITAS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO MALINGUITAS |
| 170 | 2001140008 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | SANTA ELENA YAHUAR HUACA | NO | 00001993 | YAHUAR HUACA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO YAHUAR HUACA |
| 171 | 2008020001 | PIURA | SECHURA | BELLAVISTA DE LA UNION | BELLAVISTA | SI | 00002157 | BELLAVISTA | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | AV. MARISCAL CASTILLA N° 124 BELLAVISTA |
| 172 | 2008020009 | PIURA | SECHURA | BELLAVISTA DE LA UNION | SAN CLEMENTE | NO | 00002158 | SAN CLEMENTE | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO SAN CLEMENTE S/N |
| 173 | 2008030001 | PIURA | SECHURA | BERNAL | BERNAL | SI | 00002159 | BERNAL | I-4 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | CENTRO POBLADO BERNAL S/N |
| 174 | 2008040006 | PIURA | SECHURA | CRISTO NOS VALGA | MALA VIDA | NO | 00002123 | MALA VIDA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO MALA VIDA |
| 175 | 2008040001 | PIURA | SECHURA | CRISTO NOS VALGA | SAN CRISTO | SI | 00002160 | CRISTO NOS VALGA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. SAN RAMON S/N |
| 176 | 2008060001 | PIURA | SECHURA | RINCONADA LLICUAR | DOS PUEBLOS | SI | 00002150 | RINCONADA LLICUAR | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO RINCONADA DE LLICUAR S/N |
| 177 | 2008010006 | PIURA | SECHURA | SECHURA | CHUSIS | NO | 00002148 | CHUSIS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO CHUSIS S/N |
| 178 | 2008010011 | PIURA | SECHURA | SECHURA | CONSTANTE | NO | 00002146 | CONSTANTE | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CARRETERA SECHURA BAYOVAR CALETA CONSTANTE |
| 179 | 2008010012 | PIURA | SECHURA | SECHURA | PARACHIQUE - LA BOCANA | NO | 00002145 | PARACHIQUE | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALLE SAN MARTIN S/N PARACHIQUE |
| 180 | 2008010012 | PIURA | SECHURA | SECHURA | PARACHIQUE - LA BOCANA | NO | 00002147 | LA BOCANA (DE SECHURA) | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. GRAU S/N CENTRO POBLADO LA BOCANA -PARACHIQUE |
| 181 | 2008010015 | PIURA | SECHURA | SECHURA | PUERTO RICO | NO | 00002149 | PUERTO RICO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO PUERTO RICO S/N |
| 182 | 2008010003 | PIURA | SECHURA | SECHURA | TAJAMAR (TAJARQUI) | NO | 00002144 | TAJAMAR | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. PREINCIPAL S/N TAJAMAR |
| 183 | 2008050005 | PIURA | SECHURA | VICE | BECARA | NO | 00002152 | BECARA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. SAN PEDRO S/N |
| 184 | 2008050004 | PIURA | SECHURA | VICE | LETIRA | NO | 00002153 | LETIRA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALLE MIGUEL F CERRO BARRIO CENTRO S/N LETIRA |
| 185 | 2008050008 | PIURA | SECHURA | VICE | SANCHEZ | NO | 00002156 | SANCHEZ | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO SANCHEZ S/N |
| 186 | 2006030018 | PIURA | SULLANA | IGNACIO ESCUDERO | MONTE LIMA | NO | 00002044 | MONTE LIMA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO MONTELIMA |
| 187 | 2006030016 | PIURA | SULLANA | IGNACIO ESCUDERO | SAN MIGUEL | NO | 00002046 | SAN MIGUEL | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO SAN MIGUEL |
| 188 | 2006030019 | PIURA | SULLANA | IGNACIO ESCUDERO | SANTA SOFIA | NO | 00002045 | SANTA SOFIA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO SANTA SOFIA |
| 189 | 2006040063 | PIURA | SULLANA | LANCONES | ALAMOR | NO | 00002065 | EL ALAMOR | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO EL ALAMOR - LANCONES |
| 190 | 2006040072 | PIURA | SULLANA | LANCONES | CASAS QUEMADAS | NO | 00002072 | CASAS QUEMADAS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO CASAS QUEMADAS - LANCONES |
| 191 | 2006040054 | PIURA | SULLANA | LANCONES | ENCUENTRO DE ROMEROS | NO | 00006709 | ENCUENTRO DE ROMEROS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO ENCUENTRO DE ROMEROS |
| 192 | 2006040074 | PIURA | SULLANA | LANCONES | HUASINAL DE LA SOLANA | NO | 00002063 | HUASIMAL DE LA SOLANA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO HUASIMAL DE LA SOLANA |
| 193 | 2006040046 | PIURA | SULLANA | LANCONES | JAHUAY NEGRO | NO | 00002062 | JAHUAY NEGRO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO JAHUAY NEGRO - LANCONES |
| 194 | 2006040085 | PIURA | SULLANA | LANCONES | LA PEÑITA | NO | 00002071 | LA PEÑITA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERÍO LA PEÑITA - LANCONES |
| 195 | 2006040001 | PIURA | SULLANA | LANCONES | LANCONES | SI | 00002060 | LANCONES | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | CALLE SAN LUCAS S/N LANCONES |
| 196 | 2006040040 | PIURA | SULLANA | LANCONES | PILARES | NO | 00002069 | PILARES | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO PILARES |
| 197 | 2006040058 | PIURA | SULLANA | LANCONES | PLAYAS DE ROMERO | NO | 00002064 | PLAYAS DE ROMERO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO PLAYAS DE ROMERO |
| 198 | 2006040043 | PIURA | SULLANA | LANCONES | QUEBRADA SECA | NO | 00002066 | QUEBRADA SECA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO QUEBRADA SECA |
| 199 | 2006040096 | PIURA | SULLANA | LANCONES | VENADOS | NO | 00007104 | VENADOS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO VENADOS - LANCONES |
| 200 | 2006050047 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | LA GOLONDRINA | NO | 00002034 | LA GOLONDRINA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. GRAU S-N LA GOLONDRINA |
| 201 | 2006050042 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | LA NORIA | NO | 00002040 | LA NORIA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO LA NORIA- MARCAVELICA |
| 202 | 2006050050 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | LA QUINTA | NO | 00002041 | LA QUINTA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | BARRIO CENTRO S-N LA QUINTA |
| 203 | 2006050048 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | MALLARES | NO | 00002035 | MALLARES | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO MALLARES |
| 204 | 2006050051 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | MALLARITOS | NO | 00002033 | MALLARITOS | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | PANAMERICANA S-N MALLARITOS |
| 205 | 2006050055 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | MONTERON | NO | 00002036 | MONTERON | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | AV. GRAU S/N MONTERON |
| 206 | 2006050046 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | SAMAN | NO | 00002038 | SAMAN | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO SAMAN MALLARES |
| 207 | 2006050056 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | SAN MIGUEL DE TANGARARA | NO | 00002037 | TANGARARA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO TANGARARA |
| 208 | 2006050054 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | VISTA FLORIDA | NO | 00002039 | VISTA FLORIDA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO VISTA FLORIDA - MARCAVELICA |
| 209 | 2006060002 | PIURA | SULLANA | MIGUEL CHECA | JIBITO | NO | 00002020 | JIBITO | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | JR. SAN PABLO Nº 105 |
| 210 | 2006060001 | PIURA | SULLANA | MIGUEL CHECA | SOJO | SI | 00002019 | MIGUEL CHECA | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | JOSE OLAYA |
| 211 | 2006080002 | PIURA | SULLANA | SALITRAL | MIRAFLORES | NO | 00002059 | MIRAFLORES | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALLE BOLIVAR S/N - MIRAFLORES |
| 212 | 2006080001 | PIURA | SULLANA | SALITRAL | SALITRAL | SI | 00002058 | SALITRAL | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | TRANSV. GALVEZ CON BOLOGNESI SALITRAL |
| 213 | 2006010047 | PIURA | SULLANA | SULLANA | CANAL MOCHO LAS MERCEDES | NO | 00002016 | CANAL MOCHO-CIENEG.SUR | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO CANAL MOCHO CIENEGUILLO SUR |
| 214 | 2006010010 | PIURA | SULLANA | SULLANA | CENTRO SERVICIOS SOMATE BAJO | NO | 00002002 | SOMATE CENTRO DE SERVICIOS | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | SOMATE |
| 215 | 2006010012 | PIURA | SULLANA | SULLANA | CHALACALA ALTA | NO | 00006935 | CHALACALA ALTA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO CHALACALA ALTA - BELLAVISTA |
| 216 | 2006010003 | PIURA | SULLANA | SULLANA | CHILACO PELADO (CHILACO) | NO | 00002068 | CHILACO PELADOS | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO CHILACO PELADOS |
| 217 | 2006010025 | PIURA | SULLANA | SULLANA | EL CUCHO | NO | 00002009 | EL CUCHO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO EL CUCHO AV. LATINA S/N |
| 218 | 2006010023 | PIURA | SULLANA | SULLANA | HUANGALA | NO | 00002003 | HUANGALA | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | HUANGALA |
| 219 | 2006010019 | PIURA | SULLANA | SULLANA | JOSE OLAYA SOMATE ALTO | NO | 00002010 | JOSE OLAYA | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CASERIO JOSE OLAYA |
| 220 | 2006010028 | PIURA | SULLANA | SULLANA | NUEVO SULLANA | NO | 00002017 | NUEVO SULLANA | I-3 | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | NUEVA SULLANA |
| 221 | 2006010057 | PIURA | SULLANA | SULLANA | SANTA ROSA | NO | 00002095 | CIENEGUILLO SUR | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CENTRO POBLADO CIENEGUILLO SUR - SANTA ROSA S/N |
| 222 | 2006010016 | PIURA | SULLANA | SULLANA | SOMATE ALTO | NO | 00002008 | SOMATE ALTO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | SOMATE ALTO S/N BELLAVISTA |
| 223 | 2007020002 | PIURA | TALARA | EL ALTO | CALETA CABO BLANCO | NO | 00002083 | CABO BLANCO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | CALETA CABO BLANCO- EL ALTO |
| 224 | 2007040001 | PIURA | TALARA | LOBITOS | LOBITOS | SI | 00002077 | LOBITOS | I-2 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | BARRIO PRIMAVERA A- 100 LOBITOS |
| 225 | 2007050007 | PIURA | TALARA | LOS ORGANOS | EL ÑURO | NO | 00002081 | EL ÑURO | I-1 | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | SANCHEZ CERRO S-N EL ÑURO |

* 1. **Dependencias policiales**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DATOS DE LA LOCALIDAD** | | | | |  | **DATOS DE LA DEPENDENCIA POLICIAL** | | | | | | |
| **Nro** | **CodINEI2010** | **REGION** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **CAPITAL DE DISTRITO** | **COMISARIA** | **CAPITAL\_REFERENCIA** | **TIPO** | **DIRECCION** | **REFERENCIA** | **CLASE** | **DIRTERPOL** |
| 1 | 2402030001 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CANOAS DE PUNTA SAL | CANCAS | SI | CPNP RURAL CANCAS | CANCAS | C | Avenida ALEJANDRO TOLEDO # SN | A UN COSTADO DEL PUENTE CANCAS | BASICA | XVIII DIRTEPOL TUMBES |
| 2 | 2402020001 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | CAÑAVERAL | SI | CPNP CASITAS - CAÑAVERAL | CAÑAVERAL | D | Avenida JOAQUIN RUJEL # 328 | ALCOSTADO DE LA MUNICIPALIDAD DE CASITAS - CAÑAVERAL | BASICA | XVIII DIRTEPOL TUMBES |
| 3 | 2402010008 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | ACAPULCO | NO | CPNP PROT. DE CARRETERAS TUMBES | ZORRITOS | B | Carretera PANAMERICANA NORTE # SN | CENTRO POBLADO ACAPULCO | CARRETERAS | XVIII DIRTEPOL TUMBES |
| 4 | 2401020007 | TUMBES | TUMBES | CORRALES | SAN ISIDRO | NO | CPNP RURAL SAN ISIDRO | SAN PEDRO DE LOS INCAS | D | Calle JOSE OLAYA # 301 | FRENTE AL PARQUE | BASICA | XVIII DIRTEPOL TUMBES |
| 5 | 2401040001 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | PAMPAS DE HOSPITAL | SI | CPNP SECTORIAL PAMPAS DE HOSPITAL | PAMPA DE HOSPITAL | C | Avenida ALIPIO ROSALES # SN | FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL | BASICA | XVIII DIRTEPOL TUMBES |
| 6 | 2401050001 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | SAN JACINTO | SI | CPNP SAN JACINTO | SAN JACINTO | C | Calle HORACIO PATIÑO # 531 | AL COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JACINTO | BASICA | XVIII DIRTEPOL TUMBES |
| 7 | 2401060001 | TUMBES | TUMBES | SAN JUAN DE LA VIRGEN | SAN JUAN DE LA VIRGEN | SI | CPNP SAN JUAN DE LA VIRGEN | SAN JUAN DE LA VIRGEN | D | Avenida 24 DE FEBRERO # 110 | AL COSTADO DE LA CARRETERA CON DIRECCION A PAMPAS | BASICA | XVIII DIRTEPOL TUMBES |
| 8 | 2403040001 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | PAPAYAL | SI | CPNP SECTORIAL PAPAYAL | PAPAYAL | C | Calle SAN MARTIN # 303 | ATRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PAPAYAL | BASICA | XVIII DIRTEPOL TUMBES |

|  | **DATOS DE LA LOCALIDAD** | | | | |  | **DATOS DE LA DEPENDENCIA POLICIAL** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **CodINEI2014** | **REGION** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **CAPITAL DE DISTRITO** | **COMISARIA** | **CAPITAL\_REFERENCIA** | **TIPO** | **DIRECCION** | **REFERENCIA** | **CLASE** | **DIRTERPOL** |
| 1 | 2002030001 | PIURA | AYABACA | JILILI | JILILI | SI | CPNP JILILI | JILILI | D | Avenida GRAU # 103 | A LA SALIDA DEL DISTRITO JILILI | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 2 | 2002040003 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | PUENTE TONDOPA | NO | CPNP RURAL TONDOPA | AYABACA - TONDOPA | D | Carretera TONDOPA - AYABACA # SN | COSTADO DE CAMPO DEPORTIVO | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 3 | 2002050001 | PIURA | AYABACA | MONTERO | MONTERO | SI | CPNP RURAL MONTERO | MONTERO | D | Jirón PIURA # 948 | A MEDIA CUADRA DE PLAZA DE ARMAS | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 4 | 2002060001 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | PACAIPAMPA | SI | CPNP PACAYPAMPA | PACAIPAMPA | C | CA. UNION (PRINCIPAL) S/N | CERCA A LA PARROQUIA | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 5 | 2002070001 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | PAIMAS | SI | CPNP RURAL PAIMAS | PAIMAS | D | Avenida FERNANDO BELAUNDE TERRY # 300 | A UNA CUADRA DE LA MUNICIPALIDAD | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 6 | 2002080001 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | SAPILLICA | SI | CPNP RURAL SAPILLICA | SAPILLICA | D | Otro PARTE OESTE DEL DISTRITO DE SAPILLICA # SN | FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 7 | 2002090001 | PIURA | AYABACA | SICCHEZ | SICCHEZ | SI | CPNP RURAL SICCHEZ | SICCHEZ | D | Calle PIURA # SN | A UNA CUADRA DE LA MUNICIPALIDAD | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 8 | 2002100001 | PIURA | AYABACA | SUYO | SUYO | SI | CPNP RURAL SUYO | SUYO | C | Jirón LIMA # 548 | A UNA CUADRA DE LA MUNICIPALIDAD | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 9 | 2003020002 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | LOS RANCHOS | NO | CPNP RURAL LOS RANCHOS | LOS RANCHOS | D | Calle COMERCIO SANTA ROSA # SN | FRENTE A LA PLAZA | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 10 | 2003030001 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | SAPALACHE | SI | CPNP RURAL SAPALACHE | SAPALACHE | D | Calle PLAZA DE ARMAS # SN | FRENTE A LA PLAZA | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 11 | 2003040001 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | HUARMACA | SI | CPNP SECTORIAL HUARMACA | HUARMACA | B | Avenida BOLOGNESI # SN | FRENTE AL PARQUE MIGUEL GRAU | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 12 | 2003060001 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DEL FAIQUE | SI | CPNP RURAL SAN MIGUEL DEL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | C | Avenida PIURA # SN | CERCA A LA MUNICIPALIDAD | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 13 | 2003080001 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | SONDORILLO | SI | CPNP SECTORIAL SONDORILLO | SONDORILLO | D | Calle 5 DE MAYO # SN | AL COSTADO DE LA IGLESIA | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 14 | 2005020001 | PIURA | PAITA | AMOTAPE | AMOTAPE | SI | CPNP RURAL AMOTAPE | AMOTAPE | D | Calle SAN MARTIN # 200 | A UNA CUADRA DE LA NSTITUCION EDUCATIVA SIMON RODRIGUEZ | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 15 | 2005040007 | PIURA | PAITA | COLAN | SAN LUCAS DE COLAN (LA ARENA CHIQUITA) | NO | CPNP RURAL SAN LUCAS DE COLAN | SAN LUCAS | D | Carretera SULLANA A PAITA - SAN LUCAS DE COLAN # SN | ATRAS DE IGLESIA SAN LUCAS DE COLAN | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 16 | 2005050001 | PIURA | PAITA | LA HUACA | LA HUACA | SI | CPNP RURAL LA HUACA | LA HUACA | D | Calle FERROCARRIL # 368 | FRENTE AL BANCO DE LA NACION | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 17 | 2005060001 | PIURA | PAITA | TAMARINDO | TAMARINDO | SI | CPNP RURAL TAMARINDO | TAMARINDO | D | Calle ALFONSO UGARTE # SN | A ESPALDAS DEL COLISEO ALFONSO UGARTE | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 18 | 2005070001 | PIURA | PAITA | VICHAYAL | SAN FELIPE DE VICHAYAL | SI | CPNP RURAL VICHAYAL | VICHAYAL | D | Calle MARISCAL CASTILLA # 227 | A UNA CUADRA DE LA MUNICIPALIDAD | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 19 | 2001050002 | PIURA | PIURA | CATACAOS | LA LEGUA-SAN JACINTO (LA LEGUA) | NO | CPNP LA LEGUA | CATACAOS - LA LEGUA | D | Avenida PRINCIPAL LA LEGUA # SN | 1 CUADRA ANTES DE FABRICA ALICORP | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 20 | 2008030001 | PIURA | SECHURA | BERNAL | BERNAL | SI | CPNP RURAL BERNAL | BERNAL | D | CALLE COMERCIO BERNAL S/N | CUADRA 1 | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 21 | 2008060001 | PIURA | SECHURA | RINCONADA LLICUAR | DOS PUEBLOS | SI | CPNP RURAL RINCONADA LLICUAR | DOS PUEBLOS | D | Avenida PERU # SN | CUADRA 1 FRENTE A LA LOSA DEPORTIVA | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 22 | 2008010012 | PIURA | SECHURA | SECHURA | PARACHIQUE - LA BOCANA | NO | CPNP RURAL PARACHIQUE | SECHURA - PARACHIQUE | C | Avenida GUARDIA CIVIL # SN | ENTRADA A PARACHIQUE | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 23 | 2008010015 | PIURA | SECHURA | SECHURA | PUERTO RICO | NO | CPNP RURAL PUERTO RICO | SECHURA - PUERTO RICO | D | Carretera SECHURA BAYOVAR # SN | FRENTE A LA FABRICA COPEINA | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 24 | 2006040001 | PIURA | SULLANA | LANCONES | LANCONES | SI | CPNP RURAL LANCONES | LANCONES | D | Otro PLAZA DE ARMAS # SN | FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS DE LANCONES | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 25 | 2006060001 | PIURA | SULLANA | MIGUEL CHECA | SOJO | SI | CPNP RURAL MIGUEL CHECA | MIGUEL CHECA | D | Avenida VICTORIA # 332 | FRENTE AL CENTRO DE SALUD | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 26 | 2006080001 | PIURA | SULLANA | SALITRAL | SALITRAL | SI | CPNP RURAL SALITRAL | SALITRAL | D | Otro TRANSVERSAL 27 DE OCTUBRE # SN | AL COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |
| 27 | 2006010028 | PIURA | SULLANA | SULLANA | NUEVO SULLANA | NO | CPNP NUEVA SULLANA | SULLANA | D | AV. EL NIÑO S/N URB. NUEVO SULLANA | CERCA A IE SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA | BASICA | I DIRTEPOL PIURA |

* 1. **Locales escolares de gestión estatal (escuelas o colegios)**

|  | **DATOS DE LA LOCALIDAD** | | | | |  | **DATOS INSTITUCION EDUCATIVA - PORTAL WEB MINEDU (ESCALE) - DICIEMBRE 2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **CodINEI2010** | **REGION** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **CAPITAL DE DISTRITO** | **CODIGO LOCAL** | **NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA** | **DIRECCION DE LA IE** | **MODULOS** | **ALUMNOS** | **DOCENTES** | **SECCIONES** |
| 1 | 2402020005 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | AVERIAS | NO | 492328 | 074 HILARIO MONTOYA SALDARRIAGA | AVERIAS | Primaria | 18 | 2 | 6 |
| 2 | 2402020017 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | BELLAVISTA | NO | 492333 | 075 | BELLAVISTA | Primaria | 8 | 2 | 4 |
| 3 | 2402020001 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | CAÑAVERAL | SI | 492408 | 015 JOAQUIN RUGEL GAMBOA | CAÑAVERAL | Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) | 109 | 3 | 3 |
| 4 | 2402020001 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | CAÑAVERAL | SI | 492347 | 077 FLORO BOULANGGER PEÐA | CALLE CAÑAVERAL S/N | Primaria | 48 | 5 | 6 |
| 5 | 2402020001 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | CAÑAVERAL | SI | 492489 | CIRO ALEGRIA BAZAN | CAÑAVERAL | Secundaria | 92 | 11 | 5 |
| 6 | 2402020012 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | CASITAS | NO | 492314 | 073 MARIA JULIA HERNANDEZ DE MELENDEZ | CASITAS S/N | Primaria | 16 | 3 | 5 |
| 7 | 2402020018 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | CHERRELIQUE | NO | 093768 | 076 LUZ MERINO MERINO | CHERRELIQUE | Primaria | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 2402020019 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | LA CHOZA | NO | 492371 | 080 PETRA VARGAS DE ORDOÐEZ | LA CHOZA | Inicial, Primaria, Secundaria | 115 | 19 | 14 |
| 9 | 2402020015 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | TACNA LIBRE | NO | 492366 | 079 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | TACNA LIBRE S/N | Primaria | 19 | 2 | 6 |
| 10 | 2402020007 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | TAMARINDO | NO | 492413 | 086 AMANTES DE LA NATURALEZA | TAMARINDO | Primaria | 15 | 2 | 6 |
| 11 | 2402020002 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | TRIGAL | NO | 492309 | 070 | CARRETERA TRIGAL S/N | Primaria | 33 | 2 | 6 |
| 12 | 2402020002 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | TRIGAL | NO | 492465 | TRIGAL | TRIGAL S/N | Secundaria | 48 | 10 | 5 |
| 13 | 2402010006 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | BONANZA | NO | 491989 | 136 PAULINO ARCELLES AGUIRRE | CARRETERA PANAMERICANA NORTE S/N | Inicial, Primaria | 6 | 2 | 3 |
| 14 | 2401030003 | TUMBES | TUMBES | LA CRUZ | LOS CEREZOS | NO | 491121 | 120 LOS CEREZOS | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM1249 | Primaria | 11 | 2 | 5 |
| 15 | 2401040013 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | EL RODEO | NO | 491277 | 004 | EL RODEO S/N | Primaria, Secundaria | 30 | 5 | 9 |
| 16 | 2401040001 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | PAMPAS DE HOSPITAL | SI | 491423 | 004 SAMUEL OCAMPO HUAMAN | AVENIDA CABUYAL KM 16.5 | Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) | 140 | 10 | 9 |
| 17 | 2401040001 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | PAMPAS DE HOSPITAL | SI | 811995 | 02 - JUAN SILVA OBLEA | MIRAFLORES | Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) | 87 | 6 | 7 |
| 18 | 2401040001 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | PAMPAS DE HOSPITAL | SI | 516621 | ZAPALLAL | CASERIO ZAPALLAL S/N | Primaria | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 2401040004 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | PEÑA BLANCA | NO | 491357 | 038 SANTOS MAXIMINA MOGOLLON ALVARADO | CARRETERA PEÑA BLANCA S/N | Primaria, Secundaria | 59 | 15 | 11 |
| 20 | 2401040015 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | PUEBLO NUEVO | NO | 491282 | 024 | CARRETERA PUEBLO NUEVO S/N | Primaria | 25 | 3 | 6 |
| 21 | 2401050011 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | CARRETAS | NO | 095569 | 017 HARLIS JENNER CORNEJO RODRIGUEZ | CARRETAS S/N | Primaria | 18 | 4 | 6 |
| 22 | 2401050010 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | CASA BLANQUEADA | NO | 491729 | 016 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO | CASA BLANQUEADA S/N | Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) | 71 | 4 | 4 |
| 23 | 2401050010 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | CASA BLANQUEADA | NO | 491606 | 042 | CASA BLANQUEADA S/N | Primaria | 72 | 7 | 6 |
| 24 | 2401050010 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | CASA BLANQUEADA | NO | 491710 | 7 DE JUNIO | CASA BLANQUEADA S/N | Secundaria | 69 | 10 | 5 |
| 25 | 2401050012 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | HIGUERON | NO | 491673 | 050 NUESTRA SEÐORA DE LAS MERCEDES | HIGUERON S/N | Primaria, Secundaria | 72 | 15 | 11 |
| 26 | 2401050013 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | LA CAPITANA | NO | 491625 | 044 JOSE CARLOS MARIATEGUI | LA CAPITANA | Primaria, Secundaria | 64 | 16 | 11 |
| 27 | 2401050005 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | LA PEÑA | NO | 491668 | 048 SANTA ROSA DE LIMA | LA PEÑA S/N | Primaria, Secundaria | 201 | 24 | 11 |
| 28 | 2401050009 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | OIDOR | NO | 491649 | 046 PAUL HARRIS | OIDOR S/N | Primaria, Secundaria | 124 | 19 | 11 |
| 29 | 2401050001 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | SAN JACINTO | SI | 491705 | 005 SAN JACINTO | CALLE ESQ TUPAC AMARU Y JR JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N | Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) | 125 | 7 | 7 |
| 30 | 2401050008 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | VAQUERIA | NO | 491654 | 047 DANIEL ALCIDES CARRION | VAQUERIA S/N | Primaria, Secundaria | 128 | 19 | 11 |
| 31 | 2401060001 | TUMBES | TUMBES | SAN JUAN DE LA VIRGEN | SAN JUAN DE LA VIRGEN | SI | 491866 | 017 MAXIMILIANO MORAN ARCAYA | CALLE ROSA LOPEZ S/N | Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) | 140 | 12 | 9 |
| 32 | 2401010005 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | LA PRIMAVERA | NO | 490287 | 016 JESUS DE LA ESPERANZA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE 1276 | Primaria | 179 | 6 | 6 |
| 33 | 2403020007 | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | CUCHARETA BAJA | NO | 492856 | 108 JAVIER PEREZ DE CUELLAR | CUCHARETA BAJA S/N | Primaria, Secundaria | 147 | 18 | 11 |
| 34 | 2403020004 | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | LOMA SAVEDRA | NO | 492795 | 061 JUAN VALER SANDOVAL | LOMA SAAVEDRA | Primaria | 42 | 3 | 6 |
| 35 | 2403020005 | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | POCITOS | NO | 492818 | 099 ROSA CARRASCO BRAVO | CARRETERA POCITOS | Primaria | 7 | 1 | 5 |
| 36 | 2403030006 | TUMBES | ZARUMILLA | MATAPALO | EL TUTUMO | NO | 492922 | 103 SAGRADO CORAZON DE MARIA | CARRETERA EL TUTUMO | Primaria, Secundaria | 86 | 16 | 11 |
| 37 | 2403030004 | TUMBES | ZARUMILLA | MATAPALO | LA TOTORA | NO | 492903 | 102 VIRGEN DEL CARMEN | LA TOTORA | Primaria | 14 | 1 | 6 |
| 38 | 2403030001 | TUMBES | ZARUMILLA | MATAPALO | MATAPALO | SI | 492917 | 100 MANUEL CATALINO FARIAS MORAN | CALLE ZARUMILLA S/N | Primaria, Secundaria | 270 | 19 | 11 |
| 39 | 2403030007 | TUMBES | ZARUMILLA | MATAPALO | NUEVO PROGRESO | NO | 492880 | 133 SUSANA HIGUSHI DE FUJIMORI | CARRETERA NUEVO PROGRESO S/N | Inicial, Primaria, Secundaria | 461 | 20 | 15 |
| 40 | 2403040004 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | EL PORVENIR | NO | 493002 | 106 ING. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI | CARRETERA EL PORVENIR | Primaria | 24 | 2 | 6 |
| 41 | 2403040007 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | LA COJA | NO | 493040 | 112 LA COJA | LA COJA | Primaria | 15 | 2 | 6 |
| 42 | 2403040009 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | LECHUGAL | NO | 493035 | 111 LECHUGAL | LECHUGAL | Primaria | 15 | 2 | 5 |
| 43 | 2403040001 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | PAPAYAL | SI | 493115 | 010 MARKO JARA SCHENONE | CARRETERA PAPAYAL S/N | Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) | 76 | 4 | 4 |
| 44 | 2403040010 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | PUEBLO NUEVO | NO | 493059 | 107 MERCEDES VICTORIA ROMERO PUELL | CARRETERA PUEBLO NUEVO PAPAYAL | Inicial, Primaria | 88 | 6 | 9 |
| 45 | 2403010002 | TUMBES | ZARUMILLA | ZARUMILLA | EL BENDITO | NO | 492663 | 129 EL BENDITO | AVENIDA LA MARINA S/N | Primaria | 14 | 1 | 6 |

|  | **DATOS DE LA LOCALIDAD** | | | | |  | **DATOS INSTITUCION EDUCATIVA - PORTAL WEB MINEDU (ESCALE) - DICIEMBRE 2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **CodINEI2014** | **REGION** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **CAPITAL**  **DE**  **DISTRITO** | **CODIGO LOCAL** | **NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA** | **DIRECCION DE LA IE** | **MODULOS** | **ALUMNOS** | **DOCENTES** | **SECCIONES** |
| 1 | 2002010049 | PIURA | AYABACA | AYABACA | AMBASAL CENTRO | NO | 417621 | 14171 | AMBASAL | Primaria | 39 | 2 | 6 |
| 2 | 2002010049 | PIURA | AYABACA | AYABACA | AMBASAL CENTRO | NO | 419130 | AMBASAL | AMBASAL | Secundaria | 61 | 8 | 5 |
| 3 | 2002010179 | PIURA | AYABACA | AYABACA | ANIA | NO | 417862 | 14207 | ANIA | Primaria, Secundaria | 137 | 9 | 11 |
| 4 | 2002010058 | PIURA | AYABACA | AYABACA | ARAGOTO CENTRO | NO | 417503 | 14151 | ARAGOTO | Primaria | 48 | 3 | 6 |
| 5 | 2002010058 | PIURA | AYABACA | AYABACA | ARAGOTO CENTRO | NO | 419012 | VICTOR MANUEL GUERRERO RIVERA | ARAGOTO CENTRO | Secundaria | 56 | 8 | 5 |
| 6 | 2002010053 | PIURA | AYABACA | AYABACA | AUL | NO | 418606 | JUAN PABLO II | AUL | Primaria, Secundaria | 77 | 11 | 11 |
| 7 | 2002010146 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CAFETAL OLLEROS | NO | 417517 | 14152 | OLLEROS CAFETAL | Inicial, Primaria | 118 | 7 | 9 |
| 8 | 2002010146 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CAFETAL OLLEROS | NO | 419074 | OLLEROS | CALLE OLLEROS S/N | Secundaria | 163 | 8 | 5 |
| 9 | 2002010071 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CALVAS DE SAMANGA | NO | 418098 | 14234 | CALVAS DE SAMANGA | Primaria | 70 | 3 | 6 |
| 10 | 2002010071 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CALVAS DE SAMANGA | NO | 780362 | CALVAS DE SAMANGA | CALVAS DE SAMANGA | Secundaria | 102 | 8 | 5 |
| 11 | 2002010243 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CARRIZAL ALTO | NO | 418164 | 14243 | CARRIZAL | Primaria | 89 | 3 | 6 |
| 12 | 2002010169 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CARRIZAL BAJO | NO | 780338 | 20665 | CARRIZAL BAJO | Primaria | 25 | 3 | 6 |
| 13 | 2002010056 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CENTRO DE SOCCHABAMBA | NO | 417843 | 14204 | SOCCHABAMBA | Primaria | 36 | 2 | 6 |
| 14 | 2002010056 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CENTRO DE SOCCHABAMBA | NO | 418994 | JOSE CARLOS MARIATEGUI | SOCCHABAMBA | Secundaria | 152 | 8 | 5 |
| 15 | 2002010034 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CHARAN | NO | 419031 | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | CHARAN | Inicial, Primaria, Secundaria | 92 | 10 | 13 |
| 16 | 2002010129 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CHINCHIN | NO | 418079 | 14231 | CHINCHIN | Primaria | 29 | 2 | 6 |
| 17 | 2002010129 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CHINCHIN | NO | 418989 | FLORENTINO GALVEZ SAAVEDRA | CHINCHIN | Secundaria | 53 | 8 | 5 |
| 18 | 2002010040 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CHOCAN CENTRO | NO | 417490 | 14150 | CHOCAN | Primaria | 58 | 4 | 6 |
| 19 | 2002010040 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CHOCAN CENTRO | NO | 419045 | SAN FRANCISCO | CHOCAN | Secundaria | 81 | 8 | 5 |
| 20 | 2002010139 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CONGOLI OLLEROS | NO | 418220 | 14887 | CONGOLI | Primaria | 53 | 3 | 6 |
| 21 | 2002010108 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CRUZ MISIONERA O TAPALCO | NO | 417584 | 14166 CN NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | TACALPO | Inicial, Primaria, Secundaria | 323 | 17 | 14 |
| 22 | 2002010171 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CULCAPAMPA | NO | 417838 | 14203 | CULCAPAMPA | Primaria, Secundaria | 113 | 8 | 10 |
| 23 | 2002010101 | PIURA | AYABACA | AYABACA | CUNANTE | NO | 418654 | 15368 | CUNANTE | Primaria | 41 | 3 | 6 |
| 24 | 2002010225 | PIURA | AYABACA | AYABACA | EL HUILCO | NO | 418593 | 15206 | EL HUILCO | Inicial, Primaria | 162 | 5 | 9 |
| 25 | 2002010111 | PIURA | AYABACA | AYABACA | EL TOLDO | NO | 417937 | 14215 | EL TOLDO | Inicial, Primaria, Secundaria | 375 | 12 | 14 |
| 26 | 2002010110 | PIURA | AYABACA | AYABACA | ESPINDOLA | NO | 418550 | 15136 / REMBERTO DE JESUS PARDO OCHOA | ESPINDOLA | Primaria, Secundaria | 289 | 14 | 11 |
| 27 | 2002010174 | PIURA | AYABACA | AYABACA | FREJOLITO DE ANDURCO (ANDURCO) | NO | 418673 | 15382 | FREJOLITO - ANDURCO | Primaria, Secundaria | 150 | 9 | 11 |
| 28 | 2002010025 | PIURA | AYABACA | AYABACA | GICLAS | NO | 417598 | 14167 | GICLAS | Primaria | 26 | 2 | 6 |
| 29 | 2002010028 | PIURA | AYABACA | AYABACA | GIGANTE | NO | 417961 | 14218 | GIGANTE | Primaria | 63 | 2 | 6 |
| 30 | 2002010022 | PIURA | AYABACA | AYABACA | HUACHUMA CENTRO | NO | 417471 | 593 / SAGRADO CORAZON DE JESUS | HUACHUMA | Inicial, Primaria, Secundaria | 236 | 14 | 14 |
| 31 | 2002010144 | PIURA | AYABACA | AYABACA | HUALCUY | NO | 417701 | LEONIDAS RIVERA CALLE | HUALCUY | Inicial, Primaria, Secundaria | 221 | 13 | 14 |
| 32 | 2002010017 | PIURA | AYABACA | AYABACA | HUIRIGUINGUE | NO | 417819 | 14200 | HUIRIQUINGUE - MOSTAZAS | Primaria | 58 | 3 | 6 |
| 33 | 2002010017 | PIURA | AYABACA | AYABACA | HUIRIGUINGUE | NO | 419050 | SAN ANTONIO | HUIRIQUINGUE - MOSTAZAS | Secundaria | 96 | 8 | 5 |
| 34 | 2002010052 | PIURA | AYABACA | AYABACA | JORAS CENTRO | NO | 417800 | TEODORO ZEGARRA RIVERA | JORAS | Inicial, Primaria, Secundaria | 209 | 15 | 14 |
| 35 | 2002010115 | PIURA | AYABACA | AYABACA | LA OYERIA | NO | 417640 | 14173 | LA OLLERIA | Inicial, Primaria, Secundaria | 240 | 14 | 14 |
| 36 | 2002010109 | PIURA | AYABACA | AYABACA | LAMCHIPAMPA | NO | 417777 | 14191 | RAYO LANCHIPAMAPA | Primaria | 43 | 2 | 6 |
| 37 | 2002010109 | PIURA | AYABACA | AYABACA | LAMCHIPAMPA | NO | 418102 | 14235 | PUEBLO NUEVO LANCHIPAMPA | Primaria | 38 | 2 | 6 |
| 38 | 2002010136 | PIURA | AYABACA | AYABACA | LANCHE | NO | 417744 | 14188 | CUJACA LANCHE | Primaria | 73 | 2 | 6 |
| 39 | 2002010021 | PIURA | AYABACA | AYABACA | LAS PIRCAS | NO | 420464 | PEDRO QUIROZ OJEDA | LAS PIRCAS | Primaria, Secundaria | 111 | 11 | 11 |
| 40 | 2002010214 | PIURA | AYABACA | AYABACA | LLANOS DE ARAGOTO | NO | 418866 | 20633 | LLANOS DE ARAGOTO | Primaria, Secundaria | 202 | 13 | 11 |
| 41 | 2002010138 | PIURA | AYABACA | AYABACA | MEJICO DE CUJACA | NO | 418376 | 15068 | MEXICO | Primaria | 54 | 3 | 6 |
| 42 | 2002010137 | PIURA | AYABACA | AYABACA | OLLEROS PAMPA | NO | 418442 | 15090 | PAMPA DE OLLEROS | Primaria | 62 | 3 | 6 |
| 43 | 2002010220 | PIURA | AYABACA | AYABACA | PAMPAS DE SOCCHABAMBA | NO | 537751 | 20810 | PAMPAS DE SOCCHABAMBA | Primaria | 28 | 2 | 6 |
| 44 | 2002010117 | PIURA | AYABACA | AYABACA | PARAGUERO | NO | 418461 | 15092 | PARAGUERO | Primaria | 51 | 2 | 6 |
| 45 | 2002010125 | PIURA | AYABACA | AYABACA | PINGOLA | NO | 417678 | 14178 | PINGOLA | Primaria | 56 | 3 | 6 |
| 46 | 2002010125 | PIURA | AYABACA | AYABACA | PINGOLA | NO | 419007 | DIVINO MAESTRO | PINGOLA | Secundaria | 110 | 8 | 5 |
| 47 | 2002010181 | PIURA | AYABACA | AYABACA | PORTACHUELO | NO | 419093 | JOSE OLAYA BALANDRA | PORTACHUELO DE YANTA | Primaria, Secundaria | 137 | 10 | 11 |
| 48 | 2002010014 | PIURA | AYABACA | AYABACA | REMOLINOS | NO | 417796 | 14195 | REMOLINOS | Inicial, Primaria | 40 | 2 | 9 |
| 49 | 2002010116 | PIURA | AYABACA | AYABACA | RODEOPAMPA | NO | 418611 | 15307 | RODEOPAMPA | Primaria, Secundaria | 204 | 12 | 11 |
| 50 | 2002010074 | PIURA | AYABACA | AYABACA | SAMANGUILLA | NO | 417466 | 14192 IGNACIO DEL CARMEN POZO ARIAS | SAMANGUILLA | Inicial, Primaria, Secundaria | 362 | 16 | 15 |
| 51 | 2002010081 | PIURA | AYABACA | AYABACA | SAMUYACO | NO | 418183 | 14245 | SAMUYACO | Primaria | 43 | 2 | 6 |
| 52 | 2002010008 | PIURA | AYABACA | AYABACA | SANTA ROSA | NO | 417923 | 14214 | SANTA ROSA DE MOSTAZAS | Primaria | 46 | 2 | 6 |
| 53 | 2002010153 | PIURA | AYABACA | AYABACA | SAUSAL DE CULUCAN | NO | 418116 | 14238 | SAUSAL DEL QUIROZ (CULUCAN) | Primaria, Secundaria | 100 | 9 | 11 |
| 54 | 2002010093 | PIURA | AYABACA | AYABACA | SUYUPAMPA CENTRO | NO | 417555 | 14158 | SUYUPAMPA | Primaria | 52 | 3 | 6 |
| 55 | 2002010046 | PIURA | AYABACA | AYABACA | TABLAS | NO | 417824 | 14201 | TABLAS | Primaria | 53 | 4 | 6 |
| 56 | 2002010167 | PIURA | AYABACA | AYABACA | TAPAL BAJO | NO | 418395 | 15075 | TAPAL BAJO | Primaria | 33 | 2 | 6 |
| 57 | 2002010167 | PIURA | AYABACA | AYABACA | TAPAL BAJO | NO | 419088 | SAN VICENTE | TAPAL BAJO | Secundaria | 148 | 8 | 5 |
| 58 | 2002010178 | PIURA | AYABACA | AYABACA | TAPAL MEDIO | NO | 417980 | 14221 | TAPAL MEDIO | Primaria | 84 | 4 | 6 |
| 59 | 2002010148 | PIURA | AYABACA | AYABACA | TORONCHE OLLEROS | NO | 418263 | 14964 | EL TORONCHE | Primaria | 84 | 3 | 6 |
| 60 | 2002010104 | PIURA | AYABACA | AYABACA | YANCHALA | NO | 417857 | 14206 | YANCHALA | Primaria | 101 | 5 | 6 |
| 61 | 2002010104 | PIURA | AYABACA | AYABACA | YANCHALA | NO | 419026 | AYPATE | YANCHALA | Secundaria | 117 | 8 | 5 |
| 62 | 2002020043 | PIURA | AYABACA | FRIAS | ALTO POCLUS | NO | 419597 | 14354 | ALTO DE POCLUS | Inicial, Primaria, Secundaria | 257 | 9 | 14 |
| 63 | 2002020043 | PIURA | AYABACA | FRIAS | ALTO POCLUS | NO | 419998 | 20219 | COFRADIA | Primaria | 25 | 1 | 6 |
| 64 | 2002020047 | PIURA | AYABACA | FRIAS | ARENALES | NO | 419408 | 14332 | ARENALES | Primaria | 20 | 1 | 6 |
| 65 | 2002020078 | PIURA | AYABACA | FRIAS | CULCAS | NO | 419385 | 14330 | CULCAS | Inicial, Primaria | 167 | 7 | 9 |
| 66 | 2002020078 | PIURA | AYABACA | FRIAS | CULCAS | NO | 420096 | CULCAS | CULCAS | Secundaria | 160 | 7 | 5 |
| 67 | 2002020017 | PIURA | AYABACA | FRIAS | GERALDO | NO | 419494 | 14342 | GERALDO | Inicial, Primaria | 129 | 4 | 9 |
| 68 | 2002020017 | PIURA | AYABACA | FRIAS | GERALDO | NO | 420119 | GERALDO | GERALDO | Secundaria | 79 | 7 | 5 |
| 69 | 2002020067 | PIURA | AYABACA | FRIAS | HUASIPE | NO | 419390 | 14331 | HUASIPE | Primaria | 38 | 2 | 6 |
| 70 | 2002020067 | PIURA | AYABACA | FRIAS | HUASIPE | NO | 420100 | HUASIPE | HUASIPE | Secundaria | 82 | 7 | 5 |
| 71 | 2002020083 | PIURA | AYABACA | FRIAS | LAS PIRCAS | NO | 419413 | 14334 | PIRCAS | Primaria | 78 | 4 | 6 |
| 72 | 2002020083 | PIURA | AYABACA | FRIAS | LAS PIRCAS | NO | 420082 | LAS PIRCAS | PIRCAS | Secundaria | 86 | 8 | 5 |
| 73 | 2002020008 | PIURA | AYABACA | FRIAS | MEJICO | NO | 419875 | 15476 | MEXICO | Primaria, Secundaria | 157 | 9 | 11 |
| 74 | 2002020075 | PIURA | AYABACA | FRIAS | PUTAGAS | NO | 419639 | 14933 | PUTAGAS | Inicial, Primaria | 179 | 5 | 9 |
| 75 | 2002020028 | PIURA | AYABACA | FRIAS | SANTA ROSA | NO | 419578 | 14351 | SANTA ROSA | Primaria | 64 | 4 | 6 |
| 76 | 2002030004 | PIURA | AYABACA | JILILI | ANCHALAY | NO | 420299 | 14288 | ANCHALAY | Primaria | 45 | 2 | 6 |
| 77 | 2002030009 | PIURA | AYABACA | JILILI | ARADA ALTA | NO | 420322 | 15101 | ARADA ALTA | Primaria | 44 | 2 | 6 |
| 78 | 2002030002 | PIURA | AYABACA | JILILI | CUCUYAS BAJO | NO | 420435 | CUCUYAS | CUCUYAS | Secundaria | 60 | 8 | 5 |
| 79 | 2002030001 | PIURA | AYABACA | JILILI | JILILI | SI | 420317 | 15021 | AVENIDA GRAU 105 | Primaria | 102 | 6 | 6 |
| 80 | 2002030001 | PIURA | AYABACA | JILILI | JILILI | SI | 420421 | DAGOBERTO TORRES AGURTO | CALLE GRAU 200 | Secundaria | 140 | 10 | 6 |
| 81 | 2002030012 | PIURA | AYABACA | JILILI | PUEBLO NUEVO DE HUALAMBI | NO | 420242 | 14271 | HUALAMBI | Primaria | 33 | 3 | 6 |
| 82 | 2002030012 | PIURA | AYABACA | JILILI | PUEBLO NUEVO DE HUALAMBI | NO | 420440 | HUALAMBI | PUEBLO NUEVO - HUALAMBI | Secundaria | 80 | 8 | 5 |
| 83 | 2002040022 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | EL LUCUMO | NO | 422991 | PEDRO VALDIVIEZO CARAMANTIN | EL LUCUMO | Inicial, Primaria, Secundaria | 315 | 13 | 14 |
| 84 | 2002040044 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | HUASANCHE | NO | 420586 | 15077 | HUASANCHE | Primaria | 91 | 3 | 6 |
| 85 | 2002040001 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | LAGUNAS | SI | 420505 | 14356 | CALLE PROLONGACION SAN MARTIN LAGUNAS S/N | Primaria | 138 | 6 | 6 |
| 86 | 2002040001 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | LAGUNAS | SI | 420732 | LAGUNAS | CALLE SAN MARTIN S/N | Secundaria | 167 | 8 | 5 |
| 87 | 2002040003 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | PUENTE TONDOPA | NO | 420652 | 14196 | PUENTE TONDOPA | Primaria | 12 | 1 | 6 |
| 88 | 2002040041 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | SALVIA | NO | 420510 | 14357 | SALVIA | Primaria | 136 | 5 | 6 |
| 89 | 2002040041 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | SALVIA | NO | 420746 | ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR | SALVIA | Secundaria | 127 | 8 | 5 |
| 90 | 2002040054 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | SAN JOSE DE PILLO | NO | 422627 | 14362 | PILLO | Primaria, Secundaria | 152 | 7 | 7 |
| 91 | 2002040019 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | SAN JUAN | NO | 420609 | 15134 | SAN JUAN | Primaria | 73 | 3 | 6 |
| 92 | 2002040019 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | SAN JUAN | NO | 420751 | SAN JUAN | SAN JUAN | Secundaria | 89 | 7 | 5 |
| 93 | 2002040025 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | YERBAS BUENAS | NO | 420529 | 14360 | YERBAS BUENAS | Inicial, Primaria | 174 | 7 | 9 |
| 94 | 2002050008 | PIURA | AYABACA | MONTERO | MARMAS ALTO | NO | 420911 | 14254 | CERRO DE MARMAS | Primaria | 37 | 2 | 6 |
| 95 | 2002050001 | PIURA | AYABACA | MONTERO | MONTERO | SI | 420845 | 14246 | MONTERO | Primaria | 203 | 13 | 12 |
| 96 | 2002050001 | PIURA | AYABACA | MONTERO | MONTERO | SI | 421185 | ERNESTO MERINO RIVERA | MONTERO | Secundaria | 341 | 21 | 13 |
| 97 | 2002050003 | PIURA | AYABACA | MONTERO | PICHANDUL | NO | 420874 | 14249 | PICHANDUL | Primaria | 42 | 2 | 6 |
| 98 | 2002050012 | PIURA | AYABACA | MONTERO | PITE | NO | 420850 | 14247 / 888 | PITE | Inicial, Primaria, Secundaria | 104 | 9 | 14 |
| 99 | 2002050032 | PIURA | AYABACA | MONTERO | QUEBRADA DE AGUA | NO | 420770 | 14253 JOSE A. QUIÑONEZ GONZALES | QUEBRADA DE AGUA | Inicial, Primaria, Secundaria | 236 | 14 | 14 |
| 100 | 2002050040 | PIURA | AYABACA | MONTERO | SICACATE | NO | 420869 | 14248 | SICACATE | Inicial, Primaria | 74 | 4 | 8 |
| 101 | 2002050040 | PIURA | AYABACA | MONTERO | SICACATE | NO | 421190 | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | SICACATE | Secundaria | 61 | 9 | 5 |
| 102 | 2002060070 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | BELLAVISTA DE CACHIACO | NO | 421835 | 15415 | BELLAVISTA DE CACHIACO | Primaria | 60 | 3 | 6 |
| 103 | 2002060070 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | BELLAVISTA DE CACHIACO | NO | 774969 | SAN FRANCISCO DE ASIS | BELLAVISTA DE CACHIACO | Secundaria | 80 | 6 | 5 |
| 104 | 2002060037 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | CAMINO REAL | NO | 421454 | 14384 | CAMINO REAL | Inicial, Primaria | 94 | 3 | 9 |
| 105 | 2002060095 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | CHANGRA | NO | 421312 | 14370 | CHANGRA | Inicial, Primaria | 177 | 6 | 9 |
| 106 | 2002060090 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | CUMBICUS ALTO | NO | 421345 | 14373 | CUMBICUS ALTO | Inicial, Primaria, Secundaria | 329 | 11 | 18 |
| 107 | 2002060043 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | CURILCAS | NO | 421350 | 14374 | CURILCAS S/N | Primaria | 105 | 6 | 6 |
| 108 | 2002060043 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | CURILCAS | NO | 422175 | SAN VICENTE | CURILCAS S/N | Secundaria | 318 | 22 | 20 |
| 109 | 2002060054 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | EL HUABO | NO | 421798 | 15336 | HUABO DE CURILCAS S/N | Primaria | 45 | 3 | 6 |
| 110 | 2002060071 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | EL PALMO | NO | 421736 | 15140 | EL PALMO | Inicial, Primaria, Secundaria | 159 | 10 | 14 |
| 111 | 2002060030 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | EL PUERTO | NO | 421779 | 15234 | EL PUERTO S/N | Primaria | 17 | 2 | 6 |
| 112 | 2002060028 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LA CRIA SAN PABLO | NO | 421487 | 14387 | LA CRIA | Inicial, Primaria | 116 | 3 | 9 |
| 113 | 2002060060 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LA RAMADA DE MALACHE | NO | 431231 | 15385 | LA RAMADA DE MALACHE | Primaria, Secundaria | 125 | 6 | 9 |
| 114 | 2002060025 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LAGUNAS DE SAN PABLO | NO | 421425 | 14381 | LAGUNAS DE SAN PABLO S/N | Primaria | 103 | 4 | 6 |
| 115 | 2002060025 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LAGUNAS DE SAN PABLO | NO | 422161 | SAN PABLO | LAGUNAS DE SAN PABLO S/N | Secundaria | 190 | 8 | 6 |
| 116 | 2002060029 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LIVIN DE SAN PABLO | NO | 421449 | 14383 | LIVIN DE SAN PABLO | Inicial, Primaria | 107 | 4 | 9 |
| 117 | 2002060062 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | MALACHE | NO | 421538 | 14392 | MALACHE | Inicial, Primaria | 142 | 4 | 9 |
| 118 | 2002060123 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | MANGAS DE CACHIACO | NO | 774889 | 20476 | MANGAS DE CACHIACO | Primaria, Secundaria | 97 | 7 | 10 |
| 119 | 2002060053 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | MARAY DE CURILCAS | NO | 421864 | 15472 | MARAY DE CURILCAS | Inicial, Primaria | 94 | 5 | 9 |
| 120 | 2002060089 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | MEMBRILLO | NO | 421680 | 15044 | MEMBRILLO S/N | Primaria | 49 | 2 | 6 |
| 121 | 2002060074 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | MIRAFLORES | NO | 421901 | 20008 | MIRAFLORES | Inicial, Primaria | 77 | 3 | 9 |
| 122 | 2002060036 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | NUEVA ESPERANZA | NO | 421897 | 15496 | NUEVA ESPERANZA S/N | Primaria | 70 | 2 | 6 |
| 123 | 2002060001 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | PACAIPAMPA | SI | 421289 | 14367 HILDEBRANDO CASTRO POZO | PROGRESO S/N | Primaria | 293 | 10 | 12 |
| 124 | 2002060001 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | PACAIPAMPA | SI | 422199 | JORGE BASADRE | PROGRESO S/N | Secundaria | 626 | 13 | 39 |
| 125 | 2002060099 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | PALO BLANCO | NO | 421562 | 14395 | PALO BLANCO S/N | Primaria, Secundaria | 214 | 9 | 10 |
| 126 | 2002060066 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | PAPELILLO | NO | 421939 | 20063 | PAPELILLO | Inicial, Primaria | 116 | 4 | 9 |
| 127 | 2002060010 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | PEDREGAL DE MATALACAS | NO | 421802 | 15342 | PEDREGAL DE MATALACAS | Inicial, Primaria | 86 | 3 | 9 |
| 128 | 2002060056 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | RAMADAS VILCAS | NO | 421595 | 14884 | LA RAMADA | Inicial, Primaria | 87 | 4 | 9 |
| 129 | 2002060087 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | SAN FRANCISCO | NO | 421963 | 20086 | SAN FRANCISCO | Inicial, Primaria | 148 | 4 | 9 |
| 130 | 2002060006 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | SAN JOSE DE MATALACAS | NO | 421492 | 14388 | SAN JOSE DE MATALACAS | Inicial, Primaria | 82 | 4 | 9 |
| 131 | 2002060050 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | SAN JUAN DE CACHIACO | NO | 421406 | 14379 SAN JUAN | SAN JUAN S/N | Primaria, Secundaria | 88 | 10 | 11 |
| 132 | 2002060057 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | SAN LAZARO | NO | 421411 | 14380 | SAN LAZARO | Inicial, Primaria | 185 | 7 | 9 |
| 133 | 2002060040 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | SAN LUIS | NO | 421374 | 14376 | SAN LUIS | Inicial, Primaria | 175 | 5 | 9 |
| 134 | 2002060023 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | SAN MIGUEL DE SAN PABLO | NO | 421265 | 14153 | SAN MIGUEL DE SAN PABLO S/N | Primaria | 52 | 2 | 6 |
| 135 | 2002060005 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | SANTA ROSA | NO | 421294 | 14368 | SANTA ROSA | Inicial, Primaria | 152 | 6 | 9 |
| 136 | 2002060005 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | SANTA ROSA | NO | 422203 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | SANTA ROSA S/N | Secundaria | 104 | 8 | 5 |
| 137 | 2002060039 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | TULMAN DE MATALACAS | NO | 421307 | 14369 | CARRETERA TULMAN S/N | Inicial, Primaria, Secundaria | 188 | 6 | 14 |
| 138 | 2002060015 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | TULMANCITO | NO | 421840 | 15433 | TULMANCITO S/N | Primaria | 57 | 2 | 6 |
| 139 | 2002060042 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | VILCAS | NO | 421717 | 15138 | VILCAS | Inicial, Primaria, Secundaria | 287 | 13 | 14 |
| 140 | 2002070019 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | ALGODONAL | NO | 422514 | 20614 | ALGODONAL | Primaria | 26 | 2 | 6 |
| 141 | 2002070015 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | CULQUI | NO | 422378 | COL. NAC. CULQUI | CULQUI | Inicial, Primaria, Secundaria | 414 | 18 | 15 |
| 142 | 2002070029 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | EL CEIBO | NO | 422458 | 15244 | EL CEIBO | Primaria | 78 | 3 | 6 |
| 143 | 2002070017 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | GUIR GUIR | NO | 422533 | 20616 | GUIR GUIR | Inicial, Primaria | 46 | 2 | 9 |
| 144 | 2002070010 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | HIGUERON | NO | 422477 | 15293 | EL HIGUERON | Primaria | 69 | 3 | 6 |
| 145 | 2002070007 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | JAMBUR | NO | 422439 | 15164 COM. EDUC. JAMBUR | JAMBUR | Inicial, Primaria, Secundaria | 406 | 17 | 17 |
| 146 | 2002070002 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | LA SAUCHA | NO | 422552 | 14316 | SAN JOSE QUIROZ LA SAUCHA | Primaria, Secundaria | 121 | 11 | 11 |
| 147 | 2002070021 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | LA VICTORIA | NO | 422420 | 15073 | LA VICTORIA | Inicial, Primaria | 139 | 4 | 9 |
| 148 | 2002070022 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | LOS CORRALES | NO | 422528 | 20615 | LOS CORRALES | Inicial, Primaria | 74 | 3 | 9 |
| 149 | 2002070031 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | NUEVO TASAJERAS | NO | 422509 | 20613 | NUEVO TASAJERAS | Inicial, Primaria | 106 | 3 | 9 |
| 150 | 2002070001 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | PAIMAS | SI | 422359 | COM. EDUC. JUAN VELASCO ALVARADO | AVENIDA FERNANDO BELAUNDE TERRY S/N | Inicial, Primaria, Secundaria | 1054 | 42 | 32 |
| 151 | 2002070020 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | TUNEL SEIS | NO | 422496 | 15425 | TUNEL VI | Primaria | 68 | 4 | 6 |
| 152 | 2002080051 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | CHACHACOMAL | NO | 422726 | 14405 | CHACHACOMAL | Primaria | 91 | 3 | 6 |
| 153 | 2002080063 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | COLETAS | NO | 422651 | 14398 | COLETAS | Inicial, Primaria, Secundaria | 460 | 18 | 15 |
| 154 | 2002080050 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | MASIAS BAJO | NO | 422910 | 15388 | MASIAS BAJO | Inicial, Primaria | 184 | 4 | 10 |
| 155 | 2002080047 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | NARANJO (NARANJO MOLINOS) | NO | 422707 | 14403 | NARANJO MOLINOS | Inicial, Primaria, Secundaria | 242 | 9 | 12 |
| 156 | 2002080007 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | PAMPA VERDE | NO | 422774 | 14953 | PAMPA VERDE | Inicial, Primaria, Secundaria | 164 | 6 | 12 |
| 157 | 2002080007 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | PAMPA VERDE | NO | 591757 | 20833 | PAMPA VERDE | Primaria | 68 | 2 | 6 |
| 158 | 2002080001 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | SAPILLICA | SI | 422632 | 14396 | JIRON LA UNION 254 | Primaria, Basica | 258 | 18 | 12 |
| 159 | 2002080001 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | SAPILLICA | SI | 422986 | SAPILLICA | SAPILLICA | Secundaria | 256 | 15 | 10 |
| 160 | 2002080040 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | SAUCE ALTO | NO | 422590 | 14175 | SAUCE ALTO | Inicial, Primaria | 107 | 4 | 9 |
| 161 | 2002080046 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | SAUCE RAPELA | NO | 423009 | 14399 - EL SAUCE | EL SAUCE RAPELA | Inicial, Primaria, Secundaria | 375 | 16 | 14 |
| 162 | 2002080026 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | SESTEADERO SAPILLICA | NO | 422712 | 14404 | SESTEADERO | Inicial, Primaria, Secundaria | 222 | 13 | 14 |
| 163 | 2002080014 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | TASAJERAS | NO | 422670 | 14400 | TASAJERAS | Inicial, Primaria, Secundaria | 171 | 12 | 14 |
| 164 | 2002090002 | PIURA | AYABACA | SICCHEZ | OXAHUAY | NO | 420379 | 14286 | CALLE LAS CASUARINAS OXAHUAY S/N | Primaria | 71 | 5 | 6 |
| 165 | 2002090002 | PIURA | AYABACA | SICCHEZ | OXAHUAY | NO | 420459 | OXAHUAY | CALLE CASUARINAS 482 | Secundaria | 59 | 8 | 5 |
| 166 | 2002090001 | PIURA | AYABACA | SICCHEZ | SICCHEZ | SI | 423047 | 14282 | SICCHEZ | Primaria | 65 | 5 | 6 |
| 167 | 2002090001 | PIURA | AYABACA | SICCHEZ | SICCHEZ | SI | 423085 | OTONIEL ALCEDO CULQUICONDOR | SICCHEZ | Secundaria | 95 | 8 | 5 |
| 168 | 2002100024 | PIURA | AYABACA | SUYO | CACHAQUITO | NO | 423306 | 14300 | CACHAQUITO | Primaria, Secundaria | 237 | 15 | 11 |
| 169 | 2002100025 | PIURA | AYABACA | SUYO | CHIRINOS | NO | 423392 | 14309 | CHIRINOS | Primaria | 167 | 8 | 8 |
| 170 | 2002100025 | PIURA | AYABACA | SUYO | CHIRINOS | NO | 423698 | MANUEL VEGAS CASTILLO | CHIRINOS | Secundaria | 104 | 9 | 5 |
| 171 | 2002100081 | PIURA | AYABACA | SUYO | LA COPA | NO | 423311 | 14301 | LA COPA | Primaria | 105 | 4 | 6 |
| 172 | 2002100061 | PIURA | AYABACA | SUYO | LA LAGUNA | NO | 423373 | 14307 MARIA REYNA DE LA PAZ | LA LAGUNA | Primaria, Secundaria | 88 | 7 | 11 |
| 173 | 2002100010 | PIURA | AYABACA | SUYO | LA TIENDA | NO | 423486 | 14320 | LA TIENDA | Primaria | 16 | 1 | 6 |
| 174 | 2002100026 | PIURA | AYABACA | SUYO | LA TINA | NO | 423146 | HEROES DEL CENEPA | LA TINA | Inicial, Primaria, Secundaria | 142 | 14 | 14 |
| 175 | 2002100022 | PIURA | AYABACA | SUYO | PUENTE INTERNACIONAL | NO | 423537 | 15087 FRONTERA DE PAZ | PUENTE INTERNACIONAL | Primaria | 35 | 2 | 6 |
| 176 | 2002100086 | PIURA | AYABACA | SUYO | SANTA ANA | NO | 423387 | 14308 | SANTA ANA DE QUIROZ | Primaria | 82 | 4 | 6 |
| 177 | 2002100086 | PIURA | AYABACA | SUYO | SANTA ANA | NO | 423702 | SANTA ANA DE QUIROZ | SANTA ANA DE QUIROZ | Secundaria | 121 | 9 | 5 |
| 178 | 2002100073 | PIURA | AYABACA | SUYO | SANTA ROSA | NO | 423269 | 14159 | SANTA ROSA | Primaria | 84 | 4 | 6 |
| 179 | 2002100070 | PIURA | AYABACA | SUYO | SARAYUYO | NO | 423472 | 14319 | SARAYUYO | Primaria | 79 | 4 | 6 |
| 180 | 2002100070 | PIURA | AYABACA | SUYO | SARAYUYO | NO | 423735 | SANTA ROSA | CASERIO SARAYUYO S.N | Secundaria | 132 | 10 | 5 |
| 181 | 2002100027 | PIURA | AYABACA | SUYO | SURPAMPA | NO | 423721 | HEROES DE LA PAZ | CASERIO SURPAMPA | Inicial, Primaria, Secundaria | 275 | 17 | 14 |
| 182 | 2002100001 | PIURA | AYABACA | SUYO | SUYO | SI | 423405 | ALMIRANTE MIGUEL GRAU | AVENIDA BOLOGNESI 632 | Primaria | 236 | 10 | 9 |
| 183 | 2002100001 | PIURA | AYABACA | SUYO | SUYO | SI | 423684 | ALMIRANTE MIGUEL GRAU | CASERIO LOMA LARGA | Secundaria | 300 | 16 | 9 |
| 184 | 2003020002 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | LOS RANCHOS | NO | 425126 | 14497 | LOS RANCHOS | Primaria | 71 | 5 | 6 |
| 185 | 2003020002 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | LOS RANCHOS | NO | 425230 | ANDRES BELLO | JIRON LOS RANCHOS 128 | Secundaria | 147 | 10 | 6 |
| 186 | 2003020003 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | PALAMBLA | NO | 424706 | 14478 | JIRON SIMON BOLIVAR S/N | Primaria | 46 | 6 | 6 |
| 187 | 2003020003 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | PALAMBLA | NO | 425027 | LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ | JIRON FRANCISCO BOLOGNESI S/N | Secundaria | 62 | 6 | 5 |
| 188 | 2003020026 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | SAN FRANCISCO | NO | 424787 | 14498 | SAN FRANCISCO S/N | Primaria | 28 | 2 | 6 |
| 189 | 2003020005 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | SAPCE | NO | 425145 | 14503 | SAPSE | Primaria | 46 | 3 | 6 |
| 190 | 2003020005 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | SAPCE | NO | 425225 | ALFONSO VASQUEZ ARRIETA | SAPSE | Secundaria | 62 | 6 | 5 |
| 191 | 2003020027 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | SILIA O CILIA | NO | 424792 | 14499 | PAMPAS DE CILIA | Primaria | 13 | 1 | 6 |
| 192 | 2003030042 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | CAJAS ALUMBRE | NO | 425584 | 14560 | CAJAS ALUMBRE | Primaria | 36 | 2 | 6 |
| 193 | 2003030027 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | CHULUCANAS BAJO | NO | 425391 | 14456 DANIEL ALCIDES CARRION | CHULUCANAS BAJO | Inicial, Primaria, Secundaria | 229 | 16 | 14 |
| 194 | 2003030028 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | EL PORVENIR | NO | 425372 | 14453 | EL PORVENIR | Primaria | 91 | 3 | 6 |
| 195 | 2003030030 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | SALALA | NO | 425466 | 14465 | SALALA | Primaria | 72 | 4 | 6 |
| 196 | 2003030030 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | SALALA | NO | 425777 | SEÑOR DE LOS MILAGROS | SALALA | Secundaria | 103 | 6 | 5 |
| 197 | 2003030001 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | SAPALACHE | SI | 425367 | 14452 SANTA CLARA | SAPALACHE | Primaria | 130 | 4 | 6 |
| 198 | 2003030001 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | SAPALACHE | SI | 425796 | ALMIRANTE MIGUEL GRAU Y SEMINARIO | SAPALACHE | Secundaria | 289 | 17 | 11 |
| 199 | 2003030023 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | SICCEQUISTERIOS | NO | 425503 | 14469 | SICCE QUISTERIOS | Primaria, Secundaria | 257 | 13 | 11 |
| 200 | 2003030024 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | TALANEO | NO | 425428 | 14460 JUAN VELASCO ALVARADO | TALANEO | Primaria, Secundaria | 312 | 12 | 11 |
| 201 | 2003030021 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | TAMBILLO | NO | 425433 | JUAN PABLO II | TAMBILLO S/N | Primaria | 24 | 1 | 6 |
| 202 | 2003030038 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | YUMBE | NO | 425254 | 125 / 14462 | YUMBE | Inicial, Primaria, Secundaria | 147 | 8 | 11 |
| 203 | 2003010059 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | ALUMBRE | NO | 424297 | 15146 | EL ALUMBRE | Inicial, Primaria | 106 | 3 | 9 |
| 204 | 2003010050 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | CASCAMACHE | NO | 424179 | 14442 | CASCAMACHE | Primaria | 29 | 2 | 6 |
| 205 | 2003010009 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | HUAMANY | NO | 424358 | 15454 | HUAMANI | Primaria, Secundaria | 183 | 10 | 12 |
| 206 | 2003010024 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | JACOCHA | NO | 424061 | 14429 RICARDO HUMBERTO RAMOS PLATA | JACOCHA | Primaria, Secundaria | 204 | 13 | 11 |
| 207 | 2003010014 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | JICATE BAJO | NO | 423900 | 14410 FELIX ARCADIO PEÑA PEÑA | JICATE | Primaria | 106 | 6 | 6 |
| 208 | 2003010014 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | JICATE BAJO | NO | 424481 | JAVIER PEREZ DE CUELLAR | JICATE | Secundaria | 152 | 9 | 6 |
| 209 | 2003010017 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | ÑANGALI | NO | 424235 | 14450 | NANGALI | Primaria | 77 | 4 | 6 |
| 210 | 2003010017 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | ÑANGALI | NO | 424495 | NUESTRA.SEÑORA.DEL PERPETUO SOCORRO | ÑANGALI S/N | Secundaria | 100 | 7 | 5 |
| 211 | 2003010066 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | PARIAMARCA ALTO | NO | 424396 | 15497 SEÑOR DE LOS MILAGROS | PARIAMARCA ALTO | Primaria | 42 | 2 | 6 |
| 212 | 2003010005 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | PASAPAMPA | NO | 423976 | 14417 | PASAPAMPA | Primaria | 27 | 1 | 6 |
| 213 | 2003010058 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | RODEOPAMPA | NO | 424339 | 15428 | RODEOPAMPA | Inicial, Primaria | 82 | 3 | 9 |
| 214 | 2003010040 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | TAYAPAMPA | NO | 424315 | 15327 | TAYAPAMPA | Primaria | 40 | 2 | 6 |
| 215 | 2003040047 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | CHIGNIA BAJA | NO | 427700 | 14572 | CHIGNIA BAJA | Primaria | 30 | 2 | 6 |
| 216 | 2003040047 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | CHIGNIA BAJA | NO | 427719 | JOSE LA ROSA | CHIGNIA BAJA | Secundaria | 68 | 4 | 5 |
| 217 | 2003040085 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | COLLONAYUC | NO | 426220 | 14557 | COLLONAYUC | Inicial, Primaria | 150 | 5 | 9 |
| 218 | 2003040059 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | CUCHUPAMPA | NO | 427390 | 20125 | CUCHUPAMPA | Primaria | 73 | 3 | 6 |
| 219 | 2003040121 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | EL CEDRO | NO | 426927 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | CEDRO | Inicial, Primaria | 126 | 4 | 9 |
| 220 | 2003040072 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | FALSO CORRAL | NO | 427677 | TUPAC AMARU II | FALSO CORRAL | Secundaria | 82 | 7 | 5 |
| 221 | 2003040113 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | HINTON | NO | 426381 | 790 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | HINTON | Inicial, Primaria, Secundaria | 328 | 16 | 15 |
| 222 | 2003040001 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | HUARMACA | SI | 426102 | FRAY MARTIN DE PORRES | AVENIDA SAN FRANCISCO DE ASIS 108 | Primaria, Secundaria | 690 | 26 | 23 |
| 223 | 2003040001 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | HUARMACA | SI | 427583 | AREAS TECNICAS / CEBA - 19 | AVENIDA SAN FRANCISCO DE ASIS 108 | Secundaria, Basica | 369 | 14 | 13 |
| 224 | 2003040081 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | LA LOMA | NO | 427615 | FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | LA LOMA | Inicial, Primaria, Secundaria | 187 | 11 | 14 |
| 225 | 2003040053 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | LA RINCONADA | NO | 426499 | 14592 | CARRETERA LA RINCONADA | Primaria | 61 | 3 | 6 |
| 226 | 2003040046 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | LAGUNA DE SUCCHIRCA | NO | 426084 | 14287 | LAGUNA DE SUCCHIRCA S/N | Primaria, Secundaria | 184 | 12 | 11 |
| 227 | 2003040097 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | LOMA GRANDE | NO | 426423 | 14584 | LOMA GRANDE | Primaria, Secundaria | 83 | 6 | 11 |
| 228 | 2003040082 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | MARAYPAMPA | NO | 426324 | 14571 | MARAYPAMPA | Inicial, Primaria, Secundaria | 202 | 11 | 14 |
| 229 | 2003040052 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | MOLULO | NO | 426908 | 15212 JUAN VELASCO ALVARADO | CARRETERA MOLULO S/N | Primaria, Secundaria | 151 | 10 | 11 |
| 230 | 2003040100 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | MONTE GRANDE ALTO | NO | 426201 | 14555 | MONTEGRANDE ALTO | Inicial, Primaria | 111 | 4 | 9 |
| 231 | 2003040122 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | PARGUYUC | NO | 426550 | 14598 | PARGUYUC | Inicial, Primaria | 146 | 4 | 9 |
| 232 | 2003040040 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | RODEO PAMPA | NO | 427644 | 14547 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | RODEOPAMPA | Inicial, Primaria, Secundaria | 207 | 11 | 14 |
| 233 | 2003040031 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | ROSAS | NO | 426319 | 14570 | ROSAS | Primaria, Secundaria | 168 | 10 | 11 |
| 234 | 2003040073 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | RUMICHACA | NO | 426300 | 14569 | RUMICHACA | Primaria | 93 | 4 | 6 |
| 235 | 2003040103 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SAHUATE HUALANGA | NO | 426183 | 14552 | SAHUATE | Inicial, Primaria | 100 | 4 | 9 |
| 236 | 2003040055 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SAHUATIRCA | NO | 426197 | 14553 JOSE GABRIEL CONDORCANQUI | SAHUATIRCA | Inicial, Primaria | 210 | 7 | 9 |
| 237 | 2003040077 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SAN MARTIN | NO | 427620 | SAN MARTIN | NUEVO SAN MARTIN | Inicial, Primaria, Secundaria | 345 | 15 | 14 |
| 238 | 2003040099 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SANTA ROSA | NO | 426531 | 14596 | SANTA ROSA | Primaria | 63 | 3 | 6 |
| 239 | 2003040126 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SANTA TERESA | NO | 426362 | 14578 | SANTA TERESA | Inicial, Primaria, Secundaria | 372 | 12 | 19 |
| 240 | 2003040028 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SAUCE | NO | 426814 | 15149 | EL SAUCE | Primaria | 25 | 2 | 6 |
| 241 | 2003040068 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SHIGUA | NO | 427535 | 20211 | SHIGUA | Inicial, Primaria | 124 | 4 | 9 |
| 242 | 2003040062 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SUCCHA | NO | 426343 | 14574 | SUCCHA | Inicial, Primaria, Secundaria | 185 | 9 | 14 |
| 243 | 2003040054 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SUCCHIRCA | NO | 426258 | JOSE MARIA ARGUEDAS | SUCCHIRCA | Inicial, Primaria, Secundaria | 236 | 12 | 14 |
| 244 | 2003040030 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | SUCCHURAN | NO | 426164 | 14550 | SUCCHURAN | Inicial, Primaria | 159 | 4 | 9 |
| 245 | 2003040114 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | TIERRA BLANCA | NO | 427451 | 20145 | TIERRA BLANCA | Primaria | 78 | 3 | 6 |
| 246 | 2003040016 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | TOLINGAS | NO | 426215 | 14556 | TOLINGAS | Primaria, Secundaria | 124 | 5 | 10 |
| 247 | 2003040096 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | TRIGAL | NO | 426140 | 14548 | TRIGAL | Inicial, Primaria, Secundaria | 201 | 11 | 14 |
| 248 | 2003040019 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | TUNAS | NO | 426178 | SEÑOR CAUTIVO | TUNAS | Inicial, Primaria, Secundaria | 208 | 11 | 14 |
| 249 | 2003040124 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | UNION TUNASPAMPA | NO | 427347 | 20118 | UNION DE TUNAS PAMPA | Inicial, Primaria | 118 | 5 | 9 |
| 250 | 2003040086 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | YATAMA | NO | 427026 | 15481 | YATAMA | Inicial, Primaria, Secundaria | 300 | 10 | 13 |
| 251 | 2003050006 | PIURA | HUANCABAMBA | LALAQUIZ | MAYLAND | NO | 427861 | 14494 | MAYLAND S/N | Primaria | 23 | 1 | 6 |
| 252 | 2003050006 | PIURA | HUANCABAMBA | LALAQUIZ | MAYLAND | NO | 428097 | TUPAC AMARU II | MAYLAND | Secundaria | 74 | 6 | 5 |
| 253 | 2003050008 | PIURA | HUANCABAMBA | LALAQUIZ | PAYACA | NO | 427823 | 14439 | PAYACA S/N | Primaria | 45 | 2 | 6 |
| 254 | 2003050012 | PIURA | HUANCABAMBA | LALAQUIZ | SAN LORENZO | NO | 427837 | 14487 | SAN LORENZO S/N | Primaria, Secundaria | 83 | 9 | 10 |
| 255 | 2003060034 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | CALANGLA | NO | 428281 | 14513 | CALANGLA S/N | Primaria | 76 | 4 | 6 |
| 256 | 2003060034 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | CALANGLA | NO | 766648 | SAN MARTIN | CALANGLA S/N | Secundaria | 82 | 8 | 5 |
| 257 | 2003060029 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | EL NARANJO | NO | 428318 | 15154 | EL NARANJO | Primaria | 22 | 1 | 6 |
| 258 | 2003060026 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | HUAYABO | NO | 428498 | 20057 | HUAYABO S/N | Primaria | 22 | 2 | 6 |
| 259 | 2003060001 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DEL FAIQUE | SI | 428238 | 14506 | AVENIDA CIRCUNVALACION | Primaria | 121 | 6 | 6 |
| 260 | 2003060001 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DEL FAIQUE | SI | 428243 | 14507 | AVENIDA CIRCUNVALACION 350 | Primaria | 126 | 7 | 6 |
| 261 | 2003060001 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DEL FAIQUE | SI | 428525 | SAN MIGUEL ARCANGEL | CALLE CIRCUNVALACION S/N | Secundaria | 398 | 18 | 12 |
| 262 | 2003060001 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DEL FAIQUE | SI | 428573 | ESTEBAN BUSCEMI | JIRON HUANCABAMBA S/N | Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) | 108 | 5 | 7 |
| 263 | 2003060027 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SANTA ANA | NO | 428356 | 15198 | SANTA ANA S/N | Inicial, Primaria | 95 | 4 | 9 |
| 264 | 2003060013 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | TALLAPAMPA | NO | 428219 | 14479 | TALLAPAMPA S/N | Primaria | 45 | 2 | 6 |
| 265 | 2003070026 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | CASHAYNAMO | NO | 428894 | 20070 | CASHAYNANO | Primaria | 26 | 2 | 6 |
| 266 | 2003070019 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | GUARDALAPA | NO | 428832 | 15240 | GUARDALAPA | Primaria | 55 | 2 | 6 |
| 267 | 2003080034 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | CUSE | NO | 426512 | 14594 | CUSE | Primaria, Secundaria | 65 | 6 | 11 |
| 268 | 2003080026 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | LACCHAN | NO | 429049 | MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | LANCHAN | Primaria | 61 | 4 | 6 |
| 269 | 2003080001 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | SONDORILLO | SI | 428950 | 14529 | CALLE PROGRESO S/N | Inicial, Primaria | 214 | 8 | 9 |
| 270 | 2003080001 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | SONDORILLO | SI | 429214 | SAN JUAN BAUTISTA | AVENIDA SANTUARIO S/N | Secundaria | 222 | 15 | 10 |
| 271 | 2003080031 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | UCHUPATA | NO | 429011 | 14536 | UCHUPATA | Primaria, Secundaria | 247 | 12 | 11 |
| 272 | 2003080009 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | VILELAPAMPA | NO | 429068 | 14541 | VILELAPAMPA | Inicial, Primaria | 94 | 3 | 9 |
| 273 | 2004030038 | PIURA | MORROPON | CHALACO | FRANCISCO BOLOGNESI | NO | 431274 | 15469 | FRANCISCO BOLOGNESI S/N | Primaria | 37 | 2 | 6 |
| 274 | 2004030029 | PIURA | MORROPON | CHALACO | PORTACHUELO | NO | 431071 | 14682 | EL PORTACHUELO S/N | Primaria, Secundaria | 147 | 13 | 11 |
| 275 | 2004030041 | PIURA | MORROPON | CHALACO | SAN LORENZO | NO | 431245 | 15437 | SAN LORENZO | Primaria | 23 | 1 | 6 |
| 276 | 2004010040 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | BATANES | NO | 429695 | 14620 SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA | AVENIDA CESAR VALLEJO - BATANES S/N | Primaria | 287 | 15 | 13 |
| 277 | 2004010040 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | BATANES | NO | 430316 | JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | CALLE SECTOR 4 ESQUINAS MZ G2- LOTE 11 | Secundaria | 281 | 19 | 12 |
| 278 | 2004010038 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | CHARANAL (CHARANAL BAJO) | NO | 429718 | 14622 | CHARANAL | Inicial, Primaria | 107 | 3 | 9 |
| 279 | 2004010007 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | LAS PAMPAS | NO | 430019 | 15298 | LAS PAMPAS | Primaria, Secundaria | 282 | 15 | 13 |
| 280 | 2004010025 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | RINCONADA | NO | 429884 | 14996 | RINCONADA | Inicial, Primaria | 280 | 8 | 9 |
| 281 | 2004010033 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | SAN PEDRO | NO | 429959 | ALFONSO UGARTE | SAN PEDRO | Inicial, Primaria, Secundaria | 371 | 19 | 15 |
| 282 | 2004060016 | PIURA | MORROPON | SALITRAL | HORNOPAMPA | NO | 432240 | 15375 | HORNOPAMPA S/N | Primaria | 49 | 2 | 6 |
| 283 | 2004060019 | PIURA | MORROPON | SALITRAL | HUALCAS | NO | 432179 | 14587 | HUALCAS S/N | Primaria | 38 | 4 | 6 |
| 284 | 2004060019 | PIURA | MORROPON | SALITRAL | HUALCAS | NO | 432344 | JOSE MARIA EGUREN | HUALCAS S/N | Secundaria | 90 | 7 | 5 |
| 285 | 2004080035 | PIURA | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | MARAY | NO | 432805 | 15287 | MARAY S/N | Primaria | 48 | 3 | 6 |
| 286 | 2004080013 | PIURA | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | MOSSA (MOZ) | NO | 432909 | 14733 | MOSSA S/N | Primaria | 18 | 1 | 6 |
| 287 | 2004090043 | PIURA | MORROPON | SANTO DOMINGO | JACANACAS | NO | 433070 | 14714 | JACANACAS | Primaria | 22 | 2 | 6 |
| 288 | 2004090043 | PIURA | MORROPON | SANTO DOMINGO | JACANACAS | NO | 433273 | JOSE ANTONIO ENCINAS | JACANACAS S/N | Secundaria | 45 | 7 | 5 |
| 289 | 2004100027 | PIURA | MORROPON | YAMANGO | SABILA | NO | 433598 | 15169 | SABILA S/N | Primaria | 46 | 1 | 6 |
| 290 | 2004100027 | PIURA | MORROPON | YAMANGO | SABILA | NO | 433895 | VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | SABILA | Secundaria | 132 | 8 | 5 |
| 291 | 2004100008 | PIURA | MORROPON | YAMANGO | TABLONES | NO | 433536 | 14692 | TABLONES S/N | Primaria | 40 | 2 | 6 |
| 292 | 2005040006 | PIURA | PAITA | COLAN | LA BOCANA | NO | 434512 | 14757 | LA BOCANA DE COLON | Primaria | 49 | 2 | 6 |
| 293 | 2005010004 | PIURA | PAITA | PAITA | LA ISLILLA (CALERA) | NO | 434079 | CPED - 14745 | LA ISLILLA | Primaria, Secundaria | 255 | 9 | 12 |
| 294 | 2005010005 | PIURA | PAITA | PAITA | LA TORTUGA | NO | 434022 | 14100 | AVENIDA ALBERTO FUJIMORI S/N | Inicial, Primaria, Secundaria | 807 | 26 | 23 |
| 295 | 2005010002 | PIURA | PAITA | PAITA | YACILA | NO | 434084 | 14746 DIOS ES AMOR | MIGUEL GRAU MZ Ñ LOTE 1 | Primaria, Secundaria | 154 | 10 | 11 |
| 296 | 2005070009 | PIURA | PAITA | VICHAYAL | ISLA SAN LORENZO | NO | 434885 | 14775 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA | CALLE SANTA ROSA S/N | Primaria, Secundaria | 136 | 12 | 11 |
| 297 | 2005070002 | PIURA | PAITA | VICHAYAL | MIRAMAR | NO | 434871 | 14773 | TRANSVERSAL JOSE ANTONIO ENCINAS S/N | Primaria | 282 | 12 | 10 |
| 298 | 2005070002 | PIURA | PAITA | VICHAYAL | MIRAMAR | NO | 434927 | RICARDO PALMA | AVENIDA BUENOS AIRES 115 | Secundaria | 161 | 12 | 7 |
| 299 | 2005070001 | PIURA | PAITA | VICHAYAL | SAN FELIPE DE VICHAYAL | SI | 434847 | SALVADOR LAVALLE | CALLE SAN MARTIN S/N | Primaria, Secundaria | 237 | 13 | 11 |
| 300 | 2005070001 | PIURA | PAITA | VICHAYAL | SAN FELIPE DE VICHAYAL | SI | 434852 | 14771 | CALLE ALFONSO UGARTE S/N | Primaria | 158 | 7 | 6 |
| 301 | 2001040007 | PIURA | PIURA | CASTILLA | CHAPAYRA | NO | 412459 | 14120 | CHAPAIRA | Primaria | 207 | 7 | 6 |
| 302 | 2001040012 | PIURA | PIURA | CASTILLA | CRUZ DE CAÑA | NO | 412464 | 14958 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI | CARRETERA A CHULUCANAS CRUZ DE ACAÑA KM 27 | Primaria | 75 | 3 | 6 |
| 303 | 2001040006 | PIURA | PIURA | CASTILLA | TERELA | NO | 412534 | 15181 | TERELA | Primaria, Secundaria | 293 | 15 | 11 |
| 304 | 2001050007 | PIURA | PIURA | CATACAOS | BUENOS AIRES DE CUMBIBIRA | NO | 413411 | 14057 | CUMBIBIRA CENTRO | Inicial, Primaria | 135 | 5 | 9 |
| 305 | 2001050007 | PIURA | PIURA | CATACAOS | BUENOS AIRES DE CUMBIBIRA | NO | 413538 | 20150 | CUMBIBIRA NORTE | Primaria | 90 | 3 | 6 |
| 306 | 2001050008 | PIURA | PIURA | CATACAOS | MONTE CASTILLO | NO | 413618 | JOSE CARLOS MARIATEGUI LACHIRA | CALLE LUIS DE LA PUENTE UCEDA S/N | Secundaria | 438 | 19 | 12 |
| 307 | 2001050016 | PIURA | PIURA | CATACAOS | SAN PABLO | NO | 413425 | 14893 | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 984 | Primaria | 77 | 5 | 6 |
| 308 | 2001080004 | PIURA | PIURA | EL TALLAN | EL TABANCO | NO | 414057 | 15102 | CARRETERA PANAMERICANA SUR 950 | Primaria | 241 | 6 | 6 |
| 309 | 2001090020 | PIURA | PIURA | LA ARENA | ALTO DE LA CRUZ | NO | 414316 | 14128 | ALTO DE LA CRUZ | Primaria | 55 | 3 | 6 |
| 310 | 2001090010 | PIURA | PIURA | LA ARENA | CASAGRANDE | NO | 414255 | 14122 VIRGEN DEL TRANSITO | CASAGRANDE | Primaria | 587 | 21 | 19 |
| 311 | 2001090010 | PIURA | PIURA | LA ARENA | CASAGRANDE | NO | 414463 | RICARDO PALMA | CASAGRANDE | Secundaria | 608 | 21 | 15 |
| 312 | 2001090004 | PIURA | PIURA | LA ARENA | CHAQUIRA | NO | 414284 | 14125 | CHAQUIRA | Primaria | 45 | 3 | 6 |
| 313 | 2001090012 | PIURA | PIURA | LA ARENA | LOMA NEGRA | NO | 414397 | JOSE ANTONIO ENCINAS | LOMA NEGRA | Inicial, Primaria, Secundaria | 913 | 26 | 25 |
| 314 | 2001090011 | PIURA | PIURA | LA ARENA | SANTA ELENA | NO | 414420 | 20135 | SANTA ELENA | Primaria | 97 | 5 | 6 |
| 315 | 2001100011 | PIURA | PIURA | LA UNION | CANIZAL CHICO | NO | 414849 | GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO | CANIZAL CHICO | Secundaria | 193 | 9 | 6 |
| 316 | 2001110012 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | CACATURO | NO | 415231 | 15144 | CACATURO | Inicial, Primaria | 110 | 2 | 10 |
| 317 | 2001110021 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | EL SAUCE | NO | 415293 | JUAN VELASCO ALVARADO | EL SAUCE | Inicial, Primaria, Secundaria | 295 | 13 | 14 |
| 318 | 2001110039 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | GARABATOS | NO | 415325 | 15400 | EL GARABATO | Inicial, Primaria | 141 | 4 | 9 |
| 319 | 2001110058 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | HUACHUMA BAJO | NO | 415212 | 14969 | HUACHUMA BAJA | Inicial, Primaria | 145 | 4 | 9 |
| 320 | 2001110040 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | LA MENTA | NO | 415306 | 15349 | LA MENTA | Inicial, Primaria, Secundaria | 295 | 14 | 14 |
| 321 | 2001110013 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | MONTE DE LOS OLIVOS | NO | 415453 | 20216 | MONTE DE LOS OLIVOS | Primaria | 42 | 2 | 6 |
| 322 | 2001110035 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | PAMPA ELERA ALTA | NO | 415170 | 14138 | PAMPA ELERA ALTA | Inicial, Primaria | 213 | 7 | 8 |
| 323 | 2001110035 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | PAMPA ELERA ALTA | NO | 415472 | JOSE MARIA ARGUEDAS | PAMPA ELERA ALTA | Secundaria | 185 | 8 | 5 |
| 324 | 2001110034 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | PAMPA ELERA BAJA | NO | 415274 | 15297 | PAMPA ELERA BAJA | Inicial, Primaria | 147 | 3 | 7 |
| 325 | 2001110032 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | PELINGARA | NO | 415151 | 14136 | PELINGARA | Inicial, Primaria | 103 | 3 | 9 |
| 326 | 2001110061 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | PUERTA PULACHE | NO | 415269 | 15261 | JIRON CASERIO LA PUERTA PULACHE S.N | Inicial, Primaria, Secundaria | 297 | 14 | 13 |
| 327 | 2001110063 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | SAN FRANCISCO DE PAMPA ELERA ALTO | NO | 415250 | 15233 SAN FRANCISCO DE ASIS | SAN FRANCISCO DE PAMPA ELERA | Inicial, Primaria, Secundaria | 257 | 10 | 14 |
| 328 | 2001010014 | PIURA | PIURA | PIURA | EL MOLINO | NO | 410587 | 20137 | CARRETERA EL MOLINO | Inicial, Primaria | 113 | 3 | 9 |
| 329 | 2001010015 | PIURA | PIURA | PIURA | LAS VEGAS | NO | 410525 | 20001 | LAS VEGAS DE CIENEGUILLO SUR | Primaria, Secundaria | 113 | 9 | 9 |
| 330 | 2001010015 | PIURA | PIURA | PIURA | LAS VEGAS | NO | 410549 | 20094 | JUAN PABLO II | Primaria | 21 | 1 | 6 |
| 331 | 2001010013 | PIURA | PIURA | PIURA | SANTA SARA | NO | 410634 | 20148 | CARRETERA SANTA SARA MEDIO PIURA | Primaria | 43 | 2 | 6 |
| 332 | 2001140185 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | ALGARROBO | NO | 435700 | 14921 | EL ALGARROBO | Inicial, Primaria, Secundaria | 258 | 15 | 12 |
| 333 | 2001140054 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | CHARAN COPOZO CP7 | NO | 416693 | 15397 | CHARAN COPOSO | Primaria | 119 | 4 | 6 |
| 334 | 2001140149 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | CP 6 | NO | 416688 | 15396 | SAN ISIDRO MZ C-P LOTE 6 | Inicial, Primaria, Secundaria | 324 | 10 | 15 |
| 335 | 2001140073 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | EL PORVENIR | NO | 416674 | 15395 SANTOS MARIA JUAREZ PACHERRES | EL PORVENIR - HUALTACO | Primaria | 41 | 2 | 6 |
| 336 | 2001140061 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | GUARAGUAOS ALTO | NO | 416080 | 14143 FELIX CARDOZA ROJAS | GUARAGUAOS ALTO | Primaria, Secundaria | 190 | 7 | 11 |
| 337 | 2001140104 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | LA QUEBRADA | NO | 416320 | 15105 | LA QUEBRADA | Primaria | 175 | 6 | 6 |
| 338 | 2001140010 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | LLOQUE YUPANQUI | NO | 416136 | 14321 | LLOQUE YUPANQUI | Primaria | 46 | 3 | 6 |
| 339 | 2001140053 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | NUEVA ESPERANZA | NO | 415976 | 14014 | NUEVA ESPERANZA III | Primaria | 46 | 2 | 6 |
| 340 | 2001140117 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | OCOTO BAJO | NO | 416443 | 15190 | OCOTO BAJO | Primaria, Secundaria | 91 | 7 | 11 |
| 341 | 2001140005 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | SAN FRANCISCO DE ASIS | NO | 416792 | 20019 | SAN FRANCISCO DE ASIS | Primaria | 22 | 1 | 6 |
| 342 | 2001140111 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | SAN MIGUEL DE SEREN | NO | 416462 | 15192 | SAN MIGUEL DE SEREN | Primaria | 153 | 4 | 6 |
| 343 | 2001140008 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | SANTA ELENA YAHUAR HUACA | NO | 416834 | 20050 SAN MARTIN DE PORRES | SANTA ELENA DE YAHUAR HUACA | Primaria | 60 | 3 | 6 |
| 344 | 2008020001 | PIURA | SECHURA | BELLAVISTA DE LA UNION | BELLAVISTA | SI | 440377 | HERMANA CATALINA MOREY | CALLE LIMA S/N | Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) | 90 | 5 | 5 |
| 345 | 2008030001 | PIURA | SECHURA | BERNAL | BERNAL | SI | 440565 | BERNAL | CALLE COMERCIO S/N | Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) | 47 | 1 | 3 |
| 346 | 2008040006 | PIURA | SECHURA | CRISTO NOS VALGA | MALA VIDA | NO | 440674 | DANIEL ALCIDES CARRION | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM-948 | Primaria, Secundaria | 144 | 8 | 11 |
| 347 | 2008010006 | PIURA | SECHURA | SECHURA | CHUSIS | NO | 440042 | 14084 | CARRETERA PANAMERICANA SUR S/N | Primaria | 29 | 2 | 6 |
| 348 | 2008010011 | PIURA | SECHURA | SECHURA | CONSTANTE | NO | 440056 | 14085 | CONSTANTE | Primaria | 26 | 2 | 6 |
| 349 | 2008010003 | PIURA | SECHURA | SECHURA | TAJAMAR (TAJARQUI) | NO | 439996 | 14077 MADRE MARIA AUXILIADORA | CALLE REAL S/N | Primaria | 110 | 4 | 6 |
| 350 | 2008010003 | PIURA | SECHURA | SECHURA | TAJAMAR (TAJARQUI) | NO | 440198 | JUAN VELASCO ALVARADO | CALLE JUAN VELASCO ALVARADO S/N | Secundaria | 37 | 8 | 5 |
| 351 | 2006030018 | PIURA | SULLANA | IGNACIO ESCUDERO | MONTE LIMA | NO | 436587 | MONTE LIMA | MONTE LIMA S/N | Inicial, Primaria, Secundaria | 609 | 24 | 20 |
| 352 | 2006040063 | PIURA | SULLANA | LANCONES | ALAMOR | NO | 436648 | 14840 / JORGE BASADRE (COMPLEJO) | ALAMOR | Inicial, Primaria, Secundaria | 201 | 14 | 14 |
| 353 | 2006040072 | PIURA | SULLANA | LANCONES | CASAS QUEMADAS | NO | 436813 | CPED - 14803 | CASAS QUEMADAS | Primaria, Secundaria | 107 | 5 | 11 |
| 354 | 2006040075 | PIURA | SULLANA | LANCONES | DURAN | NO | 437346 | 20516 | DURAND | Primaria | 76 | 3 | 6 |
| 355 | 2006040054 | PIURA | SULLANA | LANCONES | ENCUENTRO DE ROMEROS | NO | 437129 | 14838 | ENCUENTRO DE ROMEROS | Primaria, Secundaria | 40 | 8 | 9 |
| 356 | 2006040074 | PIURA | SULLANA | LANCONES | HUASINAL DE LA SOLANA | NO | 437110 | 14837 | HUASIMAL SOLANA BAJA | Primaria | 50 | 3 | 6 |
| 357 | 2006040074 | PIURA | SULLANA | LANCONES | HUASINAL DE LA SOLANA | NO | 437431 | CARLOS AUGUSTO SALAVERRY | HUASIMAL DE SOLANA | Secundaria | 95 | 8 | 5 |
| 358 | 2006040046 | PIURA | SULLANA | LANCONES | JAHUAY NEGRO | NO | 436672 | 14822 CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES | JAGUAY NEGRO | Inicial, Primaria, Secundaria | 144 | 12 | 14 |
| 359 | 2006040085 | PIURA | SULLANA | LANCONES | LA PEÑITA | NO | 436889 | 14810 SAGRADA VIRGEN DEL CARMEN | LA PEÑITA | Inicial, Primaria, Secundaria | 133 | 12 | 14 |
| 360 | 2006040001 | PIURA | SULLANA | LANCONES | LANCONES | SI | 437426 | JUAN JOSE FARFAN | CALLE SAN JUAN S/N | Inicial, Primaria, Secundaria | 210 | 13 | 14 |
| 361 | 2006040040 | PIURA | SULLANA | LANCONES | PILARES | NO | 436865 | PILARES / SEÑOR DE LA ASCENSION | PILARES | Primaria, Secundaria | 69 | 10 | 10 |
| 362 | 2006040058 | PIURA | SULLANA | LANCONES | PLAYAS DE ROMERO | NO | 436945 | 14817 | PLAYAS DE ROMERO | Inicial, Primaria, Secundaria | 163 | 11 | 14 |
| 363 | 2006040043 | PIURA | SULLANA | LANCONES | QUEBRADA SECA | NO | 436870 | 14809 QUEBRADA SECA | QUEBRADA SECA | Inicial, Primaria, Secundaria | 84 | 10 | 14 |
| 364 | 2006040096 | PIURA | SULLANA | LANCONES | VENADOS | NO | 436747 | 14811 SAGRADO CORAZON DE JESUS | VENADOS | Inicial, Primaria, Secundaria | 97 | 12 | 14 |
| 365 | 2006050042 | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | LA NORIA | NO | 437520 | FRANCISCO BOLOGNESI | LA NORIA | Inicial, Primaria, Secundaria | 181 | 14 | 14 |
| 366 | 2006060001 | PIURA | SULLANA | MIGUEL CHECA | SOJO | SI | 437761 | 14857 SAN MIGUEL ARCANGEL | CARRETERA PANAMERICANA 231 | Primaria | 332 | 14 | 12 |
| 367 | 2006060001 | PIURA | SULLANA | MIGUEL CHECA | SOJO | SI | 437780 | 14859 FELIPE GARCIA FIJALLO | PASAJE SANTA ROSA 100 | Primaria | 136 | 7 | 6 |
| 368 | 2006060001 | PIURA | SULLANA | MIGUEL CHECA | SOJO | SI | 437799 | LIZARDO OTERO ALCAS | CARRETERA PAITA S/N | Secundaria | 314 | 18 | 11 |
| 369 | 2006010047 | PIURA | SULLANA | SULLANA | CANAL MOCHO LAS MERCEDES | NO | 435601 | 20503 | CIENEGUILLO SUR | Primaria | 63 | 3 | 6 |
| 370 | 2006010010 | PIURA | SULLANA | SULLANA | CENTRO SERVICIOS SOMATE BAJO | NO | 435521 | GODOFREDO GARCIA BACA | CENTRO DE SERVICIOS SOMATE | Primaria, Secundaria | 390 | 22 | 15 |
| 371 | 2006010012 | PIURA | SULLANA | SULLANA | CHALACALA ALTA | NO | 435620 | 15067 | CHALACALA ALTA | Primaria | 63 | 3 | 6 |
| 372 | 2006010003 | PIURA | SULLANA | SULLANA | CHILACO PELADO (CHILACO) | NO | 435658 | 15247 | CHILACO PELADOS | Primaria | 182 | 9 | 8 |
| 373 | 2006010003 | PIURA | SULLANA | SULLANA | CHILACO PELADO (CHILACO) | NO | 435757 | CHILACO PELADOS | CHILACO PELADOS | Secundaria | 94 | 9 | 5 |
| 374 | 2006010031 | PIURA | SULLANA | SULLANA | CIENEGUILLO SUR ALTO LA LOMA | NO | 435535 | 15069 ALMIRANTE MIGUEL GRAU | CIENEGUILLO SUR ALTO | Inicial, Primaria, Secundaria | 242 | 16 | 11 |
| 375 | 2006010025 | PIURA | SULLANA | SULLANA | EL CUCHO | NO | 435644 | 15175 | EL CUCHO | Primaria | 184 | 8 | 7 |
| 376 | 2006010025 | PIURA | SULLANA | SULLANA | EL CUCHO | NO | 435738 | EL CUCHO | CARRETERA LA TINA - EL CUCHO S/N | Secundaria | 149 | 9 | 5 |
| 377 | 2006010023 | PIURA | SULLANA | SULLANA | HUANGALA | NO | 435743 | JORGE BASADRE GROHOMAN | CALLE CEMENTERIO S/N | Inicial, Primaria, Secundaria | 927 | 43 | 31 |
| 378 | 2006010057 | PIURA | SULLANA | SULLANA | SANTA ROSA | NO | 435597 | 15450 ANTONIO Y MARCOS CAVANIS | CIENEGUILLO SUR SANTA ROSA | Inicial, Primaria, Secundaria | 599 | 23 | 17 |
| 379 | 2006010026 | PIURA | SULLANA | SULLANA | SANTA ROSA CIENEGUILLO NORTE | NO | 435615 | 20526 | CIENEGUILLO NORTE SECTOR SANTA ROSA | Primaria | 49 | 3 | 6 |
| 380 | 2006010016 | PIURA | SULLANA | SULLANA | SOMATE ALTO | NO | 435234 | 15051 JOSE CARLOS MARIATEGUI | CARRETERA SOMATE ALTO KM 26 | Inicial, Primaria, Secundaria | 340 | 15 | 13 |
| 381 | 2007040001 | PIURA | TALARA | LOBITOS | LOBITOS | SI | 439618 | 14911 / LOBITOS | NUEVO LOBITOS | Inicial, Primaria, Secundaria | 314 | 18 | 15 |
| 382 | 2007050007 | PIURA | TALARA | LOS ORGANOS | EL ÑURO | NO | 439642 | 14913 | AVENIDA SANCHEZ CERRO S/N | Primaria | 114 | 5 | 6 |
| 383 | 2007010002 | PIURA | TALARA | PARIÑAS | PIEDRITAS | NO | 783186 | 20487 SANTA ELENA | PIEDRITAS S/N | Primaria | 62 | 3 | 6 |

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 1-A**

**Listado de Localidades Beneficiarias Adicionales[[8]](#footnote-9)**

|  |  |  |  |  |  | **NUMERO DE ENTIDADES PÚBLICAS BENEFICIARIAS** | | | **DATOS DE UBICACIÓN** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **CodINEI2010** | **DEPARTA-MENTO** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **LOCALES ESCOLARES** | **ESTABLECIMIEN-TOS DE SALUD** | **DEPENDENCIAS POLICIALES** | **FUENTE** | **LONGITUD** | **LATITUD** | **ALTURA (MSNM)** |
| **REGIÓN TUMBES** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2402030003 | TUMBES | CONTRALMI-RANTE VILLAR | CANOAS DE PUNTA SAL | PUNTA MERO | 1 | 0 | 0 | GOOGLE EARTH 2015 | -80.86669 | -3.89894 | 8 |
| 2 | 2402010010 | TUMBES | CONTRALMI-RANTE VILLAR | ZORRITOS | NUEVO PARAISO | 1 | 0 | 0 | MED-GR | -80.79725 | -3.77496 | 4 |
| 3 | 2401040016 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | LA ANGOSTURA | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.39215 | -3.75825 | 82 |
| 4 | 2403030002 | TUMBES | ZARUMILLA | MATAPALO | QUEBRADA SECA | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.19685 | -3.67058 | 53 |
| 5 | 2403040002 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | QUEBRADA GRANDE (ALAN GARCIA) | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.33344 | -3.51968 | 17 |
| **REGIÓN PIURA** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2002010066 | PIURA | AYABACA | AYABACA | MAGUANGUE (LA ARCANA) | 1 | 0 | 0 | GOOGLE EARTH | -79.534755 | -4.612281 | 1903 |
| 2 | 2002010135 | PIURA | AYABACA | AYABACA | PORTACHUELO DE CULUCAN | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.756125 | -4.699281 | 2443 |
| 3 | 2002010141 | PIURA | AYABACA | AYABACA | TALAL | 1 | 0 | 0 | CAMPO (FITEL) | -79.561000 | -4.739260 | 2038 |
| 4 | 2002020027 | PIURA | AYABACA | FRIAS | CAHINGARA | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.004479 | -4.908784 | 1826 |
| 5 | 2002020016 | PIURA | AYABACA | FRIAS | CHAMBA | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.988097 | -4.890515 | 1656 |
| 6 | 2002020084 | PIURA | AYABACA | FRIAS | CONDORHUACHINA | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.939804 | -4.996262 | 1434 |
| 7 | 2002020080 | PIURA | AYABACA | FRIAS | CULCAS ALTO | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.872356 | -4.964086 | 2803 |
| 8 | 2002020029 | PIURA | AYABACA | FRIAS | EL FAIQUE | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.980886 | -4.915882 | 1427 |
| 9 | 2002020061 | PIURA | AYABACA | FRIAS | GUANABANO BAJO | 1 | 0 | 0 | GOOGLE EARTH | -80.058483 | -4.934479 | 1408 |
| 10 | 2002020081 | PIURA | AYABACA | FRIAS | HUAYLINGAS | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.888428 | -4.976756 | 2237 |
| 11 | 2002020085 | PIURA | AYABACA | FRIAS | LA CRIA | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.923592 | -4.983189 | 1814 |
| 12 | 2002020006 | PIURA | AYABACA | FRIAS | RINCONADA DE PARIHUANAS | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.968050 | -4.889020 | 1789 |
| 13 | 2002050002 | PIURA | AYABACA | MONTERO | NOGAL | 2 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.890049 | -4.594839 | 1528 |
| 14 | 2002060058 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | CERRO PINTADO | 1 | 0 | 0 | GOOGLE EARTH | -79.645029 | -5.067079 | 2974 |
| 15 | 2002060055 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | CUMBICUS BAJO | 1 | 0 | 0 | GOOGLE EARTH | -79.634159 | -4.983471 | 2141 |
| 16 | 2002060051 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | EL CARMEN DE CURILCAS | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.526735 | -4.943705 | 2085 |
| 17 | 2002060038 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | FRANCISCO BOLOGNESI | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.715837 | -4.939095 | 2083 |
| 18 | 2002060101 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LAS LOMAS | 1 | 0 | 0 | GOOGLE EARTH | -79.667294 | -5.090435 | 3152 |
| 19 | 2002060052 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LIVIN DE CURILCAS (EL ROYO) | 2 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.539747 | -4.944962 | 1890 |
| 20 | 2002060080 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LUCUMO | 1 | 0 | 0 | GOOGLE EARTH | -79.510294 | -4.907554 | 2430 |
| 21 | 2002060068 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | MEJICO | 1 | 0 | 0 | GOOGLE EARTH | -79.623477 | -5.069339 | 2996 |
| 22 | 2002060027 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | NUEVA ALIANZA | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.560989 | -4.934710 | 1660 |
| 23 | 2002060022 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | TAILIN | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.581988 | -4.969160 | 2241 |
| 24 | 2002060064 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | TOJAS | 1 | 0 | 0 | GOOGLE EARTH | -79.706544 | -4.974068 | 1939 |
| 25 | 2002070009 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | TOMAPAMPA DE CARDAL | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.037965 | -4.614113 | 423 |
| 26 | 2002080023 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | LAGUNAS BAJO | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.970734 | -4.766348 | 1761 |
| 27 | 2002080030 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | TORNOS | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.953258 | -4.786929 | 2099 |
| 28 | 2002100074 | PIURA | AYABACA | SUYO | ATERRIZAJE | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.974507 | -4.527522 | 457 |
| 29 | 2002100066 | PIURA | AYABACA | SUYO | ZAPALLAY | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.920798 | -4.551278 | 617 |
| 30 | 2003020025 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | SAN MARTIN DE PAJONAL | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.675027 | -5.272481 | 389 |
| 31 | 2003030035 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | PULUN | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.432917 | -5.137514 | 2626 |
| 32 | 2003030034 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | SAPUN ALTO | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.455775 | -5.142189 | 2616 |
| 33 | 2003030037 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | SAPUN BAJO | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.449691 | -5.148648 | 2420 |
| 34 | 2003010034 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | CALDERON | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.528428 | -5.234539 | 3032 |
| 35 | 2003010056 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | CAPSOL (CAJAS CAPSOL) | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.456418 | -5.273465 | 2232 |
| 36 | 2003010036 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | EL TAMBO | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.478662 | -5.213873 | 2643 |
| 37 | 2003010053 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | QUISPAMPA ALTO | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.472468 | -5.257841 | 2419 |
| 38 | 2003010018 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | QUISPE BAJO | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.486136 | -5.177666 | 2873 |
| 39 | 2003010051 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | SAUCE CHIQUITO | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.481286 | -5.250010 | 2343 |
| 40 | 2003040225 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | COIPA | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.482206 | -5.553512 | 2770 |
| 41 | 2003040066 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | PAMPA GRANDE | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.498601 | -5.530495 | 2548 |
| 42 | 2003040102 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | ROCOTO | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.562151 | -5.650689 | 2042 |
| 43 | 2003040115 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | TALLURAN | 1 | 0 | 0 | GOOGLE EARTH | -79.496790 | -5.647001 | 2680 |
| 44 | 2003050011 | PIURA | HUANCABAMBA | LALAQUIZ | TAMBO GRANDE | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.712075 | -5.162883 | 1615 |
| 45 | 2003060030 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | LA LIMA | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.557935 | -5.434049 | 1994 |
| 46 | 2003060035 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SANTA CRUZ | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.543035 | -5.461952 | 2032 |
| 47 | 2003070011 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | LAGUNAS | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.403559 | -5.349685 | 1824 |
| 48 | 2003070024 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | YANGUA | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.361151 | -5.505392 | 2501 |
| 49 | 2003080019 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | LACCHAN ALTO | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.457496 | -5.355049 | 2454 |
| 50 | 2003080005 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | SICLAMACHE | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.441614 | -5.318826 | 2115 |
| 51 | 2004020007 | PIURA | MORROPON | BUENOS AIRES | PAMPA FLORES | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.927090 | -5.197696 | 161 |
| 52 | 2004030010 | PIURA | MORROPON | CHALACO | CABUYAL | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.829291 | -5.041280 | 1759 |
| 53 | 2004030005 | PIURA | MORROPON | CHALACO | EL PALMO | 1 | 0 | 0 | MED-BING | -79.777028 | -5.037051 | 2108 |
| 54 | 2004010068 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | CHARANAL ALTO | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.051691 | -5.109930 | 141 |
| 55 | 2004060003 | PIURA | MORROPON | SALITRAL | SAN PEDRO | 1 | 0 | 0 | GOOGLE EARTH | -79.821284 | -5.308953 | 188 |
| 56 | 2004090008 | PIURA | MORROPON | SANTO DOMINGO | QUINCHAYO CHICO | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.877247 | -5.004904 | 1936 |
| 57 | 2004090006 | PIURA | MORROPON | SANTO DOMINGO | TIÑARUMBE | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -79.884312 | -5.016090 | 1832 |
| 58 | 2005030003 | PIURA | PAITA | ARENAL | EL TABLAZO | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -81.030387 | -4.892940 | 100 |
| 59 | 2005040005 | PIURA | PAITA | COLAN | LAS ARENAS DE COLAN EL TABLAZO | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -81.024106 | -4.925710 | 93 |
| 60 | 2001110038 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | MONTEVERDE | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.074859 | -4.703810 | 507 |
| 61 | 2001110014 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | TONGAL | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.064586 | -4.673422 | 514 |
| 62 | 2001010009 | PIURA | PIURA | PIURA | LA MERCED | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.655610 | -5.049640 | 77 |
| 63 | 2001010017 | PIURA | PIURA | PIURA | LA PALMA | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.637771 | -5.105614 | 50 |
| 64 | 2001140004 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | BELLA ESPERANZA | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.514962 | -4.823678 | 148 |
| 65 | 2001140011 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | CP11 | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.348953 | -4.795640 | 177 |
| 66 | 2001140141 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | EL CARMEN | 1 | 0 | 0 | GOOGLE EARTH | -80.401391 | -4.985852 | 126 |
| 67 | 2001140132 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | EL CONVENTO | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.157986 | -4.943716 | 147 |
| 68 | 2001140064 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | GUARAGUAOS BAJO | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.219719 | -4.917270 | 101 |
| 69 | 2001140113 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | JESUS DEL VALLE | 1 | 0 | 0 | GOOGLE EARTH | -80.467504 | -4.925902 | 71 |
| 70 | 2001140172 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | JESUS MARIA CP 16 | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.248765 | -4.865423 | 135 |
| 71 | 2001140051 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | LA CORUÑA | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.367959 | -4.884319 | 103 |
| 72 | 2001140042 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | MAYTA CAPAC | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.391270 | -4.847450 | 120 |
| 73 | 2001140127 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | PLATILLOS | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.188126 | -4.990506 | 103 |
| 74 | 2001140106 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | PUNTA ARENA | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.537604 | -4.974669 | 96 |
| 75 | 2001140165 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | SAN MIGUEL | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.551593 | -4.897041 | 116 |
| 76 | 2001140084 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | SANTA JULIA Y BEDIA | 1 | 0 | 0 | GOOGLE EARTH | -80.430341 | -4.912065 | 75 |
| 77 | 2001140035 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | SANTA ROSA DE YARANCHE | 1 | 0 | 0 | MED-GPS | -80.239992 | -4.836659 | 156 |
| 78 | 2006010017 | PIURA | SULLANA | SULLANA | SAN PEDRO SAN PABLO (SOMATE ALTO) | 1 | 0 | 0 | GOOGLE EARTH | -80.430673 | -4.788720 | 145 |

**Datos de locales escolares de gestión estatal ubicados en las Localidades Beneficiarias Adicionales**

|  | **DATOS DE LA LOCALIDAD** | | | | | **DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **CodINEI2010** | **DEPARTA-MENTO** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **CÓDIGO  LOCAL** | **NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA** | **DIRECCIÓN DE LA IE** | **MÓDULOS** |
| **REGIÓN TUMBES** | | | | | | | | | |
| 1 | 2402030003 | TUMBES | CONTRALMI-RANTE VILLAR | CANOAS DE PUNTA SAL | PUNTA MERO | 492130 | 123 | CARRETERA PANAMERICANA NORTE S/N | Inicial, Primaria |
| 2 | 2402010010 | TUMBES | CONTRALMI-RANTE VILLAR | ZORRITOS | NUEVO PARAISO | 491994 | 135 JUSTO ROSILLO SILVA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE S/N | Inicial, Primaria |
| 3 | 2401040016 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | LA ANGOSTURA | 491404 | 132 | LA ANGOSTURA S/N | Primaria |
| 4 | 2403030002 | TUMBES | ZARUMILLA | MATAPALO | QUEBRADA SECA | 492899 | 101 CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES | QUEBRADA SECA | Inicial, Primaria |
| 5 | 2403040002 | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | QUEBRADA GRANDE (ALAN GARCIA) | 492601 | 126 | CALLE PANAMERICANA NORTE S/N | Primaria |
| **REGIÓN PIURA** | | | | | | | | | |
| 1 | 2001010009 | PIURA | PIURA | PIURA | LA MERCED | 410926 | 20241 | LA MERCED CIENEGUILLO SUR | Primaria |
| 2 | 2001010017 | PIURA | PIURA | PIURA | LA PALMA | 410484 | 15205 | CARRETERA LA PALMA MEDIO PIURA | Primaria |
| 3 | 2001110014 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | TONGAL | 415373 | 15470 | TONGAL | Primaria |
| 4 | 2001110038 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | MONTEVERDE | 415405 | 20076 | MONTEVERDE | Primaria |
| 5 | 2001140004 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | BELLA ESPERANZA | 416315 | 15036 | BELLA ESPERANZA KM39 S/N | Inicial, Primaria |
| 6 | 2001140011 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | CP11 | 416424 | 15176 | CASERIO 9 DE OCTUBRE | Primaria |
| 7 | 2001140035 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | SANTA ROSA DE YARANCHE | 416532 | 15221 | SANTA ROSA DE YARANCHE | Primaria |
| 8 | 2001140042 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | MAYTA CAPAC | 416626 | 15335 | MAYTA CAPAC | Inicial, Primaria |
| 9 | 2001140051 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | LA CORUÑA | 417032 | 20160 | LA CORUÑA | Inicial, Primaria |
| 10 | 2001140064 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | GUARAGUAOS BAJO | 416589 | 15304 | GUARAGUAOS BAJO | Primaria |
| 11 | 2001140084 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | SANTA JULIA Y BEDIA | 416377 | 15114 | SANTA JULIA Y BEDIA | Primaria |
| 12 | 2001140106 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | PUNTA ARENA | 412572 | 15202 | PUNTA ARENA S/N | Primaria |
| 13 | 2001140113 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | JESUS DEL VALLE | 416160 | 14895 | JESUS DEL VALLE | Primaria |
| 14 | 2001140127 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | PLATILLOS | 416909 | 20102 | PLATILLOS | Primaria |
| 15 | 2001140132 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | EL CONVENTO | 416508 | NIÑO JESUS DE PRAGA | CALLE HEROES DEL CENEPA S/N | Inicial, Primaria, Secundaria |
| 16 | 2001140141 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | EL CARMEN | 416259 | 14974 | EL CARMEN | Primaria |
| 17 | 2001140165 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | SAN MIGUEL | 416810 | 20032 | SAN MIGUEL- JORGE CHAVEZ | Inicial, Primaria |
| 18 | 2001140172 | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | JESUS MARIA CP 16 | 416235 | 14948 | JESUS MARIA | Primaria |
| 19 | 2002010066 | PIURA | AYABACA | AYABACA | MAGUANGUE (LA ARCANA) | 417782 | 14194 | MAGUANGUE | Primaria |
| 20 | 2002010135 | PIURA | AYABACA | AYABACA | PORTACHUELO DE CULUCAN | 418705 | 20602 | PORTACHUELO DE CULUCAN | Primaria |
| 21 | 2002010141 | PIURA | AYABACA | AYABACA | TALAL | 418687 | 15444 | TALAL | Primaria |
| 22 | 2002020006 | PIURA | AYABACA | FRIAS | RINCONADA DE PARIHUANAS | 419328 | 14237 | RINCONADA DE PARIHUANAS | Inicial, Primaria |
| 23 | 2002020016 | PIURA | AYABACA | FRIAS | CHAMBA | 419757 | DOCTOR LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ | CHAMBA | Inicial, Primaria, Secundaria |
| 24 | 2002020027 | PIURA | AYABACA | FRIAS | CAHINGARA | 419804 | 15416 | CAHINGARA | Primaria |
| 25 | 2002020029 | PIURA | AYABACA | FRIAS | EL FAIQUE | 419903 | 20031 | EL FAIQUE | Inicial, Primaria |
| 26 | 2002020061 | PIURA | AYABACA | FRIAS | GUANABANO BAJO | 419489 | 14341 | GUANABANO / HUANABANO S/N | Primaria, Secundaria |
| 27 | 2002020080 | PIURA | AYABACA | FRIAS | CULCAS ALTO | 419917 | 20421 | CULCAS ALTO | Primaria |
| 28 | 2002020081 | PIURA | AYABACA | FRIAS | HUAYLINGAS | 419620 | 14932 | HUAYLINGAS | Inicial, Primaria |
| 29 | 2002020084 | PIURA | AYABACA | FRIAS | CONDORHUACHINA | 419470 | 14340 | CONDORHUACHINA | Primaria |
| 30 | 2002020085 | PIURA | AYABACA | FRIAS | LA CRIA | 419738 | 15270 | LA CRIA | Primaria |
| 31 | 2002050002 | PIURA | AYABACA | MONTERO | NOGAL | 420949 | 14257 | NOGAL | Primaria |
| 32 | 2002050002 | PIURA | AYABACA | MONTERO | NOGAL | 421208 | NOGAL | NOGAL | Secundaria |
| 33 | 2002060022 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | TAILIN | 421944 | 20084 | TAILIN | Primaria |
| 34 | 2002060027 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | NUEVA ALIANZA | 422137 | 20236 | NUEVA ALIANZA S/N | Inicial, Primaria |
| 35 | 2002060038 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | FRANCISCO BOLOGNESI | 422024 | 20437 | BOLOGNESI S/N | Primaria, Secundaria |
| 36 | 2002060051 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | EL CARMEN DE CURILCAS | 421270 | 14359 | EL CARMEN S/N | Primaria |
| 37 | 2002060052 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LIVIN DE CURILCAS (EL ROYO) | 421784 | 15294 | LIVIN DE CURILCAS | Primaria |
| 38 | 2002060052 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LIVIN DE CURILCAS (EL ROYO) | 732917 | 20856 | LIVIN DE CURILCAS | Inicial, Primaria |
| 39 | 2002060055 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | CUMBICUS BAJO | 421500 | 14389 | CUMBICUS BAJO | Inicial, Primaria |
| 40 | 2002060058 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | CERRO PINTADO | 421977 | 20087 | CERRO PINTADO S/N | Inicial, Primaria |
| 41 | 2002060064 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | TOJAS | 421741 | 15141 | TOJAS | Inicial, Primaria, Secundaria |
| 42 | 2002060068 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | MEJICO | 421618 | 14957 | EL MEJICO S/N | Inicial, Primaria |
| 43 | 2002060080 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LUCUMO | 421996 | 20089 | LUCUMO | Inicial, Primaria |
| 44 | 2002060101 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | LAS LOMAS | 421699 | 15135 | LAS LOMAS | Inicial, Primaria |
| 45 | 2002070009 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | TOMAPAMPA DE CARDAL | 422335 | 14162 | EL CARDAL | Inicial, Primaria |
| 46 | 2002080023 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | LAGUNAS BAJO | 422745 | 14407 | LAGUNAS DE SAPILLICA | Primaria |
| 47 | 2002080030 | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | TORNOS | 422849 | 15100 | TORNOS | Primaria |
| 48 | 2002100066 | PIURA | AYABACA | SUYO | ZAPALLAY | 423523 | 14881 | ZAPAYAL | Inicial, Primaria |
| 49 | 2002100074 | PIURA | AYABACA | SUYO | ATERRIZAJE | 423325 | 14302 | EL ATERRIZAJE | Primaria |
| 50 | 2003010018 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | QUISPE BAJO | 424075 | 14430 | QUISPE | Primaria |
| 51 | 2003010034 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | CALDERON | 424382 | 15474 | CALDERON | Inicial, Primaria, Secundaria |
| 52 | 2003010036 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | EL TAMBO | 424301 | 15326 | EL TAMBO | Primaria |
| 53 | 2003010051 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | SAUCE CHIQUITO | 424080 | 14431 | SAUCE CHIQUITO | Inicial, Primaria |
| 54 | 2003010053 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | QUISPAMPA ALTO | 423919 | 14411 | QUISPAMPA ALTO | Inicial, Primaria |
| 55 | 2003010056 | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | CAPSOL (CAJAS CAPSOL) | 424160 | 14441 | CAPSOL | Primaria |
| 56 | 2003020025 | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | SAN MARTIN DE PAJONAL | 425174 | 15339 | SAN MARTIN DE PAJONAL S/N | Primaria |
| 57 | 2003030034 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | SAPUN ALTO | 425334 | 14467 | SAPUN ALTO | Inicial, Primaria |
| 58 | 2003030035 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | PULUN | 425452 | 14463 | PULUN | Primaria |
| 59 | 2003030037 | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | SAPUN BAJO | 425292 | 20044 | SAPUN BAJO | Inicial, Primaria |
| 60 | 2003040066 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | PAMPA GRANDE | 766889 | 20814 | PAMPA GRANDE | Primaria |
| 61 | 2003040102 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | ROCOTO | 426673 | 14934 | ROCOTO | Inicial, Primaria |
| 62 | 2003040115 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | TALLURAN | 426376 | 14579 | TALLURAN | Inicial, Primaria |
| 63 | 2003040225 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | COIPA | 426282 | 14567 | COIPA | Inicial, Primaria |
| 64 | 2003050011 | PIURA | HUANCABAMBA | LALAQUIZ | TAMBO GRANDE | 427922 | 15274 | TAMBO GRANDE S/N | Primaria |
| 65 | 2003060030 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | LA LIMA | 428436 | 15479 | LA LIMA S/N | Inicial, Primaria |
| 66 | 2003060035 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SANTA CRUZ | 428403 | 15377 | SANTA CRUZ S/N | Inicial, Primaria |
| 67 | 2003070011 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | LAGUNAS | 428714 | 14520 | LAGUNAS | Primaria |
| 68 | 2003070024 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | YANGUA | 428691 | 14518 | YANGUA S/N | Primaria, Secundaria |
| 69 | 2003080005 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | SICLAMACHE | 429167 | 20072 | SICLAMACHE | Primaria |
| 70 | 2003080019 | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | LACCHAN ALTO | 771602 | 20486 | LACCHAN ALTO | Primaria, Secundaria |
| 71 | 2004010068 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | CHARANAL ALTO | 430137 | 20027 | CARRETERA CHARANAL ALTO | Primaria |
| 72 | 2004020007 | PIURA | MORROPON | BUENOS AIRES | PAMPA FLORES | 430670 | 14640 | PAMPA FLORES | Primaria |
| 73 | 2004030005 | PIURA | MORROPON | CHALACO | EL PALMO | 431009 | 14671 | EL PALMO S/N | Primaria |
| 74 | 2004030010 | PIURA | MORROPON | CHALACO | CABUYAL | 431014 | JHON MAC NABB | CABUYAL | Primaria |
| 75 | 2004060003 | PIURA | MORROPON | SALITRAL | SAN PEDRO | 432297 | 20225 | SAN PEDRO S/N | Primaria |
| 76 | 2004090006 | PIURA | MORROPON | SANTO DOMINGO | TIÑARUMBE | 433174 | 14727 | TIÑARUMBE S/N | Primaria |
| 77 | 2004090008 | PIURA | MORROPON | SANTO DOMINGO | QUINCHAYO CHICO | 433107 | 14717 | QUINCHAYO CHICO S/N | Primaria |
| 78 | 2005030003 | PIURA | PAITA | ARENAL | EL TABLAZO | 434423 | NUESTRO SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA | CALLE LOS ALMENDROS S/N | Primaria, Secundaria |
| 79 | 2005040005 | PIURA | PAITA | COLAN | LAS ARENAS DE COLAN EL TABLAZO | 434499 | 14756 | CALLE LAS MERCEDES S/N | Primaria |
| 80 | 2006010017 | PIURA | SULLANA | SULLANA | SAN PEDRO SAN PABLO (SOMATE ALTO) | 435248 | 15078 SAN PEDRO SAN PABLO | SOMATE ALTO | Inicial, Primaria, Secundaria |

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 2-A**

**ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO de nodo**

1. **UBICACIÓN DEL NODO:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Nodo:** | Distrital |  |  |  |  | Intermedio |  |  |  |  | Terminal |  |

Identificador de Red o referencia del Nodo

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Nombre de Localidad Código de UBIGEO

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Departamento Provincia Distrito

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Ubicación georeferenciada de la Estación (Datum WGS84)

Latitud Sur Longitud Oeste

Ejem: -04.02328º Ejem: -74.19286º

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ubicación del Centro de Mantenimiento más cercano del CONTRATADO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Departamento | | | | |  |  |  |  |  |  | Provincia | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito | |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiempo promedio de acceso desde el site al Centro de Mantenimiento** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Medio de acceso desde el Centro de Mantenimiento al site** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1 CONEXIÓN AL NODO DE FIBRA OPTICA :** | |  | Distrital |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Intermedio |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terminal |  |  |

**2. EQUIPOS INSTALADOS**

**2.1 EQUIPOS DEL POP**

**Equipos Principales**

| Descripción | Marca | Modelo | Serie | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Tecnología Acceso**

W-CDMA ( ) GSM ( ) WIFI ( ) Otros \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2 Equipos de Transmisión** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Equipos Principales** | | | | | | | | | | **Marca** | | | | | **Modelo** | | | | | **Serie** | | | | | | **Observación** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Características de Operación** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad utilizada en kbps | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho de Banda en kHz | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencia a la salida del transmisor (Watts) | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensibilidad del receptor (dBm) | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIRE (dBm) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Antena | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de Antena (dBi) | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polarización | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.3 Equipos de Alimentación eléctrica**

|  | Marca | Modelo | Serie | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS |  |  |  |  |
| Baterías |  |  |  |  |
| Generador Eléctrico |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3.1 PRUEBAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  | (Elegir el Tipo de Pozo) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sistema de Pozo a Tierra 1** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protección a Personas | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | Protección de equipos | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muestras | | |  |  |  |  |  |  | |  | Distancia 1 (m) | | | | | Distancia 2 (m) | | | |  | Medida en Ohmios | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muestra 1 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muestra 2 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muestra 3 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al menos 2 de las tres muestras deben ser menores o iguales a 5 Ohmios | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sistema de Pozo a Tierra 2** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protección a Personas | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | Protección de equipos | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distancia | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | ……. | | 18 | | 19 | | 20 | |
| Resistencia | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Los Valores de distancia se expresan en metros y los de resistencia en Ohmios. Dejar en blanco en caso de tener sólo un pozo a tierra. La resultante debe ser menor o igual a 5 Ohmios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**2.4 Equipamiento Adicional:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pararrayos | Sí | No |
| Luz de Balizaje | Sí | No |

**Protección Eléctrica:**

|  |
| --- |
| Valor de Pozo a tierra (Ohmios): |

**2.5. Radioenlaces:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENLAZA CON: | NOMBRE DEL SITE 1:: | CAPACIDAD: |
| NOMBRE DEL SITE 2: | CAPACIDAD: |
| NOMBRE DEL SITE 3: | CAPACIDAD: |

**2.6 Equipamiento Adicional:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pararrayos | Sí | No |
| Luz de Balizaje | Sí | No |
|  |  |  |

**3. FOTOGRAFÍAS DIGITALES DE LAS INSTALACIONES**

| **N°** | **Cumplió** | **Fotografías** |
| --- | --- | --- |
| **1** | SÍ ( )  NO ( ) | Los equipos del Nodo |
| **2** | SÍ ( )  NO ( ) | Antena por cada sector |
| **3** | SÍ ( )  NO ( ) | Pararrayos y luz de balizaje |
| **4** | SÍ ( )  NO ( ) | Mediciones del pozo a tierra mostrando la escala utilizada. |
| **5** | SÍ ( )  NO ( ) | Fotografía de la ubicación del Nodo |

**4. OBSERVACIONES GENERALES**

|  |
| --- |
|  |

**5. INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS atendidas**

| **Nº** | **Nombre** | **Personal a cargo** | **Ubigeo** | **Localidad** | **Distrito** | **Provincia** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**6. Firmas (\*)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombres y Apellidos** | **N° de DNI** | | | | | | | **Firma** | | | | | **Celular ( de ser el caso)** | | | | | | | |
| Alcalde o representante del Alcalde en su ausencia, donde se ubica el NODO |  |  |  |  |  |  |  | Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otra autoridad del Pueblo o representante del FITEL |  |  |  |  |  |  |  | Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representante del adjudicatario |  |  |  |  |  |  |  | Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(\*) La autoridad que suscribe, debe corresponder a la localidad más cercana, o capital de distrito (o provincia de ser el caso) que está siendo atendida por este Nodo. El supervisor FITEL suscribirá el acta de estar presente.

Quienes suscriben, siendo las ……………… del día …….. de …………. de 201…

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ANEXO 1**  **Datos de la Propagación** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SITE ID** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **NOMBRE DEL SITE** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TIPO DE SERVICIO                           (marcar con X donde aplique)** | | | | | | | **Repetidor ( )** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Servicio FINAL ( )** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Altura de Torre (m)** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EQUIPO (LADO A-NEAR END)** | | | | | | | **Marca** | | | **Modelo** | | | **Serie** | | | **Ganancia de Antena (dBi)** | | | **Altura de antena (m)** | | **Azimuth** | **Potencia de Transmisión (dBm)** | **PIRE** | | **Sensibilidad (dBm)** | **Frecuencia (GHz)** | | **Ancho de Banda de Canal (MHz)** | | **Modulación** | | **RATE (Mbps)** | | **Tipo de antena (Integrada, Externa Omni, Externa Parabolica)** | | **Polarizacion (Simple o Doble)** | | **Tild (respecto de la horizontal)** | **SITE LADO B (FAR END)** |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 2-B**

**ACTA DE INSTALACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS**

* + 1. **Información de la localidad**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Localidad | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institución Pública | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Región | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincia | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito | |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Latitud Sur (grados) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitud Oeste (grados) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejem: -04.02328º | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ejem: -74.19286º | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección de ubicación del equipamiento, incluyendo referencias: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de acceso a la localidad desde el Centro de | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento más cercano del CONTRATADO (horas y minutos) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio de transporte utilizado para llegar a la localidad desde el Centro de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento más cercano del CONTRATADO | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ubicación del Centro de Mantenimiento más cercano del CONTRATADO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Departamento | | | | |  |  |  |  |  |  | Provincia | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito | |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Datos del NODO DE RED** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código de Indentificador de Red del SITE | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios Instalados en la LOCALIDAD BENEFICIARIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acceso a Internet | | | | | | | | | SÍ |  |  | | |  |  |  |  |  | Acceso a Intranet | | | | | | | | | SÍ |  |  | | |  |
| NO | |  | | |  |  |  |  |  | NO | |  | | |  |
| indicar cantidad de computadoras: | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Disponibilidad de energía eléctrica en la LOCALIDAD BENEFICIARIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Alimentación del servicio (marcar con x) : | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_ Comercial \_\_\_\_\_\_\_\_ No convencional. (Indicar) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidad de horas al día con el tipo de alimentación instalado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. **Instalación de equipos, accesorios, etc. Para ofertar servicios de acceso a internet e intranet**

Equipamiento del CPE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad | | | | | Nombre de los equipos, accessorios, equipo, muebles | | | | | | | | Marca | | | | Modelo | | | | Numero de serie | | | | | | Observaciones | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Equipamiento del MODULO DE ACCESO

Tipo de modulo: Tipo A ( ) Tipo B ( )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad | | | | | Nombre de los equipos, accesorios, equipo, muebles | | | | | | | | Marca | | | | Modelo | | | | Número de serie | | | | | | Observaciones | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio de Instalación: | | | | | |  | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fin de Instalación: | | | | | |  | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (\*) Se considerará como fin de la instalación, cuando el servicio se encuentre operativo (fecha de suscripción del acta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |

**Protección Eléctrica:**

|  |
| --- |
| Valor de Pozo a tierra (Ohmios): |

* + 1. **Datos de representante de Local**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad Beneficiaria | Nombre y Apellido | DNI | | | Dirección | | | | | | | | Número Telefónico del contacto | | IP del equipo |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. **Instalación del acceso a internet e intranet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Velocidad contratada** | **Observaciones** |
|  |  |  |

* + 1. **Fotografías digitales de las instalaciones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Cumplió** | **Fotografías** |
| **1** | SÍ ( )  NO ( ) | Fotografía de panorámica de Localidad |
| **2** | SÍ ( )  NO ( ) | Fotografía de la fachada del local o lugar donde se instaló el servicio, mostrando el letrero. |
| **3** | SÍ ( )  NO ( ) | Fotografía del equipamiento instalado, mostrando al abonado ó autoridad de localidad (una foto por servicio) |
| **4** | SÍ ( )  NO ( ) | Mediciones del pozo a tierra mostrando la escala utilizada. |
| **5** | SÍ ( )  NO ( ) | Fotografía de la cabina de Internet, mostrando el número de computadoras instaladas. |
| **6** | SÍ ( )  NO ( ) | Fotografía del Documento de Identidad del representante de Institución Beneficiaria (en caso de no tener, presentar una declaración jurada firmada por el Abonado). |

* + 1. **Firmas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombres y Apellidos** | **N° de DNI** | | | | | | | **Firma** | | | | | **Celular ( de ser el caso)** | | | | | | | |
| Autoridad o representante de la institución beneficiaria |  |  |  |  |  |  |  | Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otra autoridad de la localidad o representante del FITEL |  |  |  |  |  |  |  | Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representante del adjudicatario |  |  |  |  |  |  |  | Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

El supervisor FITEL suscribirá el acta de estar presente.

Quienes suscriben, siendo las ……………… del día …….. de …………. de 201…

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 3**

**Acta de supervisión de instalación de servicios**

1. **Información relativa a la Localidad**

Nombre de Localidad Código de Ubigeo

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Departamento Provincia Distrito

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

L. S. (Datum WGS84 Grados, con aproximación de 6 dígitos)L. O. (Datum WGS84 Grados, con aproximación de 6 dígitos)

Ejem: -6,01560º Ejem: -78,55887º

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Dirección de ubicación de la cabina, incluyendo referencias:

|  |
| --- |
|  |

Disponibilidad de energía eléctrica en la Localidad

Tipo de Alimentación del servicio (marcar con x): Comercial ( ) No convencional (Indicar) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Disponibilidad de horas al día con el tipo de alimentación instalado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Ubicación del Centro de Mantenimiento más cercano**

Departamento Provincia Distrito

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Dirección

|  |
| --- |
|  |

**3. Conformidad de instalación de equipos y accesorios, respecto al ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO**

Equipamiento instalado para el servicio Acceso a INTERNET: equipo y mobiliario

| **Nombre de los equipos,**  **Accesorios, muebles** | **Cantidad** | **Marca - modelo** | **Instalado (Si/No)** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo de acceso para el Cliente (CPE) |  |  |  |  |
| switch de Comunicaciones |  |  |  |  |
| Access Point indoor |  |  |  |  |
| Sistema de Puesta Tierra |  |  |  |  |
| UPS |  |  |  |  |
| Módulo para equipo de cómputo |  |  |  |  |
| Equipo de cómputo |  |  |  |  |
| Otros: |  |  |  |  |

(Instalación del sistema de puesta a tierra es solo para Instituciones educativas)

**4. DATOS DEL NODO DE RED**

|  |  |
| --- | --- |
| Código de identificador de Red del SITE que brinda acceso |  |

**5. HORARIO DE ATENCIÓN Y PUBLICIDAD DEL SERVICIO INTERNET/INTRANET**

Horario de atención de Institución Pública:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes a Viernes |  | Sábado y Domingo |  |

Cuenta con lo siguiente en el local:

|  |  |
| --- | --- |
| PUBLICIDAD DEL SERVICIO | Marcar con una x según corresponda |
| Letrero/cartel de identificación del proyecto en fachada del local | Si ( ) No ( ) |

**6.- CONFORMIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTALADOS: PRUEBAS Y SERVICIOS**

**6.1.- Primera Prueba: Establecimiento del enlace**

Nivel de Recepción de señal (En dBm según el datasheet del equipo)

| **Descripción** | **Valor medido** | **Objetivo de calidad** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel de Recepción de Señal (RSSI),  Numero de Pilot, Cell ID  (solo en caso de contar con equipamiento) | dBm | Mayor o igual a -95dBm |  |

**6.2.- Segunda Prueba: Verificación de Conectividad de Red IP y medición de tiempo ida y vuelta**

| Descripción | Valor medido | Objetivo de calidad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección IP (Servidor Datacenter):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ms  resultado de la conectividad de extremo a extremo) | Cumple |  |

Acceso a INTERNET – Operatividad de equipos de cómputo

| **Descripción** | **Valor medido** | **Objetivo de calidad** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- |
| Operatividad de equipo de cómputo | Si/No: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cumple |  |
| Operatividad de aplicativos | Si/No: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cumple |  |

Acceso a INTERNET – Pruebas de páginas del sector telecomunicaciones.

| **Dirección URL página restringida** | **Objetivo de calidad** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- |
| www.fitel.gob.pe | Cumple |  |
| www.mtc.gob.pe | Cumple |  |
| www.osiptel.gob.pe | Cumple |  |

Acceso a Internet - Velocidad del Servicio

|  |  |
| --- | --- |
| Velocidad Contratada | Marcar con X |
| (1) Velocidad contratada de 2048 Kbit/s – 512 Kbit/s |  |
| (2) Velocidad contratada de 4096 Kbit/s – 1024 Kbit/s |  |

| **Descripción** | **Valor medido** | **Objetivo de calidad** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- |
| Conectividad a Internet | Si/No: | Cumple |  |
| Velocidad del Servicio de Acceso a Internet Vía Web (Ping): <http://www.internautas.org/testvelocidad/>  (Anotar el valor promedio de repetir cinco veces la prueba\*) | \_\_\_\_\_\_\_\_kbps Velocidad de bajada  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*kbps. Velocidad de subida | ≥ 819.2 kbps (1)  ≥ 1638.4 kbps (2)  ≥ 204.8 kbps (1)  ≥ 409.6 kbps (2 |  |
| Vía Web (Descarga de archivos): http://performance.toast.net/  (Anotar el valor promedio de repetir cinco veces la prueba\*) | \_\_\_\_\_kbps Velocidad de bajada | ≥ 819.2 kbps (1)  ≥ 1638.4 kbps (2) |  |

(\*): Captura de pantalla de cada prueba efectuada, forma parte del ACTA

Acceso a INTERNET – Bloqueo a páginas restringidas

| **Dirección URL página restringida** | **Bloqueado** | **Objetivo de calidad** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Si/No: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cumple |  |
|  | Si/No: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cumple |  |
|  | Si/No: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cumple |  |

**7. Elaboración de Contenidos**

Acceso a INTERNET – Portal de Inicio, Portal de Localidad

| **Descripción** | **Existencia** | **Objetivo de calidad** | **Observaciones \*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceso al portal de Inicio; | Si/No: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cumple |  |
| Acceso al portal de la Localidad;  Opción “Ubica tu localidad” | Si/No: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cumple |  |

(\*) FITEL se reserva el derecho de verificar el contenido del Portal de Inicio y del portal de cada Localidad desde cualquier PC conectad a INTERNET.

**8. Conformidad del servicio de intranet**

| **N°** | **Servicio Adicional** | **IP del Servidor** | **Valor de Velocidad medido** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Servicio 01 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kbps (\*) Velocidad de subida  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*ms (\*) Velocidad de subida  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kbps (\*) Velocidad de bajada  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*ms (\*) Velocidad de bajada |  |
| 04 | Servicio 0x |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kbps (\*) Velocidad de subida  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*ms (\*) Velocidad de subida  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kbps (\*) Velocidad de bajada  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*ms (\*) Velocidad de bajada |  |

(\*) Uso del BANWIDCH

**9. Fotografías digitales de las Instalaciones**

* Fotografía del área de instalaciones: (SI / NO)  \_\_\_\_\_\_\_\_
* Fotografía del equipamiento instalado: (SI / NO)  \_\_\_\_\_\_\_\_
* Fotografía del Internet (SI / NO)  \_\_\_\_\_\_\_\_
* Fotografías Panorámica de la Localidad: (SI / NO)  \_\_\_\_\_\_\_\_

**10. Observaciones Generales:**

|  |
| --- |
|  |

**11. Firmas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombres y Apellidos** | **DNI** | **Firma y Sello o Huella Digital** |
| CONTRATANTE: |  |  |
| Autoridad: |  |  |
| Representante del Operador: |  |  |
| Supervisor FITEL: |  |  |

**Fecha:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 201

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 4**

**ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO**

PROYECTO: …..

OPERADOR: …..

INICIO DEL PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO: …..

FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO: …

Los suscritos, representantes de la Secretaría Técnica del FITEL y representantes de la empresa ….., hacen constar por el presente documento lo siguiente:

1. Queda establecido que el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, correspondiente al Proyecto “…..”, ha finalizado el ……
2. Queda establecido que el Proyecto “…..”, consta de ….. LOCALIDADES BENEFICIARIAS, las cuales se benefician con los servicios de …. La relación de LOCALIDADES BENEFICIARIAS se indican en el Anexo 1.
3. Queda establecido que para brindar el servicio …… en las …… LOCALIDADES BENEFICIARIAS del Proyecto “…..”, la empresa …… instaló ….. en ….., lo cual se detalla en el Anexo 2[[9]](#footnote-10).
4. Queda establecido que se ha culminado el proceso de supervisión del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO, con la emisión del Informe N° ……, en el cual se concluye …….[[10]](#footnote-11)
5. De acuerdo a lo señalado en el numeral ..... de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO conlleva a …...
6. En cumplimiento de lo señalado en el numeral ….. de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, se recibe por parte de la empresa ……, la documentación correspondiente a ……. Dicha documentación se adjunta como Anexo 3.
7. La empresa ……, se compromete adicionalmente a …….
8. ……………………….

Como constancia y señal de conformidad a lo expresado, extendemos y suscribimos la presente ACTA en la ciudad de Lima a los ….. días del mes de ….... de 20..

POR PARTE DEL FITEL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Secretario Técnico del FITEL | Jefe del Área de Supervisión de Proyectos | Coordinador  de proyecto |

POR PARTE DE LA EMPRESA ………..….

|  |  |
| --- | --- |
| Representante Legal | Representante Legal |

**Anexo A**

**Relación de localidades beneficiarias**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **UBIGEO** | **DEPARTAMENTO** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **SERVICIO** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Anexo B**

**Relación de ………………[[11]](#footnote-12)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **UBIGEO** | **DEPARTAMENTO** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **COORDENADAS** | **…………** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Anexo C**

**Documentación requerida a la firma del acta de conformidad**

**ANEXO Nº 08**

**Apéndice Nº 5-A**

**Contrato de Servicio de Acceso a Internet**

Conste por el presente documento el Contrato de Servicio de Acceso a Internet que celebran, de una parte la ……………………. con R.U.C. N°……………… , con domicilio legal en el distrito de…………………… , provincia de …………………. y departamento de ……………., representada por su …………………………, identificado(a) con D.N.I. N°……………………… , designado por…………………………. , a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATANTE**, y por la otra parte…………………….. , con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N°……………….. , debidamente representada por…………………………… , identificado con DNI N° …………... , debidamente facultado según poder inscrito en …………………., con domicilio en………………….. , en adelante **EL CONTRATADO**, en los términos y condiciones que a continuación se indican:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

EL CONTRATADO brinda acceso a Internet en el marco de los Proyectos “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tumbes” e “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Piura”, en adelante el PROYECTO, financiado por el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES**

* 1. CICLO DE FACTURACIÓN: Es el período correspondiente a un mes de SERVICIO contado a partir de la FECHA DE INICIO DE CICLO DE FACTURACIÓN y que culmina en la FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN.
  2. CONDICIONES DE USO: Es el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 138-2012-CD/OSIPTEL y sus modificatorias o norma que lo sustituya.
  3. CPE: Es el equipo o dispositivo de conexión o interfaz que permite al dispositivo terminal de EL CONTRATANTE acceder a la red de EL CONTRATADO para utilizar el SERVICIO.

***2.3A CONTRATO DE FINANCIAMIENTO: Es el contrato suscrito entre el CONTRATADO y el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL para la implementación de los proyectos “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tumbes” e “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Piura.[[12]](#footnote-13)***

* 1. EL CONTRATADO: Es la empresa concesionaria que ha suscrito el contrato de financiamiento del PROYECTO con el FITEL.
  2. EL CONTRATANTE: Es cualquier PERSONA o una INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA que contrata el SERVICIO.
  3. FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO: Es la fecha en la cual se inicia la prestación del SERVICIO por parte de EL CONTRATADO a favor de EL CONTRATANTE. En esta fecha EL CONTRATADO entregará a EL CONTRATANTE una constancia de activación del servicio debiendo contar con su conformidad.
  4. FECHA DE INICIO DEL CICLO DE FACTURACIÓN: Es la fecha en la cual se inicia el periodo correspondiente a un mes de SERVICIO.
  5. FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN: Es la fecha en la cual concluye el periodo correspondiente a un mes de SERVICIO. EL CONTRATADO factura a EL CONTRATANTE el importe por el uso del mismo.
  6. FITEL: Es el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones quien otorgó el financiamiento para la ejecución del PROYECTO.
  7. *De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:*

INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA: Es una Institución Pública comprendida en el PROYECTO, en la cual EL CONTRATADO se obliga a instalar el equipamiento necesario para proveer el SERVICIO.

* 1. OSIPTEL: Es el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones.
  2. PARTES DEL CONTRATO: Son EL CONTRATANTE y EL CONTRATADO.
  3. PERSONA: Es cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que puede realizar actos jurídicos y asumir obligaciones en el Perú.
  4. SERVICIO: Es la provisión de acceso a Internet que EL CONTRATADO brinda a EL CONTRATANTE.

**CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO**

*… De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:*

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales EL CONTRATADO brindará el SERVICIO a EL CONTRATANTE en la localidad de , distrito , provincia de ……………………., del departamento de …………………., correspondiente a la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA ………………………….., en el marco del Contrato de Financiamiento del PROYECTO.

*… De tratarse de un CONTRATANTE distinto a una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:*

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales EL CONTRATADO brindará el SERVICIO a EL CONTRATANTE en la localidad de , distrito , provincia de ……………………., del departamento de ………, en el marco del Contrato de Financiamiento del PROYECTO.

**CLÁUSULA CUARTA: CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES DEL SERVICIO**

* 1. Las características del SERVICIO a brindar por parte del CONTRATADO se señalan en el ANEXO I y ANEXO II del presente Contrato.
  2. Una vez iniciada la prestación del SERVICIO, EL CONTRATANTE sólo podrá efectuar modificaciones en los equipos, redes y/o software instalados por EL CONTRATADO, siempre que cuente con la autorización previa y por escrito de EL CONTRATADO.

**CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO**

* 1. El presente Contrato entra en vigencia a partir del día de la FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO, por tiempo indeterminado, ***siempre que este no supere la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO[[13]](#footnote-14)***.
  2. EL CONTRATADO tiene un plazo máximo de treinta (30) días calendario para la instalación del SERVICIO, contados desde la suscripción del presente Contrato. En caso EL CONTRATADO no cumpla con el referido plazo sin causa justificada, EL CONTRATANTE podrá proceder conforme a lo establecido en las CONDICIONES DE USO.

**CLÁUSULA SEXTA: RETRIBUCIÓN**

* 1. EL CONTRATANTE pagará la tarifa por el SERVICIO mensualmente, independientemente del volumen de información trasmitida, considerando la velocidad de transmisión contratada, de acuerdo al tarifario consignado en el ANEXO I del presente Contrato. La liquidación es a mes vencido. Sin perjuicio de lo antes indicado, EL CONTRATANTE puede contratar otras velocidades para el SERVICIO, considerando las tarifas establecidas en el ANEXO I.

Para la contratación de nuevas velocidades EL CONTRATADO y EL CONTRATANTE deberán suscribir una adenda por dicha velocidad, manteniéndose vigente las demás cláusulas del presente Contrato.

* 1. EL CONTRATADO remitirá a EL CONTRATANTE el recibo correspondiente por el importe mensual del SERVICIO que a la FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN le corresponda pagar. El recibo por el importe mensual del SERVICIO deberá ser remitido por EL CONTRATADO a EL CONTRATANTE como máximo dentro de los ocho (08) días hábiles posteriores a la FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN. EL CONTRATANTE deberá cancelar el importe del recibo dentro de los diez (10) días hábiles desde la FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN. Asimismo, el recibo podrá ser remitido utilizando cualquier otro medio alternativo propuesto por EL CONTRATADO, siempre que cuente con la aceptación expresa del CONTRATANTE, en cuyo caso dicha entrega deberá realizarse por lo menos tres (3) días calendario antes de la fecha de vencimiento del recibo

No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE podrá cancelar el importe del recibo mensual dentro de los ocho (08) días calendario posteriores a última de las fechas mencionadas anteriormente, sin el cobro de cargos adicionales por parte de EL CONTRATADO. La falta de recepción del recibo mensual del SERVICIO por parte de EL CONTRATANTE no le exime del pago puntual correspondiente al importe mensual facturado por el SERVICIO, para lo cual EL CONTRATADO deberá poner a disposición de EL CONTRATANTE el número telefónico libre de costo N° ………………. para informarle el importe mensual facturado por el SERVICIO.

* 1. Si la FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO no coincide con la FECHA DE INICIO DE CICLO DE FACTURACIÓN, EL CONTRATANTE sólo pagará el valor proporcional del consumo mensual correspondiente al periodo de días que transcurra entre la FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO y la FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN.
  2. EL CONTRATADO compensará proporcionalmente a EL CONTRATANTE cuando por causas atribuibles a EL CONTRATADO se interrumpa el SERVICIO. Solo podrá compensarse las interrupciones del SERVICIO superior a los sesenta (60) minutos consecutivos conforme a lo señalado en el artículo 47º de las CONDICIONES DE USO.

Esta compensación no será aplicable en caso la interrupción se deba a un caso fortuito o fuerza mayor o hecho tercero, acreditada ante FITEL y aceptada por éste.

* 1. Tratándose de una interrupción por más de quince (15) días calendario, continuos o alternados dentro de un CICLO DE FACTURACIÓN, EL CONTRATADO exonerará a EL CONTRATANTE del pago del importe mensual correspondiente a dicho CICLO DE FACTURACIÓN.

Esta compensación no será aplicable si la interrupción se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor o hecho por tercero, acreditada ante FITEL y aceptada por este.

* 1. El abono del importe del recibo mensual facturado por el SERVICIO, deberá ser cancelado conforme al ANEXO lI del presente Contrato.
  2. EL CONTRATADO podrá efectuar la suspensión del SERVICIO por falta de pago luego de transcurrido el plazo establecido en el segundo párrafo del numeral 6.3 del presente Contrato, correspondiente al segundo CICLO DE FACTURACIÓN impago consecutivo.
  3. Transcurridos veinte (20) días calendario posteriores a la suspensión del SERVICIO por falta de pago y subsistiendo dicho incumplimiento por parte de EL CONTRATANTE, siempre que no exista reclamo pendiente sobre cualquier monto adeudado, EL CONTRATADO podrá proceder al corte definitivo del SERVICIO, previa comunicación mediante documento escrito que deberá realizar con una anticipación no menor de siete (7) días calendario anteriores a la fecha de corte.

**CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE**

* 1. EL CONTRATANTE cumplirá con los pagos mensuales por el SERVICIO contratado, en la forma y oportunidad señaladas en la cláusula precedente.
  2. EL CONTRATANTE previa coordinación con el CONTRATADO permitirá que el personal de EL CONTRATADO o los terceros autorizados por él o personal del FITEL o terceros autorizados por éste, previa identificación, ingresen al lugar donde se prestará el SERVICIO para: (i) instalarlo; (ii) realizar las verificaciones, reparaciones, inspecciones u otros que considere necesarios para la normal operación del SERVICIO, y (iii) en caso de resolución o culminación del presente contrato, retirar el SERVICIO y todo equipamiento instalado hasta el CPE, incluido este último, que son de propiedad de EL CONTRATADO.
  3. EL CONTRATANTE es responsable de mantener las configuraciones de los equipos de modo que se preserve la operatividad del SERVICIO, provisto por EL CONTRATADO.
  4. EL CONTRATANTE informará a EL CONTRATADO de los problemas y acontecimientos ocurridos con el SERVICIO con el fin de que éste proceda a las tomar las acciones correspondientes.
  5. EL CONTRATANTE proporcionará la información que el FITEL requiera, respecto del SERVICIO objeto del presente Contrato, para realizar la evaluación y monitoreo del PROYECTO.
  6. EL CONTRATANTE se compromete a respetar las normas de propiedad intelectual, específicamente la legislación en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. EL CONTRATANTE utilizará licencias de software legalmente adquiridas, las mismas que deberán estar vigentes hasta el término del presente Contrato. En caso de uso de software libre o de código abierto, se considerará que este será completamente compatible con su equivalente licenciado.
  7. EL CONTRATANTE no podrá utilizar los derechos de propiedad intelectual de EL CONTRATADO, salvo que éste se lo hubiera autorizado expresamente y por escrito. El uso de tales derechos no podrá extenderse más allá del plazo indicado por EL CONTRATADO en la autorización respectiva o, en su defecto, del plazo de duración del presente contrato. EL CONTRATANTE tendrá propiedad intelectual sobre la información que desarrolle.
  8. *De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:*

EL CONTRATANTE es responsable del cuidado y mantenimiento de todo el equipamiento (hardware y software) proporcionado por EL CONTRATADO, como parte del MODULO DE ACCESO, excluyendo de estos al CPE (así como todo equipamiento y sistema de puesta a tierra instalado hasta este). Para la solución de problemas técnicos con el equipamiento responsabilidad de EL CONTRATANTE, este deberá hacer uso de la garantía señalada en el ANEXO III del presente Contrato.

**CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO**

* 1. EL CONTRATADO es responsable del cuidado de todo equipamiento (hardware y software) instalado hasta el CPE, incluido este último, el mismo que sirve para brindar el SERVICIO. Asimismo, es responsable de implementar los mecanismos de seguridad de red y protección eléctrica necesarios para ese equipamiento.
  2. EL CONTRATADO es responsable de instalar y configurar a favor de EL CONTRATANTE, un CPE u otro dispositivo que cumpla funciones similares a fin de que EL CONTRATANTE use el SERVICIO sin restricciones y a la velocidad de transmisión contratada.
  3. *De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:*

EL CONTRATADO es responsable de la instalación y configuración de los componentes del MODULO DE ACCESO, que es proporcionado a EL CONTRATANTE para el uso del SERVICIO. El listado de los componentes (equipos entre otros) del MODULO DE ACCESO, así como, la información de cada uno de estos se señala en el ANEXO III del presente Contrato.

* 1. EL CONTRATADO deberá proporcionar un número telefónico libre de costo de asesoría permanente dedicada a orientar y asesorar a EL CONTRATANTE en la absolución de consultas relacionadas con el SERVICIO, atención de reclamos y reportes de indisponibilidad del SERVICIO.
  2. EL CONTRATADO cumplirá con toda la normativa aplicable emitida por el OSIPTEL incluyendo las CONDICIONES DE USO que se encuentren vigentes durante la vigencia del presente Contrato.
  3. EL CONTRATADO realizará la operación y mantenimiento de la infraestructura, así como todo equipamiento instalado hasta el CPE, incluido este último. Ello implica realizar a dicho equipamiento, el mantenimiento preventivo correctivo que garanticen el normal funcionamiento de los mismos y que no caigan en obsolescencia anticipada, a fin de brindar el SERVICIO bajo los estándares establecidos en el presente Contrato.
  4. EL CONTRATADO está obligado a reparar las averías de todo equipamiento instalado hasta el CPE, incluido este último, originadas por causas imputables a él, pudiendo, de ser necesario, sustituir dicho(s) equipo(s) por otro(s) de similar funcionalidad.
  5. EL CONTRATADO deberá instalar lo que considere pertinente desde el punto de vista de ingeniería que le permita proteger contra actos vandálicos y robos los equipos de su propiedad, así como los medios de protección necesarios para enfrentar condiciones climáticas adversas.

**CLÁUSULA NOVENA: CONDICIONES DEL SERVICIO**

* 1. El incremento de velocidad de transmisión (migración) no implicará el pago de montos adicionales a los efectuados por EL CONTRATANTE, correspondiendo únicamente el pago de la tarifa por la nueva velocidad de transmisión contratada.

EL CONTRATANTE declara conocer que esta migración importa la extinción de cualquier beneficio o promoción otorgada por EL CONTRATADO.

* 1. EL CONTRATADO garantiza el SERVICIO en el punto de conexión entre el CPE y el switch de comunicaciones proporcionado a EL CONTRATANTE.

**CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

El presente contrato se resolverá por:

* 1. Decisión de EL CONTRATANTE comunicada al CONTRATADO, sin necesidad de expresión de causa, con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles ni mayor de un (1) mes calendario, estando EL CONTRATADO prohibido de establecer cualquier restricción o limitación respecto a la oportunidad de la referida comunicación. El CONTRATANTE podrá indicar la fecha en la cual terminará el presente Contrato; en caso contrario, éste quedará resuelto automáticamente luego de transcurrido cinco (5) días hábiles, desde la fecha en que se efectuó la comunicación respectiva. Para estos efectos, EL CONTRATANTE podrá comunicar su decisión a través de cualquiera de los mecanismos de contratación que hayan sido implementados y utilizados por EL CONTRATADO, estando éste impedido de establecer mecanismos distintos para los actos referidos a la contratación del SERVICIO y terminación del presente Contrato.

10.2. Decisión de EL CONTRATADO, de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.9 del presente Contrato.

En todos los casos, EL CONTRATANTE deberá cancelar los importes adeudados por el SERVICIO prestado hasta la fecha en que se brindó por última vez éste. Asimismo, de ser el caso EL CONTRATANTE deberá devolver cualquier dispositivo o equipamiento instalado hasta el CPE, incluido este último, que haya sido proporcionado por EL CONTRATADO.

**CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Cualquier controversia generada por problemas de fallas o calidad del SERVICIO se regirá de acuerdo con el Procedimiento de Reclamos establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 047-2015-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, correspondiente a la Directiva que establece las normas aplicables para la atención de reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD**

Las PARTES DEL CONTRATO se comprometen a mantener la mayor confidencialidad sobre cualquier información que pueda recibir con relación a la prestación del SERVICIO materia del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES DEL CONTRATO

Las PARTES DEL CONTRATO se comprometen a no realizar ninguna operación o utilización del presente Contrato que transgreda eI Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC o el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, así como sus modificatorias.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

EL CONTRATANTE declara conocer que EL CONTRATADO está obligado a salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y a mantener la confidencialidad de los datos personales de sus abonados y usuarios de acuerdo con la Constitución Política del Perú y las normas legales aplicables.

Asimismo, EL CONTRATANTE autoriza a EL CONTRATADO a entregar a FITEL y/o OSIPTEL, únicamente cuando alguno de estos organismos lo solicite: i) la información consignada en su recibo por este SERVICIO; ii) copia de su recibo por este SERVICIO; y iii) otros relacionados con el SERVICIO que EL CONTRATADO le preste.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: COMPETENCIA, LEY APLICABLE Y DOMICILIO

Las PARTES DEL CONTRATO señalan como sus domicilios los que aparecen consignados en el presente Contrato y someten cualquier conflicto que pueda surgir entre ellas a la competencia de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de la localidad de ……………., sin perjuicio de la competencia atribuida al OSIPTEL para la atención de reclamos a los usuarios.

Suscrito en , Distrito de , Provincia de

Departamento de , a los días del mes de del año 201 en dos (02) ejemplares de igual valor.

**Por EL CONTRATADO Por EL CONTRATANTE**

ANEXO I – INSTALACION Y RETRIBUCION POR EL SERVICIO

1. La instalación consiste en:
2. Acondicionamiento físico y configuración en la red de EL CONTRATADO.
3. Instalación y configuración de todo equipamiento hasta el CPE, incluido este último, que permiten la conexión a la red de EL CONTRATADO y la prestación del SERVICIO. Dicho equipamiento es propiedad de EL CONTRATADO.
4. *… De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:*

Instalación y configuración de los componentes del MODULO DE ACCESO, que es proporcionado a EL CONTRATANTE para el uso del SERVICIO.

… De tratarse de un CONTRATANTE distinto a una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

Configuración de la(s) computadora(s) de EL CONTRATANTE para adaptarse al SERVICIO, así como de cualquier otro dispositivo de propiedad del CONTRATANTE utilizado por la prestación del SERVICIO.

1. Pruebas de conectividad.
2. Otros gastos necesarios para que el SERVICIO quede operativo en el local de EL CONTRATANTE.
3. EL CONTRATADO facturará el tipo de conexión ……….. mensualmente, independientemente del volumen de información transmitida.

El monto de pago mensual por el tipo de conexión contratada por el CONTRATANTE, así como para otros tipos ofertados en la actualidad por EL CONTRATADO son los estipulados en el numeral 2.3.1.2 del Anexo Nº 8-B de las BASES.

ANEXO II - ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

EL CONTRATADO deberá elaborar el presente ANEXO teniendo en cuenta por lo menos lo siguiente:

*… NOTA: Los siguientes* *parámetros son medidos hasta cada CPE.*

1. Garantía de disponibilidad del servicio de red *(… NOTA: será de 98%)*
2. Garantía de la latencia en la red *(… NOTA: será menor a 150 ms, medido en un solo sentido)*
3. Garantía por pérdida de paquetes en la red *(… NOTA: no será mayor a 2%)*
4. Garantía del velocidad de conexión *(… NOTA: no menor al 40% de la velocidad contratada)*
5. Garantía de servicio al cliente que incluye:
6. Procedimiento para la cancelación de pagos, señalando los medios y lugares donde realizar ello.
7. Procedimiento sobre cómo realizar la consulta sobre el estado de pago por el SERVICIO u otra información relacionado a este.
8. Procedimiento relacionado a fallas y quejas por el SERVICIO. En este se deberá precisar cómo se comunica la falla del SERVICIO, los entes a quien reportar deberán de incluir a FITEL, OSIPTEL y el CONTRATADO. También se deberá precisar cuáles son los datos o información que se debe proporcionar durante un reporte de falla, medios que acreditan el reporte realizado por el CONTRATANTE, cómo este último puede consultar el avance del reclamo realizado, plazo máximo para la atención de un reclamo por EL CONTRATADO, asimismo, como deberá proceder el CONTRATANTE si su reclamo no es atendido.

ANEXO III – COMPONENTES DEL MODULO DE ACCESO PROPORCIONADO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Marca | Modelo | N° de serie | Garantía | … |
|  |  |  |  |  |  |

Anexo Nº 8

Apéndice Nº 5-B

Contrato de Acceso a Intranet

Conste por el presente documento el Contrato de Servicio de Acceso a Intranet que celebran, de una parte la …………………………… con R.U.C. N°……………… , con domicilio legal en el distrito de…………………… , provincia de ……………… y departamento de ………………., representada por su …………………………, identificado(a) con D.N.I. N°……………………… , designado por…………………………. , a quien en adelante se le denominará EL CONTRATANTE, y por la otra parte…………………….. , con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N°……………….. , debidamente representada por…………………………… , identificado con DNI N° . , debidamente facultado según poder inscrito en …………………., con domicilio en………………….. , en adelante EL CONTRATADO, en los términos y condiciones que a continuación se indican:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL CONTRATADO brinda Acceso a Intranet en el marco de los Proyectos: “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tumbes” e “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Piura”, en adelante EL PROYECTO, financiado por el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

* 1. CICLO DE FACTURACIÓN: Es el período correspondiente a un mes de SERVICIO contado a partir de la FECHA DE INICIO DE CICLO DE FACTURACIÓN y que culmina en la FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN.

***2.1A CONTRATO DE FINANCIAMIENTO: Es el contrato suscrito entre el CONTRATADO y el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL para la implementación de los proyectos “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tumbes” e “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Piura”.[[14]](#footnote-15)***

* 1. CPE: Es el equipo o dispositivo de conexión o interfaz que permite al dispositivo terminal de EL CONTRATANTE acceder a la red de CONTRATADO para utilizar el SERVICIO.
  2. EL CONTRATADO: Es la empresa concesionaria que ha suscrito el contrato de financiamiento del PROYECTO con el FITEL.
  3. EL CONTRATANTE: Es cualquier PERSONA o una INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA que contrata el SERVICIO.
  4. FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO: Es la fecha en la cual se inicia la prestación del SERVICIO por parte de EL CONTRATADO a favor de EL CONTRATANTE. En esta fecha EL CONTRATADO entregará a EL CONTRATANTE una constancia de activación del servicio debiendo contar con su conformidad.
  5. FECHA DE INICIO DEL CICLO DE FACTURACIÓN: Es la fecha en la cual se inicia el periodo correspondiente a un mes de SERVICIO.
  6. FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN: Es la fecha en la cual concluye el periodo correspondiente a un mes de SERVICIO. EL CONTRATADO factura a EL CONTRATANTE el importe por el uso del mismo.
  7. FITEL: Es el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones quien otorgó el financiamiento para la ejecución del PROYECTO.
  8. *… De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:*

INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA: Es una Institución Pública: establecimiento de salud, dependencia policial, local escolar (escuela o colegio), en la cual EL CONTRATADO se obliga a instalar el equipamiento necesario para proveer el SERVICIO.

* 1. OSIPTEL: Es el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones.
  2. PARTES DEL CONTRATO: Son EL CONTRATANTE y EL CONTRATADO.
  3. PERSONA: Es cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que puede realizar actos jurídicos y asumir obligaciones en el Perú.
  4. SERVICIO: Es la provisión de Acceso a Intranet que EL CONTRATADO brinda a EL CONTRATANTE.

**CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO**

*… De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:*

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales EL CONTRATADO brindará el SERVICIO a EL CONTRATANTE en la localidad de , distrito , provincia de ……………………., del departamento de …………………., correspondiente a la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA ………………………….., en el marco del Contrato de Financiamiento del PROYECTO.

*… De tratarse de un CONTRATANTE distinto a una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:*

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales EL CONTRATADO brindará el SERVICIO a EL CONTRATANTE en la localidad de , distrito , provincia de ……………………., del departamento de ………, en el marco del Contrato de Financiamiento del PROYECTO.

**CLÁUSULA CUARTA: CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES DEL SERVICIO**

* 1. Las características del SERVICIO a brindar por parte del CONTRATADO se señalan en el ANEXO I y ANEXO II del presente Contrato.
  2. Una vez iniciada la prestación del SERVICIO, EL CONTRATANTE sólo podrá efectuar modificaciones en los equipos, redes y/o software instalados por EL CONTRATADO, siempre que cuente con la autorización previa y por escrito de EL CONTRATADO.

**CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO**

1. El presente Contrato entra en vigencia a partir del día de la FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO, dicha vigencia será por tiempo indeterminado, ***siempre que este no supere la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO[[15]](#footnote-16)***.
2. EL CONTRATANTE puede solicitar a EL CONTRATADO de manera presencial o vía correo electrónico, fax o por teléfono con una anticipación mínima de quince (15) días calendario, la baja del SERVICIO. En ningún caso, EL CONTRATADO requerirá a EL CONTRATANTE pagos derivados de la solicitud de baja del SERVICIO.
3. EL CONTRATADO tiene un plazo máximo de treinta (30) días para la instalación del SERVICIO, contados desde la suscripción del presente Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA: RETRIBUCIÓN**

* 1. EL CONTRATANTE pagará la tarifa por el SERVICIO mensualmente, independientemente del volumen de información trasmitida, considerando la velocidad de transmisión contratada, de acuerdo al tarifario consignado en el ANEXO I del presente Contrato, siempre y cuando:
* EL CONTRATANTE no tenga contratado actualmente el servicio de Acceso a Internet por parte del PROYECTO.
* La velocidad contratada para el SERVICIO es superior a la velocidad de una conexión de acceso a internet, contratada actualmente por EL CONTRATADO y provista por EL PROYECTO.

La liquidación es a mes vencido. Sin perjuicio de lo antes indicado, EL CONTRATANTE puede contratar otras velocidades para el SERVICIO, considerando las tarifas establecidas en el ANEXO I. Asimismo, para la contratación de nuevas velocidades EL CONTRATADO y EL CONTRATANTE deberán suscribir una adenda por dicha velocidad, manteniéndose vigente las demás cláusulas del presente Contrato.

* 1. EL CONTRATANTE deberá realizar los pagos correspondientes a la cuota mensual dentro de los diez (10) días hábiles desde la FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN, monto que será abonado en los lugares que indique EL CONTRATADO, recibiendo EL CONTRATANTE el comprobante de pago por el SERVICIO prestado a EL CONTRATANTE.

No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE podrá cancelar el importe por el consumo dentro de los ocho (08) días calendario posteriores a la fecha mencionada anteriormente, sin el cobro de cargos adicionales por parte de EL CONTRATADO.

* 1. Si la FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO no coincide con la FECHA DE INICIO DE CICLO DE FACTURACIÓN, el CONTRATANTE sólo pagará el valor proporcional del consumo mensual correspondiente al periodo de días que transcurra entre la FECHA DE ACTIVACIÓN DEL SERVICIO y la FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN.
  2. EL CONTRATADO compensará proporcionalmente a EL CONTRATANTE cuando por causas atribuibles a EL CONTRATADO se interrumpa el SERVICIO. Solo podrá compensarse las interrupciones del SERVICIO superior a los sesenta (60) minutos consecutivos, la empresa operadora deberá devolver o compensar al abonado la parte proporcional al tiempo de interrupción del servicio, incluyendo el respectivo interés. En todos los casos, la compensación al CONTRATANTE de las sumas que correspondan por dichos conceptos se realizará en la misma moneda en que se facturó el servicio, encontrándose la empresa operadora impedida de realizar dicha devolución o compensación a través de una forma de pago distinta.

Una vez restituido el servicio, el CONTRATADO deberá permitir que el CONTRATANTE pueda continuar utilizando el saldo del crédito que le corresponda, inclusive durante el ciclo de facturación inmediato posterior, cuando dicho saldo no ha podido ser consumido en el ciclo de facturación regular debido a la interrupción del servicio.

La compensación se realizará en un plazo no mayor a dos (02) meses.

Esta compensación no será aplicable en caso la interrupción se deba a un caso fortuito o fuerza mayor, acreditada ante FITEL y aceptada por éste.

* 1. Tratándose de una interrupción por más de quince (15) días calendario, continuos o alternados dentro de un CICLO DE FACTURACIÓN, EL CONTRATADO exonerará a EL CONTRATANTE del pago del importe mensual correspondiente a dicho CICLO DE FACTURACIÓN.

Esta exoneración no será aplicable en caso la interrupción se deba a un caso fortuito o fuerza mayor, acreditada ante FITEL y aceptada por este.

* 1. El abono del importe del recibo mensual facturado por el SERVICIO, deberá ser cancelado conforme al ANEXO lI del presente Contrato.
  2. Transcurrido el plazo establecido en el segundo párrafo del numeral 6.2 del presente Contrato y existiendo incumplimiento de pago por parte de EL CONTRATANTE, EL CONTRATADO podrá proceder a la suspensión del SERVICIO.
  3. En caso EL CONTRATANTE tuviera ya contratado el servicio de acceso a Internet por parte del CONTRATADO, y que las velocidades para dicho servicio sean mayores a las velocidades del SERVICIO, EL CONTRATADO no percibirá contraprestación monetaria mensual correspondiente al SERVICIO, siendo este último gratuito. En este caso, se deja sin efecto lo señalado en los numerales 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 y 6.8 del presente Contrato.

**CLÁUSULA SETIMA: OBLIGACIONES** DEL **CONTRATANTE**

1. EL CONTRATANTE cumplirá con los pagos mensuales por el SERVICIO contratado, en la forma y oportunidad señaladas en la cláusula precedente.
2. EL CONTRATANTE se obliga a permitir que el personal de EL CONTRATADO o los terceros autorizados por él o personal del FITEL o terceros autorizados por éste, previa identificación, ingresen al lugar donde se prestará el SERVICIO para: (i) instalarlo; (ii) realizar las verificaciones, reparaciones, inspecciones u otros que considere necesarios para la normal operación del SERVICIO, y (iii) en caso de resolución o culminación del presente contrato, retirar el SERVICIO y todo equipamiento instalado que es de propiedad de EL CONTRATADO.

1. EL CONTRATANTE es responsable de mantener las configuraciones de los equipos de modo que se preserve la operatividad del SERVICIO, provisto por EL CONTRATADO.
2. EL CONTRATANTE informará a EL CONTRATADO de los problemas y acontecimientos ocurridos con el SERVICIO con el fin de que éste proceda a tomar las acciones correspondientes.
3. EL CONTRATANTE proporcionará la información que el FITEL requiera, respecto del SERVICIO objeto del presente Contrato, para realizar la evaluación y monitoreo del PROYECTO.
4. EL CONTRATANTE se compromete a respetar las normas de propiedad intelectual, específicamente la legislación en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. EL CONTRATANTE utilizará licencias de software legalmente adquiridas, las mismas que deberán estar vigentes hasta el término del presente Contrato. En caso de uso de software libre o de código abierto, se considerará que este será completamente compatible con su equivalente licenciado.

**CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATADO**

1. EL CONTRATADO es responsable del cuidado del equipamiento (hardware) que instala para brindar el SERVICIO. Asimismo, es responsable de implementar los mecanismos de seguridad de red y protección eléctrica necesarios para ese equipamiento.
2. EL CONTRATADO es responsable de instalar y configurar a favor de EL CONTRATANTE un CPE u otro dispositivo que cumpla funciones similares a fin de que EL CONTRATANTE utilice el SERVICIO con las características establecidas en el presente Contrato.
3. EL CONTRATADO deberá proporcionar una línea telefónica de asesoría permanente, libre de costo, dedicada a orientar y asesorar a EL CONTRATANTE en la absolución de consultas relacionadas con el SERVICIO, atención de reclamos y reportes de indisponibilidad del SERVICIO.
4. EL CONTRATADO realizará la operación y mantenimiento de la infraestructura o equipos que ha instalado para prestación del SERVICIO y que le pertenecen.
5. EL CONTRATADO está obligado a reparar las averías de los equipos de su propiedad y que son utilizados para dar el SERVICIO, pudiendo, de ser necesario, sustituir dicho(s) equipo(s) por otro(s) de similar funcionalidad.
6. EL CONTRATADO deberá instalar lo que considere pertinente desde el punto de vista de ingeniería que le permita proteger contra actos vandálicos y robos los equipos que son utilizados para dar el SERVICIO y que son de su propiedad, así como los medios de protección necesarios para enfrentar condiciones climáticas adversas.

**CLÁUSULA NOVENA: CONDICIONES DEL SERVICIO**

El incremento de velocidad de transmisión (migración) no implicará el pago de montos adicionales a los efectuados por EL CONTRATANTE, correspondiendo únicamente el pago de la tarifa por la nueva velocidad de transmisión contratada, que deberá ser proporcional a la tarifa señalada en el Anexo I del presente Contrato.

Para dicho caso EL CONTRATADO y EL CONTRATANTE suscribirán un nuevo contrato, manteniéndose vigente todas las cláusulas del presente contrato, excepto las relacionadas con las características técnicas y tarifa del SERVICIO.

CLÁUSULA DECIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

10.1 El presente contrato se resolverá por:

1. Decisión de EL CONTRATANTE, la cual deberá ser comunicada por escrito a EL CONTRATADO sin necesidad de expresión de causa, con una anticipación no menor de treinta (30) días naturales.
2. Decisión de EL CONTRATADO, de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.9 del presente Contrato.
3. Por declaración de insolvencia de EL CONTRATADO.
4. Por incumplimiento de la instalación y/o activación del servicio por parte de EL CONTRATADO.

De producirse la resolución del Contrato, por la causal detallada en el literal c) de la presente cláusula, EL CONTRATADO deberá cursar comunicación escrita a EL CONTRATANTE, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes de producida la causal o desde que tomó conocimiento, debiendo adjuntar copia de la documentación probatoria correspondiente. El Contrato quedará resuelto automáticamente luego de transcurridos quince (15) días naturales, desde la fecha en que se efectuó la citada comunicación.

En todos los casos, EL CONTRATANTE deberá cancelar los importes adeudados por el SERVICIO prestado hasta la fecha en que se brindó por última vez éste. Asimismo, de ser el caso EL CONTRATANTE deberá devolver cualquier dispositivo o equipamiento instalado hasta el CPE, incluido este último, que haya sido proporcionado por EL CONTRATADO.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia generada por problemas de fallas o calidad del SERVICIO será definido por el FITEL, En el presente caso resultará aplicable lo dispuesto en las especificaciones técnicas y en el contrato de financiamiento del PROYECTO.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

Las PARTES DEL CONTRATO se comprometen a mantener la mayor confidencialidad sobre cualquier información que pueda recibir con relación a la prestación del SERVICIO materia del presente Contrato.

**CLAUSULA DECIMA TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES DEL CONTRATO**

Las PARTES DEL CONTRATO se comprometen a no realizar ninguna operación del servicio recibido por medio del presente Contrato que transgreda el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC o el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, así como sus modificatorias.

La parte que incurra en incumplimiento será responsable de asumir todas las sanciones que sean aplicables, así como de reparar los daños que hay causado, derivados de causa imputable a su parte.

**CLÁUSULA DECIMA CUARTA: SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

EL CONTRATANTE declara conocer que EL CONTRATADO está obligado a salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y a mantener la confidencialidad de los datos personales de sus abonados y usuarios de acuerdo con la Constitución Política del Perú y las normas legales aplicables.

En consecuencia, EL CONTRATANTE deberá ejecutar el presente Contrato en estricta observación de tales normas. En tal sentido, EL CONTRATANTE, se obliga, sin que esta enumeración se considere limitativa sino meramente enunciativa, a no sustraer, interceptar, interferir, cambiar, divulgar, alterar, desviar el curso, publicar, tratar de conocer o facilitar el contenido o la existencia de cualquier comunicación o de los medios que la soportan o transmiten o la información personal relativa a los abonados y usuarios de EL CONTRATADO.

Asimismo, EL CONTRATANTE autoriza a EL CONTRATADO a entregar al FITEL, únicamente cuando este lo solicite información relacionada con el SERVICIO que EL CONTRATADO le presta.

**CLÁUSULA DECIMA QUINTA: COMPETENCIA, LEY APLICABLE Y DOMICILIO**

Las PARTES DEL CONTRATO señalan como sus domicilios los que aparecen consignados en el presente Contrato y someten cualquier conflicto que pueda surgir entre ellas a la competencia de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de la localidad de

Suscrito en la ciudad de , Distrito de , Provincia de Departamento de , a los días del mes de del año 201 , en dos (02) ejemplares de igual valor.

**Por EL CONTRATADO Por EL CONTRATANTE**

ANEXO I – INSTALACION Y RETRIBUCION POR EL SERVICIO

1. La instalación consiste en:
2. Acondicionamiento físico y configuración en la red de EL CONTRATADO.
3. Instalación y configuración de todo equipamiento hasta el CPE, incluido este último, que permiten la conexión a la red de EL CONTRATADO y la prestación del SERVICIO. Dicho equipamiento es propiedad de EL CONTRATADO.
4. Configuración de la(s) computadora(s) de EL CONTRATANTE para adaptarse al SERVICIO, así como de cualquier otro dispositivo de propiedad del CONTRATANTE utilizado por la prestación del SERVICIO.
5. Pruebas de conectividad.
6. Otros gastos necesarios para que el SERVICIO quede operativo en el local de EL CONTRATANTE.
7. EL CONTRATADO facturará el tipo de conexión ……….. mensualmente, independientemente del volumen de información transmitida.

El monto de pago mensual por el tipo de conexión contratada por el CONTRATANTE, así como para otros tipos ofertados en la actualidad por EL CONTRATADO son los estipulados en la tabla del numeral 2.3.2.3 del Anexo 8-B de las BASES.

ANEXO II - ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

EL CONTRATADO deberá elaborar el presente ANEXO teniendo en cuenta por lo menos lo siguiente:

*… NOTA: Los siguientes parámetros son medidos hasta cada CPE.*


1. Garantía de disponibilidad del servicio de red (… NOTA: será de 98%)
2. Garantía de la latencia en la red (… NOTA: será menor a 150 ms, medido en un solo sentido)
3. Garantía por pérdida de paquetes en la red (… NOTA: no será mayor a 2%)
4. Garantía del velocidad de conexión (… NOTA: no menor al 40% de la velocidad contratada)
5. Garantía de servicio al cliente que incluye:
6. Procedimiento para la cancelación de pagos, señalando los medios y lugares donde realizar ello.
7. Procedimiento sobre cómo realizar la consulta sobre el estado de pago por el SERVICIO u otra información relacionado a este.
8. Procedimiento relacionado a fallas y quejas por el SERVICIO. En este se deberá precisar cómo se comunica la falla del SERVICIO, los entes a quien reportar deberán de incluir a FITEL y el CONTRATADO. También se deberá precisar cuáles son los datos o información que se debe proporcionar durante un reporte de falla, medios que acreditan el reporte realizado por el CONTRATANTE, como este último puede consultar el avance del reclamo realizado, plazo máximo para la atención de un reclamo por EL CONTRATADO, asimismo, como deberá proceder el CONTRATANTE si su reclamo no es atendido.

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 6-A**

**Contenido mínimo de reporte mensual de uso del acceso a Internet por CPE**

**Reporte Diario**

****


**Nota: De haber otra entidad beneficiaria se agregará al formato anteriormente descrito**

**Reporte mensual**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Volumen de tráfico total (Kilobytes)** | | **Volumen de tráfico (Kilobytes)** | | **Volumen de tráfico (Kilobytes)** | | **Volumen de tráfico (Kilobytes)** | | **Volumen de tráfico (Kilobytes)** | |
| **CPE 1** | | **…** | | **…** | | **…** | |
| **Protocolos** | **Entrante** | **Saliente** | **Entrante** | **Saliente** | **Entrante** | **Saliente** | **Entrante** | **Saliente** | **Entrante** | **Saliente** |
| HTTP | C1=A1+A2+A3+A4 | C2=B1+B2+B3+B4 | A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | A4 | B4 |
| FTP | C3=A5+A6+A7+A8 | C4=B5+B6+B7+B8 | A5 | B5 | A6 | B6 | A7 | B7 | A8 | B8 |
| SMTP | C5=A9+A10+A11+A12 | C6=B9+B10+B11+B12 | A9 | B9 | A10 | B10 | A11 | B11 | A12 | B12 |
| Otros | C7=A13+A14+A15+A16 | C8=B13+B14+B15+B16 | A13 | B13 | A14 | B14 | A15 | B15 | A16 | B16 |
| **Total** | ∑ (C1+C3+C5+C7) | ∑ (C2+C4+C6+C8) | ∑(A1+A5  +A9+A13) | ∑(B1+B5  +B9+B13) | ∑(A2+A6  +A10+A14) | ∑(B2+B6  +B10+B14) | ∑(A3+A7  +A11+A15) | ∑(B3+B7  +B11+B15) | ∑(A4+A8  +A12+A16) | ∑(B4+B8  +B12+B16) |

**Nota: De haber otra entidad beneficiaria se agregará al formato anteriormente descrito**

**Estadística del uso de ancho de banda por protocolo: HTTP, FTP, SMTP, Otros**



**Nota: De haber otra entidad beneficiaria se agregará al formato anteriormente descrito**

**Páginas webs más visitadas**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Entidad beneficiaria** | | | |
| **N°** | **URL** | **CPE 1** | **…** | **…** | **…** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **..** |  |  |  |  |  |

**Reporte mensual de picos de volumen de tráfico del acceso a Internet**

**Nota: De haber otra entidad beneficiaria se agregará al formato anteriormente descrito**

**Reporte de sesiones por institución abonada obligatoria**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CPE 1** | | | |  |  | **…** | | | |  |  |
|  | **Entrante** | | **Saliente** | | **…** | **…** | **Entrante** | | **Saliente** | | **Total** | |
| **Protocolo** | **Cantidad de sesiones** | **Duración de sesiones** | **Cantidad de sesiones** | **Duración de sesiones** | **…** | **…** | **Cantidad de sesiones** | **Duración de sesiones** | **Cantidad de sesiones** | **Duración de sesiones** | **Cantidad de sesiones** | **Duración de sesiones** |
| HTTP |  |  |  |  | **…** | **…** |  |  |  |  |  |  |
| FTP |  |  |  |  | **…** | **…** |  |  |  |  |  |  |
| SMTP |  |  |  |  | **…** | **…** |  |  |  |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  | **…** | **…** |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  | **…** | **…** |  |  |  |  |  |  |




**Nota: Se mostrara una gráfica donde se visualice todas las instituciones y cada protocolo**

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 6-B**

**Contenido mínimo de reporte mensual de uso del acceso a Intranet por CPE**

**Reporte Diario**


****

**Nota: De haber otra entidad beneficiaria se agregará al formato anteriormente descrito**

**Reporte mensual**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Volumen de tráfico total (Kilobytes)** | | **Volumen de tráfico (Kilobytes)** | | **Volumen de tráfico (Kilobytes)** | | **Volumen de tráfico (Kilobytes)** | | **Volumen de tráfico (Kilobytes)** | |
| **CPE 1** | |  | |  | |  | |
| **Protocolos** | **Entrante** | **Saliente** | **Entrante** | **Saliente** | **Entrante** | **Saliente** | **Entrante** | **Saliente** | **Entrante** | **Saliente** |
| HTTP | C1=A1+A2+A3+A4 | C2=B1+B2+B3+B4 | A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | A4 | B4 |
| FTP | C3=A5+A6+A7+A8 | C4=B5+B6+B7+B8 | A5 | B5 | A6 | B6 | A7 | B7 | A8 | B8 |
| SMTP | C5=A9+A10+A11+A12 | C6=B9+B10+B11+B12 | A9 | B9 | A10 | B10 | A11 | B11 | A12 | B12 |
| Otros | C7=A13+A14+A15+A16 | C8=B13+B14+B15+B16 | A13 | B13 | A14 | B14 | A15 | B15 | A16 | B16 |
| **Total** | ∑ (C1+C3+C5+C7) | ∑ (C2+C4+C6+C8) | ∑(A1+A5  +A9+A13) | ∑(B1+B5  +B9+B13) | ∑(A2+A6  +A10+A14) | ∑(B2+B6  +B10+B14) | ∑(A3+A7  +A11+A15) | ∑(B3+B7  +B11+B15) | ∑(A4+A8  +A12+A16) | ∑(B4+B8  +B12+B16) |


**Estadística del uso de ancho de banda por servicio brindado por intranet**



**Nota: De haber otra entidad beneficiaria se agregará al formato anteriormente descrito**

**Reporte mensual de picos de volumen de tráfico del acceso a Intranet**





**Nota: Se mostrara una gráfica donde se visualice todas las instituciones y cada protocolo**

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 7-A:**

**Reporte de Interrupción del acceso a Internet por CPE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Región** | **Provincia** | **Distrito** | **Localidad** | **CPE ID** | **Institución** | **Fecha Inicio Interrupción** | **Fecha Fin Interrupción** | **Hora Inicio Interrupción** | **Hora Fin Interrupción** | **Horas Fuera de Servicio** | **Termino de la Distancia en Horas** | **Problema (Detalle)** | **N° Constancia de Reparación** | **Situación y Estado Actual** | **Motivo de la Exclusión** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 7-B:**

**Reporte de Interrupción del acceso a Intranet**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Fecha Inicio Interrupción** | **Fecha Fin Interrupción** | **Hora Inicio Interrupción** | **Hora Fin Interrupción** | **Horas Fuera de Servicio** | **Problema (Detalle)** | **N° Constancia de Reparación** | **Situación y Estado Actual** | **Motivo de la Exclusión** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 7-C:**

**Reporte de interrupción del Subsistema de seguimiento**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Fecha Inicio Interrupción** | **Fecha Fin Interrupción** | **Hora Inicio Interrupción** | **Hora Fin Interrupción** | **Horas Fuera de Servicio** | **Problema (Detalle)** | **N° Constancia de Reparación** | **Situación y Estado Actual** | **Motivo de la Exclusión** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 7-D**

**Reporte de interrupción del POP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | ***Región*** | ***Provincia*** | ***Distrito*** | ***Localidad*** | ***POP ID*** | ***Fecha Inicio Interrupción*** | ***Fecha Fin Interrupción*** | ***Hora Inicio Interrupción*** | ***Hora Fin Interrupción*** | ***Horas Fuera de Servicio*** | ***Termino de la Distancia en Horas*** | ***Problema (Detalle)*** | ***N° Constancia de Reparación*** | ***Situación y Estado Actual*** | ***Motivo de la Exclusión*** |
| ***1*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***…*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***…*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 7-E**

**Reporte mensual de solicitudes recibidas (numeral 2.7.4)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Fecha de Solicitud** | **Código de Atención** | **Servicio Solicitado** | **Persona solicitante** | **Persona Natural o Jurídica** | **Número telefónico, celular, e-mail de solicitante** | **Centro de Atención** | **Provincia / Distrito / Localidad** | **Fecha de Instalación** | **Status**  **(Por instalar, instalado, operativo)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 8**

**Características técnicas del MÓDULO DE ACCESO**

El MODULO DE ACCESO considera todos aquellos equipos que garanticen la conectividad al sistema de comunicaciones desde las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS. El CONTRATADO debe considerar y costear la instalación de lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA** | **TIPO DE MÓDULO DE ACCESO** |
| Establecimientos de salud | Tipo A |
| Dependencias policiales | Tipo A |
| Locales escolares de gestión estatal | Tipo B |

A continuación, se describe cada tipo de MÓDULO DE ACCESO.

Tipo A:

* Equipo de acceso para el cliente (CPE), cuyas especificaciones están detalladas en la PROPUESTA TÉCNICA.
* (1) Switch de comunicaciones.
* (1) Access Point indoor inalámbrico.
* (1) UPS online de 1KVA o superior de acuerdo a la carga a proteger, (200/240v) con tarjeta de red SNMP.
* (1) Computadora personal
* (1 ) Impresora multifuncional

Tipo B

* Equipo de acceso para el cliente (CPE), cuyas especificaciones están detalladas en la PROPUESTA TÉCNICA.
* (1) Sistema de puesta a tierra para obtener una resistencia máxima de cinco (05) ohmios con caja de registro. Sólo para aterramiento de equipos del MODULO DE ACCESO.
* (1) Switch de comunicaciones
* (1) Access Point indoor inalámbrico.
* (5) Computadoras personales
* (1 )Impresora multifuncional

Las especificaciones mínimas del equipamiento indicado se presentan a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **SWITCH DE COMUNICACIONES** | **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA** |
| **PUERTOS** | 4 puertos eléctricos P***O***E ***de*** 10/100 Mbit/s[[16]](#footnote-17) |
| **FUNCIONALIDADES** | Soporte para calidad de servicio |
| Cumplimiento de estándares IEEE |
| **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** | 110-240 VAC @ (50/60Hz) |
| **GARANTÍA** | Dos (02) AÑOS |

| **ACCESS POINT INDOOR** | **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA** |
| --- | --- |
| **PUERTOS** | 2 puertos eléctricos 1, 10, 100 Mbit/s |
| **CAPACIDAD DE MEMORIA** | 256 MB DRAM |
| **CONECTIVIDAD INALÁMBRICA** | WI FI integrada |
| IEEE 802.11 b/g/n[[17]](#footnote-18) |
| IPV4 / IPV6 |
| **FUNCIONALIDADES** | Soporte para calidad de servicio |
| Cumplimiento de estándares IEEE |
| **SEGURIDAD** | Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) |
| **ANTENA** | Integrada de 4 dBi o externa de 5 dBi en 2,4 GHz |
| **MULTIPLEXACIÓN ESPACIAL** | Mimo 2x2 |
| **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** | 110-240 VAC @ (50/60Hz) |
| **GARANTÍA** | Dos (02) AÑOS |

| **IMPRESORA MULTIFUNCIONAL** | **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA** |
| --- | --- |
| **IMPRESORA** | |
| **Tipo papel** | Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas, papel transfer, soportes sin bordes |
| **Resolución impresión negro** | Resolución de impresión en negro (óptima): Renderización de hasta 1.200 x 600 dpi (cuando imprime desde una computadora) |
| **Garantía proveedor** | Mínimo un (01) año |
| **Tipo** | Multifuncional |
| **Tamaño papel** | Como mínimo A4; A5; B5; DL; C6; A6 |
| **Velocidad impresión (B y N)** | Velocidad de impresión en negro (borrador): 21 ppm o superior; Velocidad de impresión en negro: 8 ppm o superior |
| **Resolución impresión color** | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi o superior |
| **Memoria** | Estándar (64 MB DDR1) |
| **WiFi** | estándar 802.11 b/g/n integrada |
| **Sistemas operativos compatibles** | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP o superior (solo 32 bit); Mac OS X, Lion, Mountain Lion |
| **ESCÁNER** | |
| **Tipo de escáner** | alimentador automático de documentos (ADF); CIS |
| **Resolución de escaneo (óptica)** | ***mínimo***1.200 ppi***[[18]](#footnote-19)*** |
| **Resolución de escaneo (hardware)** | 1.200 x 1.200 ppi o superior |
| **Niveles de escala en gris** | 256 |
| **COPIADORA** | |
| **Resolución de copia (texto y gráficos en negro)** | Hasta 300 x 300 ppp |
| **Resolución de copia (texto y gráficos en color)** | Hasta 600 x 600 ppp |

|  |  |
| --- | --- |
| **COMPUTADORA** | **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA** |
| **PROCESADOR** | INTEL CORE I5-4460 (3.40GHz, 3 MB CACHÉ L3) |
| **MEMORIA** | 4 GB DDR3 |
| **ALMACENAMIENTO** | 1 TB SATA / 7200 RPM |
| **UNIDAD ÓPTICA PRIMARIA** | DVD SUPERMULTI |
| **ADAPTADOR GRÁFICO** | INTEL HD GRAPHICS 4600 |
| **MONITOR LED** | TAMAÑO DESDE 19 PULG |
| TIPO LED |
| PROPORCIÓN WIDE SCREEN |
| **AUDIO** | - Sistema de Sonido Integrado |
| **PUERTOS** | - 5 Puertos USB 2.0 |
| - Puerto de red RJ-45 |
| - Puerto de Micrófono |
| - Puerto de audio (entrada y salida) |
| SD / MMC / MS |
| **FUENTE DE PODER** | - Tensión de Entrada: 220 VAC |
| **SISTEMA OPERATIVO** | Sistema Operativo Windows 8 SL 64-bit en Español |
| **TECLADO** | - Multimedia en español, interfaz USB |
| **GARANTÍA** | - 1 año en piezas y mano de obra en sitio para todo el equipo de forma integral, con atención al siguiente día laborable |
| **ACCESORIOS** | - Compatibilidad : Wi-Fi® |
| - Mouse USB óptico |

Finalmente, el UPS señalado anteriormente como parte del módulo en mención, deberá tener una garantía mínima de un (01) año.

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 9**

**Consideraciones técnicas para las estructuras metálicas y cimentación de torres autosoportadas**

1. Consideraciones básicas
   * + 1. El CONTRATADO debe garantizar que la altura de la torres sea la adecuada para lograr los enlaces radioeléctricos hacia las localidades a ser beneficiadas, las que como mínimo deben ser de doce (12) metros.
       2. Velocidad de viento de soporte: 100 Km/hora.
       3. Soportar pararrayos tipo franklin y sistema de luz de balizaje, de ser el caso.
       4. Torsión máxima 0.5°
       5. Deflexión máxima 1°
2. De los materiales
3. Las torres deben ser autosoportadas y reticuladas conformada por acero, perfiles y planchas que cumplan con la Norma ASTM A-36 o similar, deben estar homologadas por una entidad reguladora.
4. El CONTRATADO debe utilizar elementos, accesorios y soportes para el montaje de la torre que estén galvanizados por inmersión en caliente de acuerdo a la norma ASTM A-123.
5. Ningún elemento será cortado ni mucho menos perforado en la estación, éstos deben venir de fábrica.
6. El CONTRATADO se obliga a no utilizar elementos de la torre (escalerillas, montantes, ángulos, etc.) como elementos de apoyo para la ejecución de montaje, vaciados o ejecución de trabajos durante el proceso de la obra.
7. De los accesorios
8. Las torres deben tener escalerilla peatonal con línea de vida y escalerillas horizontales para cables.
9. El CONTRATADO debe cubrir con pintura las estructuras para su protección anticorrosiva, con por lo menos tres capas de pintura: Autoimprimante Epóxico Poliamida, recubrimiento Epóxico Poliamida y Poliuretano Acrílico Alifático.
10. Consideraciones de la instalación
11. La verticalidad de la torre se debe verificar con teodolito. El certificado debe ser firmado por un topógrafo calificado o un ingeniero civil.
12. Los desplazamientos horizontales deben estar dentro de las tolerancias establecidas en el Artículo Nº 6.1.2.1 (Plumb Tolerance de la Norma TIA/EIA-222-F Structural Standards for Steel Antenna Towers and Antenna Supporting Structures).
13. Consideraciones para la cimentación
14. El CONTRATADO es responsable de llevar el control de todos los procesos constructivos. En tal sentido, está obligado a llevar el Cuaderno de Obra que registrará las ocurrencias transcendentales de la obra.
15. El CONTRATADO ubicará y verificará los puntos de referencia necesarios para el debido control y efectuará todos los trabajos de movimiento de tierras, nivelación y excavaciones para las zapatas de la torre así como los rellenos necesarios para la construcción.
16. El CONTRATADO transportará fuera de las obras, a un lugar permitido, el sobrante del material proveniente de las excavaciones que no haya sido utilizado en los rellenos. El CONTRATADO debe cumplir con las Normas Ambientales vigentes y disposiciones del gobierno local para desechar los materiales excedentes.
17. El CONTRATADO debe cumplir con lo establecido en la norma E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones, en particular sus capítulos 3 y 4.
18. El agregado grueso deberá cumplir con la norma ASTM C 33 y con los requisitos de las normas ASTM C 88, ASTM C 127 y ASTM C 131.
19. Los encofrados deben tener la resistencia, la estabilidad, la rigidez y la durabilidad necesarias para soportar todos los esfuerzos que se le impongan y permitir las operaciones incidentales a la colocación y compactación del concreto sin sufrir deformación visible alguna, o daños que puedan afectar la calidad del trabajo del concreto y que cumpla las tolerancias de las Especificaciones ACI 347 "Práctica Recomendada para Encofrados de Concreto"

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 10**

**Contenido mínimo del ESTUDIO DE CAMPO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha (dd/mm/aaaa) | |  | |
| Hora I nicio |  | Hora Fin |  |

**I.- Tipo de nodo a instalar …………….. (\*) Repetidor (\*) Terminal**

**II.- Datos sobre la localidad**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Región |  | Ubicación Geográfica (Plaza Central) | |
| Provincia |  |
| Distrito |  | Longitud (X= -76.972510) |  |
| Localidad |  | Latitud (Y= -6.033090) |  |
| Ubigeo |  | Altura (m.s.n.m.) |  |

**INFORMACIÓN IN SITU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área Natural Protegida | | | | | |  |  | Nombre: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restos arqueológicos | | | | | |  |  | Especificar: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de viviendas: | | | | | |  |  | Población Total: | | | | | |  |  |  |  | Cantidad de jóvenes entre 15 y 24 años: | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  | Cantidad Mujeres: | | | | | |  |  |  |  | Cantidad de personas con alguna discapacidad: | | | | | | | | |  |
|  | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| Banco BN | | | | | |  |  | Agente BN: | | | | | | | | | | Cantidad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros Bancos | | | | | |  |  | Cantidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | Entidad Importante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |  |
|  | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| II. EE. | | | | | |  |  | Cantidad II. EE. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entidades del Estado** | | | | |
| Dependencia policial | | Nombre del Encargado: | |  |
| Establecimiento de Salud | | Nombre del Encargado: | |  |
| Local escolar de gestión estatal | Inicial | Nombre de la Institución: | # alumnos: | Nombre del Encargado: |
| Primaria | Nombre de la Institución: | # alumnos: | Nombre del Encargado: |
| Secundaria | Nombre de la Institución: | # alumnos: | Nombre del Encargado: |
| Otros: | | Nombre de la Institución: | | Nombre del Encargado: |

Servicios existentes:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefonía Pública | | | | | | | Número:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | Proveedor:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Telefonía Residencial | | | | | | | Proveedor:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  | | |  |
| Cobertura Móvil | | | | | | |  | Movistar | Claro | Nextel | | Otro |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

(En caso ser localidad y de existir un único teléfono público, a notar número y proveedor)

|  |  |
| --- | --- |
| Internet |  |
| Proveedor | VSAT | ADSL | FTTH | 3G |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Energía Eléctrica Empresa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | HORA RIO DE COBE RTURA | |  |
| C/N | Especificación\* | I nicio | Fin | Horas |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(C) Convencional; (N) No Convencional

\*Especificar si es Grupo Electrógeno o Paneles Solares

Presencia de otros operadores

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Ubicación Geográfica** | | |  |
| Tipo de  nodo\* | Operador | Longitud | Latitud | Altura | Detalles u Obs. |
| X=-76.972510 | Y= -6.033090 | m.s.n.m |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*(F) Fibra Óptica

(I) Inalámbrico; (M) Mixto: F.O. + Inalámbrico

Observaciones:

|  |
| --- |
|  |

**III.- Itinerario de acceso** (desde la capital más cercana)

Capital cercana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Fin | Tipo | Vehículo | Dist. (km) | Tiempo (m) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Tipo: (A) Aéreo (B) Terrestre Motoriza do (C) Fluvial (D) Ca mino de Herradura

Vehículo: Moto, Camioneta, Lancha, Lancha c/Motor, Acémila

Datos del personal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Nombre y Apellido | DNI | Cargo | Teléfono | Nombre y Apellido | DNI | Cargo | Teléfono |
| Policial |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Educativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoridad |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV.- Anexos**

Foto Panorámica de la localidad ………. Foto con letrero con nombre de la localidad ……….

Foto Panorámica de la plaza principal ………… Fotos de otros lugares principales …..……

Foto del centro comunal ………….

**V.- Ubicación de la caseta donde se alojará el nodo**

Tipo de propiedad: ………………. (1) Pública (2) Privada

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección de la caseta c/ referencia | | | |  | | | | |
| Propietario | |  | | | | | | |
| Cargo |  | | | | DNI |  | Teléfono |  |
| Dirección del propietario | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensiones del terreno (\*) | | | Ubicación Geográfica (Caseta) | | |
| Largo (m) |  |  | Longitud (X= -76.972510) |  |  |
| Ancho (m) |  |  | Latitud (Y= -6.033090) |  |  |
| Resistividad (Ωm) |  |  | Altura (m.s.n.m.) |  |  |

Tipo de terreno ……………………….

(A) Cultivo (B) Cascajo (C) Rocoso (D) Arcilloso (E) Arenoso (F) Mixto

Costo del metro cuadrado del terreno

Costo del Alquiler S/. …………… Periodo:(Mensual/Anual) …………

**VI.- Anexos**

Foto desde la plaza con miras a la caseta ……………..

Foto Panorámica desde la caseta ………………

Foto medición de resistividad de terreno ………………

Foto del terreno de instalación de la caseta ………………

Diagrama de interconexión a la caseta ……………..

**VII.- Mapa Georeferenciado**

Se registró mapa de la ruta de cómo se llegó a la localidad desde punto de inicio.

(Grabación con gps en archivo de formato .kmz la ruta, posición continua, que se siguió para llegar a la localidad desde la capital de provincia más cercana la localidad)

**VIII.- Datos del supervisor**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supervisor |  | | | | |
| Correo |  | DNI |  | Teléfono |  |

Firma del Jefe supervisor a cargo Firma del Supervisor

**Tabla tabulada del contenido mínimo del ESTUDIO DE CAMPO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DATOS DE LALOCALIDAD BENEFICIARIA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UBIGEO** | **REGIÓN** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **REFERENCIA:PLAZA PRINCIPAL** | | **POBLACIÓN** | **N° DE MUJERES** | **N° DE VIVIENDAS** | **AUTORIDAD** | | | **ACTIVIDADES ECONOMICAS** | **ENERGIA ELECTRICA (\*)** | |
| **LONGITUD** | **LATITUD** | **NOMBRE** | **CARGO** | **TELÉFONO** | **HORAS DIARIAS DISPONIBLE** | **EMPRESA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **SERVICIOS TELECOMUNICACIONES PRE-EXISTENTES** | | | | **ACCESO A LA LOCALIDAD** | | | | **DATOS DE LOS CONTRATANTES OBLIGATORIOS** | | | | | | |
| **TUP** | **INTERNET** | **TELEFONO DE CONTRATANTE** | **CELULAR (CLARO/MOVISTAR)** | **CAPITAL DE PROVINCIA** | **TIPO DE VIA** | **MEDIO DE TRANSPORTE** | **TIPO DE ACCESO (MINUTOS)** | **COLEGIO O INSTITUCIÓN EDUCATIVA** | | | | | | |
| **ID\_CPE** | **RESPONSABLE** | **DNI** | **CELULAR** | **CORREO** | **LATITUD** | **LONGITUD** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DATOS DE LOS CONTRATANTES OBLIGATORIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **PUESTO DE SALUD** | | | | | | | **COLEGIO O INSTITUCIÓN EDUCATIVA** | | | | | | |
| **ID\_CPE** | **RESPONSABLE** | **DNI** | **CELULAR** | **CORREO** | **LATITUD** | **LONGITUD** | **ID\_CPE** | **RESPONSABLE** | **DNI** | **CELULAR** | **CORREO** | **LATITUD** | **LONGITUD** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 11**

**Indicadores de calidad**

1. **OBJETIVO:** Asegurar la adecuada prestación de los servicios.
2. **INDICADORES:**
3. TIA - Tasa de Incidencia de Averías
4. TOE – Tasa de Ocupación de Enlace
5. Parámetros de calidad de enlace
6. **DESCRIPCION:**
7. **TIA - Tasa de Incidencia de Averías**

Permite determinar la incidencia de averías que son atendidas por encima de las 24 horas de reportadas. Cabe precisar que, se excluirá de las averías a contabilizar aquellas originadas por caso fortuito o fuerza mayor, definidos por el Artículo 1315° del Código Civil peruano, para dichos caos deberá cumplir con los plazos de notificación y acreditación establecido para el presente proyecto.

Las averías se contabilizarán hasta el CPE instalado del lado del usuario. No serán contabilizadas aquellas conexiones que se encuentren cortadas por falta de pago o hayan sido canceladas a petición del usuario. Sólo se consideran aquellos reportes cuyas averías no hayan sido corregidas en las primeras 24 horas.

**Procedimiento:**

El CONTRATADO deberá implementar, previo a la culminación del PERÍODO DE INVERSIÓN, por lo menos un número gratuito de atención a reclamos y una cuenta de correo electrónico con respuesta automática de código de avería. Dicha información será comunicada al FITEL, así como a los usuarios en la CAPACITACION.

El CONTRATADO remitirá mensualmente al FITEL todos los reportes de averías comunicados por los usuarios o FITEL durante el mes anterior, de acuerdo al siguiente formato:

Cuadro 1: Formato de Reporte de Averías.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Código de reporte de avería | Fecha | Hora | Descripción de la avería | Datos de la persona que reportó la avería | fecha en la que se solucionó la avería | hora en la que se solucionó la avería | medio de reporte de avería (telef/email/presencial/escrito) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

El FITEL podrá reportar una avería en representación de un usuario el cual tendrá el mismo tratamiento que el resto de reportes y será incluido en el Formato de Reporte de Averías.

El CONTRATADO se encuentra obligado a brindar un código de avería al usuario que la reporte o al FITEL, de ser el caso.

Para el cálculo de la TIA se utiliza la siguiente expresión:

**Objetivo de Calidad**: TIA menor al 10% mensual.

Cuadro 2: Formato de Cumplimiento.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Indicador | Parámetro de calidad | Período (mes) |
| 1 | Tasa de incidencia de fallas para acceso a Internet | 10% |  |

1. **TOE – Tasa de Ocupación de Enlace**

Permite determinar el ancho de banda consumido en cada uno de los enlaces hacia la red de acceso y todos los enlaces hacia la red de transporte de cada nodo inalámbrico inicial.

**Procedimiento:**

El CONTRATADO deberá remitir la información de manera mensual, de acuerdo al siguiente formato, identificando el tráfico de voz, si lo hubiera.

Cuadros - Contenido mínimo de reporte mensual de TOE



Reporte diario

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entrante | | | | Saliente | | | |
| Minuto | TOTAL | H323 | SIP | DATOS | TOTAL | H323 | SIP | DATOS |
| 00:00:00-00:01:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00:01:00-00:02:00 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23:58:00-23:59:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23:59:00-00:00:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Reporte mensual

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Volumen de tráfico (Kilobytes) | |
| Protocolos | Entrante | Saliente |
| H323 | 0 | 0 |
| SIP | 0 | 0 |
| DATOS | 0 | 0 |
| **Total** | 0 | 0 |

1. **Parámetros de calidad de enlace**

Los siguientes parámetros deberán ser medidos desde o hasta cada CPE. Para esta prueba se utilizaran paquetes no menores a 20 kBytes, con una periodicidad de 1 minuto, durante toda la hora de mayor carga, de cada día del mes. Para determinar la hora de mayor carga se tomara el tráfico total de la red en el mes anterior

1. **Latencia**

Es la medición del retardo de los paquetes transmitidos desde un CPE en la localidad beneficiaria, hasta un servidor alojado en la red del CONTRATADO.

**Objetivo de Calidad:** Menor a 150 ms en un solo sentido**.**

1. **Pérdida de paquetes**

**Objetivo de Calidad:** Menor a 2%.

1. **Velocidad de subida y de bajada en el CPE**

**Objetivo de Calidad:** No menor al 40% de la velocidad contratada.

1. **BER**

**Objetivo de Calidad:** Menor a 10-6

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 12**

**Características del servidor de contenidos para el acceso a Intranet**

El procesador del servidor debe tener:

* Velocidad de reloj de 2.6 GHz.
* Bus del sistema con capacidad de realizar como mínimo 6.4 millones de transferencias por segundo (GTs).
* Capacidad mínima de 24 MB de memoria cache.
* Cantidad mínima de 8 núcleos.

La capacidad de almacenamiento es como mínimo de diez (10) Terabytes.

Debe tener como mínimo dos (02) conexiones a la red con puertos de un (01) GigabitEthernet mediante fibra óptica.

Debe tener redundancia de energía.

El servidor debe tener alta disponibilidad y ser escalable, de acuerdo a la demanda.

El servidor debe permitir la posibilidad de ser virtualizado.

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 13-A**

**Lineamientos para la CAPACITACIÓN – LOCALIDADES BENEFICIARIAS**

1. **OBJETIVO:**

Incentivar la adopción y uso de las tecnologías de información a través de la plataforma implementada por el proyecto.

1. **ALCANCE:**

La capacitación se podrá realizar en cualquiera de las siguientes modalidades:

* En las LOCALIDADES BENEFICIARIAS que cuenten con los servicios instalados y debidamente operativos.
* En algunas de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS o localidades diferentes, para lo cual los pobladores de la LOCALIDAD BENEFICIARIA, deberán de ser trasladados por cuenta del CONTRATADO. Todos los gastos de movilidad, viáticos, entre otros, deberán ser asumidos por el CONTRATADO, de tal modo que los asistentes no tengan que irrogar gasto alguno.

El CONTRATADO brindará la CAPACITACIÓN al siguiente personal de las INSTITUCIONES ABONADOS OBLIGATORIAS por cada LOCALIDAD BENEFICIARIA:

* Dos (02) personas que laboren en el establecimiento de salud.
* Dos (02) profesores de los locales escolares de gestión estatal.
* Dos (02) personas que laboren en las dependencias policiales.

Para la designación del personal para la asistencia a la CAPACITACIÓN, el CONTRATADO debe coordinar con las Direcciones Regionales de Salud y Educación, así como la Región Policial a las cuales pertenezcan las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS.

Asimismo, en relación a la cantidad total de capacitados por localidad, se deberá cumplir con las siguientes metas:

1. La asistencia de mujeres debe ser en porcentaje no menor al treinta por ciento (30%) del total de asistentes a la CAPACITACIÓN.
2. La asistencia de jóvenes entre 18 y 24 años debe ser en porcentaje no menor al quince por ciento (15%) del total de asistentes a la CAPACITACIÓN.
3. La asistencia de personas con algún tipo de discapacidad debe ser en porcentaje no menor al dos por ciento (2%) del total de asistentes a la CAPACITACIÓN.

En caso de no alcanzar las cantidades y metas antes señaladas, el CONTRATADO informará y acreditará al FITEL las razones que motivan dicho incumplimiento, incluyendo las razones. FITEL se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que correspondan. Las cantidades de personal a capacitar se encuentran circunscrito como mínimo por cada INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA. En caso las capacitaciones se realicen en la localidad y no existan la cantidad de personal mínima para capacitarse, se deberá de completar con personal de los otros sectores presentes, alumnos y/o autoridades municipales.

**Certificación:**

Las personas aprobadas en la CAPACITACIÓN recibirán un certificado que acredite los cursos aprobados y las horas correspondientes a estos; las que no aprueben, recibirán una Constancia de Asistencia. El CONTRATADO emitirá ambos documentos. El CONTRATADO realizará alianzas con instituciones educativas de prestigio, acreditadas oficialmente por el Ministerio de Educación, de manera de promover la participación del personal de las instituciones a ser capacitadas.

**Perfil de los Capacitadores:**

A continuación se indica el perfil mínimo de las personas que impartirán la capacitación:

* Profesional de las áreas de Ingeniería Informática, de Sistemas o afines.
* Experiencia en la ejecución de proyectos relacionados con TIC, en zona rural y orientada al sector que corresponda, sea educación, salud o policial.
* Experiencia en capacitación.
* Deseable, experiencia en el desarrollo de capacitaciones bajo el Enfoque por Competencias.

Asimismo para la Capacitación Especializada, se requiere que el capacitador haya tenido experiencia en el Sector del cual brindará capacitación.

**Temas a impartir:**

El CONTRATADO debe desarrollar la CAPACITACIÓN en como mínimo cuatros (04) módulos en el lapso de un año, uno por trimestre:

1. Una (01) capacitación básica.
2. Una (01) capacitación intermedia.
3. Una (01) capacitación avanzada.
4. Una (01) capacitación especializada.

Los modelos referenciales de las guías y material a utilizar para los cursos serán propuestos por FITEL al CONTRATADO, a fin que este los contemple dentro de su propuesta de CONSTRUCCION DE CAPACIDADES a presentar.

Cada módulo consta de cuarenta (40) horas de teoría y práctica y debe incluir por lo menos los siguientes temas en un mínimo de tiempo indicado a continuación:

**CAPACITACIÓN BÁSICA**

**Competencia 1: Conoce el manejo básico de una computadora.**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Reconoce los principales componentes de la computadora. | Explica, en sus propias palabras, los conceptos generales alrededor de la computadora (qué es, para qué sirve, tipos).  Explica, en sus propias palabras, las diferentes partes de una computadora.  Al mencionar una parte de la computadora, señala correctamente su ubicación.  Al mencionar un dispositivo relacionado a la computadora, indica correctamente para qué sirve. | * ¿Qué es la computadora? * Tipos de computadora. * Funcionamiento de la computadora (hardware y software). * Partes de la computadora. * Dispositivos de la computadora. * Almacenamiento de la información. | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Discusión en grupos. * Lluvia de ideas. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 horas |
| 1. Aplica correctamente los procedimientos para encender, reiniciar y apagar una computadora. | Reconoce los principales cables que vienen con la computadora y los conecta correctamente.  Reconoce e identifica el botón de encendido en diferentes tipos y modelos de computadora.  La computadora es encendida / apagada correctamente. | * ¿Cómo debe estar conectada la computadora? * ¿Cómo prendo la computadora? * ¿Cómo apago la computadora? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos de conectado, encendido y apagado de la computadora. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 0.5 hora |
| 1. Maneja correctamente el ratón de la computadora. | Explica, en sus propias palabras, qué es y para qué sirve el ratón.  Usa adecuadamente el ratón para hacer clic o doble clic sobre un elemento en pantalla.  Usa apropiadamente el ratón para seleccionar y mover un objeto (icono) en pantalla.  Utiliza adecuadamente el ratón para desplazarse en un documento con varias páginas. | * ¿Qué es el ratón? * Las partes del ratón. * ¿Cómo se maneja el ratón? * ¿Qué pasa cuando muevo el ratón? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos de manejo de ratón. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 1 hora |
| 1. Escribe un texto haciendo uso del teclado. | Explica, en sus propias palabras, qué es y para qué sirve el teclado.  Al mencionar una determinada tecla, logra ubicarla con facilidad en el teclado.  Escribe un texto corto utilizando combinaciones de letras, números y símbolos especiales. | * ¿Qué es el teclado? * ¿Cómo se utiliza el teclado? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos con el teclado. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 0.5 hora |

**Competencia 2: Identifica y aplica las funciones básicas del sistema operativo Windows.**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Reconoce el entorno de trabajo del sistema operativo Windows. | Explica, en sus propias palabras, las diferentes partes del entorno de trabajo del sistema operativo Windows.  Al mencionar una parte del entorno de trabajo del sistema operativo Windows, señala correctamente su ubicación.  En un gráfico, señala correctamente las diferentes partes del entorno de trabajo del sistema operativo Windows. | * ¿Qué es el entorno de trabajo de Windows? * ¿De qué se compone el entorno de trabajo Windows?: Escritorio, barra de tareas, menú Inicio. | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 1 hora |
| 1. Aplica correctamente los procedimientos para operar ventanas. | Explica, en sus propias palabras, qué es una ventana.  Ante las indicaciones, ejecuta adecuadamente la operación de minimizar, maximizar, mover o cerrar una ventana.  Ejecuta correctamente un programa.  Ejecuta correctamente la calculadora de Windows y realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y división. | * ¿Qué es una ventana? * Partes de la ventana: botón minimizar, maximizar y cerrar. * ¿Cómo ejecuto un programa? * La calculadora. | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos con ventanas. * Ejercicios prácticos con la calculadora. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 horas |
| 1. Aplica adecuadamente los procesos básicos de administración de archivos y carpetas: crear, cambiar de nombre, copiar, mover y eliminar. | Explica, en sus propias palabras, qué es un archivo y una carpeta.  Reconoce el entorno del Explorador de Windows.  Ante las indicaciones, ejecuta adecuadamente la operación de crear, cambiar de nombre, mover y eliminar carpetas. | * Definición de archivos y carpetas. * Definición del Explorador de Windows. * Crear, cambiar de nombre, copiar, mover y eliminar carpetas. | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 3 horas |

**Competencia 3: Produce documentos de trabajo haciendo uso del procesador de textos Microsoft Word 2007/2010.**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Reconoce el entorno de trabajo de Microsoft Word 2007/2010. | Explica, en sus propias palabras, para qué sirve Microsoft Word 2007/2010.  Explica, en sus propias palabras, para qué sirven las diferentes partes del entorno de Microsoft Word 2007/2010.  Al mencionar una parte del entorno de trabajo de Microsoft Word 2007/2010, señala correctamente su ubicación. | * ¿Qué es Microsoft Word 2007/2010? * ¿Cómo abro Microsoft Word 2007/2010? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 0.5 hora |
| 1. Utiliza adecuadamente las funciones básicas para elaborar un documento: crear, guardar, abrir y cerrar. | Crea un nuevo documento.  Graba el documento en la computadora.  Abre un documento almacenado en la computadora.  Cierra un documento. | * ¿Cómo creo un documento? * ¿Cómo guardo un documento? * ¿Cómo abro un documento? * ¿Cómo cierro un documento? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 1 hora |
| 1. Realiza operaciones básicas con texto: seleccionar, copiar, mover y eliminar. | Ante las indicaciones, aplica adecuadamente las operaciones para seleccionar, eliminar, copiar y mover bloques de texto. | * ¿Cómo selecciono un bloque de texto? * ¿Cómo elimino un bloque de texto? * ¿Cómo copio un bloque de texto? * ¿Cómo muevo un bloque de texto? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 horas |
| 1. Aplica formatos al texto de un documento. | Ante las indicaciones, aplica adecuadamente el formato a un texto. | * ¿Qué significa dar formato a un texto? * Formato de fuente. * Formato de párrafo. | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 horas |
| 1. Imprime un documento. | El documento es impreso correctamente. | * ¿Cómo imprimo un documento? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 1 hora |

**Competencia 4: Produce tablas haciendo uso de la hoja de cálculo Microsoft Excel 2007/2010.**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Reconoce el entorno de trabajo de Microsoft Excel 2007/2010. | Ante las indicaciones, explica en sus propias palabras para qué sirve Microsoft Excel 2007/2010.  Conoce el entorno de trabajo de Microsoft Excel 2007/2010. | * ¿Qué es Microsoft Excel 2007/2010? * ¿Cómo abro Microsoft Excel 2007/2010? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 0.5 hora |
| 1. Utiliza adecuadamente las funciones básicas para elaborar un libro: crear, guardar, abrir y cerrar. | Crea un nuevo libro.  Graba el libro en la computadora.  Abre un libro almacenado en la computadora.  Cierra un libro. | * ¿Cómo creo un libro? * ¿Cómo guardo un libro? * ¿Cómo abro un libro? * ¿Cómo cierro un libro? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 horas |
| 1. Edita información en una celda: ingresar, modificar y eliminar contenido. | Ante las indicaciones, aplica adecuadamente las operaciones para ingresar, modificar y eliminar contenido de una celda. | * ¿Cómo ingreso datos a una celda? * ¿Cómo modifico el contenido de una celda? * ¿Cómo elimino el contenido de una celda? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 1 hora |
| 1. Realiza operaciones básicas con celdas, filas y columnas: seleccionar, insertar, eliminar, copiar y mover. | Ante las indicaciones, aplica adecuadamente las operaciones para seleccionar, insertar, eliminar, copiar y mover celdas, filas y columnas. | * Filas y columnas. * ¿Cómo selecciono una celda o bloque de celdas? * ¿Cómo copio una celda o bloque de celdas? * ¿Cómo muevo una celda o bloque de celdas? * ¿Cómo elimino una celda o bloque de celdas? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 1 hora |
| 1. Aplica formatos a una tabla. | Ante las indicaciones, aplica adecuadamente el formato a una tabla. | * ¿Qué significa dar formato a una tabla? * Formato de fuente. * Formato de tabla. | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 1.5 hora |
| 1. Crea fórmulas y aplica funciones básicas en un libro. | Ante las indicaciones, realiza cálculos básicos haciendo uso de fórmulas y utiliza correctamente funciones básicas en la generación de cálculos matemáticos y estadísticos | * ¿Qué cálculos se pueden realizar con Microsoft Excel? * Cálculos matemáticos básicos. * Cálculos estadísticos básicos. * ¿Cómo se operan las formulas? * Utilización de la opción *Función*. | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2.5 horas |
| 1. Imprime un libro. | El libro es impreso correctamente. | * ¿Cómo imprimo un libro? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 0.5 hora |

**Competencia 5: Realiza una presentación sobre un tema específico de su sector haciendo uso del presentador de diapositivas Microsoft PowerPoint 2007/2010.**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Reconoce el entorno de trabajo de Microsoft PowerPoint 2007/2010. | Ante las indicaciones, explica, en sus propias palabras, para qué sirve Microsoft PowerPoint 2007/ 2010.  Conoce el entorno de trabajo de Microsoft PowerPoint 2007/2010. | * ¿Qué es Microsoft PowerPoint 2007/2010? * ¿Cómo abro Microsoft PowerPoint 2007/2010? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 0.5 hora |
| 1. Utiliza adecuadamente las funciones básicas para elaborar una presentación: crear, guardar, abrir y cerrar. | Crea una nueva presentación.  Graba una presentación en la computadora.  Abre una presentación almacenada en la computadora.  Cierra una presentación. | * ¿Cómo creo una presentación? * ¿Cómo guardo una presentación? * ¿Cómo abro una presentación? * ¿Cómo cierro una presentación? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 hora |
| 1. Realiza operaciones con diapositivas: seleccionar, insertar, eliminar, copiar y mover. | Ante las indicaciones, aplica adecuadamente las operaciones para ingresar, modificar y eliminar contenidos y diapositivas de una presentación. | * ¿Cómo selecciono una diapositiva? * ¿Cómo ingreso texto en una diapositiva? * ¿Cómo edito una diapositiva? * ¿Cómo elimino una diapositiva? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 1.5 hora |
| 1. Imprime una presentación. | La presentación es impresa correctamente. | * ¿Cómo imprimo una presentación? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 0.5 hora |

**Competencia 6: Busca y obtiene información a través de Internet.**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Conoce la terminología básica y navega en Internet. | Explica, en sus propias palabras, qué es y para qué sirve Internet.  Reconoce el entorno de trabajo de un navegador de Internet.  Navega correctamente en algunas páginas de Internet. | * ¿Qué es Internet? * Importancia de Internet. * ¿Qué significa navegar en Internet? * ¿Cómo entramos a Internet? * Direcciones de una página web. * Visitar una página web. | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. * Acceso a Internet. | 1.5 horas |
| 1. Utiliza adecuadamente un buscador de información en Internet (Google). | Ante las indicaciones, aplica correctamente los pasos para buscar un determinado tema en Internet mediante el uso de palabras o frases clave.  Copia un texto y una imagen de una página de Internet a un documento en Microsoft Word.  Graba una página web. | * ¿Cómo busco información en internet? * ¿Cómo copiamos texto a un documento? * ¿Cómo copiamos una imagen a un documento? * ¿Cómo guardo una página web? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. * Acceso a Internet. | 1 hora |
| 1. Envía y recibe información a través del correo electrónico. | Crea su cuenta de correo electrónico en Gmail.  Abre un correo electrónico recibido para su lectura respectiva.  Envía un correo electrónico a uno o varios destinatarios. | * Correo electrónico. * ¿Cómo creo una cuenta de correo electrónico en Gmail? * ¿Cómo ingreso a mi correo electrónico? * ¿Cómo leo mis correos? * ¿Cómo escribo un nuevo correo? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. * Acceso a Internet. | 1.5 horas |

**Competencia 7: Emprendimiento-Motivación para el uso de las TIC**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Entiende la importancia de las TIC, la estructura que la compone y su aplicación en los diversos campos de la sociedad | Explica, en sus propias palabras, para qué sirven las TIC y cuál es el impacto positivo que pueden generar.  Integra conceptos previos, con conceptos como banda ancha, telefonía móvil, telecomunicaciones, internet e informática.  Reconoce el papel que desempeña en una sociedad que apuesta en TIC. | * ¿Qué significa TIC? ¿Cómo impactan las TIC en una sociedad? * ¿Cuál es la estructura de las nuevas TIC? * ¿Cuál es el papel de los profesionales del estado frente a las TIC? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 3 horas |
| 1. Reconoce oportunidades de emprendimiento, casos de éxito a nivel mundial y el alcance que podría generar las TICs en su comunidad. | Explica en sus propias palabras cuales son las oportunidades de emprendimiento con las TIC.  Explica en sus propias palabras que son los Smart City y que servicios se ofrecen. | * ¿Qué oportunidades ofrecen las TIC a los emprendedores? * ¿TIC y casos de éxito a nivel mundial? ¿Cómo pueden los emprendedores aprovechar estas ventajas? * ¿Qué son las Smart City? ¿Qué servicios se ofrecen en las Smart City? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 3 horas |

**CAPACITACIÓN INTERMEDIA**

**Competencia 1: Produce documentos de trabajo haciendo uso del procesador de textos Microsoft Word 2007/2010.**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Combina correspondencia para elaborar cartas circulares, certificados, rotulación de invitaciones (sobres), entre otros. | Elabora adecuadamente un documento usando la combinación de correspondencia.  Rotula correctamente los sobres o etiquetas de una invitación usando la combinación de correspondencia. | * ¿Para qué combinar correspondencia? * ¿Cómo combino correspondencia? * ¿Cómo rotular sobres y etiquetas de correspondencias combinadas? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 horas |
| 1. Utiliza y modifica adecuadamente las plantillas de Microsoft Word. | Explica, en sus propias palabras, qué es una plantilla de Microsoft Word.  Ante las indicaciones, modifica adecuadamente una plantilla de Microsoft Word.  Crea correctamente una nueva plantilla en Microsoft Word. | * ¿Para qué sirve una plantilla de Microsoft Word? * ¿Cómo creo una nueva plantilla de Microsoft Word? * ¿Cómo modifico una plantilla de Microsoft Word? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2.5 horas |
| 1. Aplica correctamente los esquemas para elaborar un resumen estructurado del documento. | Explica, en sus propias palabras, qué es un esquema.  Crea adecuadamente un esquema, a partir de un documento nuevo.  Crea adecuadamente un esquema, a partir de un documento existente. | * ¿Qué es un esquema? * ¿Cómo visualizo un documento con esquemas? * ¿Cómo creo un esquema antes de escribir el texto en un documento? * ¿Cómo creo un esquema después de haber escrito el texto en un documento? * ¿Para qué sirven los botones de la pestaña Esquema? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2.5 hora |
| 1. Organiza y divide en forma lógica un documento de trabajo extenso en un documento maestro y subdocumentos. | Explica, en sus propias palabras, qué es un documento maestro.  Ante las indicaciones, crea adecuadamente un documento maestro. | * ¿Para qué sirven los documentos maestros? * ¿Cómo creo un documento maestro? * ¿Cómo convierto documentos existentes en un documento maestro? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 horas |
| 1. Construye adecuadamente las tablas de contenidos y de ilustraciones en un documento. | Crea adecuadamente una tabla de contenidos.  Ante las indicaciones, crea correctamente una tabla de ilustraciones. | * ¿Cómo se utiliza la tabla de contenidos en un documento? * ¿Cómo creo una tabla de ilustraciones? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2.5 horas |
| 1. Utiliza, en forma apropiada, los marcadores, referencias cruzadas y notas al pie. | Crea los marcadores en un documento.  Establece adecuadamente las referencias cruzadas a diferentes objetos dentro de un mismo documento.  Inserta correctamente notas al pie y notas al final del documento. | * Los marcadores en Microsoft Word: para qué sirven y tipos. * ¿Cómo se utilizan los marcadores en un documento? * ¿Cómo creo una referencia cruzada? * ¿Cómo inserto una nota al pie de página o al final de documento? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 horas |

**Competencia 2: Produce tablas, cuadros estadísticos y gráficos haciendo uso de la hoja de cálculo Microsoft Excel 2007/2010.**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Realiza correctamente operaciones con datos: ordenar, validar, aplicar filtros, buscar y remplazar. | Ordena correctamente un conjunto de datos aplicando dos o más criterios de ordenación.  Establece correctamente los criterios de validación de un conjunto de datos de una tabla.  Ante las indicaciones, aplica adecuadamente los filtros en un conjunto de datos.  Realiza búsquedas de datos específicos, reemplazándolos por otros datos. | * ¿Cómo realizo operaciones con datos en el Excel? * Validación en una tabla. * Filtros de datos. * Búsquedas y reemplazo de datos en los libros. | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2.5 horas |
| 1. Utiliza adecuadamente fórmulas y funciones más frecuentes: suma, promedio, máximo, mínimo, redondear, contar. | Realiza cálculos haciendo uso de fórmulas.  Utiliza correctamente las funciones más frecuentes en la generación de cálculos matemáticos y estadísticos. | * ¿Qué cálculos se pueden realizar en el Excel? * Cálculos matemáticos complejos. * Cálculos estadísticos complejos. | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 horas |
| 1. Aplica formatos: estilos, formato condicional, temas. | Aplica adecuadamente los estilos predefinidos a una tabla de datos.  Ante las indicaciones, crea correctamente formatos condicionales para un conjunto de datos.  Aplica un tema determinado a un libro de trabajo. | * Estilos predefinidos de tablas de datos. * Formato de condicionales para un conjunto de datos. * Temas para libros de trabajo. | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 horas |
| 1. Crea gráficos, añade series, formatos, modifica su tamaño, distribución y posición. | Aplica adecuadamente los procedimientos para insertar un gráfico en el libro de trabajo.  Aplica formatos a un gráfico. | * Formatos y edición de gráficos. | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 horas |

**Competencia 3: Realiza una presentación con elementos multimedia haciendo uso del presentador de diapositivas Microsoft PowerPoint 2007/2010.**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Elabora tablas, gráficos y diagramas. | Crea adecuadamente tablas con diferentes formatos.  Inserta correctamente gráficos y/o diagramas. | * ¿Cómo elaboro tablas para presentaciones de Microsoft PowerPoint? * ¿Cómo inserto gráficos y diagramas en presentaciones de Microsoft PowerPoint? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2.5 horas |
| 1. Inserta, según necesidad, elementos multimedia: imágenes, video y sonido. | Inserta correctamente imágenes, videos y/o sonido en una presentación. | * ¿Cómo inserto elementos multimedia en una presentación de Microsoft PowerPoint? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2.5 horas |
| 1. Aplica adecuadamente animaciones y transiciones a diapositivas. | Crea adecuadamente una presentación con animaciones y transiciones. | * ¿Cómo realizo animaciones y generar transiciones en una presentación de Microsoft PowerPoint? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2.5 horas |

**Competencia 4: Intercambia información a través de Internet.**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gestiona adecuadamente su cuenta de correo Gmail. | Almacena sus correos electrónicos en carpetas.  Realiza búsquedas de correos electrónicos pasados y almacenados.  Crea grupos de destinatarios para el envío masivo de correos electrónicos. | * ¿Cómo ordeno mis correos electrónicos? * ¿Cómo encuentro mis correos electrónicos? * ¿Es posible enviar correos masivos por el Gmail? Ventajas y limitaciones. | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. * Acceso a Internet. | 1 hora |
| 1. Utiliza el chat instantáneo de Gmail para comunicarse con diferentes usuarios/as. | Ingresa correctamente al chat de Gmail.  Establece comunicación con una persona usuaria de Gmail.  Agrega un contacto a su Gmail. | * ¿Cómo se usa el chat del Gmail? * ¿Cómo agrego contactos al Gmail? * Comunicación en tiempo real con el chat de Gmail. | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. * Acceso a Internet. | 1 hora |
| 1. Administra su tiempo con el uso del calendario de Gmail. | Accede y personaliza un calendario de Gmail.  Ingresa datos de citas, tareas y reuniones en el calendario de Gmail.  Comparte calendarios de Gmail.  Invita a participantes a citas, reuniones y tareas mediante el calendario de Gmail. | * ¿Qué es un calendario de Gmail? * ¿Cómo creo un calendario personalizado? * Administración de citas y tareas en el calendario de Gmail. * ¿Cómo se comparten calendarios? * ¿Cómo invito a otras personas para las citas y reuniones? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. * Acceso a Internet. | 1 hora |
| 1. Utiliza la herramienta de redes sociales Facebook para presentar y visualizar información | Crea una cuenta en Facebook.  Ingresa correctamente a su cuenta de Facebook.  Comparte su información personal en Facebook.  Busca y obtienen información en Facebook. | * ¿Qué es el Facebook? * ¿Cómo creo una cuenta de Facebook? * ¿Cómo comparto información en Facebook? * ¿Cómo busco información en Facebook? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. * Acceso a Internet. | 1.5 horas |

**Competencia 5: Emprendimiento-Motivación para Gestores TIC**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Reconoce los beneficios de las TIC para su beneficio profesional. | Explica, en sus propias palabras, qué son foros y que son las fuentes de capacitación e-learning y los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LSM). | * ¿Qué son los foros? ¿Qué temas son tratados en los foros? ¿Qué es el e-Learling? * ¿Cómo acceder a ellos? ¿Qué es el LMS? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 horas |
| 1. Conoce los conceptos básicos acerca de incubadoras de empresas y modelos de negocios. | Explica con sus propias palabras que son los modelos de negocio, las incubadoras de empresas y su importancia.  Reconoce los canales de apoyo para los emprendedores a nivel nacional | * ¿Qué es un modelo de negocio? * ¿Qué es una incubadora empresas? * ¿Qué instituciones alientan el emprendimiento en el País? * ¿Cómo se promueve el movimiento de incubación de empresas en el país? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 horas |
| 1. Usa recursos de código de programación como base para la creación de aplicaciones. | Reconoce el uso de código de programación.  Explica en sus propias palabras la aplicación de los códigos de programación y la diversidad de usos que pueden generar | * ¿Qué significa el código de programación? * ¿Dónde encontrar servicios de generación de código de programación? * ¿Qué plataformas nos enseñan a crear aplicaciones? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 horas |

**CAPACITACIÓN AVANZADA**

**Competencia 1: Realiza mantenimiento preventivo y correctivo (10 HORAS)**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Reconoce los principales componentes internos de la computadora. | Explica, en sus propias palabras, los conceptos generales alrededor de la computadora y su parte interna (qué es, para qué sirve, tipos).  Explica, en sus propias palabras, el funcionamiento del disco duro. | * ¿Qué es el disco duro? * Funciones del disco duro. * ¿Cómo puedo formatear el disco duro? * ¿Cómo puedo particionar el disco duro? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos de conectado, encendido y apagado de la computadora. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 1 hora |
| 1. Instala y/o restaura correctamente el sistema operativo de Microsoft | Explica en sus propias palabras que es el sistema operativo y para qué sirve.  Identifica el problema ocurrido en la computadora y determina la posible solución. | * ¿Cómo debe estar conectada la computadora? * ¿Cómo identifico un problema que requiere una restauración del sistema? * ¿Cómo instalo el sistema operativo en el disco duro? * ¿Cómo realizar copias de seguridad o respaldo para restauración? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos de instalación y restauración del sistema operativo. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. * Software de Máquinas virtuales. | 2 hora |
| 1. Configura los Drivers de una PC. | Explica, en sus propias palabras, qué es y para qué sirven los drivers de una PC.  Reconoce las fuentes donde puede obtener los Driver de la PC (CD, internet, USB, etc.). | * ¿Qué es un Driver? * ¿Para qué sirven los Driver de PC? * ¿Cómo buscar los drivers de PC? * ¿Qué pasa cuando no tenemos los driver de la PC? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. * Software de Máquinas virtuales. | 2 hora |
| 1. Instala programas de aplicación, dispositivos o periféricos para sistemas operativos de Microsoft | Explica, en sus propias palabras, como instalar los programas de aplicación, dispositivos o periféricos. | * ¿Qué es un programa de aplicación? * ¿Qué es un dispositivo o periférico? * ¿Cómo instalar un programa de aplicación? * ¿Cómo creo un icono de acceso directo? * ¿Cómo instalar un dispositivo o periférico? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. * Software de Máquinas virtuales. | 1 hora |
| 1. Realiza diagnósticos haciendo uso de software. | Explica con sus propias palabras, las herramientas del sistema operativo para recuperación de archivos.  Recupera información de discos duros con software de terceros | * ¿Qué es un software de diagnóstico o utilitario de mantenimiento? * ¿Cómo mantenemos óptimo nuestro sistema operativo? * ¿Qué son los archivos temporales? * ¿Qué almacena la memoria cache? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. * Software de Máquinas virtuales. | 2 hora |
| 1. Realiza mantenimiento de hardware | Realiza ensamblaje y mantenimiento de hardware de una computadora | * ¿Qué partes componen internamente a una computadora? ¿Cómo se desarma y ensambla una computadora? * ¿Cómo dar limpieza a los componentes internos de la computadora? * ¿Cómo dar limpieza a los periféricos y unidades lectoras de disco? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 hora |

**Competencia 2: Reconoce el diseño de redes, los medios de transmisión de datos y hardware (6 HORAS)**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Conoce los conceptos básicos de redes. | Explica, en sus propias palabras, las diferentes tipos de redes existentes (internet, intranet, redes locales) | * ¿Qué es una red de datos? * Clases de redes | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 1 hora |
| 1. Aplica adecuadamente los conceptos básicos del direccionamiento IP. | Explica, en sus propias palabras, qué es el direccionamiento IP.  Ejecuta adecuadamente la operación de localizar la ventana de configuración de la red.  Ejecuta correctamente los parámetros aceptados para la red (IP y mascara de red).  Identifica rápidamente el problema que puede causar la falta de conexión (físico o lógico). | * ¿Qué es el direccionamiento IP? * ¿Qué es una dirección IP estática y dinámica? * ¿Qué direcciones IP se usan habitualmente para redes locales? * ¿Cómo configurar las direcciones IP en la computadora? * ¿Cómo configurar una red inalámbrica domiciliaria? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos con ventanas. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 hora |
| 1. Conoce los conceptos básicos del cableado estructurado en una red | Explica, en sus propias palabras, qué es el cableado estructurado.  Ante las indicaciones, ejecuta adecuadamente la operación de crear, cables cruzados y directos, además de diferenciarlos e identificar su funcionamiento. | * ¿Qué es el cableado estructurado? * Definición de un cable directo y un cable cruzado, así como su funcionamiento. * Elaborar con ayuda de las herramientas el ponchado de los cables. | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. * Cables UTP * Conectores RJ45 * Crimpeadores | 3 horas |

**Competencia 3: Realiza el uso de herramientas virtuales, entendiendo las ventajas que estas ofrecen (10 HORAS)**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Reconoce y crea recursos con fines pedagógicos. | Desarrolla recursos pedagógicos, con aplicaciones, trabajando en pizarras virtuales, libros virtuales, infografía interactiva, actividades educativas, líneas de tiempo y presentaciones interactivas (aplicaciones como Prezi o similares) | * ¿Cómo se usan las pizarras virtuales? * ¿Cómo crear libros virtuales y para que usarlos? * ¿Cómo crear infografía interactiva? * ¿Cómo crear líneas de tiempo? * ¿Cómo crear presentaciones interactivas en línea? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 3.5 hora |
| 1. Comparte mayores volúmenes de información, sabe almacenar documentos en la nube y elabora contenidos en internet | Explica, en sus propias palabras, como se puede almacenar información a la red, compartir y crear.  Conoce aplicaciones como “Dropbox”, “google Drive”, “Onedrive”, “Blogger”,“WordPress”, “Onenote” y “Evernote” | * ¿Cómo selecciono la información que deseo subir, compartir o almacenar? * ¿Cómo puedo abrir documentos de ofimática en línea? * ¿Cómo puedo producir contenido digital? * ¿Cómo puedo gestionar mi información a través de OneNote o Evernote? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 3.5 hora |
| 1. Usa recursos audiovisuales | Conoce las aplicaciones “Youtube”, como fuente de una biblioteca multimedia.  Aplica la herramienta web “Skype”, como recurso para aulas virtuales, intercambio de ideas personales y experiencias alrededor del mundo | * ¿Qué significan los recursos audiovisuales? * ¿Cómo crear una cuenta en “skype”? * “Youtube” como herramienta de información | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. * Ejercicios prácticos. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 3 hora |

**Competencia 4: Aplica los procedimientos administrativos para reportar fallas, quejas y/o consultas del servicio de Internet (4 HORAS)**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Comunica la falla o reclamo de servicios | Explica en sus propias palabras el rol que cumple el CONTRATADO, FITEL y OSIPTEL.  Explica en sus propias palabras que medios utilizar para comunicar una falla o reclamo del servicio. | * ¿Cuáles son las obligaciones del CONTRATADO, FITEL y OSIPTEL respecto a la operatividad de los servicios? * ¿Cómo se puede comunicar una falla o reclamo del servicio brindado? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 1 hora |
| 1. Identifica información a proporcionar durante un reporte de falla o reclamo | Explica en sus propias palabras el tipo de información necesaria a comunicar durante el reporte de una falla o reclamo.  Explica en sus propias palabras el tipo de información debe recibirse al reportar una falla o reclamo.  Tiene conocimiento de los plazos de atención y solución de una falla o reclamo. | * ¿Qué información se necesita tener disponible para comunicar una falla o reclamo? * ¿Qué información debe recibirse al reportar una falla o reclamo? * ¿Cuáles son los plazos para la atención y solución de la falla o reclamo? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 1 hora |
| 1. Realiza consultas sobre el servicio. | Tiene conocimiento de los medios que sustentan el reporte realizado de una falla o reclamo.  Explica en sus propias palabras como consultar sobre el avance de solución de una falla o reclamo reportado.  Explica en sus propias palabras como realizar una consulta sobre el estado de pago, así como otra consulta en general del servicio. | * ¿Cómo se sustenta que se ha comunicado una falla o reclamo? * ¿Cómo se puede consultar sobre el avance en la atención y solución de la falla o reclamo comunicado? * ¿Cómo realizar consultas sobre el estado de pago, así como otra consulta en general del servicio? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 1 hora |
| 1. Aplica procedimiento administrativo, en caso su reclamo no es atendido. | Tiene conocimiento a que instancias (FITEL y OSIPTEL) acudir cuando no se solucionó la falla o reclamo comunicado.  Explica en sus propias palabras el tipo de información necesaria a comunicar al acudir a otras instancias. | * ¿Cómo comunicar mi reclamo por no atención o solución a FITEL? * ¿Cómo comunicar mi reclamo por no atención o solución a OSIPTEL? * ¿Qué información se necesita tener disponible para comunicar mi reclamo? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 1 hora |

**Competencia 5: Dispone de herramientas para emprendimiento (10 HORAS)**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Conoce como generar ideas de negocio | Identifica oportunidades de negocio.  Explica en sus propias palabras como generar y estructurar una idea de negocio | * ¿Cómo identificar oportunidades y necesidades para una idea de negocio? * ¿Qué es el Modelo Canvas? * ¿Cómo estructurar una idea de negocio con el Modelo Canvas? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 3 horas |
| 1. Evalúa la idea de negocio | Evalúa cual es la situación del mercado del negocio planteado  Identifica la competencia en el negocio planteado | * ¿Qué tan grande es el mercado del negocio planteado? ¿A cuántos puedo vender? * ¿Existe competencia en el negocio planteado? ¿Alguien brinda algo similar? * ¿Cuáles son los precios ofertados actualmente? * ¿Qué puedo aprender de la competencia? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 horas |
| 1. Agrega valor al negocio | Identifica las características que debe tener el producto o servicio a brindar  Planifica el marketing para el negocio | * ¿Cuáles son las 4 Ps del producto? * ¿Cuáles son las 8 Ps del servicio? ¿Qué es la flor de servicios? * ¿Es necesario comunicar el lanzamiento del negocio? ¿Cómo se comunicará el lanzamiento del negocio? ¿Cuánto costara? * ¿Es necesario continuar publicitando el negocio durante su operación? ¿Cómo se continuara haciendo? ¿Cuánto costara? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 3 horas |
| 1. Administra las finanzas del negocio | Identifica cuales son los principales costos para el lanzamiento del negocio  Identifica cuales son los ingresos y costos del negocio | * ¿Cómo puedo financiar el lanzamiento del negocio? * ¿Cómo calculo los ingresos? * ¿Cuáles son los costos y gastos del negocio? * ¿Qué es un flujo de caja? | * Exposición. * Demostración. * Práctica individual. | * Manual y guía. * Computadora. * Proyector. * Lámina demostrativa. | 2 horas |

**CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA POR SECTOR (EDUCACIÓN / SALUD / SEGURIDAD)**

**Competencia 1: Identifica los principales beneficios y potencialidades sobre la red dorsal regional en el sector Educación / Salud / Seguridad**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Conoce las potencialidades del uso de las TIC, especialmente en lo referente a la implementación de las redes regionales de fibra óptica | Identifica el proceso de implementación de la Red Dorsal Nacional y de las Redes Regionales  Explica, en sus propias palabras, cuáles son las potencialidades del uso de las TIC | * Red Dorsal Nacional * Redes Regionales * Potencialidades de las TIC * Políticas, planes y estrategias de cada sector relacionadas a Educación / Salud / Seguridad y las TIC | * Exposición * Lluvia de ideas * Trabajo grupal | * Manual del/a participante * Guía de uso rápido * Material logístico * Proyector * Computadora * Acceso a Internet | 8 hora |
| 1. Reconoce los beneficios de las TIC a través de las buenas prácticas existentes | Explica, en sus propias palabras, los beneficios de las TIC en el sector Educación / Salud / Seguridad  Identifica ejemplos de buenas prácticas en el uso de las TIC relacionadas con el sector Educación / Salud / Seguridad | * Beneficios de las TIC en el sector Educación / Salud / Seguridad * Buenas prácticas relacionadas con el sector Educación / Salud / Seguridad que hacen uso de las TIC * Demostración en línea de los portales web de buenas prácticas | * Lluvia de ideas. * Exposición * Proyección de video * Trabajo grupal | * Manual del/a participante * Guía de uso rápido * Material logístico * Proyector * Computadora * Acceso a Internet | 8 hora |

**Competencia 2: Comprende los procesos de gestión para la obtención, gestión y promoción del uso de las iniciativas TIC oficiales en la institución pública**

| **CAPACIDADES** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **EJES TEMÁTICOS** | **ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS** | **RECURSOS Y MEDIOS** | **TIEMPO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Conoce las iniciativas TIC oficiales. | Describe los procesos de gestión para la obtención, instalación y capacitación de las iniciativas TIC oficiales en la institución pública, según sus necesidades | Por cada iniciativa TIC:   * Descripción * Institución que la desarrolla * Funcionalidad y beneficios * Requerimientos para su operatividad y/o replicabilidad * Perfil de las personas usuarias. * Procedimiento para la obtención e instalación de los Sistemas de Información oficiales en la institución pública * Gestión para la creación de cuentas de acceso a los Sistemas de Información oficiales | * Exposición * Trabajo grupal * Ficha de trabajo | * Manual del/a participante * Guía de uso rápido * Material logístico * Proyector * Computadora * Acceso a Internet | 8 horas |
| 1. Describe los procesos de gestión para la obtención, instalación, capacitación y reporte de fallas de las iniciativas TIC oficiales en la institución pública, según sus necesidades | Explica, en sus propias palabras, los requerimientos de las TIC en el sector Educación / Salud / Seguridad  Identifica el procedimiento a seguir para la obtención e instalación | * Exposición * Proyección de video * Trabajo grupal | * Manual del/a participante * Guía de uso rápido * Material logístico * Proyector * Computadora * Acceso a Internet | 10 horas |
| Identifica el procedimiento a seguir para la capacitación y reporte de fallas de las iniciativas TIC oficiales | * Gestión para la capacitación en el uso de los Sistemas de Información oficiales * Procedimiento para el reporte de fallas en el funcionamiento de los Sistemas de Información oficiales | 6 horas |

1. **ACREDITACIÓN:**

**Respecto a las actas**

El CONTRATADO acreditará haber realizado la CAPACITACIÓN mediante la presentación del Acta de Ejecución de la CAPACITACIÓN para cada LOCALIDAD BENEFICIARIA o localidad en la que se realice la CAPACITACION concentrada. De ejecutarse la CAPACITACION de manera concentrada, las actas deberán contener por curso la información de la localidad de origen de cada persona. Estas Actas contendrán como mínimo los siguientes datos: nombre, edad, género, indicación expresa si la persona cuenta con alguna discapacidad, domicilio, teléfono de referencia, número de documento de identidad y si cuenta con algún cargo, profesión u oficio. Asimismo, para la finalización de cada curso, se deberá tomar un examen final a cada persona capacitada. El CONTRATADO remitirá a FITEL el total de las Actas y exámenes debidamente llenados como máximo a los treinta (30) DIAS de finalizada cada CAPACITACION anual, de acuerdo al cronograma de la propuesta detallada del programa de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES.

Para cada LOCALIDAD BENEFICIARIA o localidad en la que se realice la CAPACITACION concentrada, se deberá tomar por lo menos diez (10) fotografías durante la ejecución de la capacitación. El CONTRATADO debe tener en cuenta que las fotografías serán tomadas con una cámara fotográfica de no menos de cinco (05) Mega pixeles, de modo que permita su ampliación hasta aproximadamente un tamaño de 20 x 25 cm. sin que se distorsionen las imágenes y que con dicho tamaño estas puedan observarse claramente.

La entrega de las actas y exámenes puede ser realizada a través de entregas parciales, antes de finalizada cada CAPACITACIÓN anual. El CONTRATADO puede coordinar con FITEL ello, a fin de poder acelerar el proceso de revisión de estas.

**Respecto al Informe**

Para fines de aceptación de la CAPACITACIÓN por parte de FITEL, el CONTRATADO deberá remitir un Informe Parcial de la CAPACITACIÓN semestral al final de la misma, así como un Informe Final al término del año de CAPACITACION. Todo lo anterior en un plazo no mayor de treinta (30) DÍAS posteriores a la fecha de entrega de la última Acta de Ejecución de la CAPACITACIÓN.

El Informe Parcial deberá incluir como mínimo lo siguiente:

1. Ejecución real del cronograma de CAPACITACION, señalando los problemas encontrados que generaron desviaciones en el tiempo.
2. Costos desagregados ejecutados para la CAPACITACION, incluyendo copias de facturas, contratos, órdenes de servicio, etc.
3. Estadísticas de los asistentes (por género, edad, personas con discapacidad, institución pública, otros).
4. Estadísticas de los resultados de evaluación (comprensión por género, edad, personas con discapacidad, institución pública, otros).
5. Las actas (con las listas de asistencia adjuntas) y exámenes escaneados en formato pdf ordenadas por LOCALIDAD BENEFICIARIA o localidad en la que se realice la CAPACITACION concentrada.
6. Las fotografías ordenadas por LOCALIDAD BENEFICIARIA o localidad en la que se realice la CAPACITACION concentrada.

El Informe Final deberá contener los puntos señalados anteriormente y la información contenida en los literales c y d para el total consolidado de la CAPACITACION. Además, este deberá contener las conclusiones y recomendaciones para mejorar la CAPACITACIÓN en proyectos similares.

Asimismo, dicho Informe Final deberá contener la Base de Datos del personal capacitado de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS donde se realizó la CAPACITACIÓN, indicando como mínimo los campos detallados en las Actas de Ejecución de la CAPACITACIÓN. El tipo de archivo y los campos de datos finales a presentar para toda la información, serán definidos por FITEL al momento de aprobar la propuesta de CONTRUCCION DE CAPACIDADES, referida a CAPACITACION. Finalmente, la información señalada en el presente párrafo, así como las fotografías tomadas, deberán estar disponible para el FITEL mediante un aplicativo web, el cual deberá ser implementado por el CONTRATADO, debiendo estar operativo durante toda la ejecución del proyecto. Cabe precisar que, se deberá permitir exportar la información en archivos de tipo xls o csv.

1. **SUPERVISIÓN:**

FITEL supervisará el cumplimiento de la CAPACITACIÓN, a través de las siguientes modalidades:

* Supervisión en campo a la localidad, durante o posterior a la capacitación realizada.
* Revisión y verificación en gabinete de las actas e informe remitido por el CONTRATADO.
* Supervisión remota a través de un aplicativo web, implementado por el CONTRATADO.

Como producto de la supervisión realizada, en caso el CONTRATADO tenga una OBSERVACIÓN por la CAPACITACIÓN realizada en alguna localidad, el CONTRATADO deberá dictarla nuevamente, en cuyo caso, puede convocar a las personas que asistieron previamente. En este supuesto, el reforzamiento de la CAPACITACIÓN, en el curso o cursos que correspondan, será en número de horas igual a los temas dictados originalmente.

**Contenido mínimo de acta de ejecución de la capacitación**

**1. Información general**

El Estado peruano, a través de FITEL, financia la instalación del acceso a Internet y acceso a Intranet.

El CONTRATADO tiene la obligación de realizar una CAPACITACIÓN dirigida al personal de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS (establecimiento de salud, del local escolar de gestión estatal y de la dependencia policial)de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, de acuerdo con lo estipulado en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

En tal sentido, se solicita a la Autoridad Municipal, a la persona encargada del establecimiento de salud o a un representante del local escolar de gestión estatal, o representante de ……………………. para que conjuntamente con el CONTRATADO suscriban la presente acta en señal de aceptación de los cursos impartidos.

**2. Información de la localidad**

Nombre de la localidad

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región | Provincia | Distrito |
|  |  |  |

**3. Capacitación**

Profesional(es) que dicta(n) **cada CURSO**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y apellido | Perfil | Curso |
|  |  |  |
|  |  |  |

Descripción de resultados generales obtenidos por CURSO:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

**3.1. Listado de personas asistentes a la CAPACITACIÓN por CURSO*[[19]](#footnote-20)*:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nombres y apellidos | DNI | Género | Edad | ***Persona con discapacidad***  Si / No | Correo Electrónico | Teléfono  (de ser el caso) | Calificación obtenida |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2. CURSOS de la CAPACITACIÓN:**

3.2.1. CURSO I: **“……………………”**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de realización del módulo: | Del: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_  Al: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Horas de dictado del módulo: | \_\_\_\_\_\_\_\_ horas |

3.2.2. CURSO II: **“……………………….”**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de realización del módulo: | Del: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_  Al: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Horas de dictado del módulo: | \_\_\_\_\_\_\_\_ horas |

3.2.n. CURSO n: **“……………………….”**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de realización del módulo: | Del: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_  Al: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Horas de dictado del módulo: | \_\_\_\_\_\_\_\_ horas |

**4. Otros documentos a adjuntar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Si / No |
| - | Formato debidamente llenado de la evaluación tomada a las personas asistentes a la CAPACITACIÓN. |  |
| - | Encuesta de opinión acerca del desarrollo del curso completado por cada participante. |  |
| - | Listado de asistencia por curso y por día de los Participantes, de cada módulo dictado, debidamente llenadas y suscritas por los capacitados. |  |

Esta Acta debe ser entregada tanto en físico como también escaneada y digitalizada en base de datos, por cada localidad.

En conformidad con la realización del proceso de CAPACITACIÓN a usuarios suscribimos la presente acta.

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 201\_\_

Hora: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ AM / PM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Representante de [Empresa Capacitadora] |  | Representante de la Municipalidad |
| Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| DNI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | DNI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
| Representante del Centro / Puesto de Salud |  | Representante del Colegio / Escuela |
| Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| DNI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | DNI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Representante de ……………………………. |  |
| Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| DNI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 13-B**

**Lineamientos para la CAPACITACIÓN - Capitales de distritos representativas de cada provincia**

1. **OBJETIVO:**

Tienen como objetivo incentivar la demanda de uso de Internet mediante el manejo de ofimática y programación.

1. **ALCANCE:**

Se encuentra dirigida a los pobladores de las capitales distritales, detalladas en el siguiente cuadro:

Cuadro 1 – Listado de capitales de distrito o localidad representativa

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Nro** | **CodINEI2014** | **DEPARTAMENTO** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **CAPITAL DE DISTRITO** |
| 1 | 2004010040 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | BATANES | NO |
| 2 | 2008030001 | PIURA | SECHURA | BERNAL | BERNAL | SI |
| 3 | 2001090010 | PIURA | PIURA | LA ARENA | CASAGRANDE | NO |
| 4 | 2007040001 | PIURA | TALARA | LOBITOS | LOBITOS | SI |
| 5 | 2002070001 | PIURA | AYABACA | PAIMAS | PAIMAS | SI |
| 6 | 2005070001 | PIURA | PAITA | VICHAYAL | SAN FELIPE DE VICHAYAL | SI |
| 7 | 2003060001 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DEL FAIQUE | SI |
| 8 | 2006060001 | PIURA | SULLANA | MIGUEL CHECA | SOJO | SI |
| 9 | 2402020001 | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | CAÑAVERAL | SI |
| 10 | 2401040001 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | PAMPAS DE HOSPITAL | SI |
| 11 | 2403030001 | TUMBES | ZARUMILLA | MATAPALO | MATAPALO | SI |

Los cursos se impartirán una vez para el segundo semestre del PERIODO DE OPERACIÓN y otra vez para el tercer semestre del PERIODO DE OPERACIÓN. EL CONTRATADO deberá velar que las capacitaciones de cada curso sean dictadas en horarios distintos, a fin que los pobladores puedan llevar más de un curso a la vez. A continuación se señalan los cursos a impartir, con el detalle del grupo objetivo.

* 1. Programación en Visual Basic, nivel básico (15 horas) dirigido a estudiantes de nivel primario.
  2. Programación en Visual Basic, nivel intermedio (15 horas) dirigido a estudiantes de nivel secundario.
  3. Programación en IOS, nivel básico (15 horas) dirigido para público en general.
  4. Programación en IOS, nivel avanzado (15 horas) dirigido para público en general.
  5. Programación en Android, nivel básico (15 horas) dirigido para público en general.
  6. Programación en Android, nivel avanzado (15 horas) dirigido para público en general.
  7. Ofimática básica (24 horas), dirigido a estudiantes y egresados de secundaria.
  8. Ofimática intermedia (24 horas), dirigido a estudiantes y egresados de secundaria.
  9. Ofimática avanzada (24 horas), dirigido a estudiantes y egresados de secundaria.
  10. Ofimática básica (24 horas) dirigida a profesores.
  11. Ofimática intermedia (24 horas) dirigida a profesores.
  12. Ofimática básica (24 horas) dirigida a personal de salud y otras entidades del estado.
  13. Ofimática básica (24 horas) dirigida a amas de casa.
  14. Ofimática básica (24 horas) dirigida a adultos mayores.

EL CONTRATADO se obliga a realizar la respectiva difusión de la ejecución de la capacitación en cada distrito, por lo menos un (01) mes antes de iniciarla. Para lo cual, deberá emplear los siguientes medios:

* Medios escritos que serán afiches o trípticos repartidos a la población.
* Anuncios radiales en franjas horarias entre las 7 am a 11 pm, por 2 semanas acumulando al menos catorce (14) minutos por distrito.

Por otro lado, cada curso deberá tener un aforo mínimo de veinte (20) personas y tendrá una duración máxima por clase de tres (03) horas, por dia. Asimismo, el costo de cada curso debe ser simbólico (S/. 5.00 Nuevos Soles) y debe de incluir material de clase de forma digital (pdf), que permita replicar cada curso (en la modalidad de auto estudio) luego de cumplido el plazo de capacitación.

**Certificación:**

Las personas aprobadas en las capacitaciones recibirán un certificado que acredite los cursos aprobados y las horas correspondientes a estos. Quienes no aprueben, recibirán una Constancia de Asistencia. Cada curso deberá de estar certificado por una institución superior (instituto tecnológico o universidad).

A continuación, se detalla el contenido de los cursos a dictarse:

1. Programación en Visual Basic.

| **Nivel** | **Contenido** | **Duración** |
| --- | --- | --- |
| Básico | 1. Conceptos de fundamentales de programación, definiciones sobre:  * Algoritmos * Lenguaje de programación * Variables, constantes * Expresiones, funciones  1. Fases del desarrollo del algoritmo:  * Técnicas de planteamiento del problema * Implementación del algoritmo * Uso de herramientas de análisis de programa (diagrama de flujo y pseudocódigo)  1. Entorno de visual Basic  * Editor Visual Basic * Asistencia de Visual Basic para escritura de código * Autocompletado. * Ordenación de líneas * Numeración de líneas * Etiquetas de líneas * Inserción de comentarios en el código  1. Herramientas e instrucciones en visual basic  * Herramientas lógicas y matemáticas en Visual Basic. Math. * Generación de números aleatorios decimales o enteros – Función Rnd, Randomize. * Instrucción Pedir con Visual Basic. Los Textbox y sus propiedades (multiline, scrollbars, etc.) * La función Val. Obtener un valor numérico a partir de texto introducido por el usuario. * Instrucción Mostrar con Visual Basic. Labels y otras formas. * Labels en Visual Basic y sus propiedades. Autosize. BorderStyle. Font * Otras formas de mostrar mensajes: MsgBox, Print. * Código asociado a eventos. Botones (Command Buttons ó Buttons)  1. Estructuras de control de programa  * Instrucción Si ... Entonces (If ... Then) y Si ... Entonces - SiNo (If ... Then - Else) * Instrucción Según (Caso) Hacer (Select Case)  1. Arreglos de datos  * Declaración de Arreglos de datos * Asignación de valores | 15 H |
| Intermedio | 1. Estructuras de control de programa  * Instrucción Desde ... Siguiente (For ... Next) y cláusula Paso (Step) * Instrucción Mientras ... Hacer (Do While ... Loop) * Instrucción Hacer ... Repetir Mientras (Do ... Loop While y Do…Until)  1. Matrices de datos  * Declaración de Arreglos de datos multidimensionales * Asignación de valores  1. Modificación Directa Del Flujo De Programas Con Visual Basic  * Instrucción Finalizar. End, Me.Close, Unload, Exit Sub. Cerrar ventanas, subs o programas. * Instrucción SalirDesde. Exit For * Instrucción SalirMientras. Exit Do * Instrucción SalirHacer (Exit Do) e instrucción Hacer ... Repetir (Do ... Loop) * Instrucción IrA. Go To  1. Instrucción leer e instrucción guardar. Introducción a archivos  * Acceso a ficheros con Visual Basic. Secuencial, aleatorio, binario * Open, Close, Freefile. Instrucciones Write# y Input# (Una forma de guardar y leer datos) * StreamWriter y StreamReader. Write, Read, WriteLine, ReadLine.  1. Generar Un Archivo Punto Exe | 15 H |

1. Programación en IOS

| **Nivel** | **Contenido** | **Duración** |
| --- | --- | --- |
| Básico | 1. Introducción a iOS Dev Center y Xcode 5 2. Interacción con el dispositivo iOS, MVC y ARC 3. Aplicaciones Multivista con Storyboard 4. Aplicaciones con Tablas 5. Personalizando Celdas 6. Core Data 7. Notificaciones y Key-Value Observing 8. Contactos, Calendario, Imágenes y Música 9. Quartz 2D 10. Core Animation 11. Aplicaciones iPad 12. Consideraciones para el desarrollo de apps 13. Publicación en la App Store | 15 H |
| Avanzado | 1. Introducción a Objective C 2. Los patrones de diseño MVC (Modelo – Vista – Controlador) y Delegate (delegado). 3. Creación de interfaces gráficas: IBOutlets y IBActions. 4. Ciclo de vida y cómo arranca una App. 5. Reproducción de sonido en iOS. 6. Gestión de recursos e intro a la localización. 7. Gestión de memoria automática en iOS. 8. Técnicas de depuración: depurando como Chuck Norris. 9. Importar código antiguo con gestión de memoria manual. 10. UIWebView: mostrar contenido web en una App. 11. Adaptar la interfaz de la App a las distintas orientaciones del dispositivo. 12. Aplicaciones multivista. Controladores de controladores: UINavigationController, UITabBarController. 13. Tablas y celdas en iOS. 14. Interfaces para iPhone y para iPad. 15. UISplitViewController 16. Protocolos y comunicación entre distintos MVCs. 17. Notifications: cuando usarlas y cuando no. 18. Aplicaciones Universales (una misma App para iPhone y iPad): detección de dispositivo. 19. Recomendaciones y mejores prácticas para estructurar el código en Apps Universales. 20. Introducción a la persistencia en Cocoa. 21. NSUserDefaults: patrones de uso, buenas prácticas y errores comunes. 22. El sistema de ficheros y la Sandbox: qué se puede hacer y qué no está permitido. 23. Gestión de errores en Cocoa: buenas prácticas y errores comunes. 24. Errores de principiante: cómo identificarlos y solucionarlos. 25. • Componentes de terceros y bibliografía recomendada. | 15 H |

1. Programación en Android.

| **Nivel** | **Contenido** | **Duración** |
| --- | --- | --- |
| Básico | **1. Introducción a Android**  1.1. Historia  1.2. Características  1.3. Versiones  1.4. Arquitectura  1.5. Patrón de diseño MVC  **2. Entorno de desarrollo**  2.1. El SDK  2.2. Eclipse ADT  2.3. Primera aplicación  2.4. Ejecución de la primera aplicación  2.5. Estructura de un proyecto  **3. Las aplicaciones**  3.1. Archivos .dex y .apk  3.2. Componentes de una aplicación  3.3. Android Manifest  3.4. Seguridad y permisos  **4. Los recursos**  4.1. Identificadores, layouts, imágenes, menús, etc.  4.2. Contenido y generación de la clase R  4.3. Los recursos y la configuración del celular  **5. Interfaz de usuario: Widgets básicos**  5.1. TextView  5.2. Button  5.3. EditText  5.4. CheckBox  5.5. RadioButton y RadioGroup  5.6. ImageView  **6. Interfaz de usuario: Layouts**  6.1. LinearLayout  6.2. RelativeLayout  6.3. GridLayout y TableLayout  6.4. ScrollView | 15 H |
| Avanzado | **1. Interfaz de usuario: Diálogos, notificaciones y menús**  1.1. Menús  1.2. Barra de acción  1.3. Diálogos  1.4. Notificaciones  1.5. Toast  **2. Interfaz de usuario: Widgets avanzados y personalizados**  2.1. Spinner  2.2. ListView  2.3. GridView  2.4. ListView Personalizadas  2.5. Views personalizados  **3. Actividades**  3.1. Ciclo de vida de las actividades  3.2. Clase Activity  3.3. Declarar actividades  **4. Intents**  4.1. Intents explícitos  4.2. Intents implíctos  **5. Recursos para el diseño de una aplicación**  5.1. values, layout, drawable, menu, etc.  5.2. Despliegue panorámico y vertical  5.3. Soporte para diferentes pantallas  5.4. Internacionalización  5.5. Los recursos y la configuración del celular  **6. API y Documentación** | 15 H |

1. Ofimática básica, intermedia y avanzada para estudiantes y egresados de secundaria. Ofimática básica e intermedia para profesores. Ofimática básica para personal de salud y otras entidades del estado.

| **Nivel** | **Contenido** | | **Duración** |
| --- | --- | --- | --- |
| Básico | Procesador de Texto | 1. Introducción 2. Elementos básicos del procesador de texto 3. Creación y edición de documentos 4. Guardar y abrir documentos 5. Ortografía y gramática 6. Formato del documento 7. Estilos 8. Diseño, impresión y visualización de documentos 9. Manejo de gráficos 10. Tablas 11. Organigramas y diagramas 12. Plantillas | 10 H |
| Hoja de cálculo | 1. Introducción 2. Gestión de datos 3. Funcionamiento de formato y fuente 4. Alineación de los datos 5. Valores de la celda 6. Formato de valores 7. Manipulación de la hoja de cálculo 8. Funciones cálculo I 9. Funciones de cálculo II 10. Funcionamiento de asistente de gráficos 11. Asistente de gráficos 12. Inserción de imágenes en un documento de hoja de cálculo 13. Insertar formas prediseñadas 14. Diseño y configuración de la página 15. Unidad del corrector ortográfico 16. Imprimir hoja de cálculo | 10 H |
| Gestión de presentaciones | 1. Introducción 2. Presentaciones básicas 3. inserción de objetos 4. Animaciones (transición y personalización) | 4 H |
| Intermedio | Procesador de texto | 1. Estilos, esquemas y plantillas 2. Administración de documentos 3. Utilidades 4. Documentos maestros 5. Combinar correspondencia 6. Combinar etiquetas, postales y catálogos 7. Bordes y sombreados 8. Listas y viñetas 9. Ortografía y gramática 10. Columnas y tablas 11. Manejo de gráficos 12. Páginas web con Word | 10 H |
| Hoja de cálculo | 1. Refuerzo 2. Formato de celdas 3. Nombre de Rango de celdas 4. Formato condicional 5. Gráficos 6. Búsqueda de datos 7. Condicionales 8. Gestionar datos de las tablas 9. Tablas dinámicas 10. Auditorias 11. Mini gráficos y organigramas 12. Ordenar y filtrar datos 13. Automatizar procesos y datos 14. Funciones Financieras y contables 15. Búsqueda de objetos | 10 H |
| Correo electrónico | 1. Introducción y conceptos básicos 2. Utilización del correo electrónico 3. Contactos 4. Calendario 5. Listado de tareas | 4 H |
| Avanzado | Procesador de texto | 1. Colaboración en línea herramientas con Office Web 2. Combinar correspondencia 3. Plantillas 4. Tecnología OLE y DDE 5. Seguridad y revisión de Documentos 6. Documentos extensos. 7. Formularios, Macros 8. XML 9. Creación de Páginas Web y Conversión de Documentos | 10 H |
| Hoja de cálculo | 1. Tablas dinámicas II 2. Configuración de los campos de valor 3. Listados dinámicos 4. Gráficos dinámicos 5. Macros 6. Macros II 7. Funciones avanzadas I 8. Funciones avanzadas II 9. Bases de datos y formularios 10. Uso y creación de menús 11. Usar y crear plantillas 12. Gestión de Base de Datos 13. Análisis de sensibilidad y creación de escenarios 14. Conceptos básicos 15. De programación 16. Visual Basic para aplicaciones | 14 h |

1. Ofimática básica para amas de casa y personas adultas mayores.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OFIMÁTICA PARA AMAS DE CASA** | | |
| **Contenido** | | **Duración** |
| Modulo I | Procesador de textos Básico (textos y formatos, inserción de objetos, manejo de referencias, gestión de la impresión) | 8h |
| Módulo II | Hoja de cálculo (introducción, formato de celdas y referencias, fórmulas y funciones básicas) | 8h |
| Módulo III | Gestión de presentaciones (Introducción, presentaciones básicas, inserción de objetos, transición y personalización de animaciones) | 4h |
| Módulo IV | Correo electrónico (creación de cuenta de correo electrónico, crear, enviar mensajes de correo, introducir direcciones) | 4h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OFIMÁTICA PARA EL ADULTO MAYOR** | | |
| **Contenido** | | **Duración** |
| Modulo I | Procesador de textos Básico (edición de archivos, formato de fuente y párrafo) | 10 h |
| Módulo II | Gestión de presentaciones (Introducción, presentaciones básicas, inserción de objetos) | 6h |
| Módulo III | Correo electrónico (creación de cuenta de correo electrónico, crear, enviar mensajes de correo, introducir direcciones) | 8h |

1. **ACREDITACIÓN:**

**Respecto a las actas**

El CONTRATADO acreditará haber realizado la capacitación mediante la presentación del Acta de Ejecución de la capacitación para cada capital de distrito. Estas Actas contendrán como mínimo los siguientes datos: nombre, edad, género, indicación expresa si la persona cuenta con alguna discapacidad, domicilio, teléfono de referencia, documento de identidad y si cuenta con algún cargo, profesión u oficio. Asimismo, para la finalización de cada curso, se deberá tomar un examen final a cada persona capacitada.

Para cada capital de distrito, se deberá tomar por lo menos diez (10) fotografías durante la ejecución de la capacitación. El CONTRATADO debe tener en cuenta que las fotografías serán tomadas con una cámara fotográfica de no menos de cinco (05) Mega pixeles, de modo que permita su ampliación hasta aproximadamente un tamaño de 20 x 25 cm. sin que se distorsionen las imágenes y que con dicho tamaño estas puedan observarse claramente.

Para un semestre del PERIODO DE OPERACIÓN, EL CONTRATADO remitirá a FITEL el total de las Actas y exámenes debidamente llenados como máximo a los treinta (30) DIAS de finalizado el proceso de capacitación en todas las capitales de distrito, de acuerdo al cronograma de la propuesta detallada del programa de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES. La entrega de las actas y exámenes puede ser realizada a través de entregas parciales, antes de finalizado el proceso de capacitación en todas las capitales de distrito. El CONTRATADO puede coordinar con FITEL ello, a fin de poder acelerar el proceso de revisión de estas.

**Respecto al Informe Final**

Para fines de aceptación por parte de FITEL de la capacitación en mención, el CONTRATADO deberá remitir un Informe Final de la capacitación realizada, en un plazo no mayor de treinta (30) DÍAS posteriores a la fecha de entrega al FITEL de la última Acta de Ejecución de la capacitación.

Este Informe Final deberá incluir como mínimo lo siguiente:

* Ejecución real del cronograma de capacitación, señalando los problemas encontrados que generaron desviaciones en el tiempo.
* Costos desagregados ejecutados para la capacitación, incluyendo copias de facturas, contratos, órdenes de servicio, etc.
* Estadísticas de los asistentes (por género, edad, personas con discapacidad, institución pública, otros).
* Estadísticas de los resultados de evaluación (comprensión por género, edad, personas con discapacidad, institución pública, otros).
* Conclusiones, recomendaciones para mejorar la capacitación en proyectos similares.
* Las actas y exámenes escaneados en formato pdf ordenadas por capital de distrito.
* Las fotografías ordenadas por capital de distrito.

Asimismo, dicho Informe Final deberá contener la Base de Datos de las capitales de distrito donde se realizó la capacitación, indicando como mínimo los campos detallados en las Actas de Ejecución de la capacitación.

1. **SUPERVISIÓN:**

FITEL supervisará el cumplimiento de la capacitación, a través de las siguientes modalidades:

* Supervisión en campo a la capital de distrito, durante o posterior a la capacitación realizada.
* Revisión y verificación en gabinete de las actas e informe remitido por el CONTRATADO.

Como producto de la supervisión realizada, en caso el CONTRATADO tenga una OBSERVACIÓN por la capacitación realizada en alguna localidad, el CONTRATADO deberá dictarla nuevamente, en cuyo caso, puede convocar a las personas que asistieron previamente. En este supuesto, el reforzamiento de la capacitación, en el curso o cursos que correspondan, será en número de horas igual a los temas dictados originalmente.

**Contenido referencial de acta de ejecución de la capacitación**

**1. Información general**

El Estado peruano, a través de FITEL, financia la instalación del acceso a Internet y acceso a Intranet.

El CONTRATADO tiene la obligación de realizar una CAPACITACIÓN dirigida a ……………………..

En tal sentido, se solicita a la Autoridad Municipal, a la persona encargada del establecimiento de salud o a un representante del local escolar de gestión estatal, o representante de ……………………. para que conjuntamente con el CONTRATADO suscriban la presente acta en señal de aceptación de los cursos impartidos.

**2. Información de la localidad**

Nombre de la localidad

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región | Provincia | Distrito |
|  |  |  |

**3. Capacitación**

Profesional(es) que dicta(n) el módulo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y apellido | Perfil | Curso |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3.1. Listado de personas asistentes a la capacitación*[[20]](#footnote-21)*:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nombres y apellidos | DNI | Género | Edad | ***Persona con discapacidad***  Si / No | Correo Electrónico | Teléfono  (de ser el caso) | Calificación obtenida |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :  : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total: Doce participantes, como mínimo

**3.2. Módulos de la capacitación:**

3.2.1. Modulo I: **“……………………”**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de realización del módulo: | Del: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_  Al: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Horas de dictado del módulo: | \_\_\_\_\_\_\_\_ horas |

3.2.2. Modulo II: **“……………………….”**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de realización del módulo: | Del: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_  Al: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Horas de dictado del módulo: | \_\_\_\_\_\_\_\_ horas |

3.2.n. Modulo n: **“……………………….”**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de realización del módulo: | Del: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_  Al: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Horas de dictado del módulo: | \_\_\_\_\_\_\_\_ horas |

**4. Otros documentos a adjuntar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Si / No |
| - | Formato debidamente llenado de la evaluación tomada a las personas asistentes a la CAPACITACIÓN. |  |

Esta Acta debe ser entregada tanto en físico como también escaneada y digitalizada en base de datos, por cada localidad.

En conformidad con la realización del proceso de CAPACITACIÓN a usuarios suscribimos la presente acta.

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 201\_\_

Hora: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ AM / PM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Representante de [Empresa Capacitadora] |  | Representante de la Municipalidad |
| Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| DNI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | DNI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
| Representante del Centro / Puesto de Salud |  | Representante del Colegio / Escuela |
| Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| DNI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | DNI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Representante de ……………………………. |  |
| Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| DNI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 14**

**LINEAMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN[[21]](#footnote-22)**

1. El CONTRATADO debe realizar actividades de promoción del PROYECTO ADJUDICADO en medios escritos, radiales y televisivos de alcance nacional y local. ***Tomando en cuenta que esta actividad deberá ser dividida en tres etapas: Lanzamiento, Mantenimiento (difusión - posicionamiento) y Cierre (resultados y objetivos alcanzados en relación al número de localidades conectadas y beneficiarios).***

A través de la sensibilización y difusión se deberá informar sobre:

***LANZAMIENTO:***

* El PROYECTO ADJUDICADO***: en qué consiste el proyecto, cómo se hace realidad el proyecto, y quien lo ejecuta.***
* Los servicios a brindar e instalar***: Internet e Intranet (definiciones) Mensajes claros y sencillos.***
* Los beneficios que tendrá la comunidad con el uso de estos.
* Las entidades participantes (EL CONTRATADO y FITEL)
* El no peligro de las radiaciones no ionizantes (RNI), relacionado a la implementación de las torres para el servicio y que estas no causaran daño al terreno usado.

***Medios a utilizar: Radio, material gráfico, talleres.***

***Lineamientos para selección de emisora radial:***

* + - ***Una emisora de alcance nacional y local, la misma deberá tener la mayor sintonía en la región o localidad de influencia del proyecto. Consultar este aspecto con las autoridades locales.***
    - ***Para complementar la difusión y mayor cobertura, se podrá hacer uso de las RADIO MERCADOS (en caso de que la cobertura del medio elegido, no llegue a alguna de las localidades beneficiarias y previa coordinación con FITEL).***
    - ***El tiempo de duración de cada spot será de 30 segundos con un mínimo de 4 repeticiones en el horario seleccionado.***

***Lineamientos para la selección de televisoras:***

* + - ***Una televisora de alcance nacional y local, la misma deberá tener la mayor sintonía en la región o localidad de influencia del proyecto.***
    - ***Se deberá presentar estudios de sintonía, que acredite la selección.***
    - ***El tiempo de duración de cada spot será de 30 segundos con un mínimo de 4 repeticiones en el horario seleccionado.***

***Lineamientos para material gráfico.***

* + - ***Medida de afiche: A2***
    - ***Medida de tríptico 60 cm de largo x 20 cm de alto.***
    - ***Medida de díptico 40 cm de largo x 20 cm de alto.***

***Lineamientos para la realización de talleres:***

* + - ***Los temas a desarrollar, deberán ser en relación a las bases***
    - ***La presentación de FITEL, deberá ser incluida en la primera parte del taller.***
    - ***De utilizar diapositivas y/o rotafolios, deberán contar con el logo de FITEL.***
    - ***Tanto las diapositivas como los rotafolios a utilizar deberán tener la aceptación de FITEL.***
    - ***Roller screen o banner a utilizar en los talleres, también deberán contar con el logo de FITEL.***
    - ***Tanto el roller screem o banner a utilizar en los talleres, deberán tener la aceptación de FITEL.***

***De utilizar materiales de merchandising como cuadernos, blocks, lápices, lapiceros, entre otros, deberán contar con el logo de FITEL.***

***MANTENIMIENTO: Radio, material gráfico, talleres***

* + - ***El mensaje deberá promover el posicionamiento del PROYECTO ADJUDICADO en la Región, haciendo énfasis en los avances del PROYECTO ADJUDICADO y en los beneficios que tendrán al culminar el mismo.***
    - ***Los mensajes deberán trabajarse de acuerdo a la cultura, educación y costumbres de la población.***

***CIERRE: TV y radio***

* + - ***El mensaje deberá mostrar los objetivos y resultados alcanzados de acuerdo al PROYECTO.***
    - ***Asimismo, es importante en esta etapa utilizar imágenes que demuestren la mejora en la calidad de vida de la población (imágenes previas al inicio del proyecto, talleres de capacitación y sensibilización y de los objetivos alcanzados).***

Los medios escritos locales serán afiches ***y*** trípticos repartidos durante las actividades a realizar en cada localidad.

Los anuncios radiales serán en franjas horarias entre las 7 am a 11 pm, por 4 semanas acumulando ***como mínimo*** catorce (14) minutos semanales por provincia, donde se destaque el rol del FITEL en el PROYECTO ADJUDICADO.

Los anuncios en televisión de alcance nacional, serán en franjas horarias dentro de las 7 am a 11 pm, por 4 semanas acumulando al menos catorce (14) minutos semanales, donde se destaque el rol del FITEL en el PROYECTO ADJUDICADO.

***Las emisoras radiales y canales de televisión seleccionados deberán obedecer no solo a la cobertura y alcance nacional y local, sino que el CONTRATADO deberá acreditar los mayores índices de sintonía en la franja horaria seleccionada.***

***En caso la emisora radial seleccionada no llegue a todas las localidades, se podrá hacer uso de las RADIO MERCADOS, complementando así las actividades de SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN.***

Información y contenido a usar en cada medio deberá ser coordinado previamente con FITEL, por lo menos ***cuarenta y cinco (45)*** DÍAS antes de su difusión.

1. Adicional a los medios antes descritos, se deberán realizar talleres en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS dirigidos a las autoridades locales, personal de las entidades públicas beneficiarias, así como, a la población en general de cada localidad. Se realizara durante el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, pudiendo ser en conjunto con el estudio de campo o durante las instalaciones en cada localidad.
2. El alcance será de como mínimo quince por ciento (15%) de la población en cada localidad. Se tomara como base la cantidad población señalada en ***el ESTUDIO DE CAMPO*** realizado por el ***CONTRATADO*** o del INEI (de considerarlo el FITEL). En caso de no alcanzarse el porcentaje del público objetivo, el CONTRATADO informará y acreditará al FITEL las razones que motivan dicho incumplimiento. FITEL se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que correspondan.
3. Contenido de las charlas, seminarios o talleres:

* ***Definición de Internet, intranet, fibra óptica, telecomunicación y radiaciones ionizantes.***
* En qué consiste la instalación y su duración.
* Dónde se instalarán los equipos.
* Para qué servirán los equipos.
* Cómo se prestará el servicio y quién será el responsable.
* Cómo comunicarse con el CONTRATADO (número telefónico de central de atención de reclamos y correo electrónico) y en qué casos acudir a él.
* Tarifas de los servicios.
* La existencia de FITEL, cuáles son sus objetivos y mecanismos de atención, indicando quién financia el PROYECTO ADJUDICADO.
* Aplicaciones prácticas de los servicios instalados en la localidad, de acuerdo a los intereses y actividades de los pobladores, capital social existente, entre otros.
* Números del FITEL a fin de atender quejas y reclamos.
* Otros que proponga FITEL como parte de la aprobación del plan de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES.

1. A fin de acreditar la ejecución de las actividades señaladas en el numeral anterior el CONTRATADO deberá remitir como máximo a los treinta (30) DIAS después de finalizado la ETAPA DE INSTALACION.

* El listado de asistencia de cada localidad, en formato físico y archivo digital (formato pdf), en formato Excel que contenga los datos de las personas asistentes.
* Las grabaciones de audio y video correspondientes a los anuncios radiales o de televisión.

**Ficha de Registro de Participantes**

Nombre de la localidad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Departamento | Provincia | Distrito |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: | \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ | Hora de Inicio: | \_\_\_\_ am/pm | Hora de Fin: | \_\_\_\_ am/pm |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nombres y apellidos | DNI | Género | Edad | ***Persona con discapacidad***  Si / No | Correo Electrónico | Teléfono  (de ser el caso) | Firma |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :  : |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 15**

**LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS**

1. **OBJETIVO:**

Implementar y gestionar la plataforma (hardware y software) necesaria para el desarrollo e implementación de todos los portales y aplicativos,

El CONTRATADO deberá desarrollar y mantener los contenidos indicados en las presentes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y mantenerlos durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

El CONTRATADO deberá diseñar e implementar un portal de inicio para el proyecto, una página web para cada localidad beneficiaria con acceso a internet, así como una página web para el distrito de la región.

1. **DESCRIPCIÓN:**

Contenido de la página web del proyecto:

* + Página web con dominio propio.
  + Información del CONTRATADO: dirección, teléfonos, números de asistencia, correos electrónicos, etc.
  + Información del Proyecto
  + Enlace al Portal del Estado Peruano.
  + Enlace al Portal del FITEL
  + Enlace a las Página web de entidades del Gobierno Central, Regional y Local que sean de interés y relevantes para los pobladores (incluye organismos descentralizados).
  + Enlace a Página web de universidades públicas y privadas, medios de comunicación nacionales, regionales y locales (de existir)
  + Indicaciones de qué hacer en caso de sismos.
  + Portal con estadísticas de visita por página de cada localidad y de la página web del proyecto, en períodos variables y seleccionables (diario, semanal mensual).

Adicionalmente, se diseñará cada portal de modo que las métricas de cada uno pueda ser analizado a través del Google Analytics, en modo administrador por FITEL.

* + Mapa interactivo de enlace para cada portal de localidad beneficiaria. Cada una de estas últimas debe contener información resaltante de la localidad (obtenida del estudio de campo, medios y tiempo de llegada desde la capital distrital, población, servicios básicos, datos de contacto de autoridades locales, policial, de salud y educación, entre otros), así como fotografías de la localidad (entrada a esta, plaza principal, municipio, establecimiento de salud, local escolar, dependencia policial, entre otros).
  + Enlace a Portal Distrital con la información resaltante. Población, actividades económicas, costumbres, fechas importantes, celebraciones, fomento del turismo.
  + La página web deberá tener una herramienta de medición de velocidad de la conexión, a fin que los usuarios puedan verificar en cualquier momento la velocidad ofrecida tanto en subida y bajada.

El CONTRATADO es responsable de la adquisición o levantamiento inicial de la información, para lo cual puede utilizar información primaria o secundaria. FITEL se reserva el derecho de solicitar un acceso y los privilegios para administrar el contenido de estos portales WEB.

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 16**

**Formato término de la distancia[[22]](#footnote-23)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **UBIGEO** | **DEPARTAMENTO** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **LATITUD** | **LONGITUD** | **TIPO DE TRANSPORTE** | **DISTANCIA (Km)** | **TIEMPO *EN CONDICIONES NORMALES* (Minutos)** | **TIEMPO *EN CONDICIONES ANORMALES* (Minutos)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 17**

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. **OBJETIVO**

Definir el procedimiento que permita dar conformidad al Mantenimiento Preventivo de los nodos involucrados para proveer el servicio de internet a cada LOCALIDAD BENEFICIARIA.

1. **ALCANCE**

Este documento será aplicado durante las rutinas del Mantenimiento Preventivo y es de aplicación en todos los nodos involucrados para proveer el acceso a internet en cada LOCALIDAD BENEFICIARIA*.*

1. El CONTRATADO presentará al FITEL durante el Primer Semestre de Operación el formato de todas las actividades a realizar en los Mantenimientos Preventivos de cada una de los nodos involucrados para proveer el servicio de internet a cada LOCALIDAD BENEFICIARIA, el cual será evaluado y aprobada por el FITEL. Necesariamente el mantenimiento preventivo debe incluir el mantenimiento de las torres instaladas.
2. La frecuencia del mantenimiento preventivo será anual y se realizara a partir de iniciado el segundo año de operación.
3. Los mantenimientos preventivos se ejecutará de acuerdo al cronograma que remita el CONTRATADO al FITEL durante el correspondiente año de operación. Este cronograma deberá ser presentado por el CONTRATADO a los treinta (30) DÍAS de iniciado cada año operación a excepción del primer año.
4. En caso de modificarse el cronograma de manteamiento esto será comunicado al FITEL de la siguiente manera:

* Adelanto de mantenimientos, hasta treinta (30) DÍAS después de realizado.
* Postergación de mantenimiento, por lo menos treinta (30) DÍAS antes de la fecha de su programación.

Para el desarrollo y la forma de acreditar las actividades de mantenimiento preventivo, son descritas en el Anexo 1 del presente procedimiento.

1. **ACREDITACIÓN DE REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS**
2. El CONTRATADO deberá acreditar la realización del mantenimiento preventivo dentro de los treinta (30) DÍAS de culminado el año de operación, caso contrario, FITEL aplicará la penalidad estipulada en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
3. Llenado del formato de Mantenimiento preventivo de los nodos, el cual debe de indicar la fecha de la realización del manteniendo preventivo, el nombre la localidad, nombres e ID’s de las nodosinvolucradas para proveer el servicio de internet a cada localidad beneficiaria, firma de la autoridad de la localidad. Este formato deberá dejarse dentro del gabinete principal de cada una de las nodosy la otra será remitida al FITEL conjuntamente con el reporte fotográfico. El FITEL aceptara que la ficha será remitida de manera digital (escaneada o fotografía), siempre que sea nítida y permita la lectura de su contenido.
4. Pegado de un Sticker en una parte visible (parte externa del gabinete, y en la parte baja de la torre de 1 a 2 metros del suelo), que indique la fecha del mantenimiento y el año al que corresponde.



de la Región Tumbes

de la Región Piura

1. Entrega de reporte fotográfico:

* Fotografía del Sticker correspondiente al año de mantenimiento.
* Fotografía de un letrero indicando de que localidad beneficiaria se trata, también son válidas las fotografías de las pantallas de los GPS (mostrando las coordenadas geográficas en datum WGS84).

Importante:

* Todas las fotografías antes indicadas deberán mostrar la fecha, caso contrario la acreditación no será aceptada.
* Toda información debe ser remitida al FITEL de manera trimestral, contada desde el segundo año de operación, de acuerdo al cronograma de mantenimiento.

1. En caso el CONTRATADO contrate a un tercero para realizar los mantenimientos preventivos, deberá remitir al FITEL la siguiente información, i) nombre del tercero que realizará el mantenimiento preventivo (proveedor), ii) objeto del contrato, iii) plazo del contrato, iv) cronograma de los trabajos y v) localidades involucradas o alcance del contrato.

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 18**

**Supervisión a través del Subsistema de Seguimiento**

1. **OBJETIVO**

El presente documento esquematiza los principales parámetros de red del Proyecto que deben ser monitoreados remotamente desde las oficinas del FITEL y que permitirán conocer directamente el estado de la red e indirectamente la calidad de los servicios.

1. **FUNCIONES**

El Subsistema de Seguimiento tendrá como funciones:

* Supervisión de la red
* Registro de los sensores y transductores de las redes de telecomunicaciones
* Registrar alarmas
* Realizar mediciones
* Elaboración de reportes

Estas funciones se aplican para todas las tecnologías del proyecto que se encuentran operando, es decir monitoreo de equipos microondas, sistemas Wireless, redes ópticas, nodos, etc.

La descripción de las funciones mínimas que debe tener el Subsistema de Seguimiento para el Proyecto, se indica seguidamente:

* 1. **ALARMAS**

Las alarmas se visualizan en tiempo real y se guardan en el servidor por un período mínimo de tres (03) meses, estas alarmas se clasifican dependiendo de su severidad en:

* Critical: requiere inmediata atención
* Major: falla que requiere pronta atención
* Minor: falla menor
* Warning: precaución.

Estas alarmas además de brindarnos información de fecha y horas de inicio y fin, también indican la causa que las origina, lo que permite al FITEL tener una idea de las incidencias de las fallas en la red, el tiempo que duró y el tiempo de respuesta del CONTRATADO.

* 1. **REPORTES**

El Subsistema de Seguimiento permitirá generar los reportes necesarios para las evaluaciones requeridas, tales como:

* Disponibilidad.- tiempo de caídas del servicio y sus causas (incluido del reporte de alarmas).
* Uso del servicio.- Tráfico consumido por intervalos de tiempo al minuto / hora y por elementos de la red (hasta el CPE), lo que permite conocer el comportamiento de la red y analizar la curva de la demanda. Estos reportes deben considerar el tipo de protocolos utilizados, de manera que permita discriminar el tipo de aplicaciones que se utilicen en la red.
* Reportes de calidad.- latencia, jitter, pérdida de paquetes, consumos de anchos de banda (por minuto), porcentaje de congestión, simultaneidad, velocidad de subida y bajada en los terminales, entre otros.
  1. **PARÁMETROS ADICIONALES POR TECNOLOGÍA UTILIZADA**

El enfoque de monitoreo que se presenta a continuación es de acuerdo al tipo de tecnología que son adicionales a la gestión de alarmas y reportes de tráfico.

|  |  |
| --- | --- |
| **TECNOLOGÍA** | **PARÁMETROS A MONITOREAR** |
| *óptico* | Niveles de potencia óptica, SNR, Pérdidas totales de potencia, valores pico de potencia óptica, interrupciones, corte de energía. Tasa de trasmisión y pérdidas de paquetes |
| *Microondas y otros sistemas Wireless* | Niveles de Potencias, tipo de modulación, atenuación, Tasa de transmisión de bits, BER. |
| *Ethernet (complemento de redes ópticas e inalámbricas)* | Conectividad de enlace, seguridad (software y hardware), stand de protocolos. Tasa de trasmisión y pérdidas de paquetes, latencia por tramos, jitter por tramos. |
| *Móviles* | * **2G:** Nombre de estación base, Volumen de tráfico de voz, tasa de congestión por celda, número de llamadas entrante y saliente por site, porcentaje de llamadas caídas por site por hora; * **3G:** Volumen de tráfico de bajada y subida de datos por site y por hora, además se consideran los parámetros monitoreados en 2G. * **4G:** Volumen de tráfico de bajada y subida de datos por site y por hora, además se consideran los parámetros monitoreados en tecnologías anteriores. * Alarmas (Estado del Nodo, corte de energía, caída del enlace, corte del servicio) Cada una debe indicar: nombre, fuente, grado de severidad, fecha y hora de ocurrencia y término. |

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 19**

**Tabla tabulada para la presentación de información digital de los ESTUDIOS DE INGENIERÍA**

**Respecto a los nodos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **NODO** | **TIPO DE NODO** | **REGION** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LATITUD** | **LONGITUD** | **CAPACIDAD (Mbps)** | **NUMERO DE RADIOENLACES** | **CANTIDAD DE SITES ASOCIADOS AL NODO** | **CANTIDAD DE LOCALIDADES ASOCIADAS AL NODO** | **CANTIDAD DE CONTRATANTES ASOCIADAS AL NODO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Respecto al número de enlaces**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **EN ORDEN DESDE EL NODO HASTA EL ULTIMO SALTO (LOCALIDAD BENEFICIARIA)** | | |
| **NODO** | **SITE1** | **SITE 2** | **SITE 3** |
|  |  |  |  |

**Respecto al POP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **SITE** | **TIPO DE SITE** | **UBIGEO** | **REGION** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **LATITUD** | **LONGITUD** | **ALTITUD** | **CAPACIDAD** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CODIGO** | **RATE** | **FRECUENCIA** | **ALTURA DE LA ANTENA** | **TIPO DE ANTENA** | **PIRE** | **TX POWER** | **EIRP** | **RSSI** | **AZIMUTH** | **ELEVACION** | **TX CPE** | **VELOCIDAD** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Respecto a los enlaces**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SITE A** | | | | | | | | | | | |
| **CODIGO** | **SITE** | **TIPO DE SITE** | **UBIGEO** | **REGION** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **LATITUD** | **LONGITUD** | **ALTITUD** | **CANTIDAD DE SALTOS MEDIDOS DESDE EL NODO DE FIBRA OPTICA HASTA EL SITE** |
|  |  | PUNTO A PUNTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PUNTO - MULTIPUNTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALTURA DE LA TORRE** | **ALTURA DE LA ANTENA** | **TIPO DE ANTENA** | **VELOCIDAD DE CONEXIÓN** | **CAPACIDAD** | **RATE** | **FRECUENCIA** | **TX POWER** | **RX POWER** | **EIRP** | **RSSI** | **AZIMUTH** | **ELEVACION** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALTURA DE LA ANTENA** | **TIPO DE ANTENA** | **VELOCIDAD DE CONEXIÓN** | **CAPACIDAD** | **RATE** | **FRECUENCIA** | **TX POWER** | **RX POWER** | **EIRP** | **RSSI** | **AZIMUTH** | **ELEVACION** | **DISTANCIA ENTRE LOS SITES** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 20**

**Reporte de instalación y baja de CPE no obligatorios**

**Reporte mensual de CPE instalados no obligatorios**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **UBIGEO** | **CPE\_ID** | **LATITUD** | **LONGITUD** | **REGION** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **DIRECCION** | **NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O CONTRATANTE (LOCAL ESCOLAR, DEPENDENCIA POLICIAL, ESTABLECIMIENTO DE SALUD, ETC.)** | **NOMBRE DEL RESPONSABLE** | **DNI** | **N° DE TELÉFONO** | **N° DE COMPUTADORAS CON EL SERVICIO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Reporte mensual de CPE dados de baja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **UBIGEO** | **CPE\_ID** | **LATITUD** | **LONGITUD** | **REGIION** | **PROVINCIA** | **DISTRITO** | **LOCALIDAD** | **DIRECCION** | **NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O CONTRATANTE (LOCAL ESCOLAR, DEPENDENCIA POLICIAL, ESTABLECIMIENTO DE SALUD, ETC.)** | **CAUSAS DE LA DESACITIVACIÓN DEL SERVICIO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**Apéndice Nº 21**

**Consideraciones técnicas de los Nodos de la RED DE ACCESO**

1. **SEGURIDAD FISICA**

**Seguridad Física Exterior:** Elementos que forman parte de los BIENES DE LA RED DE ACESO y se conforman de:

1. Un cerco perimétrico de material noble con una altura mínima de 3.00 m.
2. Sobre el cerco perimétrico se instalará un cerco de alambre de púas tipo concertina de un diámetro no menor a 0.4 m.

**Seguridad Física Interior:** Sistema de Alarma Inteligente

Cada nodo contará con un sistema de alarma inteligente, que contará con al menos 16 puertos para detectores, 4 controles remotos y la sirena Flash. Estas alarmas deberán ser reportadas en forma automática al NOC.

Las alarmas deberán ser activadas o desactivadas desde el NOC.

El sistema comprenderá los siguientes módulos:

Videovigilancia***[[23]](#footnote-24)***

1. En la sala de equipos se instalará una cámara de video.
2. También se instalará una cámara de video en la puerta de acceso para identificar a la persona que intenta ingresar.
3. Las cámaras de video serán de calidad HD y utilizarán la tecnología IP. Estas cámaras serán tipo de interior, resolución mejor que 2 Megapixels, con domo y con infrarrojo,  cobertura 360° horizontal continuos y 220° de inclinación. Entregará una señal comprimida en MPEG4. ***Para el caso de los Nodos Inalámbricos Intermedios y Terminales se podrá instalar una cámara tipo bullet con capacidad infrarrojo.***
4. Las señales de video de las cámaras serán monitoreadas desde el NOC, ante cualquier detección de movimiento o bajo demanda (incluyendo las grabaciones realizadas durante el día). La grabación de las señales de video podrán ser realizadas en los mismos Nodos y centralizadas en el transcurso del siguiente día hacia el NOC.

Detección de Intrusión Física

Se instalará un sensor de contacto en la puerta de entrada. Este sensor de contacto generará una alarma de puerta abierta, cuando la puerta se abra. Esta alarma será enviada al NOC por el sistema de alarma inteligente

Detectores de movimiento***[[24]](#footnote-25)***

1. Los detectores de movimiento se instalarán en la sala de equipos, y también en el espacio externo, como patio o jardín. ***Se exceptúa la obligación de instalar el respectivo detector de movimiento en las sala de equipos de los Nodos inalámbricos Intermedios y Terminales.***
2. Los detectores de movimiento activarán la Sirena con flash, y enviarán una alarma de intrusión al NOC.
3. Los detectores de movimiento tendrán las siguientes características,

- Sensores de 360° de cobertura para montaje de techo

- Led indicador de activado, tapa giratoria para montaje al techo, perillas de sensibilidad, control de tiempo y control de detección diurna o nocturna.

- Distancia de detección mayor de 10 m

- Nivel de altura 2.2 á 4mts.

- Carcasa de alto impacto

- Anti-Enmascaramiento, capacidad de detectar el enmascaramiento de la lente, así como bolsas o trapos que se puedan colgar de la visera del detector para taparlo.

- Anti-Sabotaje de Proximidad, capacidad de emitir una alerta antes de que el detector sea saboteado o enmascarado.

1. ***Adicionalmente, se instalará un sensor ocupacional para la sala de equipos con las siguientes características:***

***- Alimentación 220 VAC – 60Hz.***

***- Control de luz: <3 LUX - luz día (ajustable).***

***- Distancia de detección mayor de 10 m***

***- Nivel de altura 2.2 a 4mts.***

Detector de Humo y Extintores de Incendios

1. La sala de equipos contará con un detector de humo, En caso de detectar humo, activará la Sirena con flash y enviarán una alarma al NOC, También contará con un extintor en la sala de equipos.
2. La caseta del motor generador contará con un extintor
3. Los extintores serán del tipo especializado para controlar incendios eléctricos como los de Dióxido de Carbono (CO2)

Puerta de acceso al NOC/Nodo (elementos que forman parte de los BIENES DE LA RED DE ACCESO)

1. La puerta y marco del nodo serán metálicos.
2. La cerradura deberá ser electromagnética.

**Sistema de Acceso y Seguridad**

El CONTRATADO deberá implementar un sistema de acceso a Los Nodos de la Red de Acceso, el cual deberá ser presentado en su PROPUESTA TÉCNICA.

1. **SISTEMAS DE ENERGÍA**

Para los Nodos de la RED DE ACCESO y dependiendo de lo señalado en el numeral 2.7.12.3 se considera un sistema de energía conformado por: i) Energía Comercial primaria, ii) Grupo Electrógeno de respaldo y iii) Rectificador/ Cargador y Banco de Baterías, iv) Protector de sobre-voltaje y transitorios (TVSS). A continuación se muestran las especificaciones mínimas por cada componente:

1. **Energía Comercial:** proporciona energía a los Nodos y está conformado por un sistema 220 VAC, monofásico; estos elementos forman parte de los BIENES DE LA RED DE ACCESO, inclusive si el CONTRATADO despliega una extensión de la energía eléctrica convencional para alimentación de los Nodos.
2. **Grupo Electrógeno Isonoro (GE) *[[25]](#footnote-26)***

Se lista a continuación las especificaciones mínimas del i) Motor, ii) Generador y iii) Tablero de Transferencia y Control Automático

* ***Motor Diesel,*** de 4 tiempos con las siguientes características:

*Refrigeración*

* Enfriamiento por agua con radiador, bomba de agua, termostato, ventilador soplador, sensor de bajo nivel de agua en el radiador, calentador de camisas de agua y termostato (de alta confiabilidad) para facilitar el arranque en frío.

*Lubricación*

* Bomba de aceite incorporada, para lubricación a presión. Equipado con enfriador y filtros.

*Combustible*

* Petróleo diesel Nª 2, con filtros, y tanque.

*Nivel de Emisiones de Gases*

* El motor deberá cumplir con los requisitos exigidos por la Norma EPA de USA, TIER 2 o similar en el país de fabricación, para cargas desde el 30% de su capacidad.

*Inyección de combustible*

* Uso de Inyectores directos de alta performance.

*Sistema de Aspiración*

* Natural o turboalimentada, con filtro de aire para trabajo pesado e indicador de restricción.

*Sistema de Arranque*

* Eléctrico en 12 VDC con solenoide, comando manual y remoto.

*Tiempo aceptación de carga*

* Máximo 01 minuto, medido desde el aviso de arranque hasta que asuma la carga con el comando remoto.
* Tiempo de aceptación de carga: 30 segundos en promedio.

*Protección del motor*

* Parada automática por condiciones anormales de: presión de aceite, temperatura de agua, nivel de agua, sobre velocidad, arranque.

*Vida útil.-*

* 50 000 horas de operación
* ***Generador***
* Tipo autorregulado sin escobillas (carbón).
* Aislamiento: Clase H, rotor y estator con tratamiento de tropicalización para una operación en condiciones ambientales severas.
* Resistencia deshumedecedora del alternador.
* Tensión nominal: 220 VAC
* Frecuencia: 60 Hz +/- 10 %
* Excitación: Tipo estático sin escobillas (carbón), tipo imán permanente, ***éste último para capacidades por debajo de 20 Kw.***
* Variación estacionaria: +/- 1 % dentro de máxima y mínima carga
* Variación transitoria:+/- 5 % recuperable a los 02 segundos máximo
* Forma de onda: Sinusoidal, con distorsión menor de 5%.
* Manejo de cargas no lineales: Operación con cargas no lineales, sin exceder los valores de estabilidad y distorsión de la tensión de salida.
* Apoyos antivibratorios.
* Silenciador tipo residencial , crítico (Incluido en GE insonoro)
* ***Tablero de Transferencia y Control Automático (TTA)***

El TTA realizará operaciones de supervisión, el control de arranque/parada del GE y la transferencia manual o automática de la carga entre la red comercial y el GE y viceversa.

El TTA deberá contar con elementos y dispositivos de medición, supervisión y control para efectuar la operación de transferencia cuando, por ejemplo, detecte fallas en el voltaje, variación de frecuencia de la red, pérdida de fase o corte total del suministro de la red comercial. Entre los elementos y dispositivos se debe contar, como mínimo, con los siguientes:

Tanto el tablero de control como el tablero de transferencia podrán ser supervisados y controlados tanto local como remotamente.

* ***Supervisión y Control del GE***

Deberá contar con las siguientes facilidades básicas para la supervisión y control:

* Interruptor ON/OFF
* Llave para seleccionar modo de arranque automático o manual
* Contactos para alarmas
* Medidor de voltaje
* Medidor de corriente
* Indicación de Energía comercial normal
* Indicación de grupo en funcionamiento, falla de grupo
* Indicación de corte de red comercial, sobrevoltaje, bajo voltaje, cambio de frecuencia
* Indicación presión de aceite, temperatura
* Indicación de falla en el arranque.
* ***Panel Mural***

Contendrá información relacionada a:

* Operación y programación del mantenimiento del GE,
* Operación del tablero de transferencia automático
* El diagrama se protegerá con vidrio transparente doble.

Se suministrará con su respectivo: Diagrama unifilar de fuerza, Diagrama unifilar de control, Manual de partes, Manual de operación, Manual de Servicio, Capacitación a personal, Accesorios de Comunicaciones, Software, etc.

1. **Sistema Rectificador/Cargador/Banco De Baterías (R/C/B)**

El R/C/B proporcionará una autonomía de 8 horas y será alimentado con un voltaje AC (220Vac) y proporcionará a la carga un voltaje de salida DC de -48Vdc.

**Rectificador /Cargador (R/C)**

El R/C debe ser de arquitectura modular, en configuración N+1; la configuración inicial será 1+1. Las futuras ampliaciones de módulos no deben implicar de ningún modo corte de servicio. Debe ser de fácil operación y mantenimiento.

En condiciones normales la configuración 1+1 del R/C, implica que cada módulo asumirá la mitad de la carga, en caso de fallar uno de los módulos, el módulo operativo asumirá toda la carga.

El R/C debe contar con una unidad de control y supervisión, las funciones básicas serán:

* Supervisión de cada una de las unidades del R/C
* Ajuste de voltajes de flotación, igualación, etc.
* Limitación de corriente a Baterías.
* Alarma por límite de corriente
* Alarma de Rectificador dañado
* Alarma de falta de alimentación en AC
* Alarma de falla de batería.
* Alarma de alto voltaje DC.
* Alarma de Bajo Voltaje DC.

Las alarmas deben tener indicación visual y remota a través de contactos secos. En cuanto a mediciones el R/C debe poder monitorear los siguientes ítems:

* Voltaje del sistema
* Consumo de corriente
* Corriente de carga o descarga de baterías
* Corriente de cada rectificador

**Banco de Baterías**

* El banco de baterías deberá estar formado por baterías del mismo tipo, de la misma marca, modelo y año de fabricación.
* Las baterías deberán estar en un arreglo de 48V, es decir, 4 unidades de 12V en serie.
* Deberán ser baterías selladas libres de mantenimiento, de electrolito tipo gelificado.
* El banco de baterías deberá tener una capacidad nominal mínima de 90 Ah / 48 VDC 20°C.
* El banco de baterías deberá soportar un mínimo de 5000 ciclos de carga y descarga a una profundidad de descarga diaria de 20 %.
* La capacidad real de cada batería no deberá ser inferior al 95% de la capacidad nominal requerida, y la capacidad inicial de las baterías deberá ser superior al 80% de la capacidad nominal requerida.
* La capacidad de las baterías totalmente cargadas no debe disminuir en más de 6 %, en un lapso de un mes por efecto de auto-descarga.
* Las baterías deberán ser para aplicación estacionaria.
* Capaz de Operar a 4000 msnm.
* El tiempo de servicio en flotación (vida de servicio) no deberá ser menor a 10 años.
* El contenedor de la batería deberá ser de plástico endurecido, de alto grado de resistencia mecánica.
* Deben disponer de una válvula de seguridad que permita la salida de gases cuando la presión interna sea crítica.
* Cada batería deberá estar debidamente etiquetada y con identificación clara de la polaridad de cada borne ya sea en alto o en bajo relieve y
* La fecha de fabricación de las baterías deberá ser menor a seis (06) meses.

**Información Técnica Adicional que debe presentar el CONTRATADO**

* Número de ciclos vs. Profundidad de descarga.
* Disminución de la capacidad de la batería vs. tiempo de almacenamiento.
* Comportamiento de la capacidad de la batería vs. la temperatura ambiente.
* Manual de instalación.
* Manual de mantenimiento.

1. **Protector De Sobre-Voltaje Y Transitorios (Transient Voltaje And Surge Suppressors, TVSS)**

El TVSS deberá tener las siguientes facilidades:

* Deberá adoptar las últimas tecnologías de protección contra sobrevoltajes transitorios causados por descargas atmosféricas o variaciones en la red eléctrica.
* Deberá soportar corrientes de descarga de por lo menos 40KA.
* Voltaje nominal de Entrada : 220 Vac
* Tiempo de respuesta : <5ns
* Modo de Protección : L-N, N-PE
* Rangos de Voltaje de Operación : +/- 15%
* Frecuencia de operación : 60 Hertz.
* Rangos de Temperatura : -40°C / 50 °C.

1. **SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA - PAT (**Estos elementos que forman parte de los BIENES DE LA RED DE ACCESO)
2. **NOC de la red de Acceso**

La resistencia del sistema a tierra no deberá superar los dos (2) Ohm. El PAT debe estar diseñado de tal forma que se adecúe a la actuación (respuesta) de las protecciones y las corrientes de corto circuito de la instalación.

Todos los materiales utilizados para el PAT deberán estar específicamente diseñados para tal fin.

Normas y reglamentaciones de Referencia:

* Código Nacional de Electricidad NTP 370.304, NTP 370.305, NTP 370.306 (entre otros).
* International Organization for Standardization (ISO).
* International Electrontechnical Comission (IEC).

Todo estará de acuerdo con las normas técnicas (NTP 370.053, NTP 370.055): Conexión de las partes metálicas no conductoras de los tableros, artefactos de iluminación, motores y equipos varios así como bandejas portacables, canalizaciones metálicas en general.

1. **Nodos de la Red de Acceso**

El sistema de tierra para los equipos, torres y pararrayos deberá garantizar un valor de resistencia de puesta a tierra menor a 5 ohm.

1. **SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN**
2. **Centro de Operaciones de Red (NOC)**

El NOC deberá contar con un sistema de climatización redundante del tipo HVAC (Heat Ventilating, and Air Conditioning) con las siguientes condiciones principales:

* Debe operar los 24x7x365
* Mantener una temperatura de ambiente entre 16°C - 24°C grados centígrados.
* Mantener una humedad relativa de 40%-90%.

1. **Nodos de la RED DE ACCESO**

En cada Nodo se instalará un equipo de climatización para mantener las condiciones ambientales necesarias para el buen funcionamiento de los equipos instalados en la caseta. El equipo estará diseñado para mantener las condiciones ambientales necesarias:

* Debe operar los 24x7x365
* Mantener una temperatura de ambiente entre 16°C – 24°C grados centígrados.
* Mantener una humedad relativa de 40%-90%.

***Se exceptúa la obligación de mantener la humedad relativa de 40%-90% siempre que los equipos a instalar en la caseta, de acuerdo con especificaciones técnicas del fabricante, cumplan con las condiciones ambientales antes indicadas.[[26]](#footnote-27)***

1. **OBRAS CIVILES**

El CONTRATADO adquirirá y efectuará, en caso corresponda, el saneamiento correspondiente de los terrenos para las instalaciones de los diferentes nodos o sus ampliaciones. Estos componentes forman parte de los BIENES DE LA RED DE ACCESO.

1. **Centro de Operaciones de Red (NOC)**

El CONTRATADO deberá considerar un área construida no menor de ciento cuarenta cinco metros cuadrados (145 m2), dentro de un área de terreno de por lo menos ciento ochenta metros cuadrados (180 m2).

* El piso técnico (falso piso) del NOC debe ser fijado al piso y tener una capacidad portante que asegure la estabilidad de los equipos a instalar y debe estar constituido por baldosas de material aislante y la estructura metálica que lo soporta debe estar conectado a un punto de tierra. Debe tener una altura mínima de 40 cm.
* Como mínimo, el NOC deberá contar con espacio para diez (10) posiciones de trabajo, un área de equipos, una oficina para el supervisor, una sala de reuniones, almacén y dos baños, uno de los cuales deberá contar con facilidades para personas discapacitadas.
* La sala para el NOC debe ser independiente de cualquier otra sala de equipos, aun cuando esté co-ubicado en el mismo local donde se encuentra el Nodo de Agregación de la RDNFO.
* El NOC deberá contar con una pared para instalar un video Wall, el cual estará conformado por un mínimo de ocho (08) pantallas de como mínimo 47” cada una, para la supervisión y monitoreo de los equipos de datos, radio y otros equipos de la RED DE ACCESO.
* Se debe considerar un ambiente separado para el grupo electrógeno.
* Esta sala alojará los siguientes equipos:
  + Routers, Swicthes, Firewall, servidores, PC’s.
  + Posiciones de atención.
  + Rectificadores y baterías.
  + Aire Acondicionado.

1. **Nodo Inalámbrico Distrital**

* Se considera un área de 12m x 12m que ubicará a los siguientes equipos y estructuras:
  + Torres con altura mínima de 12 metros.
  + Shelter de 2000 x 2000 x 2100 mm para alojar equipos de radio, datos, rectificadores y baterías. Se ubicará sobre una losa de como mínimo 2.5 m x 2.5 m
  + Grupo electrógeno.
  + Un baño con área de 2 m x 2 m.
* El área estará rodeada por un cerco perimétrico de 3.00 m de altura como mínimo.
* Sobre el cerco perimétrico se instalará un cerco de alambre de púas tipo concertina de un diámetro no menor a 0.4 m.

***El CONTRATADO puede ubicar dichos Nodos en terrenos que cumplan con el área solicitada, sin cumplir con las longitudes indicadas de largo y ancho, siempre que acredite la indisponibilidad de terrenos que tengan las dimensiones solicitadas y siempre que cumpla con otros requerimientos del citado Anexo que estén relacionados con dimensiones de equipos u otros necesarios para la implementación de los Nodos.[[27]](#footnote-28)***

1. **Nodo Inalámbrico Intermedio**

* Se considera un área de 12m x 6m que ubicará los siguientes equipos y estructuras:
  + Torres con altura mínima de 12 metros.
  + Shelter de 960 x 960 x 2100 mm para alojar equipos de radio, datos, rectificadores y baterías. Se ubicará sobre una losa de 1.5 m x 1.5 m.
* El área estará rodeada por un cerco perimétrico de 3.00 m de altura como mínimo.
* Sobre el cerco perimétrico se instalará un cerco de alambre de púas tipo concertina de un diámetro no menor a 0.4 m.

***El CONTRATADO puede ubicar dichos Nodos en terrenos que cumplan con el área solicitada, sin cumplir con las longitudes indicadas de largo y ancho, siempre que acredite la indisponibilidad de terrenos que tengan las dimensiones solicitadas y siempre que cumpla con otros requerimientos del citado Anexo que estén relacionados con dimensiones de equipos u otros necesarios para la implementación de los Nodos.[[28]](#footnote-29)***

1. **Nodo Inalámbrico Terminal**

* Se considera un área de 6m x 6m que ubicará los siguientes equipos y estructuras:
  + Torres con altura mínima de 12 metros.
  + Shelter de 960 x 960 x 2100 mm para alojar equipos de radio, datos, rectificadores y baterías. Se ubicará sobre una losa de 1.5 m x 1.5 m.
* El área estará rodeada por un cerco perimétrico de 3.00 m de altura como mínimo.
* Sobre el cerco perimétrico se instalará un cerco de alambre de púas tipo concertina de un diámetro no menor a 0.4 m.

***El CONTRATADO puede ubicar dichos Nodos en terrenos que cumplan con el área solicitada, sin cumplir con las longitudes indicadas de largo y ancho, siempre que acredite la indisponibilidad de terrenos que tengan las dimensiones solicitadas y siempre que cumpla con otros requerimientos del citado Anexo que estén relacionados con dimensiones de equipos u otros necesarios para la implementación de los Nodos.[[29]](#footnote-30)***

Especificaciones del Shelter (Figura 2)

1. Gabinete metálico tipo OUTDOOR (Norma IP55 o mejor)
2. Construido con perfiles metálicos de 3.0 mm de espesor.
3. Las medidas externas deberá ser como mínimo de:

2000 x 2000 x 2100 mm (Tipo 1)

960 x 960 x 2100 mm (Tipo 2)

1. El acceso deberá ser frontal mediante puerta abisagrada con chapa tipo cierre maneta abatible de material poliamida con lengüeta de acero cincado de 4mm y llave.
2. El techo y las paredes deben ser construidos en forma de ‘sándwich’ para el aislamiento térmico.
3. El techo deberá tener inclinación o inclinaciones para evitar la acumulación de agua en la parte superior.
4. Las paredes de aislamiento debe estar construido con plancha galvanizada de 0.9mm. y 1.2mm exterior.
5. Las paredes de asilamiento deberán contener lana de vidrio compacta en su interior de 1" de espesor como mínimo
6. En la parte superior deberá contar con dos ventiladores axiales de 4” o 5” de diámetro.
7. Techo contra lluvias adosable para protección de personal de mantenimiento: de 500 mm de alero x 860 mm de ancho.
8. En el techo deberán colocarse planchas traslapadas de 1.2mm. como mínimo
9. La periferia del techo deberá estar formado con planchas galvanizadas en caliente de 2mm de espesor.
10. El acabado del techo deberá brindar un alero de 25 mm como mínimo.
11. Deberá contar con una base inferior rígida galvanizada en caliente de 2mm de espesor y del mismo acabado del gabinete para albergar baterías.
12. La carga por que deberá soportar es de ***500*** kg/ para el Tipo 1 y ***200*** kg/, teniendo en cuenta que contendrá a las baterías[[30]](#footnote-31).
13. Deberá tener acabado en esmalte epóxica pintado previamente con wash-primer o cincromato epóxica.
14. Deberá contar con un sistema de ventilación controlado por temperatura y programable la activación del mismo según criterio del personal de mantenimiento; mediante un termostato bi-metálico para evitar el consumo parásito.
15. El gabinete deberá contar con aletas de ventilación en la parte inferior para la extracción y en la parte superior para la salida del aire.
16. Las entradas de aire deberán contar con filtros de aire de fácil acceso y mantenimiento.
17. El gabinete deberá contar con su propia barra de aterramiento que permita la conexión como mínimo de 6 conexiones de entrada de 5/16 y uno de salida de 3/8”.
18. Todos los accesos de cable deberán estar en la parte inferior y deberán permitir el adecuado ingreso de cables y su respectivo sellamiento. Deberá contar con alarma de puerta abierta de tipo fin de carrera.
19. Se requiere proveer de una bandeja especial para Fibra óptica (patchcords) de color amarillo, del largo de los shelters que deberán ser montados sobre la pared posterior de los mismos.
20. Se requiere proveer de una bandeja tipo escalera de 200 mm de ancho, la cual deberá recorrer todo el perímetro del shelter para la distribución del cableado de energía.
21. Se requiere proveer de un tablero general de distribución de energía.
22. Todas las masas metálicas del tablero deben estar puesta a tierra.
23. Se encuentra dentro de la obligación del CONTRATADO, la generación y emisión de la siguiente documentación de proyecto:

* Ingeniería de detalle correspondiente de los shelters que deberá incluir como mínimo Layout en planta, cortes y vistas, instalaciones eléctricas, diagramas unifilares y funcionales eléctrico.
* Ingeniería de detalle de los trabajos de adecuación de sitios.

**Losa para el Shelter**

Se realizará una excavación de 5 m2 (para el Tipo 1) o de 2 m2 (para el Tipo 2) con una profundidad de 0.35 m. Posteriormente se rellenará con el agregado de 175 Kg de cemento por cada m3 de suelo en capas no superiores a 20 cm y hasta llegar a la altura requerida.

Sobre la superficie así preparada, se construirá una capa de hormigón armado de 20 cm de espesor, 3 m2 de área para el Tipo 1 y 1 m2 de área para el Tipo 2, con la armadura suficiente para soportar la carga de 1 shelter completamente equipado. Se deberá contar una memoria de cálculos para la losa. En la losa se dejará preparada la acometida para la Fibra Óptica, sistemas inalámbricos, los ductos para la conexión a energía y al sistema de tierra. Se deberá preparar la losa en función de las exigencias climáticas de la zona.


Sistema de Alarmas del Shelter


1. El gabinete deberá contar como mínimo con cuatro alarmas de contacto seco.
2. Estas alarmas deberán ser programables y como mínimo deben ser:
3. Ausencia de red AC
4. Desconexión de Panel Solar
5. Alarma de proximidad al LVD. (AC y Solar)
6. Puerta Abierta (AC y Solar)
7. Sobre-temperatura (AC y Solar)
8. Desconexión de Bajo voltaje (LVD)
9. Sobre-voltaje


A efectos de remotización de alarmas se considerará lo siguiente:


* Gabinete AC: alarmas 1, 4, 5 y 7.
* Gabinete Solar: Alarmas 2, 3, 4 y 5.

**Fig. 2 – Vista referencial de shelter solicitado**









**Cerco perimétrico para los Nodos de la RED DE ACCESO**

Con el fin de preservar la seguridad de las instalaciones dentro del predio, se proveerá e instalará un cerco perimetral de material noble de 3.00 m de altura.

Deberá contar con un portón de acceso de dos hojas de 1.50 m de ancho cada una como mínimo.

Sobre el cerco perimétrico se instalará un cerco de alambre de púas de acero galvanizado tipo concertina de un diámetro no menor a 0.4 m, preferentemente.

**ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES**

**APÉNDICE Nº 22**

**DETALLE DE LOS COSTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE ACCESO QUE JUSTIFICAN EL FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descripción** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio Unit $** | **Precio Unitario S/.** | **Precio Total $** | **Precio Total S/.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES** |  |  |  |  |  |  |
|  | Torre Tipo 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Torre Tipo 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Torre Tipo 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Torre Tipo 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Torre Tipo 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Anclaje |  |  |  |  |  |  |
|  | Soporte |  |  |  |  |  |  |
|  | Otros |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **OBRAS CIVILES ASOCIADAS** |  |  |  |  |  |  |
|  | Cerco Perimétrico |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguridad perimetral física |  |  |  |  |  |  |
|  | casetas |  |  |  |  |  |  |
|  | Base de la torre |  |  |  |  |  |  |
|  | Inst. de Soporte tipo mensula para antena de RF. |  |  |  |  |  |  |
|  | Otros |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **MANO DE OBRA** |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de torres |  |  |  |  |  |  |
|  | Obras civiles asociadas |  |  |  |  |  |  |
|  | Acarreo de material |  |  |  |  |  |  |
|  | Acarreo de equipos |  |  |  |  |  |  |
|  | otros |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **LICENCIAS Y PERMISOS por tipo de SITE** |  |  |  |  |  |  |
|  | Permisos municipales |  |  |  |  |  |  |
|  | SERNANP |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRA |  |  |  |  |  |  |
|  | otros |  |  |  |  |  |  |
| **V** | **Sistema de energía y seguridad de las Estaciones** |  |  |  |  |  |  |
|  | Acondicionamiento del lugar |  |  |  |  |  |  |
|  | Banco de Baterías |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS |  |  |  |  |  |  |
|  | Grupos electrógenos |  |  |  |  |  |  |
|  | Tanque de combustible |  |  |  |  |  |  |
|  | Tableros eléctricos |  |  |  |  |  |  |
|  | Rectificadores |  |  |  |  |  |  |
|  | Puesta a tierra |  |  |  |  |  |  |
|  | Luces de balizaje |  |  |  |  |  |  |
|  | Pararrayos |  |  |  |  |  |  |
|  | Paneles solares |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de Puesta a tierra |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de red eléctrica |  |  |  |  |  |  |
|  | otros |  |  |  |  |  |  |

1. Modificado mediante Circular N° 004 (Modificación N° 2). [↑](#footnote-ref-2)
2. Modificado mediante Circular N° 004 (Modificación N° 2). [↑](#footnote-ref-3)
3. Modificado mediante Circular N° 004 (Modificación N° 2). [↑](#footnote-ref-4)
4. Modificado mediante Circular N° 007 (respuesta a Consulta N° 336). [↑](#footnote-ref-5)
5. Modificado mediante Circular Nº 007 (respuesta a la Consulta N° 172). [↑](#footnote-ref-6)
6. Modificado mediante Circular N° 007 (respuesta a Consulta N° 409). [↑](#footnote-ref-7)
7. Modificado mediante Circular N° 007 (respuesta a Consulta N° 348). [↑](#footnote-ref-8)
8. Incorporado mediante Circular N° 002. [↑](#footnote-ref-9)
9. De ser el caso, se detallará si la tecnología del proyecto comprende la instalación de nodos, etc. fuera de las localidades beneficiarias necesarias para brindar el servicio de las localidades beneficiarias. [↑](#footnote-ref-10)
10. De comprender la obligación por parte de la empresa de subsanar observaciones pendientes posteriores a la suscripción del presente documento, se deberá estipular ello. Asimismo, la relación de observaciones pendientes se adjuntaría al presente documento. [↑](#footnote-ref-11)
11. De ser el caso, se detallara si la tecnología del proyecto comprende la instalación de nodos, etc. fuera de las localidades beneficiarias necesarios para brindar el servicio de las localidades beneficiarias [↑](#footnote-ref-12)
12. Modificado mediante Circular N° 007 (respuesta a Consulta N° 214). [↑](#footnote-ref-13)
13. Modificado mediante Circular N° 007 (respuesta a Consulta N° 214). [↑](#footnote-ref-14)
14. Modificado mediante Circular N° 007 (respuesta a Consulta N° 216). [↑](#footnote-ref-15)
15. Modificado mediante Circular N° 007 (respuesta a Consulta N° 216). [↑](#footnote-ref-16)
16. Modificado mediante Circular N° 007 (respuesta a Consulta N° 352). [↑](#footnote-ref-17)
17. Modificado mediante Circular N° 007 (respuesta a Consulta N° 203). [↑](#footnote-ref-18)
18. Modificado mediante Circular N° 007 (respuesta a Consulta N° 204). [↑](#footnote-ref-19)
19. Modificado mediante Circular Nº 007 (respuesta a Consulta N° 187). [↑](#footnote-ref-20)
20. Modificado mediante Circular Nº 007 (respuesta a Consulta N° 187). [↑](#footnote-ref-21)
21. Modificado mediante Circular N° 007 (respuesta a Consultas N° 187 y N° 189). [↑](#footnote-ref-22)
22. Modificado mediante Circular N° 007 (respuesta a Consulta N° 219). [↑](#footnote-ref-23)
23. Modificado mediante Circular Nº 007 (respuesta a Consulta N° 185). [↑](#footnote-ref-24)
24. Modificado mediante Circular Nº 007 (respuesta a Consultas N° 183 y N° 185). [↑](#footnote-ref-25)
25. Modificado mediante Circular Nº 007 (respuesta a consulta N° 405 y N° 406). [↑](#footnote-ref-26)
26. Modificado mediante Circular Nº 007 (respuesta a la Consulta N° 175). [↑](#footnote-ref-27)
27. Modificado mediante Circular N° 007 (respuesta a Consulta N° 177). [↑](#footnote-ref-28)
28. Modificado mediante Circular N° 007 (respuesta a Consulta N° 177). [↑](#footnote-ref-29)
29. Modificado mediante Circular N° 007 (respuesta a Consulta N° 177). [↑](#footnote-ref-30)
30. Modificado mediante Circular Nº 007 (respuesta a Consulta N° 171). [↑](#footnote-ref-31)